                                   
Załącznik nr 8 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia,
w tym wykaz minimalnych wymaganych parametrów techniczno-użytkowych pojazdu
 
	L.p. 

	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Proszę wstawić znak X lub podać parametry

	1. 
	Ogólne wymagania dla pojazdu 
	

	1.1.
	Pojazd fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych
	

	1.2.
	Rok produkcji min 2024 (pojazd bazowy i zabudowa autobusu) 
	

	1.3.
	Pojazd musi spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2024 r. poz. 1251  ze zm.)
	

	1.4.
	Liczba miejsc: 19-22 (łącznie z miejscem kierowcy), w tym 1 przystosowanie do przewozu 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim 
	

	1.5.
	Liczba drzwi – 3 lub więcej w innej konfiguracji w tym:
· drzwi kierowcy po lewej stronie,
· drzwi wejściowe do przedziału pasażerskiego przesuwane otwierane automatycznie, po prawej stronie z wysuwanym lub obniżonym stopniem,
· drzwi tylnie dwuskrzydłowe, 
	

	1.6.
	Dopuszczalna masa całkowita: min. 4800 kg 
	

	1.7.
	Kolor: z palety kolorów producenta 
	

	2. 
	Silnik i skrzynia biegów
	

	2.1.
	Typ silnika : Diesel
	

	2.2.
	Moc silnika : min. 160 KM 
	

	2.3.
	Norma emisji spalin : Euro VI
	

	2.4.
	Skrzynia biegów : manualna lub automatyczna
	

	3.
	Bezpieczeństwo
	

	3.1.
	Układ hamulcowy hydrauliczny z systemami ABS, ESP, ASR 
	

	3.2.
	Asystent hamowania BAS lub równoważny 
	

	3.3.
	Hamulec postojowy (mechaniczny uruchamiany dźwignią)
	

	3.4.
	Hamulce tarczowe przód i tył
	

	3.5.
	Ogranicznik prędkości do 100 km/h
	

	3.6.
	Wysokość wewnętrzna przestrzeni pasażerskiej: min. 1800 mm
	

	3.7.
	Reflektory przednie w pełnej technologii LED
	

	4.
	Zabezpieczenia
	

	4.1.
	Centralny zamek sterowany pilotem
	

	4.2.
	Immobiliser
	

	5.
	Koła
	

	5.1.
	Koła min. 16” z oponami letnimi (tylna oś bliźniacza)
	

	5.2.
	Pełnowymiarowe koła zapasowe
	

	5.3.
	Komplet opon zimowych
	

	6.
	Kabina kierowcy
	

	6.1.
	Kierownica wielofunkcyjna (ze wspomaganiem)
	

	6.2.
	Komputer pokładowy
	

	6.3.
	Poduszki powietrzne kierowcy  
	

	6.4.
	Klimatyzacja dla przedziału kierowcy bądaca częścią wyposażenia bazowego
	

	6.5.
	Schowek w desce rozdzielczej
	

	6.6.
	Fotel kierowcy komfortowy z regulacją wysokości z podłokietnikiem, (resorowany do wagi kierowcy)
	

	6.7.
	Przegroda za fotelem kierowcy ze szkła bezpiecznego
	

	6.8.
	Szyba przednia klejona z osłoną przeciwsłoneczną
	

	6.9.
	Kamera cofania
	

	7.
	Przedział pasażerski
	

	7.1.
	Fotele uchylno-rozsuwne, w lewym rzędzie przesuwne od strony przejścia,
3-punktowe pasy bezpieczeństwa, tapicerka foteli materiałowa, kolorystyka do ustalenia z zamawiającym po podpisaniu umowy
	

	7.2.
	Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim:
· fotele pasażerskie w tylnej części pojazdu przystosowane do szybkiego demontażu w celu zwolnienia miejsca dla wózka inwalidzkiego,
· szyny podłogowe do mocowania wózka,
· pasy do mocowania wózka do szyn podłogowych- 1 kpl
· pasy bezpieczeństwa dla osoby na wózku – 1 kpl,
· rampa najazdowa do wprowadzenia wózka tylnymi drzwiami.
	

	7.3.
	Podłoga płaska, pokryta antypoślizgową wykładziną
	

	7.4.
	Oświetlenie sufitowe
	

	7.5.
	Ściany boczne wraz z sufitem i słupkami pokryte tapicerką miękką (ekoskóra) kolorystyka do ustalenia z zamawiającym po podpisaniu umowy
	

	7.6.
	Klimatyzacja o mocy min. 9 kW z indywidualnym nawiewem  nad każdym fotelem
	

	7.8.
	Półki na bagaż podręczny z oświetleniem LED dzień /noc
	

	7.9.
	Szyby panoramiczne, podwójne, z izolacją termiczną, przyciemnione
	

	7.10.
	Młoteczki do zbicia szyb ewakuacyjnych
	

	7.11.
	Luk dachowy ewakuacyjny
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	Pozostałe wyposażenie 
	

	8.1.
	Radioodtwarzacz, USB, Bluetooth, mikrofon, głośniki
	

	8.2.
	Ogrzewanie niezależne od pracy silnika  typu ,,Webasto” lub równoważne o mocy min. 4 kW montowane
w podwoziu pojazdu wyposażony w kolektor rozprowadzający cieple powietrze we wnętrzu min. 5 wylotów ogrzanego powietrza, urządzenie ma mieć możliwość programowania czasu pracy i płynnej regulacji temperatury wnętrza
	

	8.3.
	Chlapacze przednie i tylnie
	

	8.4.
	Światła do jazdy dziennej
	

	8.5.
	Światła  przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów
	

	8.6.
	Tachograf z legalizacją i kalibracją
	

	8.7.
	Lusterka zewnętrzne w drzwiach przednich elektrycznie regulowane  z kierunkowskazami
	

	8.8.
	Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem  z zewnątrz
	

	8.9.
	Uchwyty (poręcz) ułatwiająca wejście/wyjście do/z pojazdu, strona prawa i lewa
	

	8.10.
	Zbiornik paliwa o pojemności min. 90 l
	

	8.11.
	Zestaw narzędzi, w tym podnośnik
	

	8.12.
	Trójkąt ostrzegawczy
	

	8.13.
	Gaśnica - 2 sztuki
	

	8.14.
	Apteczka
	

	8.15.
	Klina pod koła
	

	8.16.
	Komplet dokumentów : karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu (wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, sporządzony w języku polskim, 
dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin, badanie techniczne potwierdzające dany wariant użytkowy)
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      (podpis Wykonawcy)
Informacja dla Wykonawcy:
Załącznik musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
str. 5

