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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi 

2.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie dokumenty wymagane przez obowiązujące przepisy prawa do rejestracji pojazdu na terenie kraju. 
3.Wraz z samochodem zostanie przekazany komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji jako samochód specjalny, przeznaczenie pożarniczy, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.), z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów  uprzywilejowanych,
4.Samochód musi spełniać wymagania rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia       i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.      z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.)
5.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiący jego wyłączną własność,  nowy, sprawny technicznie i wolny od wad. 
6. Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się w siedzibie Wykonawcy – jako miejsce spełnienia świadczenia, w obecności przedstawicieli stron umowy, w terminie ustalonym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
7. Wydanie samochodu zostanie poprzedzone prezentacją sprawności agregatu wysokociśnieniowego i urządzeń zamontowanych w ww. samochodzie (np. maszt, wciągarka, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, lampy robocze itp.), przeglądem technicznym w stacji diagnostycznej. 

8. Obsługę urządzeń zamontowanych i agregatu wysokociśnieniowego należy wykonywać zgodnie z instrukcją ustną bądź pisemną przedstawioną podczas prezentacji w siedzibie Wykonawcy. 
9. Odbiór przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego, podpisanego bez zastrzeżeń przez przedstawicieli obu stron umowy i sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. Podstawą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego jest stwierdzenie zgodności wykonania przedmiotu zamówienia z warunkami określonymi w dokumentach przedmiotowego postępowania. 
10. W przypadku stwierdzenia wad dotyczących przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest, na swój koszt i ryzyko, do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od wad. 
11. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony do odbioru przedmiot zamówienia nie odpowiada opisowi zawartemu w dokumentach przedmiotowego postępowania Wykonawca zobowiązany jest, na swój koszt i ryzyko, do niezwłocznego dokonania zmian zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia lub wymiany przedmiotu zamówienia zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. 
12. W przypadkach, o których mowa w ust. 10 i ust. 11 zostanie sporządzony protokół stwierdzający zaistniałe wady lub niezgodności w stosunku do dokumentów przedmiotowego postępowania. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Protokół podpisują przedstawiciele obydwu stron. 
13. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć samochód w zakresie OC na czas nie krótszy niż 48 godzin od daty odbioru. 
14. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie przeglądu technicznego przed wydaniem pojazdu Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający, że badanie techniczne pojazdu dopuszczające do ruchu jest ważne min. 10 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia. 
15. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, do skompletowania i przekazania Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej dokumentacji, w tym pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz wymaganej do zarejestrowania pojazdu, będącego przedmiotem zamówienia. 
16. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 13 lub 14, Zamawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W takiej sytuacji, Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich ww. obowiązków, na własny koszt i ryzyko, w terminie uzgodnionym przez Strony. 
17. Z dniem dostarczenia przedmiotu zamówienia oraz podpisania przez Strony protokołu zdawczo odbiorczego, o którym mowa w ust. 9, na Zamawiającego przechodzi własność przedmiotu zamówienia. 
18. Samochód przekazany przez Wykonawcę Zamawiającemu będzie posiadał pełny zbiornik paliwa oraz uzupełnione inne płyny eksploatacyjne. 

[bookmark: _GoBack]19. Minimalne Parametry Techniczne Pojazdu

	L.P
	

	I.
	DANE OGÓLNE

	1.1
	Pojazd zabudowany i wyposażony powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym: 

	
	· ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.), z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów  uprzywilejowanych,

	
	· rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia       i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.      z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.),

	1.2
	Pojazd  musi posiadać  świadectwo  dopuszczenia do użytkowania w  ochronie  przeciwpożarowej  na terenie  Polski wydane na postawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji       z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Rodzaj pojazdu w Świadectwie Dopuszczenia „rozpoznawczo - ratowniczy” oznaczenie SLRr

	1.3
	Podwozie pojazdu winno posiadać homologację WE

	II.
	PODWOZIE Z KABINĄ

	2.1
	Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy lekkiej L (wg PN_EN 1846-1 lub równoważnej).

	2.2
	Samochód  winien być fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadwozia min 2025, silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta. 

	2.3
	Kolorystyka pojazdu i oznakowanie:
· kabina samochodu w kolorze czerwieni sygnałowej zbliżona do – RAL 3000,
· poszycia nadwozia sprzętowego lakierowane zgodnie z fabrycznym kolorem podwozia i kabiny,
· błotniki, zderzaki i listwy ochronne w kolorze białym,
· na drzwiach przednich kierowcy i pasażera logo oraz nazwa jednostki OSP
· pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3) ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 marca 2021 r. – numer zostanie określony przez zamawiającego na etapie realizacji zamówienia,
· oklejenie pojazdu według wytycznych Zamawiającego z wykorzystaniem foli odblaskowych lub fluorescencyjny plus oznakowanie „Korytarz Życia” z tyłu pojazdu. Zamawiający wymaga kompletnego oklejenia pojazdu w tym boczne żaluzje i maska

	2.4
	Dopuszczalna masa całkowita samochodu – do 3500 kg.

	2.5
	Wymiary gabarytowe kompletnego pojazdu:
· długość całkowita nie większa niż 6350 mm
· szerokość nie większa niż 2500 z lusterkami,
· wysokość nie większa niż: 2750 mm,
· rozstaw osi w przedziale 3600mm – 3700 mm
· dopuszczalny nacisk przedniej osi min. 2000 kg

	2.6
	Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny z turbo doładowaniem o zapłonie samoczynnym , spełniający normę emisji spalin min. EURO 6 (aktualną na dzień przekazania pojazdu).

	2.7
	Podwozie bazowe – układ napędowy
· pojemność silnika minimum 1950 cm3,
· moc minimalna silnika 120 kW,
· maksymalny moment obrotowy minimum 370 Nm,
· układ hamulcowy wyposażony w ABS z elektronicznym korektorem siły hamowania oraz układ wspomagania nagłego hamowania,
· hamulce tarczowe na obu osiach,
· napęd 4x4 z kołami pojedynczymi na osi tylnej + włączana blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi,
· zawieszenie tylne wzmocnione fabrycznie, stabilizowane + miechy pneumatyczne z manometrem         i możliwością regulacji ciśnienia,
· układ elektroniczny trakcji jezdnej ESP,
· światła przeciwmgielne fabryczne z funkcją doświetlania zakrętów
· światła główne LED
· fabryczne czujniki parkowania przód + tył
· wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy,
· system automat. włączania i wyłączania w odpowiednich warunkach świateł drogowych,
· asystent wjazdu na wzniesienia i zjazdu z wzniesienia
· osłona pod silnikiem

	2.8
	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.

	2.9
	Opony uniwersalne całoroczne 

	2.10
	Kabina fabrycznie jednomodułowa, czterodrzwiowa, przystosowana do przewozu 6 osób w układzie foteli 1+1+4. Pomiędzy fotelem pasażera a kierowcy stolik z półką dla latarek i radiotelefonów. Podłoga kabiny wyłożona fabrycznie materiałem łatwo zmywalnym, antypoślizgowym. Przedział kabiny wyłożony elementami tapicerskimi.

Kabina wyposażona dodatkowo w:
· elektrycznie regulowane szyby w I rzędzie pasażerskim,
· elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka,
· klimatyzacje manualną i ogrzewanie przedziału kabiny,
· centralny zamek z dwoma kluczami w tym 1 z pilotem,
· półkę podsufitową na dokumenty,
· indywidualne punktowe oświetlenie LED dla dowódcy
· dodatkowe gniazdo zapalniczki,
· podest zamontowany pomiędzy fotelami w I rzędzie wyposażony w instalację zasilającą, do montażu ładowarek 12V radiotelefonów nasobnych, latarek LED,
· kabina wyposażona w dedykowane gumowe dywaniki.

	2.11
	W kabinie zamontowany radiotelefon przewoźny Motorolla DM4601 lub równoważny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności.  

	2.12
	Samochód wyposażony w instalację antenową – przy przekazaniu pojazdu wykonawca zobowiązany jest przekazać wydruk z urządzenia do pomiaru SWR instalacji antenowej zamontowanej w pojeździe. Parametr SWR musi wynosić poniżej 1.3 dla kompletnej zamontowanej instalacji przy zakresie częstotliwości            z której korzysta Zamawiający.

	2.13
	Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie:
· sygnalizacja optyczna otwarcia żaluzji skrytek,
· sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu oświetleniowego,
· sygnalizacja podłączonego zewnętrznego źródła ładowania,
· główny wyłącznik oświetlenia skrytek,
· włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego.


	2.14
	1. Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego:
Na kabinie pojazdu z przodu należy zamontować symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu, poziomo, zespoloną lampę ostrzegawczą spełniająca wymagania określone w Regulaminie 65 EKG ONZ dla klasy 2. Lampa musi być wyposażona w automatyczną funkcje przełączania trybu dzień/noc. Lampa musi być długości min 1300 mm.
Zespolona lampa ostrzegawcza musi mieć wysokość maksymalną 52mm i minimalną 40mm.
Zespolona lampa ostrzegawcza musi posiadać co najmniej 20 modułów LED, na których
zamontowano po co najmniej 3 diody LED o wysokiej światłości o barwie światła
niebieskiej. Klosze lampy zespolonej powinny być wykonane w kolorze transparentnym (bezbarwnym). Podstawa lampy zespolonej powinna być wykonana z aluminium anodowanego w celu zabezpieczenia jej przed warunkami atmosferycznymi. Belka świetlna zabezpieczona osłoną ze stali nierdzewnej.

W przedniej części pojazdu, musi być zamontowane 6 lamp LED kierunkowych o barwie
światła niebieskiej spełniające wymagania określone w Regulaminie 65 EKG ONZ dla
klasy 2:
a) z przodu pojazdu w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim – 4 szt.
b) po prawej i lewej stronie pojazdu w błotnikach przednich lub na zderzaku przednim w sposób skierowany na boki – 2 szt. 

Na zabudowie pojazdu należy zamontować po dwie lampy kierunkowe LED po obu stronach oraz z 2 lampy LED z tyłu. 
Każda z lamp musi posiadać łącznie sześć diod LED o wysokiej światłości. Lampy
muszą świecić naprzemiennie. Lampy kierunkowe muszą mieć możliwość synchronizacji z
lampą zespoloną

Wszystkie zastosowane w pojeździe lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym muszą spełniać wymogi:
a) posiadać homologację w zakresie regulaminów 10 oraz 65 (w klasie 2) EKG ONZ.
b) być zamontowane w taki sposób, aby źródło światła było umieszczone prostopadle
do osi poziomej pojazdu,
c) posiadać klosze wykonane z poliwęglanu,
d) każda z lamp powinna mieć możliwość emitowania co najmniej 4 rodzajów błysków,
e) wszystkie lampy powinny być wyposażone w system adaptacyjny, dostosowujący tryb błysku do warunków panujących na drodze –  gdy generator sygnałów dźwiękowych generuje modulacje wolne (np. Wail), lampy powinny błyskać z częstotliwością ok. 2Hz, gdy generator sygnałów dźwiękowych generuje modulacje szybkie (np. Priority), lampy powinny błyskać z częstotliwością min. 3Hz, gdy samochód pracuje na postoju bez dźwięków, powinny błyskać odpowiednio do pory dnia lub nocy (w dzień – błysk pojedynczy o przebiegu prostokątnym z częstotliwością ok. 2Hz, w nocy – błysk pojedynczy łagodnie narastający i opadający). Wszystkie tryby błysku muszą być zgodne z regulaminem 65 EKG ONZ. Wszystkie lampy muszą być sterowane przez generator sygnałów dźwiękowych w zakresie dostosowania trybu błysku. 

	
Wewnątrz pojazdu należy zainstalować generator sygnałów dźwiękowych ostrzegawczych.
Manipulator generatora sygnałów powinien być umieszczony w miejscu gwarantującym
łatwą jego obsługę przez kierowcę pojazdu.
Urządzenie musi posiadać moc nominalną co najmniej 200 W.
Urządzenie musi posiadać funkcję szybkiego włączania sygnalizacji uprzywilejowania poprzez sygnał dźwiękowy pojazdu :klakson”
Urządzenie, o którym mowa musi ponadto posiadać funkcje:
a) wytwarzania co najmniej 8 rodzajów dźwięków
b) przełączania tonu sygnału uprzywilejowania z wykorzystaniem manipulatora
c) obsługiwać co najmniej 3 kanały pomocnicze
d) generator sygnałów musi sterować systemem adaptacyjnym lamp ostrzegawczych i narzucać im odpowiednie tryby błysków. 
e) posiadać możliwość wygłaszania komunikatów głosowych.
f) posiadać możliwość wygłaszania komunikatów dźwiękowych za pośrednictwem komunikacji Bluetooth. 
W przedniej części pojazdu należy zamontować głośnik 200W (lub dwa głośniki 100w) sygnałów ostrzegawczych.

Sposób i miejsce montażu głośnika nie może ograniczać poziomu emitowanego dźwięku,
Głośniki zamontowane przed chłodnicami pojazdu za antrapą przednią
Głośniki muszą posiadać magnes neodymowy. Głośniki muszą posiadać moc nominalną
100W każdy. Głośniki powinny spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie min. IP66 wg normy PN-EN 60529:2003.  

Na tylnej części zabudowy pojazdu należy zainstalować falę świetlną składającą się z co najmniej 8 modułów LED o kolorze światła pomarańczowym. Każdy z modułów musi posiadać co najmniej 6 diod LED. Urządzenie musi posiadać homologację w zakresie regulaminu 10 EKG ONZ. Urządzenie powinno być sterowane za pomocą dedykowanego manipulatora. Urządzenie powinno mieć możliwość podłączenia drugiego manipulatora. 

Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej).
Musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej.
Włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona włączona wcześniej. 
Działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu.

	2.17
	Instalacja elektryczna pojazdu i zabudowy wyposażona w główny wyłącznik prądu bez odłączania urządzeń fabrycznych.
· alternator o mocy minimum 200A,
· wzmocniony fabryczny akumulator min 90Ah

	2.18
	Pojazd wyposażony w system ładowania akumulatora z gniazdem umieszczonym na zewnątrz pojazdu po jego lewej stronie plus automatyczna ładowarka sieciowa min. 9A z przewodem zakończonym wtyczką kompatybilną z gniazdem. Kontrolka sygnalizująca ładowanie na desce rozdzielczej i blokadą rozruchu silnika w trakcie ładowania akumulatora.

	2.19
	Pojazd wyposażony w wyciągarkę elektryczną, o sile uciągu minimum 57,9 kN i minimalnym zasięgiem liny 25 m. 

	2.20
	Pojazd powinien posiadać pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu. 

	2.21
	Pojazd powinien posiadać dedykowany (fabryczny) hak kulowy z tyłu pojazdu z gniazdem elektrycznym 7 PIN

	2.22
	Przód pojazdu zabezpieczony orurowaniem, na orurowaniu zamontowane dwa reflektory dalekosiężne LED o mocy min 80W ze światłem pozycyjnym, lampy charakteryzujące się IP 67 lub wyższym, Certyfikat ECE R10 R148 R149

	2.23
	Pojazd wyposażony w kamerę cofania z obrazem wyświetlanym na monitorze zamontowanym na lusterku wstecznym, możliwość załączenia obrazu na stałe.

	III.
	ZABUDOWA RATOWNICZA 

	3.1
	Zabudowa kontenerowa wykonana  z materiałów odpornych na korozję – stali nierdzewnej i/lub aluminium. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne  wykonane z blachy aluminiowej. Konstrukcja szkieletowa aluminiowa. Podłoga i półki oraz wszystkie mocowania, szuflady itd. 
· wysokość i szerokość zabudowy równa wysokości i szerokości kabiny pasażerskiej,
· na bokach po dwie skrytki na każdą stronę umieszczone symetrycznie o szerokości minimalnej   1150 mm oraz jedna skrytka tylna o szerokości minimalnej 800 mm (w układzie 2+2+1),
· skrytki zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi z systemem wspomagania podnoszenia za pomocą sprężyny, 
· wszystkie żaluzje zamykane jednym kluczem, 
· uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach,
· konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem, 
· dostęp do sprzętu powinien być możliwy z zachowaniem wymagań ergonomii,
elementy wykończeniowe kontenera w kolorze anodyzowanym

	3.2
	· Oświetlenie wewnętrzne zabudowy automatyczne, wykonane w technologii LED dające równomierne doświetlenie wnętrza, włączane automatycznie po otwarciu drzwi- żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. 

	3.3
	Wymagania dodatkowe dla zabudowy.
· szuflada (półka) wysuwana pozioma o nośności 150 kg – 1 sztuka, prowadnice kulkowe, 
· szuflada (półka) wysuwana pionowa o nośności 150 kg – 1 sztuka (do montażu aparatów powietrznych i sprzętu burzącego),
· szuflady, wysuwane blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadające zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem – wypadnięciem z prowadnic. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają             oznakowanie ostrzegawcze,
· pojemniki techniczne plastikowe – 3 sztuki,
· mocowanie sprzętowe dla węży tłocznych (przegrody) –minimum 6 sztuk ( 2 xW75  i 4x W52),
· półka wraz z mocowaniem dla deski ortopedycznej oraz szyn Kramera powinna być podwieszona pod dachem nadwozia sprzętowego z dostępem od tylnej żaluzji
· dach w formie podestu roboczego wykonany z blachy aluminiowej ryflowanej,
· na dachu skrzynia sprzętowa aluminiowa (1900mmx250mmx600mm) wyposażona w oświetlenie LED, dwa zamki dociągowe z zabezpieczeniami przed otwarciem oraz system podnoszenia na siłownikach, 
· na dachu zamontowane uchwyty na drabinę nasadkową
· wejście na dach za pomocą drabiny wykonanej z rur nierdzewnych, ze szczeblami antypoślizgowymi, 
konstrukcja dachu przystosowana do obciążenia masą dwóch ratowników oraz transportowanego sprzętu, 

	3.4
	Pojazd powinien posiadać zewnętrzne oświetlenie pola pracy wokół samochodu wykonane w technologii LED:
· oświetlenie składające się z lamp bocznych na każdym boku minimum 2 lampy (min. 25 DIOD LED każda lampa) oraz 2 lampy z tyłu (min. 7 DIOD LED każda),
· oświetlenie powierzchni dachu typu LED,
· sterowanie oświetleniem pola pracy i dachu z poziomu pilota sterującego sygnalizacją uprzywilejowania.

	3.6
	Cztery półki wykonane z blachy aluminiowej w tym trzy z regulacją wysokości w zależności od potrzeb       z mocowaniami na sprzęt dostarczonymi przez Wykonawcę. 
· wykonawca zobowiązuje się do wykonania mocowań na sprzęt dostarczony przez Zamawiającego

	3.7
	· Poniżej linii podłogi – 4 sztuki skrytek zamykanych na klucz (kaseta zamykająca wykonana ze stali nierdzewnej), tworzące po otwarciu podesty robocze. Wszystkie drzwiczki skrytek wyposażone w 2 siłowniki gazowo – olejowe. Podesty robocze skrytek antypoślizgowe wytrzymujące obciążenie do 90 kg

	3.8
	Wewnątrz nadwozia sprzętowego winien być zainstalowany pneumatyczny maszt oświetleniowy zasilany w pełni z dodatkowego akumulatora pojazdu, wyposażony w dwie najaśnice LED (2x180W) 32 000 lm IP67. Maszt sterowany automatyczne pilotem bezprzewodowym - obrót najaśnic w dwóch osiach o ponad 180°. Maszt z funkcją składania automatycznego do pozycji parkingowej po pojedynczym naciśnięcia przycisku wyłączania na pilocie. Maszt musi posiadać możliwość ustawienia dowolnego poziomu wysunięcia.

	IV.
	UKŁAD WODNY

	4.1
	Pojazd winien być wyposażony w układ wodny składający się z :
· zbiornika środków gaśniczych,
· agregatu wysokociśnieniowego wodno-pianowego,
· zwijadła szybkiego natarcia zakończonego prądownicą wodno – pianową z regulacją strumienia.

	4.2
	Zbiornik wody winien być wykonany z polipropylenu lub innego rodzaju tworzywa sztucznego, nie dopuszcza się zbiorników aluminiowych i ze stali nierdzewnej, zbiornik usytuowany wzdłuż zabudowy, wyposażony  w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wody powinien:
· posiadać właz rewizyjny,
· pojemność zbiornika wody minimum 200 litrów (+/-10%), zintegrowany z zbiornikiem na środek pianotwórczy 30l (+/-10%)
· zbiornik wody wyposażony w nasadę Ø75 lub Ø52 do napełniania zbiornika wyprowadzoną na zewnątrz zabudowy z tyłu pojazdu,
· nasada Ø52 do uzupełnienia środka pianotwórczego wyprowadzona na dach zabudowy pojazdu,
zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania.


	4.3
	Agregat wysokociśnieniowy wodnopianowy AWP 50/40 o podstawowych parametrach:
· wydajność minimum 50 l/min, przy ciśnieniu 40 bar
· rozruch agregatu z rozrusznika elektrycznego i awaryjnie z linki
Linia szybkiego natarcia o długości nie mniejszej, niż 60 mb na zwijadle aluminiowym ręcznym kątowym zakończona prądownicą wodno-pianową o regulowanym strumieniu: zwartym i rozproszonym. Agregat musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP. Zwijadło wężowe musi być wykonane w całości z materiałów odpornych na korozję. Zwijadło wyposażone w przekładnię kątową mechanizmu zwijania węża na bęben, umożliwiającą obsługę przez jedną osobę


	V
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE DOSTARCZONE WRAZ Z POJAZDEM

	5.1
	Pojazd winien być wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min:
· klin pod koła 2 sztuki,
· klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią,
· trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę samochodową, 

	5.2
	

	
	

	VI.
	· POZOSTAŁE WYMAGANIA

	6.1
	Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w tym:
· wyciąg ze świadectwa homologacji,
· badania techniczne,
· dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako specjalny, 
· świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

	6.2
	Gwarancja:
· na podwozie, podzespoły i zabudowę minimum 24 miesiące,
· na perforację podwozia minimum 72 miesiące,
· na powłokę lakierniczą  minimum 36 miesięcy.

	6.3
	Wykonawca zamontuje w samochodzie dostarczony sprzęt przez Zamawiającego przed dniem odbioru pojazdu.

	6.4
	Dostarczone instrukcje obsługi podwozia, zabudowy oraz wyposażenia powinny być sporządzone w języku polskim.

	6.5
	Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie z obsługi pojazdu przeprowadzone dla przedstawicieli Zamawiającego w dniu odbioru w siedzibie Wykonawcy. Zamawiający może żądać wyników badań z laboratorium CNBOP przy odbiorze lub w trakcie oceny oferty

	6.6
	Wymagania dodatkowe:
· elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno - sygnalizacyjne wykonane w sposób niepowodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy,
· przewody elektryczne zabudowy pojazdu zabezpieczone w specjalnych osłonach, pochowane; nie dopuszcza się luźnych niepomocowanych wiązek przewodów,




Parametry oferowanego  pojazdu winny być potwierdzone Świadectwem Dopuszczenia CNBOP

