OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DLA FABRYCZNIE NOWEGO LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x2
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadkach
Prawą stronę tabeli (kol. 3) należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne - wykazane w tabeli - należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkt równoważny – informacje dotyczące proponowanych rozwiązań równoważnych musi podać w kol. 3 oraz wykazać, że spełniają one wymagania Zamawiającego.
W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
	Lp.
	MINIMALNE PARAMETRY DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA WYKONAWCA

	1
	2
	3

	1.1
	
Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia zgodny z rokiem dostawy pojazdu (2026r.).
Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania:
- Ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia Dz.U. 2023 poz. 919
- Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE Dz.U.UE.L.2018.151.1
- Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2024r. poz.1251 ze zm. ), wraz przepisami wykonawczymi do ustawy, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z  2024 r., poz. 502), z późn. zmianami,


- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (tj. Dz. U. z 2007 r, Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. Poz. 594) 
  - norma PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2.

	

	1.2
	
Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. 
w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002). 
- Świadectwo aktualne na dzień składania ofert.
	

	1.3
	
Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE zgodnie z  odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia  wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.

	

	II.
	PODWOZIE Z KABINĄ
	

	2.1
	Dopuszczalna masa całkowita oferowanego podwozia /DMC/ 7000 kg. 
Rezerwa masy w pełni obciążonego pojazdu gotowego do akcji /MMR/ min. 5% w stosunku do DMC potwierdzona w sprawozdaniu z badań.
	

	2.2
	Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min.  129 kW.
	

	2.3
	Podać markę, typ i model podwozia na jakim wykonana będzie zabudowa.
	

	2.4
	Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego:
·  długość całkowita po zabudowie max.7100 mm,
·  wysokość całkowita pojazdu mierzona przy nadwoziu sprzętowym max. 2650 mm; ok. 3000   mm z drabiną,
·  szerokość maksymalna 2600 mm z lusterkami bocznymi,
·  rozstaw osi  min. 4100 mm.
	

	2.5
	Napęd 4x2. Oś tylna - koła bliźniacze z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego. Zawieszenie tylne wzmocnione, kompensujące wagę pojazdu, skrzynia biegów manualna min. 6 biegowa + bieg wsteczny.    
	

	2.6
	Samochód  wyposażony minimum w:
· system  ABS, 
· elektroniczny rozkład obciążenia hamulców EBD,
· elektroniczny program stabilizacji toru jazdy ESP adaptacyjny
· elektroniczny wskaźnik zużycia klocków hamulcowych
· immobilizer,
· instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu,
· światła do jazdy dziennej – włączane automatycznie,
· światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów.
	

	2.7
	Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin),  spełniający  normę emisji spalin min. Euro 6 E.                                                                        
	

	2.8
	·  Zawieszenie osi przedniej: niezależne zawieszenie na podwójnych  wahaczach ze stabilizatorem przechyłów.
·  Zawieszenie osi  tylnej: resory wielopiórowe półeliptyczne, dwustopniowe z resorem pomocniczym, gumowymi elementami tłumiącymi, stabilizator.
	

	2.9
	Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa zapewniająca dostęp do silnika, zapewniająca przewóz 6 osób  (siedzenia przodem  do kierunku jazdy),
Kabina wyposażona w:
· klimatyzację automatyczną,
· indywidualne oświetlenie  do czytania mapy dla pozycji dowódcy,
· niezależny fabryczny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,
· elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy,
· zdalnie sterowany  centralny zamek drzwi kabiny,
· lusterka boczne, główne  szerokokątne,
· główny wyłącznik zasilania zabudowy automatyczny załączający zasilanie po otwarciu drzwi, włączeniu świateł pozycyjnych lub uruchomieniu silnika. Odłączenie zasilania po czasie do 300 s od momentu unieruchomienia i zamknięcia pojazdu.
· między przedziałem kierowcy i dowódcy, a przedziałem załogi uchwyt do trzymania dla członków załogi,
· instalacja do podłączenia  ładowarek do radiotelefonów i latarek. 
Kabina wyposażona dodatkowo w schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny,
Podłoga kabiny wyłożona materiałem łatwo zmywalnym, antypoślizgowym.
	

	2.10
	Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki.
Fotel dla kierowcy z regulacją, odległości, pochylenia oparcia  z tłumieniem drgań.
	


	2.11
	W kabinie kierowcy  zamontowane następujące urządzenia:
· radiotelefon przewoźny analogowo-cyfrowy spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej, 
· samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia ze stabilizacją,
· radio samochodowe z odtwarzaczem MP3, 
· zintegrowany manipulator umożliwiający sterowanie oświetleniem i zasilaniem urządzeń 
z kontrolkami sygnalizacyjnymi. Kolor kontrolek ostrzegawczych programowany indywidualnie zgodnie z wymaganiami zamawiającego. Wykaz zostanie przekazany na etapie realizacji zamówienia.
	







	2.12
	Dodatkowe urządzenia  zamontowane w kabinie:
· sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek, z alarmem świetlnym w kolorze żółtym,
· sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym w kolorze czerwonym,
· sygnalizacja załączonego gniazda ładowania z alarmem świetlnym w kolorze czerwonym,
· sygnalizacja otwarcia drabiny wejściowej na dach,
· sygnalizacja włączenia oznakowania uprzywilejowania,
· sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny,
· półka na dokumenty i drobny sprzęt z podestem na latarki i radiotelefony nasobne umieszczona pomiędzy siedzeniem kierowcy i dowódcy. Do podestu doprowadzona instalacja zasilająca ładowarki zapewniająca zasilanie również po zadziałaniu wyłącznika głównego,
· włącznik oświetlenia pola pracy,
· monitor kamery cofania o przekątnej min.5”,
· samochodowa kamera rejestrująca wraz z kartą pamięci o minimalnej pojemności 64 GB.
	






	2.13
	Oznakowanie uprzywilejowania:
· urządzenie akustyczne (min. 3 modulowane tony, głośnik(i) i generator o mocy min. 100W) umożliwiające podawanie komunikatów słownych. Sposób montażu głośnika nie może powodować tłumienia emitowanego dźwięku,
· belkę sygnalizacyjną z niebieskimi światłami błyskowymi LED,  podświetlany  napis „STRAŻ" w kolorze czerwonym na białym tle załączany ze światłami pozycyjnymi,
· dwie LED lampy sygnalizacyjne niebieskie z przodu na masce pojazdu,
· dwie lampy LED niebieskie z tyłu pojazdu z możliwością odłączenia podczas jazdy w kolumnie,
· na ścianie tylnej zabudowy tzw. „fala świetlna", 6 segmentów po min.3 LED każdy,
      Całość oświetlenia uprzywilejowania musi spełniać wymagania Regulaminu 65 EKG/ONZ.
	








	2.14
	Instalacja elektryczna pojazdu wyposażona w  wyłącznik prądu, wyłączający wszystkie odbiorniki, z wyjątkiem urządzeń wymagających stałego zasilania (np. ogrzewanie niezależne, tachograf itp). 
Instalacja elektryczna jednobiegunowa o napięciu znamionowym 12V, zasilana wzmocnionym alternatorem 14V, 180A, min 2500W. zapewniającym  pełne zapotrzebowanie na energię. 
Instalacja elektryczna zabudowy wykonana w technologii magistrali CAN umożliwiająca łatwe programowanie i kontrolowanie funkcji. 
	





	2.15
	Pojazd wyposażony w zintegrowany układ prostowniczy wraz z przewodem zasilającym  prądu o napięciu ~ 230 V, automatycznie odłączający się w momencie uruchamiania pojazdu, (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). Wtyczka do instalacji  komplecie z gniazdem. Układ prostowniczy z elektronicznym nadzorem nad stanem naładowania akumulatora.
	

	2.16
	Pojazd  wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania).
	

	2.17
	Ogumienie wzmocnione  o rozmiarze 225/75 R 16 C.
	

	2.18
	Pełnowymiarowe koło zapasowe  na wyposażeniu pojazdu. 
Dopuszcza się brak stałego zamocowania w pojeździe.                                                                                                                                                                                                                                                         
	

	2.19
	Kolorystyka:
· elementy podwozia, rama  w kolorze czarnym lub zbliżonym, 
· błotniki i zderzaki w kolorze białym,
· żaluzje skrytek w kolorze naturalnym aluminium,
· kabina, zabudowa w kolorze czerwonym RAL 3001,
	

	2.20
	Zbiornik paliwa minimum 70 l. Króćce wlewowe zbiorników paliwa samochodu i urządzeń zamontowanych   w pojeździe powinny być tak zaprojektowane, aby uniemożliwić kontakt paliwa z jakimikolwiek gorącymi częściami samochodu lub wyposażenia. Korek wlewu paliwa powinien być przymocowany do pojazdu (zabezpieczony przed zgubieniem). 
Pojazd wydany z pełnym zbiornikiem paliwa oraz pełnym zbiornik środka pianotwórczego.
	

	III.
	ZABUDOWA
	

	3.1
	Konstrukcja zabudowy szkieletowa, system profili aluminiowych anodowanych lub równoważnych, łączonych poprzez skręcanie  z ramą pośrednią przykręcaną do ramy podwozia. Zamawiający nie dopuszcza spawania konstrukcji zabudowy w żadnym elemencie. Rama pomocnicza konserwowana antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie proszkowe. Poszycie aluminiowe anodowane mocowane do stelaża za pomocą technologii klejenia. 
	

	3.2
	Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję (metalowo-kompozytowa).
Wewnętrzne poszycia bocznych skrytek oraz skrytki tylnej – przedział agregatu wodno - pianowego wyłożony  blachą aluminiową, przedział agregatu wodno - pianowego z odwodnieniem. 
Przedział agregatu wodno - pianowego obudowany szczelną płytą dolną, zabezpieczającą  przed przedostawaniem się zanieczyszczeń.
Balustrady ochronne boczne na dachu pojazdu.
Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.
Rozmieszczenie sprzętu uzgodnione będzie po podpisaniu umowy na etapie realizacji zamówienia. Zamawiający przedłoży wykonawcy wykaz sprzętu jaki zamierza przewozić w pojeździe wraz z wagą tego sprzętu. 
	




	3.3
	W przedniej części zabudowy skrytka wykonana w formie przelotowej/dostęp do całej skrytki z obu stron pojazdu/ dodatkowo obniżenie poniżej linii podłogi. Minimalny wymiar wysokości skrytki po całkowitym otwarciu żaluzji 1600 mm. Skrytka w całym świetle zamykana żaluzją.
	

	3.4
	W tylnej części zabudowy poniżej linii podłogi zamontowane po obu stronach  dodatkowe dwie skrytki na drobny sprzęt, sorbent itp.. Wielkość skrytek i sposób montażu nie może pomniejszać kąta zejścia określonego w badaniach. Po otwarciu drzwi skrytki musi się automatycznie włączać oświetlenie jej wnętrza. Nośność skrytek min. 50 kg.
	

	3.5
	Skrytki na sprzęt i przedział agregatu wodno - pianowego wyposażone w oświetlenie, listwy - LED,  włączane automatycznie po otwarciu drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek.
Skrytki w układzie 2+2+1 o minimalnych wymiarach zapewniających swobodny dostęp do przewożonego sprzętu. Skrytki boczne o szerokości min. 1200 i 1800 mm  oraz min. 1400 mm dla tyłu/przedziału agregatu wodno – pianowego.
	




	3.6
	  Szuflady, wysuwane tace automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej muszą  posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem i wypadaniem z prowadnic. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.
	


	3.7
	Półki sprzętowe wykonane z  aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek w zależności od potrzeb.
	

	3.8
	Schowki wyposażone w regały, na urządzenia ratownicze, agregat prądotwórczy, sprzęt ratowniczy, w zależności od potrzeb i możliwości. Przedziały sprzętowe za kabiną pojazdu, wykonane w formie przelotowej, dostępne tak z jednej jak i z drugiej strony nadwozia. Środkowa część  przelotu  wyposażona w półki z regulacją wysokości. 
	



	3.9
	Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wykonanymi z anodowanego aluminium, wspomaganymi systemem sprężynowym,  wyposażonymi w zamki zamykane na jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia skrytek muszą umożliwiać otwieranie i zamykania żaluzji w rękawicach. 
Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. Skrytki, w których ma być przewożony sprzęt ratowniczy napędzany silnikiem spalinowym lub kanistry z paliwem do tego sprzętu, muszą być wentylowane. W razie konieczności zainstalować odprowadzenie spalin od agregatu wodno - pianowego (do uzgodnienia w trakcie realizacji). 
	

	3.10
	Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, z zamontowanymi uchwytami na sprzęt. Z tyłu pojazdu po prawej stronie zamontowana aluminiowa drabinka do wejścia na dach z ostatnim szczeblem wykonanym jako stopień ułatwiający wchodzenie i schodzenie z dachu, stopnie w wykonaniu antypoślizgowym.
W pobliżu górnej części drabiny zamontowane uchwyt (y) ułatwiające wchodzenie. Drabinka musi rozkładać się z pionowej pozycji transportowej do pozycji pochyłej ułatwiającej wchodzenie. Zamawiający nie dopuszcza stałego pionowego mocowania.
Oświetlenie płaszczyzny roboczej dachu lampą LED załączaną z panelu przedziału pompy.
Na dachu aluminiowa skrzynia sprzętowa z oświetleniem LED o wymiarach 200x50x36cm
	

	3.11
	Powierzchnie podestów roboczych i podłogi  kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
	

	3.12
	Zbiornik wody o pojemności   min. 1000 litrów , wykonany z  tworzywa sztucznego.      
Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną  eksploatację,
z układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie  jazdy. Zbiornik  wyposażony w falochrony i właz rewizyjny. Zawór opróżniania zbiornika ze sterowaniem elektrycznym na panelu w przedziale pompy.  
	

	3.13
	Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 do napełniania zbiornika. Na linii zasilającej odcinający zawór kulowy oraz manometr.
Zbiornik wyposażony  w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania.
	

	3.14
	Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z tworzywa sztucznego, o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody oraz:
· powinien być odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych.
· powinien być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniają jego bezpieczną eksploatację.
	

	3.15
	Pojazd wyposażony w wysokociśnieniowy agregat gaśniczy zamontowany na stałe w tylnym przedziale o minimalnych parametrach:
· silniki spalinowy 4-suwowy z rozrusznikiem elektrycznym,
· linia szybkiego natarcia 60m zakończona prądownicą umożliwiająca podawanie wody i piany.
Agregat musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP.
Rok produkcji agregatu 2026.
	

	3.16
	Przedział pracy agregatu wodno - pianowego wyposażony w:
· dodatkowy zewnętrzny głośnik oraz mikrofon radiotelefonu przewoźnego, dostosowany do współpracy z zamontowanym radiotelefonem,
· panel z wizualnym wskaźnikiem poziomu wody w zbiorniku z podziałką co 200 l, licząc od 0 do 1000 l,
· programowalne przyciski do sterowania: oświetleniem, zaworami poprzez magistralę CAN<
· wysuwaną szufladę umieszczoną w górnej części przeznaczoną na sprzęt pomocniczy. 
	

	3.17
	Pojazd powinien posiadać oświetlenie  pola pracy wokół samochodu wykonane w technologii LED zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu. Oświetlenie wykonane z listwy LED na całej długości boku pojazdu, przymocowane do balustrady ochronnej dachu. Rozwiązanie z listwą musi zapewniać równomierne natężenie oświetlania w każdym punkcie. 	
Włączanie oświetlenia pola pracy z kabiny kierowcy i panelu sterowania w przedziale agregatu wodno - pianowego. Oświetlenie musi wyłączać się po zwolnieniu hamulca postojowego.
Na bocznych płaszczyznach galerii należy zamontować oświetlenie dalszego pola pracy. Lampy LED min. 2 na stronę pojazdu ze światłem skupionym i rozproszonym.
	

	3.18
	Pojazd  wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy  z głowicą z  reflektorami, wyposażonymi w  lampy  LED o  łącznym strumieniu świetlnym  min. 20 000 lumenów, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu, o minimalnych parametrach:
· wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów minimum 4,0 m, 
· obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 170º - w obie strony,
· sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi,  
· złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania, 
· w kabinie  znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, 
· wymagane jest przewodowe sterowanie masztem (pilotem) obrotem i pochyłem reflektorów.
· podczas ruszania pojazdem po zwolnieniu hamulca postojowego musi nastąpić automatyczne składanie masztu do pozycji transportowej.
	

	3.19
	W pojeździe należy zamontować zestaw higieniczny zasilany ze zbiornika samochodu. Podawanie wody pod ciśnieniem przez pompę napędzaną elektrycznie. Załączenie podawania po odkręceniu kranu. Zestaw z dozownikami na środki myjące i dezynfekujące. Całość umieszczona na wysuwanej tacy umożliwiającej mycie poza obrysem pojazdu. 
	

	3.20
	Pojazd wyposażony w wysuwane tace minimum  pod :
· sprzęt ochrony układu oddechowego - 4 aparaty powietrzne,
· motopompę szlamową.
	

	IV.
	WYPOSAŻENIE DOSTARCZONE Z POJAZDEM
	

	4.1
	Pojazd wyposażony w sprzęt  standardowy, dostarczany z podwoziem: 
1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica samochodowa i apteczka.
	

	4.2
	Pojazd wyposażony w mocowania dla sprzętu, który posiada zamawiający. Wykonawca powinien przewidzieć mocowania na  sprzęt podany w wykazie przez zamawiającego na etapie realizacji zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia rozkładu sprzętu w pojeździe z zachowaniem zasad obciążenia całkowitego i stron pojazdu oraz zasad ergonomii. Wymagany montaż deski ortopedycznej w zabudowie w sposób umożliwiający szybkie użycie deski. Niedopuszczalny jest montaż w kabinie załogi. Montaż sprzętu na koszt wykonawcy.  
	

	4.3
	Samochód należy wyposażyć w wciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 5t z liną o długości min. 25 m. zakończoną hakiem. Sterowanie pracą wciągarki przewodowo z pulpitu przenośnego oraz bezprzewodowo przy użyciu pilota. Wyciągarka zabezpieczona pokrowcem  ochronnym koloru ciemnego. Na podstawie wyciągarki lub w jej pobliżu zamontowany wyłącznik wysokoprądowy umożliwiający natychmiastowe odłączenie od zasilania. 
	

	4.4
	Pojazd wyposażony w hak holowniczy typu kulowego do ciągnięcia przyczepy o DMC zgodnym  homologacją podwozia  wraz z instalacją i gniazdem przyłączeniowym. Pojazd wyposażony w szekle/ucha umożliwiające holowanie pojazdu.
	

	4.5
	Pojazd wyposażony w przenośny szperacz z ładowalnym akumulatorem o parametrach:
- źródło światła dioda LED min. 20W
- tylne światło sygnalizacyjne
- zasilanie akumulator Li-ion
- czas świecenia w trybie dużej mocy min. 3,5 godz,
- w zestawie: ładowarka 230V AC, ładowarka 12V DC, pasek na ramię.
	

	V.
	OZNACZENIE
	

	5.1
	Oznakowania numerami  operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie przekazany przez zamawiającego (na etapie realizacji umowy). 
Wykonawca umieści na przednich drzwiach kabiny  pojazdu napisy „OSP Zawadki” pod herbem Gminy Przasnysz oraz wykona i umieści na pojeździe logotyp projektu. Logotyp projektu Wykonawca pobierze ze strony internetowej organu dotującego i uzyska od Zamawiającego potwierdzenie prawidłowości / akceptację logotypu.
Samochód na bocznych płaszczyznach zostanie oklejony folią odblaskową według projektu uzgodnionego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
	

	VI.
	OGÓLNE
	

	6.1
	Po odbiorze technicznym pojazdu należy dostarczyć zamawiającemu dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Odbiór końcowy pojazdu nastąpi u Wykonawcy. Gwarancja min. 2 lata dla podwozia i zabudowy bez limitu kilometrów od daty odbioru przez Zamawiającego. 
Gwarancja na specjalistyczny sprzęt pożarniczy zgodnie z warunkami producenta dla danego sprzętu.
	

	6.2
	Wykonawca dokona montażu sprzętu dostarczonego przez zmawiającego. Rozmieszczenie sprzętu zostanie uzgodnione po przesłaniu do Wykonawcy wykazu. Wykonawca wykona projekt rozmieszczenia i uzgodni rozwiązania z Zamawiającym. Przyjęte założenie nie może powodować przekroczenia dopuszczalnego obciążenia częściowego, całkowitego i na strony pojazdu.
	

	6.3
	Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia z obsługi samochodu wraz z zabudową pożarniczą dla wskazanych przez Zamawiającego kierowców/operatorów w dniu odbioru końcowego pojazdu.
	

	6.4
	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:
· instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia,
· instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim.
· aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP.
	



Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.
Informujemy, że opis przedmiotu zamówienia „Specyfikacja techniczna” wskazuje minimalne wymagania dla lekkiego specjalnego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia „Specyfikacji technicznej” ewentualne nazwy (znaki towarowe), normy, oceny i specyfikacje techniczne mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Jeżeli w dokumentacji postępowania wskazano konkretne normy, oceny i specyfikacje techniczne, Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych przez te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany ofercie - w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych - że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.
W celu optymalnego rozmieszczenia i zamontowania sprzętu przez Wykonawcę Zamawiający wymaga uzgodnienia rozłożenia sprzętu w procesie zabudowy pojazdu.

