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Gliwice, dn. 17-08-2026 r.
Pytania dotyczące postępowania przetargowego. 
1.Proszę o podanie rzędnej bezwzględnej góry podbudowy która uwzględniała będzie przyszłe prace związane z ułożeniem kostki 2. Proszę podać informację czy włazy żeliwne czy też wpusty deszczowe mają być na poziomie podbudowy czy też mają być na wysokości przyszłej kostki brukowej 3. Proszę o dołączenie rzutu oraz profilu kanalizacji deszczowej którą wskazano do realizacji w wyżej wymienionym zamówieniu . 4. Proszę o informację na jakiej podstawie będą prowadzone prace - zgłoszenie czy też pozwolenia na budowę oraz czy dysponujecie Państwo takim dokumentem 5. Proszę o dołączenie do materiałów przetargowych badań oraz opisu geologicznego z danego obszaru 6. Proszę o podanie parametrów technicznych podbudowy na górnej warstwie – Wtórny moduł odkształcenia (E₂ lub \(E_{v2}\)) geotechniczny parametr określający sztywność i nośność gruntu 7. Czy zamawiający dopuszcza zmiany technologiczne związane z zmianą układu warstw podbudowy Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na przesłane pytania. Z góry dziękuję za odpowiedź. 
Odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego. 

 
1.Proszę o podanie rzędnej bezwzględnej góry podbudowy która uwzględniała będzie przyszłe prace związane z ułożeniem kostki 

rzędna bezwzględna +-0,00 to 240,90m n.p.m po ułożeniu kostki. rzędna podbudowy to - grubość kostki czyli -0,08$0,82m n.p.m
2. Proszę podać informację czy włazy żeliwne czy też wpusty deszczowe mają być na poziomie podbudowy czy też mają być na wysokości przyszłej kostki brukowej 

wpusty żeliwne należy ułożyć w poziomie przyszłej kostki  czyli zgodnie z projektem. wpusty należy obsypać warstwą podbudowy ze spadkiem na zewnątrz po 80cm po obwodzie
3. Proszę o dołączenie rzutu oraz profilu kanalizacji deszczowej którą wskazano do realizacji w wyżej wymienionym zamówieniu . 

 projekt instalacji odwodnienia jest załącznikiem do zamówienia (katalog PT/02-Instalacje)
4. Proszę o informację na jakiej podstawie będą prowadzone prace - zgłoszenie czy też pozwolenia na budowę oraz czy dysponujecie Państwo takim dokumentem 

Dla przedsięwzięcia uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę
5. Proszę o dołączenie do materiałów przetargowych badań oraz opisu geologicznego 
z danego obszaru 

  dokumentacja jest załącznikiem do zamówienia (katalog PAB)
6. Proszę o podanie parametrów technicznych podbudowy na górnej warstwie - Wtórny moduł odkształcenia (E₂ lub \(E_{v2}\)) geotechniczny parametr określający sztywność 
i nośność gruntu 

dla podbudowy należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia  gruntu Is=0,98 zgodnie z projektem
7. Czy zamawiający dopuszcza zmiany technologiczne związane z zmianą układu warstw podbudowy 

zmiana warstw jest dopuszczalna pod warunkiem zachowania parametrów nośności projektowanego podłoża podbudowy dla kategorii ruchu KR1 grupy nośności G4 (przemarzanie hz=0,8m. 
Zmiany każdorazowo do akceptacji przez inspektora nadzoru i projektanta.
