Zał. Nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa mikrobusu do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne.
Oferta techniczna.
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	1.
	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 ze zm.)  oraz wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502 ze zm). 
	

	2.
	Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej producenta pojazdu bazowego, określonego w rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594).
	

	3.
	Pojazd fabrycznie nowy, przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stronie). Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2026.  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu zarejestrowanego jednokrotnie na dealera.
Pojazd bazowy musi posiadać świadectwo homologacji wystawione zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858/WE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającym dyrektywę 2007/46/WE. Spełnienie wymogu musi być potwierdzone załączoną kopią dopuszczonego prawem dokumentu wystawionego przez producenta/importera pojazdu. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu muszą być przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego.
	Należy podać markę, typ i model oferowanego pojazdu bazowego.


	4.
	Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale od 
-25 oC do + 50 0C. Spełnienie powyższych wymagań musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy, przekazanym Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego.
Silnik spalinowy o pojemności skokowej nie mniejszej niż 1950 cm3, spełniający obowiązujące na dzień odbioru pojazdu wymogi prawne w zakresie czystości spalin. Moc silnika minimum 125 kW.
	Należy podać  typ, pojemność skokową w cm3, maksymalną moc silnika w kW oraz rodzaj stosowanego paliwa.


	5.
	Kategoria pojazdu: osobowa M1. Rodzaj nadwozia: zamknięte, częściowo przeszklone, przystosowane do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą. Przednie boczne drzwi uchylne (2 szt.), drzwi boczne przesuwne do przestrzeni pasażerskiej po prawej stronie pojazdu. Za ostatnim rzędem siedzeń przestrzeń bagażowa z oświetleniem wykonanym w technologii LED (w klasie IP55 lub wyższej), uruchamianym włącznikiem umieszczonym przy tylnych drzwiach, z możliwością sterowania z kabiny kierowcy. Z tyłu pojazdu drzwi dwuskrzydłowe, otwierane na boki pod kątem minimum 250°, wyposażone w ograniczniki otwarcia drzwi z blokadą położenia skrzydeł, co najmniej przy kącie 90°.
	

	6.
	Kolor fabryczny nadwozia – czerwony. Zderzaki, klamki,  obudowy lusterek w kolorze czarnym. Materiały obiciowe siedzeń I-go, II-go i III-go rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być wykonane w kolorze ciemnym, łatwe w utrzymaniu w czystości.
	

	7.
	Skrzynia biegów automatyczna min. 9 stopniowa
	Podać typ skrzyni biegów (oznaczenie fabryczne) oraz liczbę biegów.


	8.
	Napęd 4x2.
	Podać rodzaj napędu.

	9.
	Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg.
	Podać dopuszczalną masę całkowitą pojazdu.

	10.
	Szyby elektrycznie sterowane w drzwiach kabiny kierowcy.
Szyby przyciemniane w części tylnej nadwozia (dotyczy szyb bocznych II i III rzędu siedzeń).
	

	11.
	Samochód wyposażony w obręcze kół stalowe  min. 16” z zamontowanymi oponami wielosezonowymi oraz kołpakami. Samochód wyposażony również w pełnowymiarowe koło zapasowe (bieżnik opony nie może być kierunkowy, koło umieszczone i zamontowane w miejscu przewidzianym przez producenta pojazdu bazowego). Rok produkcji opon zgodny z rokiem produkcji pojazdu bazowego. Indeks nośności i prędkości dostosowane do maksymalnych parametrów samochodu. Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane.
	

	12.
	Samochód wyposażony co najmniej w:
· 3 poduszek powietrznych.
· Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu.
· System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS).
· System kontroli toru jazdy (ESP).
· Hamulec ręczny.
· Ogranicznik prędkości z układem rozpoznawania znaków drogowych.
· System z przyciskiem Stop - Start.
· System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall).
· System monitorowania ciśnienia w oponach.
· Tempomat.
· Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu.
· Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych.
· Podłokietnik kierowcy.
· Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy.
· Regulacja wysokości fotela kierowcy.
· Schowek  pasażera wysuwany.
· Układ foteli 3+3+3. (I rząd: 1+2, II rząd: 1+2 lub 1+1+1, III rząd: 3 lub 1+2 lub 1+1+1). Fotele z  regulacją oparć z podłokietnikami.  Fotele w II i III rzędzie zamontowane w szynach aluminiowych na szybkozłączki  umożliwiające demontaż foteli bez użycia narzędzi.
· Trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących.
· Podgrzewane fotele przednie.
· Podgrzewane lusterka zewnętrzne.
· Czujniki parkowania przód i tył, z sygnalizacją akustyczną i wizualną, montowane na linii fabrycznej producenta pojazdu bazowego.
· Kamera cofania montowana na linii fabrycznej producenta pojazdu bazowego, wyświetlająca obszar za pojazdem samochodem zarówno w dzień jak i w nocy na kolorowym ekranie multimediów. Kamera cofania powinna umożliwiać pomiar odległości od przeszkody (np. za pomocą linii parkowania). Kamera powinna być załączana automatycznie przy wstecznym biegu oraz mieć możliwość włączenia ręcznego oddzielnym przełącznikiem znajdującym się w zasięgu pola pracy kierowcy. Zamawiający dopuści pojazdy z fabryczną kamerą, której obraz wyświetlany jest na ekranie multimedialnym, ale bez możliwości jej ręcznego włączenia oddzielnym przełącznikiem znajdującym się w zasięgu pola pracy kierowcy.
· Światła mijania w technologii LED.
· Światła do jazdy dziennej w technologii LED.
· Krótka antena radiowa.
· Cyfrowy zestaw wskaźników.
· Kolorowy dotykowy ekran multimediów min 10" z obsługą Android Auto i Apple CarPlay montowany na linii fabrycznej producenta pojazdu bazowego.
· Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB).
· Port USB – C.
· Oświetlenie wnętrza kabiny kierowcy.
· Centralny zamek sterowany zdalnie.
· Kieszenie w przednich drzwiach.
· Klimatyzacja (automatyczna) w przedniej części pojazdu (I rząd siedzeń).
· Klimatyzacja dla pasażerów w tylnej części pojazdu (II i III rząd siedzeń).
· Nawiewy powietrza dla pasażerów z tyłu (II i III rząd siedzeń).
· Wzmocnienie podłogi oraz pokrycie sklejką i wykładziną antypoślizgową.
· Wykończenie ścian bocznych, boczki pod szybami tapicerowane (czarna pikowana ekoskóra).
· Tapicerka sufitu na całej długości.
· Izolacja dźwiękowo-termiczna ścian i sufitu.
· Niezależne ogrzewanie Eberspacher D2.
· 4 podwójne gniazda USB przy każdym rzędzie siedzeń.
· 2 głośniki w przedziale pasażerskim umieszczone w podsufitce
· Nadkola – osłony z ABS
	

	13.
	Wymiary:
Długość całkowita min. 6300 mm,
Szerokość całkowita min. 2000 mm,
Wysokość całkowita max. 2500 mm (bez belki świetlnej),
Rozstaw osi min. 4200 mm,
	

	14.
	Samochód wyposażony w homologowany hak holowniczy kulowy do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej dostosowanej do masy samochodu (określonej w świadectwie homologacji), wraz ze złączem elektrycznym (gniazdo 13-pinowe oraz dodatkowy adapter (przejściówka) 13/7 pin).
	

	15.
	Pojazd musi spełniać warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502) oraz być wyposażony w:
1) Urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego umożliwiającego uruchomienie sygnalizacji dźwiękowej oraz umożliwiające podawanie komunikatów słownych, składające się co najmniej z następujących elementów:
a) Wzmacniacza sygnałowego (modulatora) o mocy wyjściowej min. 200W z min. 3 modulowanymi sygnałami
dwutonowymi. Modulator („pilot”) zamontowany w sposób nie utrudniający widoczności kierowcy.
b) jednego lub dwóch neodymowych głośników kompaktowych o mocy min. 100W każdy zapewniających ekwiwalentny
poziom ciśnienia akustycznego w granicach 115÷118 dB (A), dla każdego rodzaju sygnału dźwiękowego, mierzonego  z odległości 3 metrów od pojazdu (dla całego układu; badania wykonane zgodnie z warunkami badań określonymi w regulaminie R28 EKG/ONZ). Głośniki przystosowane fabrycznie do montażu zewnętrznego, zamontowane w sposób gwarantujący rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu, dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa; instalacja głośników zabezpieczona przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi. Montaż w taki sposób, aby przednia część głośnika była wmontowana w atrapę chłodnicy (grill) lub w zderzak przedni.
2) Na dachu pojazdu niskoprofilowa belka sygnalizacyjna LED w obudowie wykonanej z poliwęglanu (TB2). Belka
dopasowana do szerokości dachu o wysokości wraz z mocowaniem max 100 mm. Układ sterowania (podłączenie) belką
musi zapewnić możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej) oraz działanie
sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. Belka nie może wystawać
poza obrys dachu i musi być zamontowana w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej,
bez konieczności jej demontażu. Belka wypełniona na całej długości modułami LED barwy niebieskiej zapewniającymi
świecenie min. do przodu pojazdu oraz w częściach skrajnych zgodnie z wytycznymi określonymi w Regulaminie R 65 EKG – klasa 2.
3) W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub zderzaku przednim muszą być zamontowane dwie lampy
kierunkowe LED o barwie światła niebieskiej z diodami o wysokiej światłości (XB2). Każda lampa o mocy min. 4W.
Nie dopuszcza się montażu za atrapą chłodnicy.
4) W tylnej części pojazdu zamontowana jedna lampa sygnalizacyjna 360o – LED ze światłem niebieskim z możliwością
wyłączenia w przypadku jazdy w kolumnie.
5) Napis „STRAƵ”
6) Numer operacyjny umieszczony po obu stronach pojazdu w kolorze białym (odblaskowym).
Działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu.
Wszystkie urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania emitujące światło koloru niebieskiego muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG ONZ dla klasy 2. Urządzenia świetlne muszą być wyposażone w automatyczną funkcję przełączania trybu dzień/noc. Funkcja włączenia jednego z trybów musi być sygnalizowana świeceniem się lampki kontrolnej umieszczonej np. w manipulatorze. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów (świadectwa homologacji) muszą być przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego.
	

	16.
	Oznaczenie pojazdu zgodne z Zarządzeniem Nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 
8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP poz. 9, ze zm.). Konkretny numer operacyjny zostanie podany przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy.
	

	17.
	W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny Motorola DM 4601e  z mikrofonem zewnętrznym i  przyciskiem PTT o parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, posiadający możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny lub graficzny min. 14 znaków, modulacje co najmniej 11K0F3E , 7K60FXD, 7K60FXW z anteną ¼ λ zamontowaną na dachu pojazdu i zestrojoną na częstotliwość 149 MHz oraz zamontowaną i podłączoną dedykowaną anteną GPS, przystosowany do pracy w sieci MSWiA oraz spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia  2019 r. w sprawie  organizacji łączności radiowej. Radiotelefon musi posiadać możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bit. Parametry anteny - WFS na częstotliwości 149 MHz nie przekraczający wartości 1,4, a zysk energetyczny zamontowanej anteny λ/4 co najmniej 0 dBd (2,15 dBi).
Dodatkowo radiotelefon musi spełniać warunki:
a.
praca w trybie wykorzystującym dwie szczeliny czasowe na jednej częstotliwości simpleksowej. Możliwość późniejszej modernizacji do trunkingu DMR Tier 3 (ETSI DMR TS 102 361-4) bez konieczności wymiany radiotelefonu,
b.
parametry techniczne nadajnika: stabilność częstotliwości +/- 0.5 ppm,
c.
parametry techniczne odbiornika:
-
czułość analogowa nie gorsza niż 0,25 μV przy SINAD wynoszącym 12 dB,
-
czułość cyfrowa przy bitowej stopie błędu (BER) 5% nie gorsza niż 0,25 μV,
-
moc akustyczna > 2 W,
-
zniekształcenia akustyczne przy nominalnej mocy akustycznej ≤3%.
d.
Środowisko i klimatyczne warunki pracy:
-
ochrona przed pyłem i wilgocią min.: IP54 zgodnie z EN60529,
-
zgodny z MIL-STD810G w zakresie odporności na wysoką temperaturę; niską temperaturę; szok temperaturowy; niskie ciśnienie; promieniowanie słoneczne; wilgotność; deszcz; słoną mgłę; wibracje; wstrząsy; kurz.
e.
Wymagania uzupełniające:
-
Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI TS 102 361-2. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą EN 62368-1.
Należy dostarczyć wykresy współczynnika fali stojącej dla f=149 MHz. Zestaw do programowania radiotelefonu kompatybilne z systemem min. Microsoft Windows 10, zawierający oprogramowanie i osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem i umożliwiający wcześniejsze przygotowanie pliku konfiguracyjnego. Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu (sygnały ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe, kamery cofania, monitory ekranowe itp.) nie mogą powodować zakłóceń w pracy urządzeń łączności.
Radiotelefon ma być zamontowany w takim miejscu i w taki sposób, aby była możliwość swobodnego dostępu do złącza antenowego i tylnego gniazda akcesoriów. Jeżeli nie jest możliwy taki montaż radiotelefonu, należy użyć zestawu rozdzielczego zalecanego przez producenta radiotelefonu. W takim przypadku, cześć nadawczo odbiorczą zamontować należy w miejscu niewidocznym (np. pod fotelem, w skrytce, bagażniku), ale w sposób taki, który umożliwi swobodny dostęp do złącz akcesoriów i złącza antenowego urządzenia, a panel sterujący radiotelefonu (główka) ma być zamontowana w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla obsługi radiotelefonu. Należy dostarczyć mikrofon typu gruszka. Miejsce montażu radiotelefonu wraz z osprzętem należy uzgodnić z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga możliwości uruchomienia trybu alarmowego w radiotelefonach, w sposób łatwy i szybki, przyciskiem charakteryzującym się oznaczeniem w wyróżniającym się kolorze lub możliwością jego oznaczenia na wyświetlaczu radiotelefonu.
Kabel antenowy powinien być doprowadzony do urządzenia nadawczo odbiorczego jak najkrótszą drogą i odpowiednio skrócony. Nie dopuszcza się pozostawienia zawiniętych odcinków kabla w niewidocznych częściach samochodu oraz stosowania dodatkowych przejściówek i złączy kablowych. Kabel radiowy ma być ułożony w sposób nie powodujący ostrych załamań. Ma być zabezpieczony przed przecięciem podczas poruszania się pojazdu przez ostro zakończone części karoserii samochodu. Zmawiający podczas odbioru instalacji radiowej może dokonać pomiarów parametru SWR wykorzystując swoje urządzenia pomiarowe.
Montaż urządzeń realizowany przez Wykonawcę po uzgodnieniu i ustaleniu miejsca montażu przez Odbiorcę podczas realizacji zamówienia (na etapie inspekcji produkcyjnej).
Urządzenia muszą być objęte co najmniej 24-miesięczną gwarancją.
Wykonawca dostarczy dokumentację dotyczącą parametrów zastosowanych w pojeździe materiałów użytych dla instalacji łączności radiowej oraz instrukcję zawierającą zagadnienia związane z miejscami instalacji urządzeń łączności, strojenia anten, z trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych, zasilających, sygnałowych i sterujących, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania. Dokumentacja i instrukcja instalacji musi być wykonana w języku polskim i dostarczona w postaci nośnika elektronicznego lub wydrukowanych opisów, schematów i zdjęć.
	

	
	

	18.
	W przypadku manipulatora/pilota urządzeń pojazdu uprzywilejowanego, radiotelefonu oraz dodatkowych głośników przewody radiostacji i pilota nie mogą zwisać swobodnie z sufitu pojazdu i ograniczać pola widzenia kierowcy.
Dopuszcza się użycia przycisków PPT (push to talk) dla radiotelefonu. Montaż przycisku należy ustalić z Zamawiającym.
	

	
	
	

	19.
	Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC z biegunem ujemnym na masie. Akumulator i alternator dostosowany do poprawnej pracy samochodu wraz z zamontowanymi urządzeniami dodatkowymi. Przewody muszą znajdować się w osłonach w kolorze czarnym lub szarym. Przy układaniu przewodów należy zachować wymagania określone przez producenta.
	

	20.
	Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne zamontowane dodatkowo w pojeździe muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie 10 EKG ONZ (lub równoważnym).
	

	21.
	Z pojazdem Wykonawca dostarczy wyposażenie:
a) gaśnicę proszkową o masie środka gaśniczego minimum 1 kg, posiadającą świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB,
b) apteczkę samochodową, wraz ze spisem wyposażenia, wyposażoną co najmniej w:
· opatrunek indywidualny wodoszczelny typu W duży - 2 szt.,
· rękawiczki nitrylowe – 10 par,
· maska do sztucznego oddychania POCKET MASK – 1 szt.,
· kompresy z gazy jałowe 9x9 cm – 5 opakowań po 15 szt. w każdym,
· gaza opatrunkowa jałowa 0,5 m2 – 2 szt.,
· gaza opatrunkowa jałowa 1 m2 – 2 szt.,
· bandaż uciskowy niejałowy z zapinką 10 cm x 5 m – 2 szt.,
· bandaż podtrzymujący niejałowy 10 cm x 4 m – 2 szt.,
· plaster tkaninowy z opatrunkiem do cięcia 8 cm x 1 m – 1 szt.,
· przylepiec tkaninowy na szpulce 2,5 cm x 5 m – 1 szt.,
· elastyczna siatka opatrunkowa 6 cm x 1m – 1 szt.,
· opatrunek hydrożelowy 10x10 cm – 2 szt.,
· opatrunek hydrożelowy 20x20 cm – 2 szt.,
· płyn do dezynfekcji ran, błony śluzowej i skóry 250 ml – 1 szt.,
· koc ratunkowy/termiczny 210x160 cm – 2 szt.,
· nożyczki ratownicze – 1 szt.
c) trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem Nr 27 EKG ONZ,
d) zestaw podręcznych narzędzi, w skład którego wchodzi co najmniej: podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu, klucz do kół, wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe, klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora,
e) dwie kamizelki odblaskowe, rozmiar XL, w kolorze żółtym, z dwoma poziomymi pasami odblaskowymi zgodnie z normą EN ISO 20471.
f) Zestaw PSP R1 w plecaku GEN2 (zestaw wyposażony zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego PSP - ZASADY ORGANIZACJI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W KRAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO-GAŚNICZYM LUTY 2026 r.).
g) Defibrylator AED iPAD SP1
h) Najaśnica PELI RALS 9480
Wykonawca musi zapewnić miejsca w pojeździe lub zastosować rozwiązanie umożliwiające transport wszystkich elementów wyposażenia pojazdu, gwarantujące ich nieprzemieszczanie się podczas jazdy pojazdem oraz w przypadku gwałtownego ruszania i hamowania.  
	

	22.
	Z pojazdem Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne dokumenty do rejestracji pojazdu oraz badanie techniczne dla pojazdów uprzywilejowanych w terminie do 20.12.2026r.
	

	23.
	Wykonawca udzieli min. 24 miesiące gwarancji bez limitu kilometrów.
	

	24.
	Na pojeździe należy zamieścić naklejkę formatu A3 oraz tabliczkę informacyjną formatu A3 (jeżeli warunki techniczne nie pozwolą na umieszczenie naklejek oraz tabliczek formatu A3 rozmiar zostanie ustalony w trakcie realizacji umowy). Naklejki oraz tabliczki należy zamieścić na karoserii pojazdu – nie można ich zamieszczać na szybach. Dokładne ich umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Naklejki oraz tabliczki należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Naklejki oraz tabliczki muszą znajdować się w dobrze widocznym miejscu. Wzory naklejek i tabliczek stanowią załącznik do umowy.
	


Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia przepisów ustawy PZP, a mają jedynie za zadanie sprecyzować oczekiwania techniczne, jakościowe, funkcjonalne i estetyczne Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia. Zamawiający dopuszcza dwuetapową rejestrację pojazdu.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA:

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretne parametry lub wpisując wyraz „spełnia”

W przypadku braku wpisania przez wykonawcę wyrazu „spełnia” zamawiający uzna, że wykonawca spełnia wymagania minimalne
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