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Potwierdzenie spełniania minimalnych wymagań techniczno – użytkowych dla zamówienia:
Zakupy w ramach zabezpieczenia logistycznego i zapewnienia ciągłości dostaw – 
Część nr 1: Dostawa minikoparki wraz z lawetą transportową
	Lp.:
	Wymagane parametry
	Propozycja wykonawcy

spełnia/nie spełnia

	1. Minikoparka ……………………………..

(marka, model)

	1
	Fabrycznie nowa rok produkcji 2026
	

	2
	masa eksploatacyjna do 3000 kg
	

	3
	silnik wysokoprężny moc minimum 14,5 kW
	

	4
	pojemność silnika minimum 1,1 l
	

	5
	głębokość kopania minimum 2,7 m
	

	6
	zasięg kopania minimum 4,5 m
	

	7
	podwozie gąsienicowe
	

	8
	dwie podwójne linie hydrauliczne AUX
	

	9
	zamki bezpieczeństwa na siłownikach
	

	10
	kabina lub stanowisko operatora wyposażone zgodnie z wymaganiami producenta i obowiązującymi przepisami
	

	11
	oznakowanie CE oraz deklaracja zgodności UE
	

	12
	dopuszczona do obrotu i użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
	

	13
	Wyposażenie minikoparki
	

	14
	szybkozłącze hydrauliczne
	

	15
	łyżka kopiąca o szerokości około 30 cm
	

	16
	łyżka kopiąca o szerokości nie mniejszej niż 50 cm
	

	17
	hydrauliczna łyżka skarpowa o szerokości około 120 cm
	

	2. Laweta transportowa

	1
	fabrycznie nowa
	

	2
	przystosowana do bezpiecznego transportu oferowanej minikoparki
	

	3
	posiada homologację oraz komplet dokumentów wymaganych do rejestracji
	

	4
	wyposażona w najazdy umożliwiające załadunek i rozładunek minikoparki
	

	5
	posiada zaczep kulowy umożliwiający holowanie przez pojazd samochodowy
	

	6
	posiada dopuszczalną masę całkowitą i ładowność umożliwiające zgodny z przepisami transport oferowanej minikoparki wraz z osprzętem
	


