Załącznik nr 1.3. do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia dla części zamówienia III – Dostawa urządzeń sieciowych

Urządzenia z tabel 2-5 muszą być obsługiwane pod kontrolerem sieciowym tego samego producenta 

	1. Przełącznik sieciowy zarządzalny + moduły – 1 sztuka
Model TP-LINK SX3032F lub równoważny zgodny z poniższymi parametrami

	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Ilość i typ portów
	minimum 32 porty, typu SFP+ 10GE 
wydzielony port konsolowy RJ45 + jeden USB

	Zasilanie
	zamontowane 2 redundantne zasilacze zgodne z polskim standardem (50Hz, 230V), załączone przewody zasilające, maksymalne zużycie prądu 50W

	Format i montaż
	Rack 19” 1U, załączone uszy niezbędne do montażu w szafie

	Wydajność
	Przełączanie minimum 640 Gb/s, bufor pakietów minimum 24 Mb,  

	Gwarancja
	Minimum 60 – miesięczna gwarancja producenta liczona od daty podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia

	Dodatkowe
	Funkcjonalność podłączenia do kontrolera sieciowego, praca w warstwie L2+ , obsługa VLAN, ACL, IGMP Snooping,  QoS min. 8 kolejek priorytetowania, 802.1p CoS/DSCP,  loopback detection,
w komplecie dołączone moduły:
SFP RJ45 1GbE – ilość 6 sztuk, SFP+ RJ45 10GbE – ilość 4 sztuki, 
DAC Cable SFP/SFP+ 3m (10 GbE) – ilość 6 sztuk

	Producent i model
	Wypełnić:

	Oferowana gwarancja
	Wypełnić:

	Wartość brutto                      1 szt. wraz z modułami
	Wypełnić:





	2. Przełącznik sieciowy zarządzalny warstwy 2 – 6 sztuk
Model Ubiquiti USW-48  lub równoważny zgodny z poniższymi parametrami

	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Ilość i typ portów
	48 x RJ45 1GbE, 4 x SFP RJ45 1GbE

	Zasilanie
	Zasilacz wbudowany, zgodny z polskim standardem (50Hz,230V), załączone przewody zasilające, maksymalne zużycie prądu 40W

	Format i montaż
	Rack 19” 1U, załączone uszy niezbędne do montażu w szafie bezwentylatorowy

	Wydajność
	Przełączanie minimum 52 Gb/s, bufor pakietów minimum 1.5 MB,  

	Gwarancja
	Minimum 12 – miesięczna gwarancja producenta liczona od daty podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia

	Dodatkowe
	praca w warstwie L2 , możliwość podłączenia do kontrolera sieciowego tego samego producenta, kontroler instalowany na systemie operacyjnym linux

	Producent i model
	Wypełnić:

	Oferowana gwarancja
	Wypełnić:

	Cena jednostkowa brutto
	Wypełnić:

	Wartość brutto 6 szt.
	Wypełnić:




	3. Przełącznik sieciowy zarządzalny warstwy 3 – 8 sztuk 
Model Ubiquiti USW-Pro-Max-16 lub równoważny zgodny z poniższymi parametrami

	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Ilość i typ portów
	Minimum 12 x RJ45 1GbE, 4 x RJ45 2.5 GbE, 2 x SFP+ 10Gb

	Zasilanie
	Zasilanie Wewnętrzne lub zewnętrzne , zgodne z polskim standardem (50Hz,230V), załączone przewody zasilające, maksymalne zużycie prądu 25W

	Wydajność, obsługa
	Przełączanie minimum 84 Gb/s, bufor pakietów minimum 1.5 MB,  praca jako DHCP reserver, DHCP Relay, Static routing, Inter-VLAN routing, 802.1X control, loop detection,  storm control

	Gwarancja
	Minimum 12 – miesięczna gwarancja producenta liczona od daty podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia

	Dodatkowe
	praca w warstwie L3 , możliwość podłączenia do kontrolera sieciowego tego samego producenta, kontroler instalowany na systemie operacyjnym linux

	[bookmark: _Hlk235515341]Producent i model
	Wypełnić:

	Oferowana gwarancja
	Wypełnić:

	Cena jednostkowa brutto
	Wypełnić:

	Wartość brutto 8 szt.
	Wypełnić:



	4. Punkt dostępowy wifi  – 4 sztuki
Model Ubiquiti U7-Lite lub równoważny zgodny z poniższymi parametrami

	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Ilość i typ portów
	1 x port RJ45 2.5 GbE, standard Wifi 7

	Zasilanie
	Zasilacz PoE w zestawie, zgodne z polskim standardem (50Hz,230V)

	Wydajność, obsługa
	Obsługa 2.4 GHz i 5 GHz , MIMO 2 x 2 , minimum 8 BSSID , minimalny zysk anteny: 2.4 GHz – 4 dBi, 5 GHz – 5 dBi

	Gwarancja
	Minimum 12 – miesięczna gwarancja producenta liczona od daty podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia

	Dodatkowe
	Captive Hotspot Portal + Password Authentication, Guest Network Isolation , możliwość podłączenia do kontrolera sieciowego tego samego producenta, kontroler instalowany na systemie operacyjnym linux

	Producent i model
	Wypełnić:

	Oferowana gwarancja
	Wypełnić:

	Cena jednostkowa brutto
	Wypełnić:

	Wartość brutto 4 szt.
	Wypełnić:




	5. Przełącznik sieciowy zarządzalny 5-portowy – 20 sztuk
Model Ubiquiti USW-Flex-Mini lub równoważny zgodny z poniższymi parametrami

	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Ilość i typ portów
	Minimum 5 x RJ45 1 GbE, jedno z obsługą PoE

	Zasilanie
	Zewnętrzne , zgodne z polskim standardem (50Hz,230V)
załączone w zestawie

	Wydajność, obsługa
	Przełącznik 2 warstwy, pojemność przełączania min. 10Gbps

	Gwarancja
	Minimum  12- miesięczna gwarancja producenta liczona od daty podpisana bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia

	Dodatkowe
	możliwość podłączenia do kontrolera sieciowego tego samego producenta, kontroler instalowany na systemie operacyjnym linux

	Producent i model
	Wypełnić:

	Oferowana gwarancja
	Wypełnić:

	Cena jednostkowa brutto
	Wypełnić:

	Wartość brutto 20 szt.
	Wypełnić:



	6. Przełącznik sieciowy niezarządzalny 8-portowy – 20 sztuk

	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Ilość i typ portów
	8 portów Gigabit Ethernet RJ45

	Zasilanie
	Zasilacz w zestawie, zgodny z polskim standardem (50Hz,230V)

	Wydajność, obsługa
	Automatyczna negocjacja
Automatyczne krosowanie MDI/MDIX

	Gwarancja
	Minimum  12- miesięczna gwarancja producenta liczona od daty podpisana bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia

	Producent i model
	Wypełnić:

	Oferowana gwarancja
	Wypełnić:

	Cena jednostkowa brutto
	Wypełnić:

	Wartość brutto 20 szt.
	Wypełnić:



	7. Router przewodowy – 14 sztuk
Model MikroTik hEX (E50UG) lub równoważny zgodny z poniższymi parametrami

	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Ilość i typ portów
	5 portów Gigabit Ethernet RJ45

	Zasilanie
	Zasilacz w zestawie, zgodny z polskim standardem (50Hz,230V)

	Wydajność, obsługa
	Min. pamięć 512 MB RAM, wbudowana 128 MB,  CPU 2xcore

	Gwarancja
	Minimum  12- miesięczna gwarancja producenta liczona od daty podpisana bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia

	Producent i model
	Wypełnić:

	Oferowana gwarancja
	Wypełnić:

	Cena jednostkowa brutto
	Wypełnić:

	Wartość brutto 14 szt.
	Wypełnić:





DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ
 KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB
 PODPISEM ZAUFANYM LUB
 PODPISEM OSOBISTYM





