Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Remontu i pokrycia dachu hydroizolacją w Przedszkolu nr 35 w Koszalinie ul. Rodła 10


Specyfikacja Techniczna 
ST 1.0 Remont i pokrycie dachu hydroizolacją
KOD CPV: 45260000-7
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Remontu i pokrycia dachu hydroizolacją 
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych „Remont dachu z wykonaniem hydroizolacji połaci 
budynku przedszkola nr 35 w Koszalinie przy ul. Rodła 10”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokrycia izolacji dachu z wykorzystaniem poliuretanowego materiału uszczelniającego. 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót.
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie robót związanych z pokryciem dachu wykorzystując poliuretanowe systemy uszczelniające,  winno być zlecone wykonawcy mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Roboty związane z wykonaniem pokrycia winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technologicznej, (kart technicznych) materiałów zastosowanych. Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia dachowego z zastosowaniem poliuretanowych systemów uszczelniających należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawca określa termin rozpoczęcia i zakończenia robót 

2. Technologia i wykonanie robót
2.1. Kolejność Robót 
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- oczyszczenie dachu z wszelkich elementów luźnych i innych zanieczyszczeń 
- skuć odpadające tynki z kominów oraz rozebrać wokół nich wszystkie obróbki blacharskie
- wstawić dodatkowe łaty z papy w miejscach brakujących 
- zdemontować, rozebrać skorodowane obróbki blacharskie ogniomurów ( ścian kolankowych)
- zagruntować całą powierzchnię dachu uniwersalnym dwukomponentowym podkładem stosowanym przy hydroizolacji i impregnacji na powierzchniach chłonnych i niechłonnych.
- zaaplikować na całej powierzchni dachu bezszwową, aromatyczną, aplikowaną na zimno, jednoskładnikową płynną membranę poliuretanową na bazie ksylenu. Odporną na wodę i mróz, promieniowanie UV . Membrana powinna zachowywać swoje właściwości mechaniczne w temp. od -40°C do + 90°C 
- wzmocnić dach na całej powierzchni oraz na łączeniach ze ścianami  nietkaną włókniną poliestrową o gramaturze 60gr/m2, szer. 1,0m na zakłady lub innym materiałem wzmacniającym o podobnych właściwościach .
- zaaplikować na całej powierzchni dachu bezszwową, aromatyczną, aplikowaną na zimno, jednoskładnikową płynną membranę poliuretanową na bazie ksylenu lub wykonać aplikację z materiału podobnego o zbliżonych parametrach – wielokrotnie nie mniej niż 4 razy
-zastosować jako warstwę zamykającą wysokiej klasy, aplikowaną na zimno, jednoskładnikową alifatyczną powłokę poliuretanową na bazie ksylenu, stosowaną jako warstwa zamykająca końcową, na całej powierzchni dachu.
- wymagane dokumenty: wszystkie materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty, karty charakterystyki, Europejską ocenę techniczną ETA lub alternatywną KOT(  Krajowa Ocena Techniczna)
2.2. Obróbki blacharskie
- blacha ocynkowana  grub. 0,65 -070 mm lub powlekana o szerokości w rozwinięciu powyżej 25cm
- wykonanie obróbek –pokrycie czap kominowych
- wykonanie obróbek – pokrycie ognimurów i kominów
- naprawa rynien i sprawdzenie ich szczelności , wyczyszczenie i lutowanie pęknięć
- wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem  płaskim
3. Sprzęt
3.1. Sprzęt do wykonania robót
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Zamawiającego
4. Transport
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4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
   Transport materiałów i sprzętu jak również wywóz i  utylizacja odpadów należy do zadań   wykonawcy
5. Obmiar robót
5.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót remontu dachu jest m2. Wizja lokalna jest wymagalna, przedmiar robót jest jedynie elementem pomocniczym a prawidłowość wyliczenia ilości i czynności do wykonania spoczywa na wykonawcy. 
 
6. Odbiór robót
6.1. Zgodność robót z Kosztorysem i Specyfikacją
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Kosztorysem
6.2.Odbiór częściowy
1. Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów wykonanych robót pokrywczych.
2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
- podłoża
- dokładności zagruntowania podłoża
- jakości zastosowanych materiałów
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia
- dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem
6.3.Odbiór końcowy
1. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
2. Odbiór końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia 
i obróbek dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi.
3. Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony komisyjnie.
4. Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz dokumentację techniczną i dziennik budowy.
9. Podstawa płatności
Wyłączono z zakresu opracowania.
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