Załącznik nr 1 do umowy UM/…..-W/U…./…../WIN/…./2026 z dnia………2026 r.
OPIS I WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Nazwa zadania.

Wykonanie wszelkich robót budowlanych i montażowych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ulic  J. Milewskiego i Leśny Zakątek w Ostrowcu Świętokrzyskim”. 
2. Lokalizacja obiektu budowlanego objętego zamówieniem.
Objęte przebudową drogi gminne zlokalizowane są w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski. 
2.1 Przebudowa ul. J. Milewskiego obejmuje odcinek o długości 322,00 m, w kilometrażu drogi od km 0+000,00, który stanowi połączenie istniejącej nawierzchni ulicy Jana Milewskiego od skrzyżowania z ul. Krzemienną -  do km 0+322,00, który stanowi krawędź skrzyżowania z drogą  gminną  ul. Gajową. 
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2.2 Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej ul. Leśny Zakątek w Ostrowcu Świętokrzyskim jest planowana na odcinku o łącznej  długości ok.  477,00 m, w kilometrażu drogi od km 0+009,80, który stanowi pierwsze połączenie z ul. Jana Milewskiego do trzeciego  połączenia z ul. Jana Milewskiego  w km 0+386,20.
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3. Przedmiot i zakres zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę dróg: 

3.1  Przebudowa publicznej drogi gminnej klasy L - ul. J. Milewskiego
Zakres zadania obejmuje:

-  przebudowę drogi z jezdnią, dwukierunkową  szerokości 6,0 m o dwóch pasach ruchu szerokości 3,0 m każdy i nawierzchni asfaltobetonowej, 
-   budowę drogi dla rowerów o szerokości 2,0 m i nawierzchni asfaltobetonowej,
-   budowę drogi dla pieszych z kostki brukowej betonowej szerokości zmiennej od 1,5m 
    do 2,50 m,
- budowę wydzielonego  oświetlenia ulicznego z doświetleniem przejść dla pieszych 
    i przejazdów dla rowerów, 
-  budowę kanalizacji deszczowej,
-  zjazdów do posesji  
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 

Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa obejmująca:

· projekt budowlano – wykonawczy przebudowy ul J. Milewskiego  (branże: drogowa, sanitarna,  

· projekt wykonawczy budowy wydzielonego oświetlenia ulicznego,  

· projekt stałej organizacji ruchu drogowego,

· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót,

oraz:

· przedmiar robót, który stanowi jedynie element uzupełniający dokumentację projektową,

· niniejszy opis i warunki techniczne realizacji przedmiotu zamówienia.

3.2 Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej ul. Leśny Zakątek w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku o łącznej  długości 477,00 m, w kilometrażu drogi od km 0+009,80, który stanowi pierwsze połączenie z ul. Jana Milewskiego do trzeciego  połączenia z ul. Jana Milewskiego  w km 0+386,20. 
Zakres zadania obejmuje:

- przebudowę drogi z jezdnią, dwukierunkową szerokości 6,0 m o dwóch pasach ruchu szerokości 3,0 m każdy i nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 
-   budowę kanalizacji deszczowej,
-   zjazdów do posesji 
-   budowę wydzielonego  oświetlenia ulicznego,
-   wykonanie oznakowania pionowego. 
Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa obejmująca:

· projekt budowlano – wykonawczy przebudowy ul. Leśny Zakątek  (branże: drogowa, sanitarna),
· projekt wykonawczy budowy wydzielonego oświetlenia ulicznego,  

· projekt stałej organizacji ruchu drogowego,

· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót,

oraz:

· przedmiar robót, który stanowi jedynie element uzupełniający dokumentację projektową,

· niniejszy opis i  warunki techniczne realizacji przedmiotu zamówienia.

Przebudowa będzie realizowana na podstawie:  

- zaświadczenia Starosty Ostrowieckiego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na zamiar wykonania robót budowlanych znak: AB.6740.258.2024.RB z dnia 28.06.2024r. obejmującego przebudowę przedmiotowego odcinka ulicy  J. Milewskiego  w Ostrowcu Świętokrzyskim, 

- zaświadczenia Starosty Ostrowieckiego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na zamiar wykonania robót budowlanych znak: AB.6740.257.2024.RB z dnia 28.06.2024r. obejmującej przebudowę ulicy Leśny Zakątek  w Ostrowcu Świętokrzyskim,

Przedmiot zamówienia będzie realizowany przy zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez zastosowanie racjonalnych usprawnień oraz zapobieganiu barier i ich powstawaniu, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411).
4. Projekt zagospodarowania terenu i parametry techniczne przebudowywanych dróg.
4.1 ul. J. Milewskiego
 1) branża drogowa 
Zadanie obejmuje rozbudowę drogi klasy L (lokalnej) na odcinku o długości 322,0 m (od km 0+000,00 do km 0+332,00).
a) Parametry drogi:
· kategoria drogi: gminna,

· klasa techniczna drogi: L (lokalna),

· kategoria ruchu drogi: KR3,

· prędkość projektowa: Vp = 30 km/h,

· prędkość miarodajna: Vm = 40 km/h,

· długość przebudowywanego odcinka: 322,00 m,

· szerokość jezdni: 6,0 m,
· szerokość pasa ruchu 3,0 m,

b) chodnik: jednostronny z kostki brukowej betonowej o szerokości zmiennej 1,5m/1,80m/2,5m,
c) Projektowana konstrukcja jezdni:
· warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 8 S – 4 cm,

· warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 5 cm,

· warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego – 7 cm,
· podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 
– 20 cm, 

· warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 - gr. 18 cm,
· wyprofilowane i zagęszczone podłoże,
d) Projektowana konstrukcja drogi dla rowerów :
· warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC11S – 4 cm,

· warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 4 cm,

· podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 
– 20 cm, 

· warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 - gr. 15 cm,

· wyprofilowane i zagęszczone podłoże,
e) Projektowana konstrukcja drogi dla pieszych (chodnika):

· kostka brukowa betonowa typu „behaton” koloru szarego – 8 cm,

· warstwa podsypki cementowo – piaskowej 1:4 – 3 cm,

· podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 – 20 cm,

· warstwa piasku stabilizowanego cementem C3/4. – 15 cm,
· wyprofilowane i zagęszczone podłoże.
W rejonie przejścia dla pieszych należy wykonać nawierzchnie z kostki wskaźnikowej guzkowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej, zapewniając dostępność tego miejsca osobom ze szczególnymi potrzebami.
f) Projektowana konstrukcja zjazdów:

Do wyceny należy przyjąć wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni 
z kostki brukowej betonowej „behaton” koloru czerwonego w technologii zgodnej 
z projektem technicznym:

· nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej - gr. 8 cm, 
· podsypka cem. – piask. 1:4 -  gr. 3cm,
· podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 - gr. 20 cm,
· podbudowa cementowa C3/4 g- r. 18 cm,
· wyprofilowane i zagęszczone podłoże.
g) Projektowana konstrukcja poboczy:

· warstwa humusu wraz z obsianiem mieszanką traw - gr. 10 cm,
· wyprofilowane i zagęszczone podłoże,
2) Kanał technologiczny.
Zamawiający rezygnuje z budowy kału technologicznego w ramach  przedmiotowego zadania. 

3) Odwodnienie.
Odwodnienie pasa drogowego poprzez kanalizację deszczową w systemie grawitacyjnym. Spadki podłużne i poprzeczne jezdni regulować będą spływ wody do wpustów ulicznych 
i dalej do kolektora zbiorczego kanalizacji deszczowej. Sieć kanalizacji deszczowej z rur dwuściennych PP o średnicy 400 mm i sztywności obwodowejSN16. Studzienki rewizyjne betonowe średnicy 1200 i 1500 mm z włazem D400 na zawiasach na kolektorze 
z przykanalikami z rur PP średnicy 200 mm SN16, wpusty uliczne studzienki  betonowe średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu z kratą kl. D400 na zawiasach.Kolektor włączony do istniejącego kolektora o śr.500 mm zlokalizowanego w ul. J. Milewskiego. Należy przeprowadzić próbę szczelności kanału głównego i przykanalików oraz wykonać inspekcję TV.
Wielkości podstawowe kanalizacji deszczowej:

· rodzaj obiektu: liniowy,

· rodzaj rurociągu: kanalizacja deszczowa grawitacyjna,

· materiał i średnica rurociągów:

· rurociągi główne: PP Ø400 mm SN16, dwuścienna, długość rurociągu: L=328,2 mb,

· przykanaliki do wpustów ulicznych: PP Ø200 mm SN16, długość rurociągu: 
L=58,40 mb,

· studnie betonowe Ø1200 mm z włazem żeliwnym na zawiasach kl.D400 – 10 szt.,

· studnie betonowe Ø1500 mm z włazem żeliwnym na zawiasach kl.D400 – 1 szt.,

· studzienki betonowe Ø500 mm z kratą żeliwną na zawiasach  kl.D400 – 10 szt.,

· uzbrojenie kanalizacji deszczowej: wpusty krawężnikowe z rusztem żeliwnym kl.D400

wraz ze studzienką odpływową - 10 szt.
4) Oświetlenie uliczne.

Oświetlenie uliczne wydzielone typu LED – oświetlenie należy wykonać zgodnie 
z dokumentacją projektową. Zakres robót obejmuje m. in.:

· budowę linii kablowej nn (kabel YAKXS 4x35mm2) – 402 ,0 m
· montaż 13 słupów aluminiowych kompletnych z fundamentem o wysokości 9m 
z wysięgnikiem oraz oprawą LED 

· montaż 2 słupów aluminiowych kompletnych z fundamentem o wysokości 7m 
z wysięgnikiem oraz oprawą  LED z optyką asymetryczną dedykowaną doświetleniu przejść dla pieszych. 
Oprawy oświetleniowe  LED muszą być przystosowane do współpracy z napięciową redukcją mocy.
4.2 ul. Leśny Zakątek 
1) branża drogowa 
Zadanie obejmuje rozbudowę drogi wewnętrznej  na odcinku o łącznej długości ok 477,0 m (od km 0+009,80 do km 0+386,20).

a) Parametry drogi:

· kategoria drogi: gminna,

· klasa techniczna drogi: wewnętrzna 1/2,

· kategoria ruchu drogi: KR2,

· prędkość projektowa: Vp = 30 km/h,

· prędkość miarodajna: Vm = 40 km/h,

· łączna długość przebudowywanego odcinka: 477,00 m,

· szerokość jezdni: 6,0 m,

· szerokość pasa ruchu 3,0 m,

b) Projektowana konstrukcja jezdni:

· kostka brukowa betonowa typu „behaton” koloru szarego – 8 cm,

· warstwa podsypki cementowo – piaskowej 1:4 – 3 cm,

· podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 
– 20 cm, 

· warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 - gr. 18 cm,

· wyprofilowane i zagęszczone podłoże,
c) Projektowana konstrukcja zjazdów:

Do wyceny należy przyjąć wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni 
z kostki brukowej betonowej „behaton” koloru czerwonego w technologii zgodnej 
z projektem technicznym:

· nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej - gr. 8 cm, 

· podsypka cem. – piask. 1:4 -  gr. 3cm,

· podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 - gr. 20 cm,

· podbudowa cementowa C3/4 g- r. 18 cm,

· wyprofilowane i zagęszczone podłoże.

d) Projektowana konstrukcja poboczy:

· warstwa humusu wraz z obsianiem mieszanką traw - gr. 10 cm,

· wyprofilowane i zagęszczone podłoże,

2) Kanał technologiczny.
Zamawiający rezygnuje z budowy kału technologicznego w ramach  przedmiotowego zadania. 

   3)   Odwodnienie.

Odwodnienie pasa drogowego poprzez kanalizację deszczową w systemie grawitacyjnym. Spadki podłużne i poprzeczne jezdni regulować będą spływ wody do wpustów ulicznych 
i dalej do kolektora zbiorczego kanalizacji deszczowej. Sieć kanalizacji deszczowej z rur dwuściennych PP o średnicy 250/200 mm i sztywności obwodowej SN16. Studzienki rewizyjne betonowe średnicy 1000 mm z włazem D400 na zawiasach na kolektorze 
z przykanalikami z rur PP średnicy 200 mm SN16, wpusty uliczne studzienki  betonowe średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu z kratą kl. D400 na zawiasach. Kolektor włączony do kolektora budowanego w ul. J. Milewskiego  o śr.500 mm. Należy przeprowadzić próbę szczelności kanału głównego i przykanalików oraz wykonać inspekcję TV.

Wielkości podstawowe kanalizacji deszczowej:

· rodzaj obiektu: liniowy,

· rodzaj rurociągu: kanalizacja deszczowa grawitacyjna,

· materiał i średnica rurociągów:

· rurociągi główne: PP Ø250 mm SN16, dwuścienna, długość rurociągu: L=258,7 mb,

· rurociągi główne: PP Ø200 mm SN16, dwuścienna, długość rurociągu: L=89,2 mb,

· przykanaliki do wpustów ulicznych: PP Ø200 mm SN16, długość rurociągu: 
L=55,70 mb,

· studnie betonowe Ø1000 mm z włazem żeliwnym na zawiasach kl.D400 – 5 szt.,

· studzienki betonowe Ø500 mm z kratą żeliwną na zawiasach  kl.D400 – 18 szt.,

· uzbrojenie kanalizacji deszczowej: wpusty krawężnikowe z rusztem żeliwnym kl.D400

wraz ze studzienką odpływową - 18 szt.

4) Oświetlenie uliczne.

Oświetlenie uliczne wydzielone typu LED – oświetlenie należy wykonać zgodnie 
z dokumentacją projektową. Zakres robót obejmuje m. in.:

· budowę linii kablowej nn (kabel YAKXS 4x35mm2) – 367,5 m

· montaż 17 słupów aluminiowych kompletnych z fundamentem o wysokości 9m 
z wysięgnikiem oraz oprawą LED 

Oprawy oświetleniowe  LED muszą być przystosowane do współpracy z napięciową redukcją mocy.
5. Wytyczne z zakresu realizacji inwestycji.

1) Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów 
i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji, zachowania ceny ofertowej oraz uzyskania na powyższe zmiany zgody Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga przed wyrażeniem zgody załączenia w formie wniosku materiałowego stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały (karty katalogowe oraz wymagane deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie oferent. Zmiana materiałów, których nazwy handlowe zostaną użyte w ofercie na etapie realizacji będzie możliwa tylko w wyjątkowych przypadkach (np.: dane materiały lub urządzenia nie są już produkowane, zbankrutował jedyny na rynku wykonawca takich materiałów lub pojawiły się lepsze jakościowo, o wyższych parametrach technicznych od tych, które zostały wskazane w ofercie, zmiana materiałów lub urządzeń jest korzystna dla Zamawiającego).  

2) Całość robót wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, oraz zapisami zawartymi 
w  niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 
3) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pozyskania, w uzgodnieniu z Zamawiającym, warunków/uzgodnień lub ich prolongaty w przypadku, gdy straciły lub utracą ważność przez wykonaniem robót budowlanych

4) Wykonawca wykona prace zabezpieczające plac budowy.  

5) Wykonawca będzie posiadał stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami powstałymi  w trakcie realizacji zamówienia. Jako wytwórca odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn.zm)
 jest zobowiązany do zagospodarowania lub unieszkodliwiania odpadów we własnym zakresie, zgodnie z ich rodzajem - na własny koszt. Na Wykonawcy ciążą wszelkie obowiązki wynikające z cytowanej ustawy. Koszty wywozu, zagospodarowania 
i unieszkodliwiania odpadów należy uwzględnić w ofercie. 
6) Materiały wskazane przez Zamawiającego, nadające się do ponownego wbudowania lub wykorzystania, Wykonawca odwiezie na własny koszt w miejsce na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wskazane przez Zamawiającego.
7) Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób – robotników budowlanych (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2025 r., poz. 1534 z późn. zm.), wykonujących czynności podczas realizacji ww. zadania: 

a) związanych z robotami ogólnobudowlanymi, w zakresie branży drogowej tj.: roboty ziemne, nawierzchniowe i brukarskie, obsługa sprzętu drogowego, 

b) związanych z robotami montażowymi sieci sanitarnych i kanalizacji deszczowej, 

c) związane z robotami elektrycznymi.

8) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia, zaleceniami nadzoru  inwestorskiego,  Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce.

9) Wykonawca robót zobowiązany jest zapewnić kierownictwo i nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

10) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności 
i innych. Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca opracuje, uzgodni i zatwierdzi na swój koszt i swoim staraniem projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót.
11) Wykonawca zgodnie z przekazaną dokumentacja projektową dokona zabezpieczenia lub ewentualnego odtworzenia stabilizacji punktów granicznych według zasad określonych 
w przepisach dotyczących rozgraniczenia nieruchomości. Stabilizacji pasa drogowego należy dokonać za pomocą betonowych lub plastikowych (PLASTMARK) punktów granicznych w każdym punkcie podziału. Przed spisaniem protokołu odbioru końcowego robót, Wykonawca przekaże protokolarnie,  punkty graniczne i pomiarowe.
12) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich napraw wynikłych w trakcie wykonywania robót, w szczególności uszkodzeń nawierzchni dróg, zjazdów 
i obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie prowadzenia prac. Uszkodzone drogi, parkingi, zjazdy i obiekty budowlane należy odtworzyć do stanu pierwotnego oraz zgłosić do odbioru Zamawiającemu. Zapis dotyczy zagospodarowania terenu oraz obiektów i urządzeń, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej. 

13) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. 
14) Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego jak również uwidocznionych 
w trakcie wykonywania robót, a nie przekazanych przez Zamawiającego przy przekazaniu terenu prowadzenia robót.

15) Teren po zakończeniu budowy oraz tereny przyległe jeżeli były wykorzystywane przy prowadzeniu robót, Wykonawca winien uporządkować. 
6. Dokumenty wymagane do odbioru końcowego zgodnie z zapisami umowy wraz 
z elementami wymienionymi poniżej: 

· Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu najpóźniej do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do odbioru końcowego, w szczególności: atestów, certyfikatów, krajowych deklaracji zgodności, wymaganych przepisami pomiarów, prób, oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót, wypełniony dziennik budowy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą z potwierdzeniem złożenia do państwowego zasobu geodezyjnego 
oraz inne dokumenty przewidziane w  ustawie Prawo budowlane, rysunki zamienne, jeśli taka konieczność wstąpiła oraz oryginalną dokumentację projektową, którą Zamawiający przekazał Wykonawcy przy podpisywaniu protokołu przekazania placu budowy
· protokoły pomiarowe i odbiorowe potrzebne do prawidłowego użytkowania terenu po zakończeniu robót,

· wyniki badań zagęszczenia podbudowy,

· wyniki prób nawierzchni asfaltowych w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego, min 1 na każde 200 mb na pas ruchu,
· nagranie z przeprowadzonej inspekcji TV instalacji kanalizacji deszczowej,

· protokół odbioru przez gestorów urządzeń technicznych i instalacji przebiegających 
w pasie drogowym,
· dowody odbioru zutylizowanych odpadów,

· inne dokumenty przewidziane w ramach ustawy Prawo budowlane. 
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