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Do Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie
n/w zamówienia publicznego

dot.: wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Dostawa i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

Gdański Zarząd Dróg informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm. ) udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

Pytanie 1: Prosimy o przedstawienie zbiorczego zestawienia dla wszystkich 28 sztuk tarcz znaków z pozycji nr 6 przedmiaru, określającego kody znaków, ich rozmiar oraz typ folii odblaskowej dla całego asortymentu.

Odp.
Poszczególne znaki drogowe z poz. nr 6 zostały wyszczególnione w projektach organizacji ruchu drogowego, stanowiących załącznik nr 2 do Umowy. Rozmiar oraz typ folii odblaskowej znaków drogowych w poszczególnych lokalizacjach został określony w dokumentacji stanowiącej projekt organizacji ruchu drogowego lub w Załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019.2311 t.j. z dnia 2019.11.26 z późn. zm.).
 
Pytanie 2: W pozycji nr 7 ujęto demontaż znaków i słupków w ilości 18 kompletów. Prosimy o sprecyzowanie, co dokładnie wchodzi w skład jednego kompletu przeznaczonego do usunięcia

Odp.
W pozycji nr 7 „usunięcie znaków pionowych ze słupkiem [komplet]” wskazano wyłącznie ilość równą 4. W skład jednego kompletu wlicza się słupek od znaku pionowego do usunięcia wraz z funkcjonującym na tym słupku oznakowaniem pionowym. Dotyczy to projektów nr:
506/ZRD/DOR/25 – ul. Warszawska (2 komplety znaków)
602/ZRD/DOR/25 – ul. Stolema – ul. Damroki (1 komplet znaków)
182/ZRD/DOR/26 – ul. Na Ostrowiu (1 komplet znaków).

[bookmark: _Hlk237434512]Pytanie 3: W pozycji nr 18 przedmiaru ujęto dostawę i montaż słupka blokującego czarnego, natomiast projekt dla ul. Telewizyjnej zawiera jedynie ogólny zapis o słupku metalowym bez detali. Prosimy o podanie parametrów technicznych wyrobu, to jest średnicy rury, wysokości całkowitej oraz grubości jej ścianki.

Odp.
Wskazany słupek blokujący czarny z elementem odblaskowym został ujęty w projekcie na ul. Telewizyjnej (58-ZRD-DOR-26) oraz na ul. Goplańskiej (683-ZRD-DOR-25). 
Parametry techniczne słupka: 
· Wysokość słupka nad ziemią – 110 cm
· Średnica – 6 cm
· Rura stalowa ocynkowana, malowana kolor RAL 9005
· Odblask o szerokości 10 cm (odległość odblasku od górnej powierzchni słupka 10 cm).
Materiały użyte do wykonania prac winny być wysokiej jakości i trwałości - odpowiadać wymaganiom Polskich Norm oraz spełniać warunki określone w gwarancji.
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Pytanie 4: W pozycji nr 24 przedmiaru ujęto tymczasowe oznakowanie informacyjne dla ul. Warszawskiej w ilości 1 komplet. Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie, z czego dokładnie składa się wyceniany komplet, jakie tarcze znaków i konstrukcje wsporcze wchodzą w jego skład oraz w ilu punktach należy go ustawić.

Odp.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy:
	Numer zatwierdzenia
	Data zatwierdzenia
	Lokalizacja
	Uwagi:

	506/ZRD/DOR/25
	03.09.2025
	ul. Warszawska
	Całkowita realizacja projektu. Wykonanie oznakowania poziomego - w technice cienkowarstwowej [m2]. 
Oznakowanie A-30 z tabliczką należy ustawić na 7 dni przed wdrożeniem i zdemontować 14 dni po wdrożeniu.



Wskazane oznakowanie (A-30 „inne niebezpieczeństwo” oraz tabliczka „zmiana organizacji ruchu” ) zostało określone w projekcie o nr zatwierdzenia 506/ZRD/DOR/25 – rysunek nr 3 oraz opisie technicznym tego projektu. 

[bookmark: _GoBack]Pytanie 5: W pozycjach nr 27 i 28 przedmiaru ujęto słupek elastyczny stylizowany według Załącznika nr 2 do OPZ. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie materiału wykonania i informację, czy słupek ma być wykonany z elastycznego tworzywa polimerowego z pamięcią kształtu, czy Zamawiający wymaga w tych pozycjach odlewu żeliwnego.

Odp.
Informacje w zakresie wskazanego słupka elastycznego stylizowanego (poz. 27 i poz. 28) zostały zawarte w załączniku nr 2 do OPZ.


Powyższe odpowiedzi należy uwzględnić przygotowując ofertę. 
Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.








Gdański Zarząd Dróg | ul. Partyzantów 36 | 80-254 Gdańsk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzd-przetargi@gdansk.gda.pl | www.gzd.gda.pl |AE:PL-40484-85423-FFEBR-18


image1.png
\3 -/
o AP &, Gdanski
\_ _# Zarzad Drég




image2.jpeg
Wysokos¢ stupka 110 cm ponad
grunt.

RAL 9005
odblask szer. 10 cm

odblask szer. 10 cm od gémej
powierzchni stupka




