OPZ_ PFU przepusty na rz. Bukowej

Załącznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenia programu funkcjonalno- użytkowego (PFU) na potrzeby zrealizowania inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj przebudowy 8 sztuk przepustów drogowych na rz. Bukowej w Szczecinie. Przedmiotowe przepusty występują na odcinku rzeki Bukowej od ul. Drozdowej do Jeziorka Słonecznego wg. poniższej kolejności:
1) w ul. Drozdowej -  działki w obrębie przepustu:

                                 użytek gruntowy „wp”:  nr 63/2, 26 obręb 2044, nr 2 obręb 2049
                                 użytek gruntowy „dr”: nr 63/1 obręb 2044, nr 1 obręb 2049

                                 km 11+405 rz. Bukowej

2) w ul. Inspektowej-  działki w obrębie przepustu:
                                   użytek gruntowy „wp”:  nr 2, 8, nr 30/2 obręb 2049

                                   użytek gruntowy „dr”: nr 30/1, nr 30/3 obręb 2049
                                    km 10+970 rz. Bukowej

3) w ul. Sianokosów - działki w obrębie przepustu:

                                         użytek gruntowy „wp”:  nr 12 obręb 2053

                                         użytek gruntowy „dr”: nr 15 obręb 2051, nr 9 obręb 2053

                                         km 10+374 rz. Bukowej
4) w ul. Łukasińskiego - działki w obrębie przepustu:

                                      użytek gruntowy „wp”:  nr 12 obręb 2053, nr  4/3, 36/1 obręb 2054

                                      użytek gruntowy „dr”: nr 4/4 obręb 2054, nr 4/2 obręb 2054

                                      km 10+008 rz. Bukowej

5) pod drogą na terenie ROD „Kolejarz” za wjazdem od strony ul. Przygodnej

                                      użytek gruntowy „wp”:  nr 9 obręb 2083 

                                      km 9+139 rz. Bukowej

6) w ul. Przygodnej działki w obrębie przepustu:

                                      użytek gruntowy „wp”:  nr 6 obręb 2084, nr 9 obręb 2083
                                      użytek gruntowy „dr”: nr 12 obręb 2084, nr 100 obręb 2095
                                      km 8+682 rz. Bukowej
7) pod drogą na terenie ROD „Pogodny” za wjazdem od strony ul. Zabużańskiej

                                            użytek gruntowy „wp”:  nr 6 obręb 2084, 

                                     km 8+476 rz. Bukowej

8) pod ciągiem pieszo-rowerowym przy ujściu do Jeziora Słonecznego

                                                                 użytek gruntowy „wp”:  nr 19 i 9 obreb 2100

                                                                 użytek gruntowy „Bz”: nr 22/1 obręb 2100

                                                                 km 7+967 rz. Bukowej

W ramach prac należy uwzględnić materiały już posiadane przez Inwestora oraz te które na potrzeby zrealizowania ww. inwestycji zostały mu udostępnione. Całość opracowania musi obejmować analizę układu hydraulicznego rz. Bukowej na wskazanym odcinku celem wskazania założeń ramowych dla przyjęcia parametrów rozwiązań projektowych planowanej przebudowy obiektów inżynierskich.

Powyższe należy wykonać w oparciu o obliczenia hydrologiczne dla przepływów miarodajnych, model hydrauliczny stanu istniejącego i projektowanego, analizę wpływu przebudowy każdego przepustu na warunki zwierciadła wody, analizę cofki, analizę ryzyka podtopień, weryfikację zgodności z założeniami długofalowego programu inwestycyjnego dla Bukowej. Odstępstwa od parametrów wskazanych w programie długofalowym muszą być uzasadnione opisowo oraz obliczeniowo.
W zakresie opracowania należy dokonać analizy potrzeby uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, w szczególności: pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego, decyzji środowiskowej, zgód właścicielskich na wejście w teren, uzgodnień z zarządcą terenów na których obiekt ma być posadowiony, uzgodnień z gestorami sieci. Należy dokonać kwalifikacji robót w kontekście prawa budowlanego i prawa wodnego. Należy uwzględnić w opracowaniu wytyczne eksploatacyjne dla projektowanych obiektów inżynierskich i odcinków koryta w ich rejonie. 
Program funkcjonalno-użytkowy musi pozwolić określić wszystkie wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej, a także robót budowlanych dla wykonania przebudowy obiektów inżynierskich w systemie „zaprojektuj -wybuduj”. Opracowanie należy dostosować do możliwości wykonania realizacji robót inwestycyjnych dla każdego przepustu osobno.
Zamawiający dysponuje poniższymi dokumentami i udostępni je Wykonawcy celem wykorzystania do niemniejszego opracowania:
· mapy do celów projektowych z 2023 r.

· inwentaryzacja istniejących przepustów 

· opinie geotechniczne dla każdego przepustu

· koncepcję projektową wykonaną dla ZDiTM związaną z przedmiotem zamówienia we wrześniu 2025 r.

· uzgodnienia i warunki gestorów sieci uzyskane na poczet przedmiotu zamówienia
· udostępniony przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie PFU wykonany w ramach długofalowego programu inwestycyjnego dla zadania pn.: „Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze zlewni rzeki Bukowej wraz z ochroną przed powodzią terenów gminy Dobra, Kołbaskowo i Szczecin leżących w zlewni rzeki Bukowej.”
· dokumentacja powykonawcza dotychczas zrealizowanych przez PGW Wody Polskie prac modułu A i B2 
II. ZAKRES ZAMÓWIENIA
W ramach programu funkcjonalno – użytkowego należy:
1) Zweryfikować i wykorzystać posiadaną przez Zamawiającego inwentaryzację przepustów i ewentualnie rozszerzyć ją o pomiary potrzebne do opracowania;
2) wykonać operat dendrologiczny zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 140/21  w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin; 

3) zweryfikować i wykorzystać przekazane przez Zamawiającego opinie geotechniczne dotyczące posadowienia istniejących obiektów inżynierskich i w razie konieczności opracować dodatkowe badania;

4) zweryfikować i wykorzystać posiadane, a w razie konieczności uzyskać nowe warunki techniczne od gestorów sieci dla przebudowy infrastruktury kolidującej z rozwiązaniami projektowymi;

5) wykonać analizę hydrauliczną i modelowanie układu w celu określenia parametrów przepustów, w szczególności: światła przepustów, rzędnych wlotów i wylotów oraz sposobu umocnienia dna i skarp dla stanu istniejącego i projektowanego;
6) uzyskać pozytywną opinię Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie dla rozwiązań hydraulicznych hydrotechnicznych przedmiotu zamówienia;
7) określić zakres rzeczowy dla przebudowy pasa drogowego w związku z planowanymi robotami przebudowy przepustów (wraz z rozbiórką, odtworzeniem terenu w obrębie przepustów i na dojazdach);
8) uzyskać uzgodnienia na wejście na tereny sąsiednie, w przypadku potrzeby ich zajęcia,
9) wykonać koncepcję stałej organizacji ruchu w przypadku kiedy zajdzie konieczność jej zmiany z uwagi na przeprowadzenie robót inwestycyjnych;
10) wykonać przedmiar robót i kosztorys ofertowy uwzględniający wszelkie składowe wynikające z przyjętej technologii wykonania robót dla każdego z obiektów osobno
11) dokonać innych niezbędnych prac do prawidłowego, zgodnie ze sztuka inżynierską przedmiotu zamówienia;
12) dokumentację wraz z obliczeniami hydrologicznymi i hydraulicznymi, częścią rysunkową, uzgodnieniami i wszelkimi dokumentami dotyczącymi przedmiotu zamówienia należy dla każdego przepustu sporządzić jako samodzielne opracowanie 

Część opisowa i informacyjna musi odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w programie funkcjonalno – użytkowym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2454) oraz zawierać wszystkie opracowania dodatkowe i uzgodnienia.
Część rysunkowa programu musi być wykonana w formacie dwg i zawierać: zagospodarowanie terenu plansza podstawowa, zagospodarowanie terenu, plansza istniejącego uzbrojenia terenu wraz z oznaczeniem kolizji, inwentaryzację istniejącej zieleni.
Rozwiązania przewidziane w opracowanym programie funkcjonalno – użytkowym powinny wynikać z warunków uzyskanych w trakcie uzyskiwania uzgodnień prowadzonych w toku realizacji przedmiotu umowy, tj. m.in. należy uzyskać uzgodnienie Zarządcy drogi (Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie), pozytywną opinię ZZW PGW Wody Polskie, opinie od Zarządzającego ruchem (Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Szczecin) dotyczące prowadzenia ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U.2017r. poz.784) oraz pozostałych zarządców nieruchomości na których przedmiotowe opracowanie będzie dotyczyło.
Wykonawca powinien uzyskać wszelkie warunki techniczne od poszczególnych gestorów sieci, jednostek zarządzających infrastrukturą zlokalizowaną w ciągu planowanej inwestycji.
III. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OPRACOWANIA
3.1 Program funkcjonalno – użytkowy należy opracować w oparciu o:
· zapisy Planu Zagospodarowania Przestrzennego;

· wizję lokalną oraz inwentaryzację stanu istniejącego;

· przepisy Prawa budowlanego, Prawa wodnego i akty powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie posiadanej wiedzy oraz posiadanych uprawnień.
· Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 140/21 w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin.
· Dokumentację opracowaną w ramach długofalowego programu Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze zlewni rzeki Bukowej wraz z ochroną przed powodzią terenów gminy Dobra, Kołbaskowo i Szczecin leżących w zlewni rzeki Bukowej
3.2 Szczegółowy zakres opracowania obejmuje:
1) Koncepcję projektową, która musi być wykonana w skali 1:500, przedstawiać w sposób przejrzysty, jednoznaczny przyjęte rozwiązania przedmiotu zamówienia
2) Program funkcjonalno – użytkowy wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w programie funkcjonalno – użytkowym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2454).
3) Warunki techniczne dotyczące istniejących sieci oraz planowanych sieci wydane przez poszczególnych gestorów infrastruktury technicznej wraz z rozwiązaniami dotyczącymi ewentualnych kolizji wynikających z realizacji inwestycji (oryginały);
4) analizę hydrauliczną i modelowanie układu w celu określenia parametrów przepustów, w szczególności: światła przepustów, rzędnych wlotów i wylotów oraz sposobu umocnienia dna i skarp dla stanu istniejącego oraz projektowanego

5) Wykonanie zbiorczego zestawienie kosztów planowanej przebudowy z podziałem na etapy realizacyjne tj.: koszt wykonania dokumentacji projektowej dla zadania, koszt robót budowlanych z odziałem na branże oraz etapy realizacyjne jeśli będą wymagane,
6)  Rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych wraz z wykonaniem niezbędnych badań geotechnicznych, jeżeli posiada przez Zamawiającego okażą się niewystarczające
7)  uzyskanie aktualnej mapy zasadniczej. 
3.2.1 Program funkcjonalno - użytkowy będący przedmiotem niniejszego zamówienia musi być opracowany w takim stopniu szczegółowości, który wykluczy potrzebę zlecania przez Zamawiającego dodatkowych opracowań. 
3.2.2 Wykonawca w dokumentacji objętej przedmiotem niniejszego zamówienia nie może wskazywać nazw własnych, znaków towarowych, firmy producenta, patentów lub pochodzenia materiałów, urządzeń i wyposażenia z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia a użyte nazwy, znaki towarowe itp. są przykładowe i towarzyszy im sformułowanie: ”lub równoważne”. Ich użycie może mieć na celu tylko i wyłącznie określenie standardów i parametrów jakościowych, użytkowych oraz funkcjonalnych materiałów, urządzeń lub innych rozwiązań w sytuacji, gdy Zamawiający nie może ich opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Przy sporządzaniu dokumentacji wykonawca zobowiązany jest do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy Pzp żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia dla osób lub mienia lub wykonywania robót niezgodnie z Dokumentacją projektową; 
3.2.3 Z uwagi na fakt umiejscowienia przebudowywanych przepustów pod ulicami i chodnikami w ciągu dróg publicznych musi zostać spełnione wymaganie dostępności dla wszystkich użytkowników w tym osób niepełnosprawnych.

      Za jeden komplet przyjmuje się po jednym egzemplarzu dla wszystkich przepustów.

Każdy z kompletów opracowań powyżej winien być umieszczony w osobnym skoroszycie / teczce i być ponumerowany. Dokumentacja każdego z obiektów winna być skompletowana w osobny karton opisany na zewnątrz z listą zawartości.

Całość przedmiotu zamówienia musi stanowić spójną całość, a poszczególne składowe nie mogą się wykluczać.
IV. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4.1 W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego, bieżącego zapoznawania Zamawiającego z postępem prac.
4.2 Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania Zamawiającego z treścią uzyskanych warunków technicznych i uzgodnień niezwłocznie po ich otrzymaniu.
4.3 W przypadku ujawnienia w dokumentacji, która jest przedmiotem niniejszego zamówienia, wad i błędów, które będą uniemożliwiać lub utrudniać przeprowadzenie przyszłego przetargu na realizację robót budowlanych objętych opracowaniem, Wykonawca usunie bezpłatnie takie wady i błędy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w ramach realizacji obowiązków wynikających z rękojmi.
4.4 Dokumentacja winna spełniać wymagania określone w:
1) ustawie Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. 2026r. poz. 524 ze zm.); 
2) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w programie funkcjonalno – użytkowym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2454).
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz. 1518 
z późniejszymi zmianami).
4) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz.U.2025 r. poz. 960 z późn. zm.),
5) innych obowiązujących normach i przepisach techniczno - budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (tj. Dz. U. 2021 poz. 2458).

7) Zarządzeniu nr 140/21  Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin.
V. WARUNKI ODBIORU

5.1 Odbiór przedmiotu Umowy odbędzie się w siedzibie pełnomocnika Zamawiającego na podstawie protokolarnego jej przekazania przez Wykonawcę.
5.2 Do składanej dokumentacji należy załączyć wykaz opracowań i oświadczenie projektanta o jej kompletności oraz zgodności jej wykonania z obowiązującymi przepisami.
5.3 Zamawiający w terminie do 30 dni od daty złożenia dokumentacji dokona jego sprawdzenia pod względem formalnym i w przypadku braku zastrzeżeń podpisze protokół odbioru, a w przypadku wystąpienia uchybień wystąpi do Wykonawcy o ich usunięcie wyznaczając dodatkowy termin. Protokół odbioru stanowił będzie podstawę do złożenia faktury za wykonane zamówienie.
VI. POZOSTAŁE WARUNKI
6.1 Termin wykonania zamówienia: 240 dni od daty podpisania umowy.
6.2 Rozliczenie:
6.2.1 Podstawę rozliczenia będzie stanowić Cena ryczałtowa. 
6.2.2 Cena ryczałtowa powinna obejmować wszelkie koszty określone projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, w tym wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych i zależnych. Cena  powinna być podana w walucie polskiej [zł].

6.3 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień częściowych.
6.4 Usługa będzie realizowana na podstawie umowy 
6.5 Planuje się podział płatności na trzy części: 
I Sporządzenie koncepcji projektowej – 20% ceny ryczałtowej

II Wykonanie analizy hydraulicznej i modelowanie układu w celu określenia parametrów przepustów dla stanu istniejącego i projektowanego i z uzyskanie pozytywnej opinii Zarządu Zlewni  - 50% ceny ryczałtowej
III przekazanie kompletnej dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia – 30 % ceny ryczałtowej
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