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„PROGRAM OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025-2026”
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Załącznik nr 2 do SWZ
	Zamawiający:
	Gmina Miejska Kłodzko

	Adres:
	Plac Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko

	NIP:
	883-16-79-027



	Nazwa Wykonawcy:
	........................................................................

	Adres Wykonawcy:
	........................................................................

	NIP / REGON:
	........................................................................

	Telefon:
	........................................................................

	Adres e-mail:
	........................................................................

	Osoba do kontaktu:
	........................................................................



FORMULARZ OFERTOWY
Zakup urządzeń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla Gminy Miejskiej Kłodzko - „Zakup i dostawa ładowarki teleskopowej z osprzętem”
1. Cena oferty
Oferujemy wykonanie całego zamówienia zgodnie z SWZ, OPZ i projektowanymi postanowieniami umowy na następujących warunkach:
	Lp.
	Element zamówienia
	Ilość
	Cena netto jedn. [zł]
	Wartość netto [zł]
	VAT 23% [zł]
	Wartość brutto [zł]

	1
	Ładowarka teleskopowa z wyposażeniem standardowym, systemami bezpieczeństwa i widłami do palet
	1 kpl.
	....................
	....................
	....................
	....................

	2
	Platforma robocza hydraulicznie rozsuwana i obracana
	1 szt.
	....................
	....................
	....................
	....................

	3
	Łyżka ogólnego zastosowania bez zębów
	1 szt.
	....................
	....................
	....................
	....................

	4
	Dostawa, rozładunek, uruchomienie, procedura UDT, szkolenie, dokumentacja i oznakowanie
	1 usł.
	....................
	....................
	....................
	....................

	RAZEM - CENA OFERTY
	....................
	....................
	....................


Cena oferty brutto słownie: ................................................................................................................................. zł.
Oferowany okres gwarancji: ................ miesięcy (od 36 do 60 miesięcy) lub ................ motogodzin (od 3 000 do 4 000 motogodzin), w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Producent i model oferowanej ładowarki: ................................................................................................................................................
Rok produkcji: ....................
2. Oświadczenia dotyczące ceny i zakresu dostawy
Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia, w szczególności maszynę, osprzęt, wyposażenie, transport, rozładunek, uruchomienie, procedurę UDT i opłaty z nią związane, szkolenie, dokumentację, oznakowanie, gwarancję, przeglądy, materiały eksploatacyjne wymagane podczas przeglądów i dojazdy serwisu.
Termin wykonania zamówienia: do dnia 17.12.2026 r. Warunki płatności będą zgodne z postanowieniami SWZ i umowy.
Zakres dostawy jest kompletny i zgodny z OPZ; wszystkie elementy są wzajemnie kompatybilne i dopuszczone przez producenta do wspólnej pracy.
Podana cena jest ceną ryczałtową za cały przedmiot zamówienia i pozostaje niezmienna, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w umowie.
3. Tabela zgodności technicznej
	Instrukcja dla Wykonawcy: w kolumnie „Parametr oferowany” należy podać konkretną wartość, rozwiązanie, producenta/model albo numer strony dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania. Samo zaznaczenie „TAK” bez wskazania parametru nie zastępuje wymaganej informacji.



	Lp.
	Wymaganie Zamawiającego
	Spełnienie wymagania
	Parametr oferowany / producent, model / nr strony dokumentu

	A. Wymagania ogólne i formalne

	1
	Przedmiot dostawy: jedna fabrycznie nowa ładowarka teleskopowa wraz z kompletnym, wzajemnie kompatybilnym osprzętem, wyposażeniem, dokumentacją, dostawą, uruchomieniem, rejestracją UDT i szkoleniem.
Wymaganie minimalne: Kompletny zestaw gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	2
	Rok produkcji maszyny i osprzętu.
 Wymaganie minimalne: Nie wcześniej niż 2026 r.; sprzęt nieużywany, nieregenerowany i niebędący maszyną demonstracyjną. Dopuszczalne wyłącznie motogodziny wynikające z prób fabrycznych, transportu i odbioru. Wyrób wyprodukowany na rynku europejskim.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	3
	Kompatybilność zestawu.
Wymaganie minimalne: Maszyna i każdy element osprzętu muszą być dopuszczone przez producenta maszyny do wspólnej pracy. Niedopuszczalne są przeróbki niezatwierdzone przez producenta.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	4
	Oznakowanie i zgodność.
Wymaganie minimalne: Oznakowanie CE oraz deklaracja zgodności UE/WE dla maszyny i osprzętu, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu dostawy.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	5
	Dozór techniczny.
Wymaganie minimalne: Pełna dokumentacja w języku polskim, zgłoszenie kompletnego zestawu do właściwej jednostki UDT, przeprowadzenie czynności rejestracyjnych/odbiorczych i uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację - w zakresie wymaganym przepisami.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	B. Podstawowe parametry robocze i gabarytowe

	6
	Maksymalna wysokość podnoszenia na stabilizatorach.
Wymaganie minimalne: Minimum 17,0 m.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	7
	Udźwig znamionowy.
Wymaganie minimalne: Minimum 4 000 kg.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	8
	Udźwig na maksymalnej wysokości podnoszenia na stabilizatorach.
Wymaganie minimalne: Minimum 2 500 kg.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	9
	Maksymalny zasięg poziomy na stabilizatorach.
Wymaganie minimalne: Minimum 13,0 m.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	10
	Udźwig na maksymalnym zasięgu poziomym na stabilizatorach.
Wymaganie minimalne: Minimum 500 kg.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	11
	Masa eksploatacyjna maszyny z widłami, bez ładunku.
Wymaganie minimalne: Maksimum 12 500 kg.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	12
	Szerokość całkowita maszyny w położeniu transportowym.
 Wymaganie minimalne: Maksimum 2 420 mm.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	13
	Wysokość całkowita w położeniu transportowym, łącznie ze światłem ostrzegawczym.
Wymaganie minimalne: Maksimum 2 750 mm.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	14
	Długość maszyny do czoła karetki/osprzętu, bez wysuniętego osprzętu.
Wymaganie minimalne: Maksimum 6 500 mm.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	15
	Prześwit pod maszyną.
 Wymaganie minimalne: Minimum 500 mm.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	C. Silnik, napęd, układ jezdny i hydrauliczny

	16
	Silnik.
Wymaganie minimalne: Wysokoprężny, turbodoładowany, chłodzony cieczą; moc znamionowa netto minimum 55 kW; zgodność z normą emisji spalin Stage V lub aktualnie obowiązującą, nie niższą.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	17
	Napęd.
Wymaganie minimalne: Na cztery koła (4x4).
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	18
	Przeniesienie napędu.
Wymaganie minimalne: Hydrostatyczne albo rozwiązanie równoważne zapewniające płynną regulację prędkości, precyzyjne manewrowanie z małą prędkością i zmianę kierunku jazdy bez użycia sprzęgła.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	19
	Maksymalna prędkość jazdy.
Wymaganie minimalne: Minimum 29 km/h, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów ruchu drogowego.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	20
	Tryby kierowania.
Wymaganie minimalne: Minimum trzy: skręt osi przedniej, skręt obu osi oraz tryb krabowy albo rozwiązania funkcjonalnie równoważne.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	21
	Ogumienie.
Wymaganie minimalne: Cztery opony terenowo-przemysłowe, dobrane przez producenta do parametrów i masy maszyny.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	22
	Stabilizatory.
Wymaganie minimalne: Hydrauliczne, z sygnalizacją położenia i blokadą uniemożliwiającą jazdę w położeniu roboczym; konstrukcja umożliwiająca bezpieczną pracę w ograniczonej przestrzeni.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	23
	Poziomowanie ramy.
Wymaganie minimalne: Hydrauliczne poziomowanie poprzeczne ramy lub rozwiązanie równoważne, współpracujące z systemem kontroli stateczności.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	24
	Układ hamulcowy.
Wymaganie minimalne: Hamulec zasadniczy odpowiedni do masy i prędkości maszyny oraz automatyczny lub samoczynnie załączany hamulec postojowy.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	25
	Instalacja hydrauliczna i elektryczna osprzętu.
 Wymaganie minimalne: Fabrycznie zamontowane oprzyrządowanie umożliwiające obsługę wysięgnika oraz fabrycznie zamontowana wiązka przewodów hydraulicznych i elektrycznych wraz z systemem sterowania obsługującym platformę roboczą. Przewody doprowadzone do głowicy wysięgnika, z regulacją przepływu i możliwością przepływu ciągłego, jeżeli wymaga tego osprzęt.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	D. Wysięgnik, karetka i systemy bezpieczeństwa

	26
	Wysięgnik teleskopowy.
Wymaganie minimalne: Wielosekcyjny, z hydraulicznym podnoszeniem i wysuwem, wyposażony w zawory zabezpieczające przed niekontrolowanym opadaniem.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	27
	Szybkozłącze/karetka osprzętu.
Wymaganie minimalne: Hydrauliczne blokowanie osprzętu sterowane z kabiny; mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym odpięciem.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	28
	System kontroli stateczności i obciążenia.
Wymaganie minimalne: Elektroniczny system ograniczający ruchy zagrażające stateczności, zgodny z EN 15000 lub normą równoważną, z czytelną sygnalizacją dla operatora.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	29
	Rozpoznawanie osprzętu i wykresy udźwigu.
Wymaganie minimalne: Automatyczne rozpoznawanie osprzętu albo inne zabezpieczenie wymuszające właściwe ograniczenia i wykresy udźwigu dla konkretnego osprzętu.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	30
	Sterowanie precyzyjne.
Wymaganie minimalne: Tryb pełzania lub rozwiązanie równoważne, umożliwiające niezależne ustawienie niskiej prędkości jazdy przy zachowaniu wymaganej wydajności hydrauliki.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	E. Kabina i wyposażenie operatora

	31
	Kabina operatora.
Wymaganie minimalne: Zamknięta, panoramiczna, zgodna z ROPS i FOPS co najmniej poziomu II lub normami równoważnymi.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	32
	Komfort termiczny.
Wymaganie minimalne: Ogrzewanie, wentylacja, odparowywanie szyb i klimatyzacja.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	33
	Fotel operatora.
Wymaganie minimalne: Amortyzowany, regulowany, z pasem bezpieczeństwa.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	34
	Sterowanie.
 Wymaganie minimalne: Wielofunkcyjny joystick proporcjonalny; sterowanie kierunkiem jazdy przód/tył z joysticka lub kolumny kierowniczej. System z pilotem zdalnego sterowania dostępnym w kabinie.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	35
	Wycieraczki i spryskiwacze.
Wymaganie minimalne: Na szybie przedniej, tylnej i dachowej.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	36
	Kamera cofania.
Wymaganie minimalne: Kamera tylna z obrazem na wyświetlaczu w kabinie.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	37
	Sygnalizacja cofania.
Wymaganie minimalne: Automatyczny sygnał dźwiękowy biegu wstecznego.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	38
	Oświetlenie robocze i ostrzegawcze.
Wymaganie minimalne: Oświetlenie LED obejmujące co najmniej przód, tył i strefę wysięgnika oraz pomarańczowe światło ostrzegawcze.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	39
	Oświetlenie drogowe i widoczność.
Wymaganie minimalne: Komplet oświetlenia do jazdy zgodnie z przeznaczeniem maszyny, lusterka zewnętrzne po obu stronach i lusterko wewnętrzne lub kamera zapewniająca równoważne pole widzenia.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	40
	Wyświetlacz i wskaźniki.
Wymaganie minimalne: Czytelny wyświetlacz minimum 5 cali lub równoważny, licznik motogodzin, wskaźnik paliwa, temperatury i komunikaty ostrzegawcze.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	41
	Wyposażenie komunikacyjne.
Wymaganie minimalne: Radio z Bluetooth lub zestaw głośnomówiący oraz gniazdo USB/12 V.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	42
	Wyposażenie bezpieczeństwa i obsługowe.
 Wymaganie minimalne: Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica dostosowana do maszyny, smarownica oraz zamykana skrzynka narzędziowa z podstawowymi narzędziami.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	F. Platforma robocza

	43
	Przeznaczenie i kompatybilność platformy.
Wymaganie minimalne: Platforma przeznaczona i zatwierdzona przez producenta do oferowanej maszyny; kompletna integracja sterowania i zabezpieczeń; dokumentacja umożliwiająca legalną eksploatację zestawu.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	44
	Zmiana szerokości platformy.
 Wymaganie minimalne: Hydraulicznie rozsuwana: szerokość transportowa maksimum 2 450 mm, szerokość robocza po rozsunięciu minimum 4,00 m.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	45
	Obrót platformy.
Wymaganie minimalne: Hydrauliczny obrót minimum 90° w prawo i minimum 90° w lewo.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	46
	Udźwig i liczba osób.
Wymaganie minimalne: Udźwig roboczy minimum 800 kg (łącznie osoby, narzędzia i materiały), dopuszczenie minimum 3 osób.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	47
	Sterowanie i bezpieczeństwo platformy.
Wymaganie minimalne: Sterowanie z platformy ruchami niezbędnymi do pracy, przycisk zatrzymania awaryjnego, układ awaryjnego opuszczania oraz zabezpieczenie przed przeciążeniem i niezamierzonym ruchem.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	48
	Zakres pracy platformy przy obciążeniu 120 kg.
Wymaganie minimalne: Wysokość robocza/podnoszenia minimum 15 m i zasięg poziomy minimum 10,5 m - zgodnie z wykresem producenta dla oferowanego zestawu.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	49
	Zakres pracy platformy przy obciążeniu 800 kg.
Wymaganie minimalne: Wysokość minimum 13,5 m i zasięg poziomy minimum 8,5 m - zgodnie z wykresem producenta dla oferowanego zestawu.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	50
	Konstrukcja platformy.
Wymaganie minimalne: Antypoślizgowa podłoga, pełne barierki, samozamykające wejście z blokadą, punkty kotwiczenia środków ochrony indywidualnej oraz oznaczenie dopuszczalnego obciążenia.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	G. Łyżka ogólnego zastosowania

	51
	Rodzaj i szerokość.
Wymaganie minimalne: Łyżka bez zębów, szerokość od 2 300 do 2 500 mm.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	52
	Pojemność.
Wymaganie minimalne: Od 0,90 do 1,10 m³; wymienne lemiesze lub rozwiązanie równoważne zwiększające trwałość krawędzi roboczej.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	H. Widły do palet

	53
	Karetka i widły.
Wymaganie minimalne: Pływające widły do palet: szerokość karetki minimum 1 000 mm, długość wideł minimum 1 200 mm, udźwig co najmniej 4 000 kg, kratka/oparcie zabezpieczające ładunek.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	I. Gwarancja, serwis, szkolenie i dokumentacja

	54
	Gwarancja.
 Wymaganie minimalne: Od 36 do 60 miesięcy lub od 3 000 do 4 000 motogodzin - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej - na maszynę i cały osprzęt.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	55
	Przeglądy w okresie gwarancji.
Wymaganie minimalne: Wszystkie przeglądy wymagane do zachowania gwarancji, wraz z robocizną, dojazdem, filtrami, olejami i materiałami eksploatacyjnymi, wliczone w cenę oferty.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	56
	Serwis gwarancyjny.
 Wymaganie minimalne: Autoryzowany serwis producenta zlokalizowany w odległości nie większej niż 100 km od Kłodzka. Mobilny serwis w miejscu użytkowania; reakcja na zgłoszenie do 24 godzin w dni robocze, rozpoczęcie diagnozy/naprawy do 72 godzin, a w przypadku konieczności sprowadzenia części - zakończenie naprawy nie później niż w 14 dni roboczych, o ile charakter naprawy obiektywnie na to pozwala.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	57
	Dostępność części i obsługi.
Wymaganie minimalne: Zapewniona dostępność części zamiennych i obsługi serwisowej przez minimum 10 lat od odbioru.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	58
	Szkolenie.
Wymaganie minimalne: Instruktaż teoretyczny i praktyczny w Kłodzku dla minimum 6 pracowników Zamawiającego, obejmujący bezpieczną obsługę maszyny, osprzętu, codzienną kontrolę i procedury awaryjne. Instruktaż nie zastępuje kwalifikacji wymaganych przepisami UDT.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	59
	Dokumentacja przy odbiorze.
Wymaganie minimalne: Instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim, deklaracje zgodności, książka gwarancyjna, wykresy udźwigu dla każdego osprzętu, katalog części, dokumentacja UDT, protokoły szkolenia oraz dokumenty umożliwiające eksploatację i - jeśli wymagane - rejestrację maszyny.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................

	60
	Oznakowanie dofinansowania.
Wymaganie minimalne: Trwałe oznakowanie maszyny zgodnie z aktualnymi wytycznymi Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, według materiałów przekazanych lub zaakceptowanych przez Zamawiającego.
	☐ TAK   ☐ NIE
	............................................


4. Pozostałe oświadczenia Wykonawcy
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ, OPZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy, nie wnosimy do nich zastrzeżeń i uzyskaliśmy wszystkie informacje potrzebne do przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia.
2. Oświadczamy, że pozostajemy związani ofertą przez okres wskazany w SWZ.
3. Akceptujemy projektowane postanowienia umowy i zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty - do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania minimalne OPZ, jest fabrycznie nowy, kompletny i wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich.
5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w związku z udziałem w postępowaniu.
6.Oświadczamy, że jesteśmy: małym przedsiębiorcą, średnim przedsiębiorcą, mikro przedsiębiorcą, jednoosobową działalnością gospodarczą, osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, inny rodzaj:…….. (wpisać jaki)*.
7. Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp zamierzamy / nie zamierzamy* powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
Zakres powierzony podwykonawcom i nazwy podwykonawców, jeżeli są znane: .................................................................................................................................................................................
Osoba uprawniona do podpisania umowy: .................................................................................................................................................................................
Adres e-mail do zgłoszeń gwarancyjnych i serwisowych: ................................................................................................................................................
Telefon serwisu: ..........................................................................................
Liczba kolejno ponumerowanych stron oferty: ....................


* Niepotrzebne skreślić.




	Miejscowość i data
	Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

	

............................................................
	


........................................................................................................................
(kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty - zgodnie z SWZ)
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„PROGRAM OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025-2026”
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
                                                                                                              Załącznik nr 2 do SWZ


Zamawiający 

GMINA MIASTA  KŁODZKO
PL. B. CHROBREGO 1, 57-300 KŁODZKO
Wykonawca/Podwykonawca/Podmiot udostępniający zasoby/wspólnik konsorcjum*:

…………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

…………………………………….……………(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy/podwykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby/każdego ze wspólników konsorcjum* 
                                        składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia  11 września 2019    r.     
                 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa P.z.p.), na potwierdzenie braku podstaw  
                         wykluczenia z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu

[bookmark: _Hlk196217847]Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Zakup urządzeń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla Gminy Miejskiej Kłodzko - „Zakup i dostawa ładowarki teleskopowej z osprzętem”, prowadzonego przez Gminę Miasta Kłodzko, oświadczam, co następuje:
· Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust 1 ustawy P.z.p.
· Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….……. ustawy P.z.p. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 ustawy P.z.p.). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy P.z.p. podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………...………………………………………………………………..
· Oświadczam, iż nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie     art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2025.514);
· Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego   w  Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w specyfikacjach technicznych. 
· Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
· Informacja dotycząca dostępu do  podmiotowych środków dowodowych: 
Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych                                i ogólnodostępnych baz danych oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków, np. odpis/informacja z KRS:


1)…………………………………………………………………………………………………………

2)………………………………………………………………………………………………………….


(wskazać podmiotowy środek dowodowy, odpis/informacja z CEIDG lud KRS, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji ) 
                                                          


Certyfikacja, dane pozwalające na identyfikację certyfikatu ……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….



                                                                                        …………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 



 Oświadczenie podpisano podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym*.
*niewłaściwe skreślić                                                                                                         
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