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„PROGRAM OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025-2026”
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Załącznik nr 1 do SWZ
	Zamawiający:
	Gmina Miejska Kłodzko

	Adres:
	Plac Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko

	NIP:
	883-16-79-027



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej z osprzętem
	Charakter dokumentu: niniejszy dokument stanowi techniczny załącznik do SWZ. Pełna SWZ powinna dodatkowo zawierać wszystkie informacje wymagane dla przyjętego trybu postępowania, w szczególności terminy, kryteria oceny ofert, warunki udziału, podstawy wykluczenia, sposób komunikacji i projektowane postanowienia umowy.



1. Nazwa i przedmiot zamówienia
Nazwa zadania: Zakup urządzeń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla Gminy Miejskiej Kłodzko - „Zakup i dostawa ładowarki teleskopowej z osprzętem”.
Przedmiot zamówienia: dostawa jednej fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej wraz z platformą roboczą, łyżką ogólnego zastosowania, widłami do palet oraz wyposażeniem, dokumentacją, usługami i świadczeniami opisanymi w niniejszym OPZ.
2. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Główny kod CPV: 34144710-8 - Ładowarki jezdne.
Kody dodatkowe: Zamawiający może uzupełnić ogłoszenie o właściwe kody CPV odnoszące się do osprzętu, uruchomienia i szkolenia, zgodnie z ostateczną strukturą zamówienia.
3. Cel i przeznaczenie sprzętu
Ładowarka będzie wykorzystywana do: 
obsługi logistycznej magazynowania, przeładunku i dystrybucji rezerw ochrony ludności i obrony cywilnej;
przemieszczania palet, zbiorników i ładunków z wodą, żywnością, produktami leczniczymi, paliwem oraz pomocą humanitarną;
prac na wysokości prowadzonych z platformy roboczej, w tym przy zabezpieczaniu obiektów, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i awarii;
prac porządkowych, załadunkowych i pomocniczych z użyciem łyżki.
4. Zakres zamówienia
dostawa i rozładunek kompletnego zestawu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
uruchomienie, konfiguracja i sprawdzenie wszystkich funkcji maszyny oraz osprzętu;
przeprowadzenie procedury wymaganej przez Urząd Dozoru Technicznego oraz pokrycie związanych z nią opłat;
szkolenie pracowników Zamawiającego;
świadczenie gwarancji, przeglądów i serwisu na warunkach OPZ;
przekazanie kompletnej dokumentacji w języku polskim i oznakowanie dofinansowania.
Miejsce dostawy: ul. Grodzisko 1, 57-300 Kłodzko (wjazd od ulicy Nowy Świat). Termin dostawy do 17.12.2026 r.
5. Zasady opisu i równoważności
Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony funkcjonalnie i parametrycznie, bez wskazywania producenta, marki lub modelu. Wymagania należy interpretować zgodnie z art. 16, art. 99 i art. 101 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Wszelkie odwołania do norm, aprobat, specyfikacji i systemów referencji technicznych należy rozumieć jako „lub równoważne”.
Za rozwiązanie równoważne uznaje się rozwiązanie zapewniające co najmniej ten sam poziom bezpieczeństwa, funkcjonalności, trwałości, wydajności i kompatybilności. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca wskazuje je w ofercie i przedstawia dokumenty pozwalające na obiektywną ocenę zgodności.
6. Uzasadnienie kluczowych wymagań funkcjonalnych
Wysokość podnoszenia i zasięg: umożliwiają prowadzenie działań przy budynkach wielokondygnacyjnych, obiektach infrastruktury miejskiej oraz w strefach powodziowych bez konieczności angażowania kilku odrębnych maszyn.
Udźwig 4 000 kg: wynika z masy paletyzowanych rezerw, zbiorników, agregatów, materiałów zabezpieczających i wyposażenia używanego w ochronie ludności.
Platforma o udźwigu 800 kg: pozwala na bezpieczną pracę kilku osób wraz z narzędziami i materiałami, a rozsuwanie i obrót ograniczają konieczność częstego przestawiania maszyny.
Kompaktowe gabaryty i trzy tryby skrętu: są konieczne do pracy w zwartej zabudowie Kłodzka, na placach, ulicach i zapleczach magazynowych.
Długa gwarancja i serwis mobilny: ograniczają ryzyko przestoju sprzętu przeznaczonego do działań kryzysowych oraz zapewniają przewidywalność kosztów eksploatacji.
7. Minimalne wymagania techniczne i użytkowe
	Zasada oceny: wszystkie niżej wskazane wymagania są minimalne i muszą być spełnione łącznie. Parametry korzystniejsze są dopuszczalne, o ile nie powodują niespełnienia innego wymagania ani ograniczenia funkcjonalności zestawu.



	Lp.
	Wymaganie Zamawiającego
	Minimalny parametr / warunek

	A. Wymagania ogólne i formalne

	1
	Przedmiot dostawy: jedna fabrycznie nowa ładowarka teleskopowa wraz z kompletnym, wzajemnie kompatybilnym osprzętem, wyposażeniem, dokumentacją, dostawą, uruchomieniem, rejestracją UDT i szkoleniem.
	Kompletny zestaw gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

	2
	Rok produkcji maszyny i osprzętu.
	Nie wcześniej niż 2026 r.; sprzęt nieużywany, nieregenerowany i niebędący maszyną demonstracyjną. Dopuszczalne wyłącznie motogodziny wynikające z prób fabrycznych, transportu i odbioru. Wyrób wyprodukowany na rynku europejskim.

	3
	Kompatybilność zestawu.
	Maszyna i każdy element osprzętu muszą być dopuszczone przez producenta maszyny do wspólnej pracy. Niedopuszczalne są przeróbki niezatwierdzone przez producenta.

	4
	Oznakowanie i zgodność.
	Oznakowanie CE oraz deklaracja zgodności UE/WE dla maszyny i osprzętu, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu dostawy.

	5
	Dozór techniczny.
	Pełna dokumentacja w języku polskim, zgłoszenie kompletnego zestawu do właściwej jednostki UDT, przeprowadzenie czynności rejestracyjnych/odbiorczych i uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację - w zakresie wymaganym przepisami.

	B. Podstawowe parametry robocze i gabarytowe

	6
	Maksymalna wysokość podnoszenia na stabilizatorach.
	Minimum 17,0 m.

	7
	Udźwig znamionowy.
	Minimum 4 000 kg.

	8
	Udźwig na maksymalnej wysokości podnoszenia na stabilizatorach.
	Minimum 2 500 kg.

	9
	Maksymalny zasięg poziomy na stabilizatorach.
	Minimum 13,0 m.

	10
	Udźwig na maksymalnym zasięgu poziomym na stabilizatorach.
	Minimum 500 kg.

	11
	Masa eksploatacyjna maszyny z widłami, bez ładunku.
	Maksimum 12 500 kg.

	12
	Szerokość całkowita maszyny w położeniu transportowym.
	Maksimum 2 420 mm.

	13
	Wysokość całkowita w położeniu transportowym, łącznie ze światłem ostrzegawczym.
	Maksimum 2 750 mm.

	14
	Długość maszyny do czoła karetki/osprzętu, bez wysuniętego osprzętu.
	Maksimum 6 500 mm.

	15
	Prześwit pod maszyną.
	Minimum 500 mm.

	C. Silnik, napęd, układ jezdny i hydrauliczny

	16
	Silnik.
	Wysokoprężny, turbodoładowany, chłodzony cieczą; moc znamionowa netto minimum 55 kW; zgodność z normą emisji spalin Stage V lub aktualnie obowiązującą, nie niższą.

	17
	Napęd.
	Na cztery koła (4x4).

	18
	Przeniesienie napędu.
	Hydrostatyczne albo rozwiązanie równoważne zapewniające płynną regulację prędkości, precyzyjne manewrowanie z małą prędkością i zmianę kierunku jazdy bez użycia sprzęgła.

	19
	Maksymalna prędkość jazdy.
	Minimum 29 km/h, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów ruchu drogowego.

	20
	Tryby kierowania.
	Minimum trzy: skręt osi przedniej, skręt obu osi oraz tryb krabowy albo rozwiązania funkcjonalnie równoważne.

	21
	Ogumienie.
	Cztery opony terenowo-przemysłowe, dobrane przez producenta do parametrów i masy maszyny.

	22
	Stabilizatory.
	Hydrauliczne, z sygnalizacją położenia i blokadą uniemożliwiającą jazdę w położeniu roboczym; konstrukcja umożliwiająca bezpieczną pracę w ograniczonej przestrzeni.

	23
	Poziomowanie ramy.
	Hydrauliczne poziomowanie poprzeczne ramy lub rozwiązanie równoważne, współpracujące z systemem kontroli stateczności.

	24
	Układ hamulcowy.
	Hamulec zasadniczy odpowiedni do masy i prędkości maszyny oraz automatyczny lub samoczynnie załączany hamulec postojowy.

	25
	Instalacja hydrauliczna i elektryczna osprzętu.
	Fabrycznie zamontowane oprzyrządowanie umożliwiające obsługę wysięgnika oraz fabrycznie zamontowana wiązka przewodów hydraulicznych i elektrycznych wraz z systemem sterowania obsługującym platformę roboczą. Przewody doprowadzone do głowicy wysięgnika, z regulacją przepływu i możliwością przepływu ciągłego, jeżeli wymaga tego osprzęt.

	D. Wysięgnik, karetka i systemy bezpieczeństwa

	26
	Wysięgnik teleskopowy.
	Wielosekcyjny, z hydraulicznym podnoszeniem i wysuwem, wyposażony w zawory zabezpieczające przed niekontrolowanym opadaniem.

	27
	Szybkozłącze/karetka osprzętu.
	Hydrauliczne blokowanie osprzętu sterowane z kabiny; mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym odpięciem.

	28
	System kontroli stateczności i obciążenia.
	Elektroniczny system ograniczający ruchy zagrażające stateczności, zgodny z EN 15000 lub normą równoważną, z czytelną sygnalizacją dla operatora.

	29
	Rozpoznawanie osprzętu i wykresy udźwigu.
	Automatyczne rozpoznawanie osprzętu albo inne zabezpieczenie wymuszające właściwe ograniczenia i wykresy udźwigu dla konkretnego osprzętu.

	30
	Sterowanie precyzyjne.
	Tryb pełzania lub rozwiązanie równoważne, umożliwiające niezależne ustawienie niskiej prędkości jazdy przy zachowaniu wymaganej wydajności hydrauliki.

	E. Kabina i wyposażenie operatora

	31
	Kabina operatora.
	Zamknięta, panoramiczna, zgodna z ROPS i FOPS co najmniej poziomu II lub normami równoważnymi.

	32
	Komfort termiczny.
	Ogrzewanie, wentylacja, odparowywanie szyb i klimatyzacja.

	33
	Fotel operatora.
	Amortyzowany, regulowany, z pasem bezpieczeństwa.

	34
	Sterowanie.
	Wielofunkcyjny joystick proporcjonalny; sterowanie kierunkiem jazdy przód/tył z joysticka lub kolumny kierowniczej. System z pilotem zdalnego sterowania dostępnym w kabinie.

	35
	Wycieraczki i spryskiwacze.
	Na szybie przedniej, tylnej i dachowej.

	36
	Kamera cofania.
	Kamera tylna z obrazem na wyświetlaczu w kabinie.

	37
	Sygnalizacja cofania.
	Automatyczny sygnał dźwiękowy biegu wstecznego.

	38
	Oświetlenie robocze i ostrzegawcze.
	Oświetlenie LED obejmujące co najmniej przód, tył i strefę wysięgnika oraz pomarańczowe światło ostrzegawcze.

	39
	Oświetlenie drogowe i widoczność.
	Komplet oświetlenia do jazdy zgodnie z przeznaczeniem maszyny, lusterka zewnętrzne po obu stronach i lusterko wewnętrzne lub kamera zapewniająca równoważne pole widzenia.

	40
	Wyświetlacz i wskaźniki.
	Czytelny wyświetlacz minimum 5 cali lub równoważny, licznik motogodzin, wskaźnik paliwa, temperatury i komunikaty ostrzegawcze.

	41
	Wyposażenie komunikacyjne.
	Radio z Bluetooth lub zestaw głośnomówiący oraz gniazdo USB/12 V.

	42
	Wyposażenie bezpieczeństwa i obsługowe.
	Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica dostosowana do maszyny, smarownica oraz zamykana skrzynka narzędziowa z podstawowymi narzędziami.

	F. Platforma robocza

	43
	Przeznaczenie i kompatybilność platformy.
	Platforma przeznaczona i zatwierdzona przez producenta do oferowanej maszyny; kompletna integracja sterowania i zabezpieczeń; dokumentacja umożliwiająca legalną eksploatację zestawu.

	44
	Zmiana szerokości platformy.
	Hydraulicznie rozsuwana: szerokość transportowa maksimum 2 450 mm, szerokość robocza po rozsunięciu minimum 4,00 m.

	45
	Obrót platformy.
	Hydrauliczny obrót minimum 90° w prawo i minimum 90° w lewo.

	46
	Udźwig i liczba osób.
	Udźwig roboczy minimum 800 kg (łącznie osoby, narzędzia i materiały), dopuszczenie minimum 3 osób.

	47
	Sterowanie i bezpieczeństwo platformy.
	Sterowanie z platformy ruchami niezbędnymi do pracy, przycisk zatrzymania awaryjnego, układ awaryjnego opuszczania oraz zabezpieczenie przed przeciążeniem i niezamierzonym ruchem.

	48
	Zakres pracy platformy przy obciążeniu 120 kg.
	Wysokość robocza/podnoszenia minimum 15 m i zasięg poziomy minimum 10,5 m - zgodnie z wykresem producenta dla oferowanego zestawu.

	49
	Zakres pracy platformy przy obciążeniu 800 kg.
	Wysokość minimum 13,5 m i zasięg poziomy minimum 8,5 m - zgodnie z wykresem producenta dla oferowanego zestawu.

	50
	Konstrukcja platformy.
	Antypoślizgowa podłoga, pełne barierki, samozamykające wejście z blokadą, punkty kotwiczenia środków ochrony indywidualnej oraz oznaczenie dopuszczalnego obciążenia.

	G. Łyżka ogólnego zastosowania

	51
	Rodzaj i szerokość.
	Łyżka bez zębów, szerokość od 2 300 do 2 500 mm.

	52
	Pojemność.
	Od 0,90 do 1,10 m³; wymienne lemiesze lub rozwiązanie równoważne zwiększające trwałość krawędzi roboczej.

	H. Widły do palet

	53
	Karetka i widły.
	Pływające widły do palet: szerokość karetki minimum 1 000 mm, długość wideł minimum 1 200 mm, udźwig co najmniej 4 000 kg, kratka/oparcie zabezpieczające ładunek.

	I. Gwarancja, serwis, szkolenie i dokumentacja

	54
	Gwarancja.
	Od 36 do 60 miesięcy lub od 3 000 do 4 000 motogodzin - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej - na maszynę i cały osprzęt.

	55
	Przeglądy w okresie gwarancji.
	Wszystkie przeglądy wymagane do zachowania gwarancji, wraz z robocizną, dojazdem, filtrami, olejami i materiałami eksploatacyjnymi, wliczone w cenę oferty.

	56
	Serwis gwarancyjny.
	Autoryzowany serwis producenta zlokalizowany w odległości nie większej niż 100 km od Kłodzka. Mobilny serwis w miejscu użytkowania; reakcja na zgłoszenie do 24 godzin w dni robocze, rozpoczęcie diagnozy/naprawy do 72 godzin, a w przypadku konieczności sprowadzenia części - zakończenie naprawy nie później niż w 14 dni roboczych, o ile charakter naprawy obiektywnie na to pozwala.

	57
	Dostępność części i obsługi.
	Zapewniona dostępność części zamiennych i obsługi serwisowej przez minimum 10 lat od odbioru.

	58
	Szkolenie.
	Instruktaż teoretyczny i praktyczny w Kłodzku dla minimum 6 pracowników Zamawiającego, obejmujący bezpieczną obsługę maszyny, osprzętu, codzienną kontrolę i procedury awaryjne. Instruktaż nie zastępuje kwalifikacji wymaganych przepisami UDT.

	59
	Dokumentacja przy odbiorze.
	Instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim, deklaracje zgodności, książka gwarancyjna, wykresy udźwigu dla każdego osprzętu, katalog części, dokumentacja UDT, protokoły szkolenia oraz dokumenty umożliwiające eksploatację i - jeśli wymagane - rejestrację maszyny.

	60
	Oznakowanie dofinansowania.
	Trwałe oznakowanie maszyny zgodnie z aktualnymi wytycznymi Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, według materiałów przekazanych lub zaakceptowanych przez Zamawiającego.


8. Odbiór przedmiotu zamówienia
sprawdzenie kompletności dostawy i zgodności numerów seryjnych z dokumentacją;
oględziny, próba jazdy i próby funkcjonalne maszyny z każdym elementem osprzętu;
weryfikacja podstawowych parametrów na podstawie dokumentacji producenta i wykresów udźwigu;
przekazanie kompletnej dokumentacji oraz pozytywnej decyzji UDT - jeśli jest wymagana do eksploatacji;
przeprowadzenie szkolenia i podpisanie protokołu szkolenia;
podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w tym transport, rozładunek, uruchomienie, procedurę UDT, dokumentację, szkolenie, oznakowanie, gwarancję, przeglądy i dojazdy serwisu.
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