	
	
	

	 

	 

	Kosztorys OFERTOWY

	

	 

	Na wykonanie
	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie

	 
	Obiekt: Budynek użyteczności publicznej

	 
	Roboty remontowe

	Kody CPV:
	45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

	 
	 

	Lokalizacja obiektu
	62-420 Strzałkowo

	 
	ul. Powstańców Wlkp. 5

	 
	 

	 
	 

	Zamawiający (inwestor): Gmina Strzałkowo

	Adres: 62-420 Strzałkowo, al. Prymasa Wyszyńskiego 6

	 

	Wykonawca robót (oferent): ………………………………………………………………………………………………………….

	Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

	 

	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:
	…………………………………….. zł
…………………………………….. zł
	 

	Cena kosztorysowa robót:
	…………………………………….. zł
	(brutto)

	Słownie:
	…………………………………………………………………………………………………………………………………...
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	(imię i nazwisko)
	 

	 
	
	 
	 
	 

	
	
	Daty:
	...........................................
	 

	
	
	
	 
	 

	
	
	Podpisy:
	................................
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	Kosztorys ofertowy

	Lp.
	Kod
	Opis
	Jm
	Liczba / Ilość
	Cena jedn.
	Wartość
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1
	100
	DOCIEPLENIE ŚCIAN
	m2
	   324,92
	
	
	

	1.1
	KNNR 2 1504-0100
	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m
	m2
	   506,50
	
	
	

	1.2
	KNR-I 0-17 2608-0100
	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	m2
	   324,92
	
	
	

	1.3
	KNNR 3 0601-0100
	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach i pilastrach - usunięcie luźnych i uszkodzonych tynków oraz skucie tynków z ościeży bram garażowych
	m2
	   41,17
	
	
	

	1.4
	KNNR 3 0604-0100
	Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej z wapnem gaszonym, o powierzchni do 5 m2
	m2
	   14,29
	
	
	

	1.5
	KNR-I 0-17 2608-0300
	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym, dwukrotnie
	m2
	   324,92
	
	
	

	1.6
	KNNR 2 1902-0400
	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi (Lambda < 0,033 W/mK) gr. 16 cm - metoda lekka, przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie o grub. 2,0 mm (tynk silikonowy barwiony)
	m2
	   285,85
	
	
	

	1.7
	KNNR 2 1902-0600
	Docieplenie ościeży budynków płytami styropianowymi twardymi min. 2 cm - metoda lekka, przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie o grubości 2,0 mm (tynk silikonowy barwiony)
	m2
	   39,07
	
	
	

	1.8
	KNNR 2 1902-1100
	Docieplenie budynków płytami styropianowymi - metoda lekka. Dopłata za zastosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych listwami aluminiowymi narożnikowymi
	m
	   57,32
	
	
	

	1.9
	KNNR 2 1902-1300
	Docieplenie budynków płytami styropianowymi - metoda lekka. Dopłata za zastosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych - dodatkowa druga warstwa siatki z włókna szklanego na cokole
	m2
	   33,64
	
	
	

	1.10
	KNNR 2 1405-0201
	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową zawierającą kwarc - dodatkowe malowanie cokołu
	m2
	   33,64
	
	
	

	2
	200
	OKŁADZINY I ELEMENTY ELEWACJI
	m2
	   211,34
	
	
	

	2.1
	KNR 4-01 0331-0600
	Wykucie strzępi w przekrojach ścian o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
	m
	   3,00
	
	
	

	2.2
	KNNR 2 0101-0400
	Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych, słupów prostokątnych
	m2
	   0,90
	
	
	

	2.3
	KNNR 2 0101-0300
	Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych, ścian prostych
	m2
	   27,30
	
	
	

	2.4
	KNNR 2 0107-0500
	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: słupów prostokątnych
	m3
	   0,18
	
	
	

	2.5
	KNNR 2 0107-0400
	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: ścian prostych
	m3
	   2,67
	
	
	

	2.6
	KNNR 2 0104-0400
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm
	t
	   0,22
	
	
	

	2.7
	KNNR 3 0601-0100
	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach i pilastrach
	m2
	   64,31
	
	
	

	2.8
	KNR-I 0-17 2608-0100
	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	m2
	   64,31
	
	
	

	2.9
	KNR-I 0-17 2608-0300
	Przygotowanie starego podłoża poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym, dwukrotnie
	m2
	   64,31
	
	
	

	2.10
	KNR-I 0-33 0114-0600
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi o grub.12 cm, w technologii Sto Therm Ceramic z okładziną z płytek klinkierowych gr. min 3 cm, o wymiarach 25x6 cm
	m2
	   79,48
	
	
	

	2.11
	KNR-I 0-17 2608-0100
	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	m2
	   131,86
	
	
	

	2.12
	KNR-I 0-17 2608-0300
	Przygotowanie starego podłoża poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym, dwukrotnie
	m2
	   131,86
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	Lp.
	Kod
	Opis
	Jm
	Liczba / Ilość
	Cena jedn.
	Wartość
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	2.13
	KNNR 2 1001-0500
	Tynki zewnętrzne szlachetne cienkowarstwowe z zaprawy drobno- i średnioziarnistej na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (tynk z historycznym zatarciem)
	m2
	   131,86
	
	
	

	2.14
	KNR 4-03 0609-0300
	Wymiana opraw żarowych nakręcanych oświetlenia zewnętrznego o masie do 15 kg na wysięgnikach na lampy LED zewnętrzne wraz z konstrukcją wsporczą
	szt.
	   11,00
	
	
	

	3
	300
	DACH
	m2
	   26,14
	
	
	

	3.1
	KNR 4-01 0535-0800
	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	m2
	   46,35
	
	
	

	3.2
	KNR 4-01 0535-0300
ANALOGIA
	Przełożenie rynien z blachy nadającej się do użytku
	m
	   52,29
	
	
	

	3.3
	KNR 4-01 0535-0600
	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	m
	   33,70
	
	
	

	3.4
	KNR 4-04 1103-0400
	Wywiezienie odpadów i gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
	m3
	   2,50
	
	
	

	3.5
	KNR 4-04 1103-0500
	Wywiezienie odpadów i gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km
	m3
	   2,50
	
	
	

	3.6
	Kal. ind.
	Przedłużenie okapu o 25 cm. Konstrukcja drewniana mocowana za pomocą kotew chemicznych fi 12 mm z okładziną z płyty OSB-3 gr. 22 mm
	m
	   52,29
	
	
	

	3.7
	KNNR 2 0507-0200
	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną
	m2
	   26,14
	
	
	

	3.8
	KNNR 2 0508-0300
	Montaż blachy okapowej i pasa podrynnowego z blachy powlekanej
	m
	   42,36
	
	
	

	3.9
	KNNR 2 0504-0201
	Obróbki z blachy stalowej powlekanej grubości 0,55 mm,  przy szerokości w rozwinięciu powyżej 25 cm - obróbka murów ogniowych i okapów
	m2
	   6,29
	
	
	

	3.10
	KNNR 2 0505-0700
	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej powlekanej (kolor)
	m
	   38,74
	
	
	

	3.11
	KNR-K 05 0301-0601
	Montaż lei spustowych
	szt.
	   5,00
	
	
	

	3.12
	KNR 2-15 0217-0200
	Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm, łączone metodą wciskową
	szt.
	   5,00
	
	
	

	4
	400
	STOLARKA ZEWNĘTRZNA
	m2
	   32,70
	
	
	

	4.1
	KNR 4-01 0354-1100
	Wykucie z muru okapników stalowych
	m
	   30,19
	
	
	

	4.2
	KNNR 2 0302-0700
	Ściany murowane. Osadzenie okapników okiennych stalowych, malowanych proszkowo o szerokości 38 cm
	m
	   30,19
	
	
	

	4.3
	KNR 4-01 1212-0501
	Dwukrotne malowanie farbą ftalową nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych
	m2
	   1,00
	
	
	

	4.4
	KNR-I 0-19 0928-0800
	Demontaż i montaż nowych okien z PVC (Ucmax < 0,90 W/m2*K) rozwieranych i uchylno-rozwieranych o powierzchni do 1,5 m2, obsadzonych na kotwach stalowych
	m2
	   4,59
	
	
	

	4.5
	KNR-I 0-19 0928-1000
	Demontaż i montaż nowych okien z PCV (Ucmax < 0,90 W/m2*K) rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5 m2, obsadzonych na kotwach stalowych
	m2
	   5,88
	
	
	

	4.6
	KNR-I 0-19 0928-1100
	Demontaż i montaż nowych okien z PVC (Ucmax < 0,90 W/m2*K) rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5 m2, obsadzonych na kotwach stalowych
	m2
	   9,01
	
	
	

	4.7
	KNNR 3 0701-0400
	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych o profilach drewnianych (Ucmax < 0,90 W/m2*K), rozwieranych i uchylno- rozwieranych
	m2
	   4,05
	
	
	

	4.8
	KNR-I 0-19 0931-0610
	Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne (Ucmax < 1,30 W/m2*K), obsadzone na kotwach stalowych oszklone szybami zespolonymi dwukomorowymi 3- szybowymi
	m2
	   4,29
	
	
	

	4.9
	KNR-I 0-19 0931-0811
	Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne (Ucmax <1,30 W/m2*K), obsadzone na dyblach stalowych oszklone szybami zespolonymi dwukomorowymi 3-szybowymi
	m2
	   4,88
	
	
	

	5
	500
	WINDA ZEWNĘTRZNA
	kpl.
	   1,00
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	Lp.
	Kod
	Opis
	Jm
	Liczba / Ilość
	Cena jedn.
	Wartość
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	5.1
	Kal. ind.
	Demontaż istniejącego dźwigu osobowego wraz z szybem, z transportem i składowaniem elementów z demontażu
	kpl.
	   1,00
	
	
	

	5.2
	KNNR 6 0803-0800
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	   6,00
	
	
	

	5.3
	KNR 2-31 0801-0100
	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej
	m2
	   6,00
	
	
	

	5.4
	KNR 4-04 1103-0400
	Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
	m3
	   2,00
	
	
	

	5.5
	KNR 4-04 1103-0500
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km. Krotność 9
	m3
	   2,00
	
	
	

	5.6
	KNNR 1 0202-0200
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat. III
	m3
	   8,96
	
	
	

	5.7
	KNNR 2 1201-0100
	Podkłady betonowe z betonu zwykłego C8/10
	m3
	   0,55
	
	
	

	5.8
	KNNR 2 0601-0203
	Dwuwarstwowe izolacje powierzchni poziomych, przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na gorąco lepikiem asfaltowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową
	m2
	   5,50
	
	
	

	5.9
	KNNR 2 0107-0300
	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: płyt fundamentowych z betonu C20/25
	m3
	   2,20
	
	
	

	5.10
	KNNR 2 0101-0300
	Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych, ścian prostych
	m2
	   97,31
	
	
	

	5.11
	KNNR 2 0107-0400
	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: ścian prostych
	m3
	   2,40
	
	
	

	5.12
	KNNR 2 0107-0400
	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: ścian prostych
	m3
	   13,48
	
	
	

	5.13
	KNNR 2 0601-0603
	Dwuwarstwowe izolacje powierzchni pionowych, przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na gorąco lepikiem asfaltowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową
	m2
	   14,38
	
	
	

	5.14
	KNNR 2 0101-0700
	Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych, płyt stropowych i dachowych
	m2
	   4,14
	
	
	

	5.15
	KNNR 2 0107-0800
	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: płyt dachowych
	m3
	   1,10
	
	
	

	5.16
	KNNR 2 0104-0400
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm
	t
	   1,42
	
	
	

	5.17
	KNR-I 0-15 0527-0100
	Analogia - Pokrycie dachów warstwą papy termozgrzewalnej z rdzeniem styropianowym (styropapą) o gr. 15 cm z zagruntowaniem podłoża i wykonanie klina dorynnowego
	m2
	   5,98
	
	
	

	5.18
	KNNR 2 0507-0100
	Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną
	m2
	   5,98
	
	
	

	5.19
	KNNR 2 0504-0201
	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo grubości 0,55 mm,  przy szerokości w rozwinięciu powyżej 25 cm - obróbka murów ogniowych
	m2
	   2,94
	
	
	

	5.20
	KNNR 2 0505-0500
	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej powlekanej (grafit)
	m
	   4,81
	
	
	

	5.21
	KNNR 2 0505-0700
	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej powlekanej (grafit)
	m
	   7,70
	
	
	

	5.22
	KNNR 2 0302-0600
	Ściany murowane. Ościeża otworów w ścianach murowanych o grubości ponad 1 cegły - poszerzenie i obrobienie na czysto otworu do windy na piętrze wraz z wykonaniem nadproża 4xHEA100
	otwór
	   1,00
	
	
	

	5.23
	KNNR 2 1903-0100
ANALOGIA
	Elewacja windy - docieplenie ścian windy płytami izolacyjnymi PIR gr. 3 cm wraz z okładziną z blachy panelowej powlekanej na rąbek stojący, kolor grafit
	m2
	   34,42
	
	
	

	5.24
	KNNR 2 1901-0100
	Docieplenie ścian fundamentowych budynków, ścian bocznych logii płytami styropianowymi gr. 5 cm, z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki
	m2
	   6,88
	
	
	

	5.25
	KNNR 2 1901-0100
	Wykonanie dylatacji ze styropianu gr. 2 cm, między ścianą budynku i windy
	m2
	   41,31
	
	
	

	5.26
	KNR 4-03 1001-0100
	Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły
	m
	   15,00
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	Lp.
	Kod
	Opis
	Jm
	Liczba / Ilość
	Cena jedn.
	Wartość
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	5.27
	KNNR 5 0205-0300
	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - kabel zasilający 5-żyłowy
	m
	   15,00
	
	
	

	5.28
	KNNR 5 0205-0100
	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - kabel oświetlenia szybu
	m
	   15,00
	
	
	

	5.29
	KNNR 5 0407-0200
	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy
	szt.
	   1,00
	
	
	

	5.30
	KNNR 5 0407-0100
	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy
	szt.
	   1,00
	
	
	

	5.31
	KNR 4-03 0901-0100
	Podłączenie przewodów pojedynczych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby
	1 podł
	   12,00
	
	
	

	5.32
	KNR 4-03 1012-0200
	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
	m
	   15,00
	
	
	

	5.33
	KNR 4-03 1202-0100
	Sprawdzenie i pomiary kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1
	pomiar
	   4,00
	
	
	

	5.34
	KNR 7-33 0104-0300
	Montaż dźwigów osobowych (kabina o wym. 110x140x210 cm) o szybkości do 1 m/sek. z drzwiami automatycznymi o nośności do 800 kg i o wysokości podnoszenia 2 przystanki (do 5 m), wysokości kondygnacji do 2,8 m; napęd elektryczny 3-fazowy
	kpl.
	   1,00
	
	
	

	5.35
	KNR 2-02 1220-0400
	Jednospadowe zadaszenie szklane z odciągami
	kpl.
	   1,00
	
	
	

	5.36
	Kal. ind.
	Dokumentacja i odbiór UDT
	kpl.
	   1,00
	
	
	

	5.37
	KNR 2-31 0114-0100
	Podbudowy z kruszywa naturalnego - pospółki. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	   6,00
	
	
	

	5.38
	KNNR 6 0109-0100
	Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	   6,00
	
	
	

	5.39
	KNNR 6 0404-0100
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową
	m
	   7,00
	
	
	

	5.40
	KNR-I 0-11 0321-0100
	Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 60 mm bezfazowej, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	   6,00
	
	
	

	6
	600
	KLATKA SCHODOWA
	m2
	   129,84
	
	
	

	6.1
	KNR 4-01 0354-0900
	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
	szt.
	   2,00
	
	
	

	6.2
	KNR 4-01 0811-0700
	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	m2
	   46,00
	
	
	

	6.3
	KNR 4-01 0819-1500
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
	m2
	   64,00
	
	
	

	6.4
	KNR 4-01 1306-0100
	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych
	szt.
	   1,00
	
	
	

	6.5
	KNR 4-02 0521-0200
	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego typu GP-2 i GP-4
	kpl.
	   2,00
	
	
	

	6.6
	KNR 4-02 0512-0100
	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym i średnicy 15-20 mm
	szt.
	   4,00
	
	
	

	6.7
	KNR 4-01 0354-1100
	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych
	m
	   3,40
	
	
	

	6.8
	KNR 4-01 1202-0900
	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	m2
	   171,91
	
	
	

	6.9
	NNRNKB 2-02U 1134-0101
	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)
	m2
	   171,91
	
	
	

	6.10
	KNR 4-01 1204-0800
	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) - przygotowanie do nakładania tapety
	m2
	   67,60
	
	
	

	6.11
	KNR 2-15 0422-0200
	Rury przyłączne do grzejników c.o. żeliwnych stalowych, aluminiowych, płytowych o średnicy 20 mm
	kpl.
	   2,00
	
	
	

	6.12
	KNR 2-15 0415-0101
	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej do 15 mm
	szt.
	   2,00
	
	
	

	6.13
	KNR 2-15 0415-0101
ANALOGIA
	Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-15 z głowicą o średnicy nominalnej do 15 mm
	szt.
	   2,00
	
	
	

	6.14
	KNR-W 2-15 0419-0100
ANALOGIA
	Grzejniki rurowe RRN 13 kolumn 2000x609x145, wydajność 3133 W
	szt.
	   2,00
	
	
	

	6.15
	KNR 2-02 1021-0600
	Zabudowa szafy, kolor grafit
	m2
	   3,50
	
	
	

	6.16
	KNR-W 4-01 0819-0500
	Rozebranie posadzek
	m2
	   48,00
	
	
	

	6.17
	KNR-W 2-02 1209-0500
	Balustrady z pochwytem stalowym, nierdzewnym, szkło VSG ESG
	m
	   4,00
	
	
	

	6.18
	KNR-W 2-02 1208-0300
	Pochwyty stalowe, nierdzewne na wspornikach
	m
	   6,00
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	6.19
	KNR 4-01 0108-0900
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	m3
	   4,00
	
	
	

	6.20
	KNR 4-01 0212-0300
	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - skucie stopni dolnego biegu schodów
	m3
	   0,41
	
	
	

	6.21
	KNNR 2 0101-0800
	Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych, schodów prostych na płycie
	m2
	   2,95
	
	
	

	6.22
	KNR 2-02 0218-0100
	Schody żelbetowe, stopnie betonowe wewnętrzne na płycie
	m3
	   0,39
	
	
	

	7
	700
	WC
	m2
	   11,52
	
	
	

	7.1
	KNR 4-01 0354-0400
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
	szt.
	   5,00
	
	
	

	7.2
	KNR 4-01 0348-0200
	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
	m2
	   5,48
	
	
	

	7.3
	KNR 4-01 0811-0700
	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	m2
	   11,52
	
	
	

	7.4
	KNR 4-01 0212-0100
	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - skucie podbudowy betonowej i stopni schodowych
	m3
	   1,30
	
	
	

	7.5
	KNR 4-01 0819-1500
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek i paneli
	m2
	   44,81
	
	
	

	7.6
	KNR 4-01 0701-0500
	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach
	m2
	   44,81
	
	
	

	7.7
	KNR 4-01 0701-1100
	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych
	m2
	   11,95
	
	
	

	7.8
	KNR-BO 12 0356-0500
	Mechaniczne przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścian do 2 cegły
	m3
	   0,01
	
	
	

	7.9
	KNR 4-04 1103-0400
	Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
	m3
	   4,70
	
	
	

	7.10
	KNR 4-04 1103-0500
	Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km. Docelowo 10 km - krotność 9
	m3
	   4,70
	
	
	

	7.11
	KNR 4-01 0720-0400
ANALOGIA
	Wyrównanie ścian do 30 mm, za pomocą gotowej zaprawy wyrównującej
	m2
	   44,81
	
	
	

	7.12
	KNNR 2 1201-0100
	Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego
	m3
	   1,15
	
	
	

	7.13
	KNNR 2 0604-0100
	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa
	m2
	   11,52
	
	
	

	7.14
	KNNR 2 0101-0800
	Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych, schodów prostych na płycie
	m2
	   1,06
	
	
	

	7.15
	KNNR 2 0107-0900
	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: schodów prostych
	m3
	   0,44
	
	
	

	7.16
	KNNR 2 0602-0300
	Izolacje poziome z płyt styropianowych XPS gr. 10 cm układnych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe
	m2
	   11,52
	
	
	

	7.17
	KNNR 2 0604-0100
	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa
	m2
	   11,52
	
	
	

	7.18
	KNNR 2 1202-0100
	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubości 20 mm
	m2
	   10,17
	
	
	

	7.19
	KNNR 2 1202-0300
	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana grubości o 10 mm
	m2
	   10,17
	
	
	

	7.20
	KNNR 2 1203-0100
	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną
	m2
	   10,17
	
	
	

	7.21
	KNR-I 0-12 1121-0500
	Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną
	m2
	   2,89
	
	
	

	7.22
	KNR-I 0-12 0829-1000
	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - na klej metodą zwykłą
	m2
	   45,97
	
	
	

	7.23
	Kal. ind.
	Ścianki działowe z płyt HPL gr. 5 cm
	m2
	   4,22
	
	
	

	7.24
	KNR 2-02 2011-0200
	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40 (B.I. nr 8/96)
	m2
	   11,95
	
	
	

	7.25
	KNR 2-02 1505-0500
	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowo-kartonowych spoinowych szpachlowanych, farbą lateksową
	m2
	   11,95
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	7.26
	KNR-I 0-13 0128-0100
ANALOGIA
	Rurociągi z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT łączone metodą mechaniczną w budynkach niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy 16x2.0 mm
	m
	   22,00
	
	
	

	7.27
	KNR-I 0-31 0113-0700
	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubość otuliny 13 mm, średnica nominalna rurociągu 16 mm
	m
	   22,00
	
	
	

	7.28
	KNNR 4 0132-0421
	Zawory antyskażeniowy instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu
	szt.
	   1,00
	
	
	

	7.29
	KNNR 4 0136-0100
	Zawory pod baterie i ubikacje z wężykiem o średnicy 15 mm
	szt.
	   6,00
	
	
	

	7.30
	KNNR 4 0137-0200
	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm
	szt.
	   2,00
	
	
	

	7.31
	KNNR 4 0143-0100
ANALOGIA
	Urządzenia do podgrzewania wody przepływowe ~ 6,0 kW
	kpl.
	   1,00
	
	
	

	7.32
	KNR 2-15 0107-0100
	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o średnicy nominalnej 15 mm
	szt.
	   6,00
	
	
	

	7.33
	KNNR 4 0127-0101
	Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu
	próba
	   2,00
	
	
	

	7.34
	KNR 2-15 0205-0400
	Rurociąg z rur PVC kanalizacyjnych, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm
	m
	   11,00
	
	
	

	7.35
	KNR 2-15 0205-0400
	Rurociąg z rur PVC kanalizacyjnych, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm - piony odpowietrzające
	m
	   10,00
	
	
	

	7.36
	KNR 2-15 0208-0500
	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm
	szt.
	   2,00
	
	
	

	7.37
	KNR 2-15 0205-0200
	Rurociąg z rur PVC kanalizacyjnych, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm
	m
	   5,00
	
	
	

	7.38
	KNR 2-15 0208-0300
	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm
	szt.
	   2,00
	
	
	

	7.39
	KNNR 4 0230-0201
	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym
	kpl.
	   2,00
	
	
	

	7.40
	KNNR 4 0233-0300
	Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt"
	kpl.
	   2,00
	
	
	

	7.41
	KNNR 5 0205-01
	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
	m
	   20,00
	
	
	

	7.42
	KNNR 5 0302-01
	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm
	szt.
	   5,00
	
	
	

	7.43
	KNNR 5 0308-05
	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	szt.
	   2,00
	
	
	

	7.44
	KNNR 5 0307-01
	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
	szt.
	   3,00
	
	
	

	7.45
	KNNR 5 0502-01
	Oprawy oświetleniowe przykręcane (panel LED mały)
	kpl.
	   5,00
	
	
	

	7.46
	KNNR 5 0502-0200
	Analogia - Montaż opraw oświetleniowych LED listowych (oświetlenie boczne nad lustrem)
	kpl.
	   1,00
	
	
	

	7.47
	KNR 217-02-04-02-11
	Wentylator  fi 125 z opóźniaczem czasowym w WC, włączany wraz z oświetleniem
	szt.
	   2,00
	
	
	

	7.48
	KNNR 5 1303-01
	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	pomiar
	   1,00
	
	
	

	7.49
	KNNR 5 1303-02
	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
	pomiar
	   1,00
	
	
	

	8
	800
	INSTALACJA ODGROMOWA
	m
	   38,00
	
	
	

	8.1
	KNR 4-03 0703-0100
	Wymiana wsporników instalacji odgromowej naciągowej z jedną złączką przelotową naprężającą obsadzonych na ścianach z cegły
	szt.
	   15,00
	
	
	

	8.2
	KNR 4-03 0704-0800
	Wymiana przewodów instalacji uzupełniającej i odgromowej na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju do 120 mm2, ciąg pionowy
	m
	   38,00
	
	
	

	8.3
	KNR 5-08 0611-0200
	Montaż uziomu powierzchniowego z bednarki ocynkowanej
	m
	   45,14
	
	
	

	8.4
	KNR 5-08 0614-0200
	Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kategorii III
	m
	   10,00
	
	
	

	8.5
	KNNR 5 1304-0300
	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
	szt.
	   5,00
	
	
	

	8.6
	KNNR 5 1304-0400
	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa za każdy następny pomiar
	szt.
	   5,00
	
	
	

	9
	900
	NAWIERZCHNIA I WEJŚCIE
	kpl.
	   1,00
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	9.1
	KNNR 6 0803-0800
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	   66,96
	
	
	

	9.2
	KNR 2-31 0801-0100
	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej
	m2
	   66,96
	
	
	

	9.3
	KNR 4-04 1103-0400
	Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
	m3
	   8,00
	
	
	

	9.4
	KNR 4-04 1103-0500
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km. Krotność 9
	m3
	   8,00
	
	
	

	9.5
	KNNR 1 0202-0200
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat. III
	m3
	   13,39
	
	
	

	9.6
	KNR 2-31 0114-0100
	Podbudowy z kruszywa naturalnego - pospółki. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	   6,70
	
	
	

	9.7
	KNNR 6 0109-0100
	Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	   6,70
	
	
	

	9.8
	KNNR 6 0404-0100
	Obrzeża betonowe szare o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową
	m
	   27,80
	
	
	

	9.9
	KNNR 6 0503-0600
	Nawierzchnia z płyt betonowych szare o wymiarach 60x60x8 cm, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem
	m2
	   66,96
	
	
	

	9.10
	KNR 2-21 0607-0100
ANALOGIA
	Ławki parkowe drewniano-betonowe prefabrykowane dł. 100 cm, montowane na gotowym podłożu
	kpl.
	   4,00
	
	
	

	9.11
	KNR 4-01 1306-0100
	Demontaż balustrad schodowych
	szt.
	   3,00
	
	
	

	9.12
	KNNR 3 0403-0100
	Rozbiórka elementów betonowych - schodów wejściowych
	m3
	   1,82
	
	
	

	9.13
	KNNR 2 0107-0300
ANALOGIA
	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: płyt pod stopnie schodowe i spocznik. Beton C16/20
	m3
	   1,14
	
	
	

	9.14
	KNNR 2 0104-0400
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm
	t
	   0,13
	
	
	

	9.15
	KNNR 2 0301-0300
	Ściany policzkowe schodów z bloczków betonowych, tynkowane i malowane
	m3
	   0,54
	
	
	

	9.16
	KNR 2-02 2112-0401
ANALOGIA
	Schody proste blokowe, kamienne o wymiarach 16x35x174 cm (granit), układane na zaprawie
	m
	   21,75
	
	
	

	9.17
	Kal. ind.
	Kotwy chemiczne z trzpieniami stalowymi ze stali nierdzewnej fi 12 mm do kotwienia słupków i balustrady
	kpl.
	   42,00
	
	
	

	9.18
	KNR 2-02 1207-0600
ANALOGIA
	Balustrady schodowe ze szkła hartowanego o wys. 150 cm mocowane do konstrukcji schodów z poręczą ze stali nierdzewnej
	m
	   11,00
	
	
	

	9.19
	Kal. ind.
	Napisy na elewacji w kolorze szczotkowanego srebra
	kpl.
	   2,00
	
	
	

	
	

	
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:
	

	
	Wartość końcowa:
	

	

	
	8
	SeKo Smart 19.1.1.3



