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Załącznik nr 1 a – formularz asortymentowo - cenowy
	L.P.
	Nazwa
	Opis
	ilość
	Cena JEDNOSTKOWA
BRUTTO
	WARTOŚĆ BRUTTO
	Specyfikacja(oznaczenie) produktu zaoferowana przez Wykonawcę
(nazwa, symbol, marka, model, producent, kod itp. lub link do strony internetowej zawierającej dane oferowanych urządzeń i produktów)

	1.
	Akumulatorowe narzędzie hydrauliczne typu kombi
	· Urządzenie przeznaczone do prowadzenia działań ratownictwa technicznego, umożliwiające cięcie i rozpieranie bez konieczności podłączania zewnętrznego agregatu hydraulicznego.
· Zasilanie akumulatorowe; konstrukcja umożliwiająca obsługę przez jednego ratownika.
· Siła cięcia: min. 250 kN.
· Siła rozpierania: min. 1 000 kN.
· Zdolność cięcia pręta stalowego o średnicy min. 22 mm.
· Końcówki ramion zapewniające pewny chwyt na elementach karoserii.
· Elektroniczne sterowanie zasilaniem zapewniające zachowanie parametrów roboczych w całym użytecznym zakresie naładowania akumulatora.
· Zgodność z PN-EN 13204 lub normą równoważną.
· W zestawie: co najmniej jeden akumulator, ładowarka, dwa łańcuchy do ciągnięcia oraz wyposażenie transportowe.
Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, jeżeli jest wymagane dla oferowanego wyrobu.
	1 kpl.
	
	
	

	2.
	Aparat powietrzny z butlą kompozytową
	· Nadciśnieniowy aparat powietrzny przeznaczony do działań ratowniczo-gaśniczych, zgodny z PN-EN 137 typ 2 lub normą równoważną.
· Uprząż i noszak odporne na podwyższoną temperaturę oraz krótkotrwałe działanie płomienia.
· Manometr czytelny w ograniczonej widoczności, z tarczą fotoluminescencyjną i osłoną odporną na uderzenia.
· Akustyczny sygnał rezerwy o natężeniu min. 90 dB, uruchamiany przy ciśnieniu w zakresie 45-65 bar.
· Butla kompozytowa o pojemności min. 6,8 l i ciśnieniu roboczym min 300 bar.
· Okres pomiędzy badaniami butli: nie krótszy niż 5 lat, jeżeli jest dopuszczony przez producenta i obowiązujące przepisy.
· W zestawie pokrowiec ochronny na butlę.
Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.
	2 kpl.
	
	
	

	3.
	Maska pełnotwarzowa do aparatu powietrznego
	· Maska pełnotwarzowa klasy 3, zgodna z PN-EN 136 lub normą równoważną.
· Konstrukcja nadciśnieniowa, przeznaczona do działań ratowniczo-gaśniczych.
· Złącze zgodne z właściwą normą europejską i w pełni kompatybilne z automatami oddechowymi aparatów z poz. 2 oraz aparatami użytkowanymi przez Zamawiającego.
· Kompatybilność ma być zapewniona bez wykonywania przeróbek konstrukcyjnych aparatu lub maski.
Wykonawca przed dostawą potwierdzi typ przyłącza z Zamawiającym.
	4 szt.
	
	
	

	4.
	Sygnalizator bezruchu z alarmem temperatury
	· Przenośne urządzenie bezpieczeństwa osobistego przeznaczone dla ratownika.
· Aktywacja jednym przyciskiem albo automatyczna po zamocowaniu do wyposażenia ratownika.
· Automatyczny alarm bezruchu poprzedzony sygnałem ostrzegawczym.
· Alarm termiczny uruchamiany automatycznie przy przekroczeniu bezpiecznego poziomu temperatury lub określonej dawki cieplnej.
· Sygnalizacja akustyczna i optyczna umożliwiająca lokalizację ratownika.
Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.
	2 szt.
	
	
	

	5.
	Zestaw elektronarzędzi akumulatorowych
	W skład jednego zestawu wchodzą: szlifierka kątowa 125 mm, klucz udarowy 1/2 cala, piła szablasta oraz wiertarko-wkrętarka.
· Wszystkie narzędzia mają pracować w jednym, wzajemnie kompatybilnym systemie akumulatorowym klasy 18 V lub równoważnym.
· Silniki bezszczotkowe oraz zabezpieczenie przed przeciążeniem.
· Szlifierka: prędkość bez obciążenia min. 8 500 obr./min, osłona regulowana bez użycia narzędzi, hamulec tarczy, zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem oraz ograniczenie skutków odrzutu.
· Klucz udarowy: uchwyt 1/2 cala, min. trzy ustawienia prędkości lub momentu, maksymalny moment dokręcania min. 700 Nm, oświetlenie LED.
· Piła szablasta: prędkość skokowa min. 2 500 skoków/min, skok brzeszczotu min. 20 mm, beznarzędziowa wymiana brzeszczotu, głębokość cięcia w drewnie min. 200 mm.
· Wiertarko-wkrętarka: uchwyt szybkozaciskowy min. 13 mm, min. dwa biegi, bieg wsteczny, hamulec elektryczny, wielostopniowa regulacja momentu z min. 10 ustawieniami oraz maksymalny moment min. 60 Nm.
Na jeden zestaw: min. cztery akumulatory o pojemności min. 4,0 Ah, co najmniej jedna ładowarka oraz walizki lub torby transportowe.
	4 szt.
	
	
	

	6.
	Akumulatorowa pilarka łańcuchowa z wyposażeniem
	· Pilarka akumulatorowa do cięcia drewna, z silnikiem bezszczotkowym.
· Moc znamionowa lub moc wyjściowa deklarowana przez producenta: min. 1,1 kW.
· Długość prowadnicy: min. 30 cm.
· Masa pilarki bez akumulatora i zestawu tnącego: maks. 3,5 kg.
· Czas pracy na jednym zaoferowanym akumulatorze: min. 35 min według metody pomiarowej producenta.
· Gwarantowany poziom mocy akustycznej: maks. 105 dB(A).
W zestawie: dwa kompatybilne akumulatory zapewniające łączny deklarowany czas pracy min. 70 min oraz dedykowana ładowarka.
	2 szt.
	
	
	

	7.
	Profesjonalny radiotelefon przenośny VHF
	· Praca w paśmie VHF obejmującym zakres 136-174 MHz.
· Praca analogowa FM i cyfrowa w standardzie DMR Tier II lub równoważnym, zapewniającym współpracę z użytkowaną siecią radiową.
· Odstęp międzykanałowy: 12,5 kHz i 25 kHz; dopuszczalna dodatkowa obsługa 20 kHz.
· Stabilność częstotliwości: nie gorsza niż ±0,5 ppm.
· Regulowana moc wyjściowa: poziom niski maks. 1 W i poziom wysoki min. 5 W.
· Modulacja cyfrowa 4FSK albo rozwiązanie równoważne właściwe dla zaoferowanego standardu cyfrowego.
· Odporność zgodna z MIL-STD-810G, MIL-STD-810H lub standardem równoważnym.
· Stopień ochrony min. IP67.
· Bluetooth oraz obsługa min. 256 kanałów.
· Możliwość wykorzystania funkcji lokalizacji GNSS jako funkcji wbudowanej lub opcjonalnej.
· Maksymalne wymiary korpusu z akumulatorem: 140 x 65 x 45 mm; masa z akumulatorem: maks. 370 g.
· Akumulator litowo-jonowy o pojemności min. 2 200 mAh.
W zestawie: ładowarka jednogniazdowa, antena, zaczep do pasa oraz zewnętrzny mikrofonogłośnik.
	4 szt.
	
	
	

	8.
	Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 w plecaku
	· Kompletny zestaw ratownictwa medycznego R1 w plecaku, zgodny z ramowym minimalnym standardem wyposażenia zestawu R1 obowiązującym w KSRG w dniu wszczęcia postępowania.
· W zestawie komplet szyn Kramera oraz deska ortopedyczna z pasami i stabilizacją głowy.
Wszystkie wyroby medyczne i środki ochronne muszą posiadać wymagane oznakowanie, deklaracje oraz okres ważności zgodny z dokumentacją postępowania.
	1 kpl.
	
	
	

	9.
	Defibrylator AED
	· Defibrylator zewnętrzny AED w wersji automatycznej albo półautomatycznej, prowadzący użytkownika za pomocą komunikatów w języku polskim.
· Urządzenie wykonuje analizę rytmu i nie dopuszcza do wyładowania, jeżeli nie jest ono zalecane.
· Gwarancja na urządzenie: min. 5 lat.
· Pamięć wewnętrzna umożliwiająca zapis danych z min. 5 zdarzeń.
· Bateria nieładowalna o deklarowanym okresie gotowości min. 4 lata albo akumulator z systemem kontroli gotowości zapewniającym równoważny okres eksploatacji.
· Tryb pediatryczny dla pacjenta o masie poniżej 25 kg, uruchamiany bez konieczności wymiany elektrod albo z użyciem elektrod pediatrycznych dołączonych do zestawu.
· Stopień ochrony min. IP55 oraz odporność na wstrząsy i upadek potwierdzona normą MIL-STD-810G lub równoważnym badaniem producenta.
· Czytelne komunikaty dźwiękowe o poziomie umożliwiającym pracę w otoczeniu o podwyższonym hałasie.
· W zestawie: torba transportowa, bateria lub akumulator, komplet elektrod dla dorosłych oraz wyposażenie do prowadzenia terapii pediatrycznej.
Zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych.
	1 szt.
	
	
	

	10.
	Przenośny agregat prądotwórczy inwertorowy
	· Agregat jednofazowy 230 V / 50 Hz, w obudowie walizkowej, z inwertorową stabilizacją napięcia.
· Moc maksymalna: min. 2,1 kW; moc znamionowa ciągła: min. 1,8 kW.
· Współczynnik zniekształceń napięcia THD: maks. 6% albo parametr równoważny umożliwiający bezpieczne zasilanie elektroniki.
· Gwarantowany poziom mocy akustycznej: maks. 95 dB(A).
· Silnik czterosuwowy, zasilany benzyną; rozruch ręczny.
· Maksymalne wymiary: 600 x 350 x 500 mm.
· Masa sucha: maks. 30 kg.
· Pojemność zbiornika paliwa: maks. 5,0 l.
· Czas pracy na jednym zbiorniku przy obciążeniu ok. 50%: min. 3 godz. 30 min.
· Zabezpieczenie przeciążeniowe i czujnik niskiego poziomu oleju.
· Gwarancja wykonawcy: min. 24 miesiące, niezależnie od profesjonalnego charakteru użytkowania.
Sprzęt fabrycznie nowy.
	1 szt.
	
	
	

	11.
	Motopompa pływająca
	· Wydajność: min. 1 100 l/min.
· Maksymalna wysokość podnoszenia: min. 28 m.
· Nasada tłoczna Storz B/75.
· Moc silnika: min. 3,0 kW.
· Pojemność zbiornika paliwa: min. 1,5 l.
· Masa kompletnej motopompy: maks. 30 kg.
· Konstrukcja umożliwiająca pracę na powierzchni wody i transport przez maksymalnie dwie osoby.
Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.
	1 szt.
	
	
	

	12.
	Elektryczna pompa zanurzeniowa do działań ratowniczych
	· Zasilanie jednofazowe 230 V / 50 Hz.
· Wydajność min. 410 l/min przy ciśnieniu min. 1,0 bar.
· Kabel zasilający o długości min. 20 m, zakończony wtyczką przeznaczoną do pracy w warunkach zewnętrznych.
· Nasada tłoczna Storz B/75.
· Masa pompy wraz z przewodem: maks. 25 kg.
· Stopień ochrony: min. IP68.
Konstrukcja umożliwiająca pompowanie wody zanieczyszczonej w zakresie deklarowanym przez producenta.
	1 szt.
	
	
	

	13.
	Przenośna elektryczna pompa zatapialna
	· Zasilanie 230 V / 50 Hz.
· Moc silnika: min. 0,35 kW.
· Wydajność: min. 200 l/min.
· Wysokość podnoszenia: min. 10 m.
· Kabel zasilający o długości min. 10 m, zakończony wtyczką przeznaczoną do pracy w warunkach zewnętrznych.
· Przyłącze tłoczne dostosowane do węża pożarniczego C/52, bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji.
· Masa kompletnego urządzenia: maks. 32 kg.
Dopuszczalna temperatura pompowanej cieczy: min. +45°C.
	1 szt.
	
	
	

	14.
	Przenośna motopompa do wody zanieczyszczonej
	· Wydajność: min. 700 l/min.
· Maksymalna wysokość podnoszenia: min. 22 m.
· Maksymalna wysokość ssania deklarowana przez producenta: min. 7,5 m.
· Króćce ssawny i tłoczny wyposażone w nasady Storz C/52 albo równoważne przyłącza dostarczone wraz z kompletem redukcji do Storz C/52.
· Moc silnika: min. 3,4 kW.
· Pojemność zbiornika paliwa: min. 3,0 l.
· Maksymalne wymiary: 700 x 550 x 550 mm.
· Masa kompletnego urządzenia: maks. 65 kg.
· Możliwość przepompowywania zanieczyszczeń stałych o średnicy min. 20 mm.
· W zestawie wąż ssawny ze smokiem o długości min. 8 m.
Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, jeżeli jest wymagane dla oferowanego wyrobu.
	2 szt.
	
	
	

	15.
	Wielofunkcyjne narzędzie do wyważania i podważania
	· Narzędzie przeznaczone do wyważania, podważania, przebijania i wykonywania dostępu podczas działań ratowniczych.
· Jednoczęściowa albo trwale zespolona konstrukcja ze stali stopowej o podwyższonej wytrzymałości.
· Końcówki obejmujące co najmniej: widełki lub łapę do podważania, ostrze płaskie oraz szpic do przebijania.
· Długość całkowita: 80-100 cm.
· Masa: maks. 8 kg.
Powierzchnia chwytna ograniczająca możliwość wyślizgnięcia się narzędzia z dłoni.
	1 szt.
	
	
	

	16.
	Wąż tłoczny W-75
	· Długość odcinka: 20 m.
· Ciśnienie robocze: min. 12 bar.
· Ciśnienie próbne: min. 18 bar.
· Ciśnienie rozrywające: min. 36 bar.
· Zakres temperatur pracy obejmujący co najmniej od -25°C do +50°C.
· Łączniki aluminiowe Storz B/75.
Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.
	40 szt.
	
	
	

	17.
	Wąż tłoczny W-52
	· Długość odcinka: 20 m.
· Ciśnienie robocze: min. 12 bar.
· Ciśnienie próbne: min. 18  bar.
· Ciśnienie rozrywające: min. 36 bar.
· Zakres temperatur pracy obejmujący co najmniej od -25°C do +50°C.
· Łączniki aluminiowe Storz C/52.
Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.
	40 szt.
	
	
	

	18.
	Wąż tłoczny W-42
	· Długość odcinka: 20 m.
· Ciśnienie robocze: min. 12 bar.
· Ciśnienie próbne: min. 18 bar.
· Ciśnienie rozrywające: min. 36 bar.
· Zakres temperatur pracy obejmujący co najmniej od -25°C do +50°C.
· Łączniki aluminiowe Storz 42.
Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.
	40 szt.
	
	
	

	19.
	Przenośny statyw ratowniczy z osprzętem
	· Statyw przeznaczony do zabezpieczenia prac na wysokości oraz prowadzenia ewakuacji z przestrzeni zamkniętych.
· Zgodność z PN-EN 795 typ B oraz CEN/TS 16415 albo normami równoważnymi, odpowiednio do deklarowanego zastosowania.
· Regulowana wysokość robocza w zakresie obejmującym co najmniej 175-280 cm.
· Średnica wolnego otworu pod statywem: min. 160 cm.
· Rozstaw nóg: min. 130 cm.
· Masa kompletnego statywu: maks. 70 kg.
· Wymiary transportowe: maks. 250 x 50 x 40 cm.
· Min. trzy punkty kotwiczenia.
· Min. dwie rolki prowadzące linkę oraz możliwość zamocowania urządzenia ewakuacyjnego lub wyciągarki.
W zestawie wyposażenie transportowe i montażowe wymagane do prawidłowego użytkowania.
	2 szt.
	
	
	

	20.
	Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 w torbie
	· Kompletny zestaw ratownictwa medycznego R1 w torbie, zgodny z ramowym minimalnym standardem wyposażenia zestawu R1 obowiązującym w KSRG w dniu wszczęcia postępowania.
· W zestawie komplet szyn Kramera oraz deska ortopedyczna z pasami i stabilizacją głowy.
Wszystkie wyroby medyczne i środki ochronne muszą posiadać wymagane oznakowanie, deklaracje oraz okres ważności zgodny z dokumentacją postępowania.
	2 kpl.
	
	
	

	21.
	Prądownica wodna z regulacją wydajności
	· Nasada Storz C/52.
· Masa kompletnej prądownicy: maks. 2,8 kg.
· Zasięg zwartego strumienia wody: min. 28 m przy ciśnieniu zalecanym przez producenta.
· Min. cztery wybieralne ustawienia wydajności, obejmujące zakres od 110 l/min do co najmniej 450 l/min.
· Ciśnienie robocze: min. 0,5 MPa.
· Regulacja kształtu strumienia od zwartego do rozproszonego oraz funkcja płukania.
Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.
	2 szt.
	
	
	

	22.
	Zestaw podpór do stabilizacji pojazdów
	· Zestaw przeznaczony do szybkiej stabilizacji pojazdów podczas działań ratownictwa technicznego.
· Długość elementu podporowego w pozycji transportowej: maks. 1 500 mm.
· Zakres regulacji długości elementu podporowego: min. 700 mm.
· Nośność jednego elementu podporowego: min. 1 200 kg.
· Min. sześć punktów zaczepowych na elemencie podporowym.
· Zintegrowany pas napinający o nośności min. 5 t i długości min. 5 m.
W zestawie: dwa zawiesia o nośności min. 1 t i długości ok. 1 m, min. dwie szekle łączące, dodatkowy pas transportowy min. 5 t oraz torba transportowa.
	2 szt.
	
	
	

	23.
	Zasysacz liniowy środka pianotwórczego
	· Wlot i wylot wyposażone w nasady Storz C/52.
· Nominalny przepływ: min. 150 l/min.
· Możliwość regulacji stężenia środka pianotwórczego albo stałe stężenie właściwe dla zastosowań pożarniczych.
· Masa: maks. 3,5 kg.
Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.
	2 szt.
	
	
	

	24.
	Aluminiowa drabina ratownicza wieloczęściowa
	· Drabina nasadkowa albo segmentowa, przeznaczona do działań jednostek ochrony przeciwpożarowej.
· Min. cztery części wykonane z aluminium lub stopu aluminium odpornego na korozję.
· Długość po złożeniu do pracy: min. 8,0 m.
· Długość pojedynczego elementu w pozycji transportowej: maks. 2,8 m.
· Szerokość transportowa: maks. 0,60 m.
· Masa kompletnej drabiny: maks. 50 kg.
· Nośność i sposób użytkowania umożliwiające jednoczesną pracę trzech osób, jeżeli dopuszcza to instrukcja i świadectwo producenta.
· Szczeble o powierzchni przeciwpoślizgowej oraz zabezpieczenia przed przypadkowym rozłączeniem segmentów.
Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.
	1 szt.
	
	
	

	25.
	Kamera termowizyjna do działań ratowniczo-gaśniczych
	· Rozdzielczość detektora podczerwieni: min. 160 x 120 pikseli.
· Wyświetlacz: min. 3 cale.
· Pole widzenia: nie mniejsze niż 45° x 30°.
· Czułość termiczna NETD: poniżej 100 mK przy +30°C.
· Częstotliwość odświeżania obrazu: min. 9 Hz.
· Niechłodzony mikrobolometr pracujący w zakresie widmowym obejmującym co najmniej 7-13 μm.
· Zakres pomiaru temperatury obejmujący co najmniej od -20°C do +500°C. lub równoważny o lepszych parametrach
· Wskazanie temperatury w °C.
· Odporność na upadek z wysokości min. 2 m na beton.
· Stopień ochrony min. IP67.
· Masa z akumulatorem: maks. 1,5 kg.
· Czas pracy na jednym naładowaniu: min. 3 godz.
· Czas uruchomienia obrazu termicznego: maks. 45 s.
· Gwarancja na urządzenie: min. 24 miesiące.
W zestawie: akumulator, ładowarka oraz wyposażenie transportowe.
	2 szt.
	
	
	

	26.
	Pilarka spalinowa do drewna
	· Pilarka łańcuchowa przeznaczona do cięcia drewna podczas działań terenowych i ratowniczych.
· Moc silnika: min. 2,4 kW.
· Długość prowadnicy: min. 40 cm.
· Masa kompletnego zestawu gotowego do pracy, bez paliwa i oleju: maks. 10 kg.
· Gwarantowany poziom mocy akustycznej: maks. 120 dB(A).
· Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora: maks. 110 dB(A).
Hamulec łańcucha, system antywibracyjny i boczny napinacz łańcucha.
	2 szt.
	
	
	

	27.
	Pneumatyczny namiot ratowniczy z wyposażeniem
	· Namiot przeznaczony do organizacji zaplecza dla min. 20 osób podczas działań ratowniczych i kryzysowych.
· Minimalne wymiary wewnętrzne: długość min. 4,5 m, szerokość min. 3,8 m i wysokość min. 2,4 m.
· Konstrukcja pneumatyczna obejmująca co najmniej jedną niezależnie napełnianą sekcję lub rozwiązanie zapewniające możliwość odizolowania uszkodzonej sekcji.
· Min. dwa wejścia o wymiarach nie mniejszych niż 100 x 180 cm oraz min. dwa okna.
· Czas rozstawienia przez maks. cztery osoby: do 15 min.
· Masa namiotu wraz z podstawowym wyposażeniem transportowym: maks. 150 kg.
· Poszycie wodoodporne, trudnopalne i odporne na typowe warunki atmosferyczne.
W zestawie: nagrzewnica olejowa z odprowadzeniem spalin albo nagrzewnica elektryczna 230 V o wydajności odpowiedniej do kubatury namiotu, składane stoły i krzesła dla 20 osób oraz elektryczne urządzenie do napełniania konstrukcji.
	2 szt.
	
	
	

	28.
	Przenośny osuszacz powietrza
	· Wydajność osuszania: min. 25 l/24 h przy 30°C i 80% wilgotności względnej.
· Przepływ powietrza: min. 180 m³/h.
· Zakres temperatur pracy obejmujący co najmniej od +5°C do +35°C.lub równoważny o lepszych parametrach
· Poziom hałasu: maks. 65 dB(A).
· Masa: maks. 52 kg.
· Zasilanie 230 V / 50 Hz.
Możliwość ciągłego odprowadzania skroplin oraz kółka i uchwyt transportowy.
	2 szt.
	
	
	

	29.
	Mobilna zapora przeciwpowodziowa
	· Zapora wielokrotnego użytku, stabilizowana wodą albo w inny równoważny sposób, przeznaczona do czasowej ochrony przed zalaniem.
· Wysokość robocza: min. 40 cm.
· Długość jednego odcinka: 10 m, z dopuszczalnym odchyleniem ±5%.
· Masa suchego odcinka: maks. 12 kg.
· Materiał elastyczny, wodoodporny, odporny na rozdarcie, promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne; dopuszcza się tkaninę powlekaną PVC, TPU albo rozwiązanie równoważne.
· Konstrukcja z wewnętrznym wzmocnieniem lub innym rozwiązaniem ograniczającym skutki miejscowego uszkodzenia.
Możliwość łączenia kolejnych odcinków w dłuższą zaporę.
	2 szt.
	
	
	

	30.
	Mobilna dwustanowiskowa workownica elektroniczna
	· Urządzenie przeznaczone do napełniania worków piaskiem, żwirem albo innym materiałem sypkim dopuszczonym przez producenta.
· Min. dwa niezależne stanowiska napełniania.
· Zasobnik o pojemności min. 2,5 m³.
· Elektroniczne sterowanie podawaniem lub dozowaniem materiału.
· Zakres masy napełnianego worka obejmujący co najmniej 5-50 kg.
· Czas napełnienia worka 25 kg suchym piaskiem: maks. 10 s w warunkach określonych przez producenta.
· Maksymalna wysokość urządzenia w pozycji roboczej: 2 600 mm.
· Wyposażenie transportowe obejmujące koła, zaczep do przemieszczania oraz wymagane oświetlenie drogowe lub robocze.
· Zasilanie 230 V albo 400 V; dopuszcza się inne napięcie robocze, jeżeli w zestawie znajduje się kompletne źródło zasilania zapewniające pełną wydajność urządzenia.
· W zestawie agregat prądotwórczy dobrany mocą, napięciem i rodzajem gniazd do zaoferowanej workownicy.
· Instrukcja obsługi w języku polskim, deklaracja zgodności UE, oznakowanie CE i tabliczka znamionowa.
Gwarancja: min. 12 miesięcy.
	2 szt.
	
	
	

	31.
	Płachta gaśnicza
	· Płachta wielokrotnego użytku przeznaczona do ograniczania rozprzestrzeniania ognia i zadymienia, w tym podczas pożarów pojazdów.
· Wymiary po rozłożeniu: min. 5 x 8 m.
· Masa wraz z torbą: maks. 55 kg.
· Materiał niepalny lub trudno palny, wykonany z wysokotemperaturowej tkaniny technicznej z powłoką odporną na ogień, substancje chemiczne i wodę.
· Krótkotrwała odporność temperaturowa materiału: min. 1 500°C; odporność długotrwała: min. 700°C, potwierdzone badaniem producenta albo laboratorium.
· Nie dopuszcza się wskazywania wymaganego surowca nazwą handlową; wykonawca może zastosować dowolną technologię zapewniającą wymagane właściwości użytkowe.
· W zestawie szczelna torba transportowa oraz dwie pary rękawic ochronnych odpornych na wysoką temperaturę.
Ważna Rekomendacja Przydatności CNBOP-PIB do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, wydana dla oferowanego wyrobu, albo równoważny dokument niezależnej jednostki badawczej lub certyfikującej, potwierdzający przydatność płachty do stosowania w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
	2 szt.
	
	
	

	32.
	Lanca do podawania wody pod pojazdy elektryczne
	· Lanca przeznaczona do podawania rozproszonego strumienia wody pod pojazd albo w obszar obudowy baterii bez konieczności przebijania ogniw.
· Długość całkowita: 1 000-1 500 mm.
· Szerokość: 100-250 mm; wysokość: 80-200 mm.
· Wydajność: min. 200 l/min przy ciśnieniu roboczym zalecanym przez producenta.
· Przyłącze Storz C/52.
· Masa kompletnej lancy: maks. 15 kg.
· Elementy mające kontakt z wodą wykonane z materiałów odpornych na korozję, np. stali nierdzewnej, aluminium, mosiądzu albo materiałów równoważnych.
· Możliwość szeregowego łączenia co najmniej dwóch lanc.
· Przyłącza obrotowe albo rozwiązanie zapobiegające skręcaniu węża.
Możliwość ustawienia kierunku lub kąta podawania wody.
	2 szt.
	
	
	

	33.
	Przenośna gaśnica do pożarów grup A i B
	· Gaśnica przeznaczona co najmniej do gaszenia pożarów grup A i B; dopuszcza się dodatkową skuteczność dla grupy C.
· Minimalna skuteczność gaśnicza: 13A 113B.
· Możliwość bezpiecznego gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1 000 V z odległości min. 1 m.
· Ładunek środka gaśniczego: min. 6 kg albo 6 l.
· Dopuszcza się proszek ABC, środek wodny, pianowy lub inny środek gaśniczy, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa elektrycznego.
Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.
	2 szt.
	
	
	

	34.
	Analogowy radiotelefon przenośny VHF
	· Zakres częstotliwości nadawania i odbioru FM: 136-174 MHz.
· Liczba programowalnych kanałów: min. 128.
· Stopień ochrony: min. IP67.
· Czytelny wyświetlacz i podświetlana klawiatura.
· Obsługa tonu 1 750 Hz oraz kodów CTCSS i DCS w trybie normalnym i odwróconym.
· Kroki częstotliwości obejmujące co najmniej 6,25 kHz, 12,5 kHz i 25 kHz.
· Blokada klawiatury i jednoczesny nasłuch dwóch częstotliwości.
· Możliwość programowania z klawiatury i komputera.
· Maksymalna moc nadawania: min. 5 W.
· Akumulator o pojemności min. 1 800 mAh.
W zestawie: antena, zaczep do pasa, ładowarka jednogniazdowa oraz zewnętrzny mikrofonogłośnik.
	4 szt.
	
	
	

	35.
	Przenośny akumulatorowy zestaw oświetleniowy
	· Mobilny zestaw LED przeznaczony do oświetlania terenu działań, zintegrowany z odporną walizką transportową.
· Maksymalny strumień świetlny: min. 15 000 lm.
· Użyteczny zasięg światła: min. 100 m.
· Czas pracy w trybie ekonomicznym: min. 20 godz.; producent określi również czas pracy przy maksymalnym strumieniu.
· Zasilanie z wbudowanego akumulatora wielokrotnego ładowania. Dopuszcza się akumulator litowo-jonowy, LiFePO4, szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy albo rozwiązanie równoważne, wyposażone w wymagane zabezpieczenia.
· Masa kompletnego zestawu: maks. 32 kg.
· Stopień ochrony części oświetleniowej: min. IP65.
· Czas pełnego ładowania: maks. 12 godz.
W zestawie ładowarka 230 V oraz wszystkie elementy niezbędne do rozstawienia i użytkowania zestawu.
	1 szt.
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