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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
ROZDZIAŁ I
Dostawa, wniesienie, montaż i instalacja mebli wykonywanych na wymiar
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa, wniesienie, montaż, ustawienie, wypoziomowanie oraz uruchomienie zabudów meblowych wykonywanych na wymiar przeznaczonych do użytkowania w podmiocie leczniczym.
Zakres obejmuje również:
· wykonanie pomiarów z natury,
· wykonanie dokumentacji wykonawczej zabudów,
· dostosowanie wymiarów do istniejących pomieszczeń,
· transport,
· montaż,
· wykonanie wszelkich niezbędnych połączeń,
· regulację elementów ruchomych,
· uszczelnienie miejsc styku blatów ze ścianami,
· uporządkowanie miejsca montażu,
· odbiór i zagospodarowanie odpadów powstałych podczas montażu.
Wszystkie meble muszą być fabrycznie nowe, kompletne oraz gotowe do użytkowania.
2. Wymagania ogólne
Wszystkie elementy wyposażenia muszą pochodzić z bieżącej produkcji.
Wszystkie elementy muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do stosowania na terenie Unii Europejskiej.
Meble muszą być przystosowane do intensywnej eksploatacji w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.
Konstrukcja musi zapewniać:
· wysoką odporność mechaniczną,
· odporność na wilgoć,
· odporność na środki dezynfekcyjne,
· łatwość utrzymania czystości.
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane prawem atesty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające możliwość stosowania w obiektach ochrony zdrowia, jeżeli są wymagane przepisami prawa.
3. Wymagania dotyczące mebli medycznych z  płyt meblowych laminowanych.
Korpusy oraz fronty powinny być wykonane z płyty meblowej spełniającej co najmniej następujące wymagania:
· grubość minimum 18 mm,
· płyta dwustronnie laminowana,
· klasa higieniczności minimum E1,
· odporność na ścieranie odpowiednia do zastosowań medycznych.
Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych.
4. Wymagania dotyczące mebli medycznych metalowych wykonanych z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi z korpusem z płyty meblowej..
· fronty szaf wykonane z podwójnej ocynkowanej  blachy malowanej proszkowymi farbami z dodatkiem substancji o właściwościach antybakteryjnych.
· fronty są wykonane w systemie podwójnej ścianki z wypełnieniem usztywniająco- wygłuszającym odpornym na wilgoć,
· fronty  wyposażone w jednoczęściowe silikonowe uszczelki,
· korpusy szafek wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm i klasie higieniczności E1.
5. Obrzeża
Wszystkie widoczne krawędzie powinny być zabezpieczone obrzeżem ABS.
Minimalne wymagania:
· obrzeża korpusów – minimum 0,8 mm,podwójnej 
· obrzeża frontów – minimum 2 mm.
Obrzeża muszą być odporne na:
· uszkodzenia mechaniczne,
· środki dezynfekcyjne,
· działanie wilgoci.
6. Blaty robocze
Blaty robocze powinny posiadać:
· grubość minimum 36 mm,
· powierzchnię odporną na środki dezynfekcyjne,
· odporność na zarysowania,
· odporność na ścieranie,
· odporność na działanie środków chemicznych stosowanych w ochronie zdrowia.
Blaty powinny być wykończone obrzeżem ABS minimum 2 mm.
W miejscach styku blatów ze ścianami należy zastosować uszczelnienie zabezpieczające przed wnikaniem wilgoci.
W przypadku stanowisk wyposażonych w zlewozmywak lub umywalkę należy wykonać odpowiednie wycięcia technologiczne.
7. Konstrukcja mebli
Każdy mebel powinien posiadać:
· własną konstrukcję,
· możliwość samodzielnego ustawienia,
· możliwość wypoziomowania.
Meble stojące powinny być wyposażone w:
· regulowane stopki,
· cokół lub nóżki umożliwiające wypoziomowanie.
8. Drzwi
Drzwi powinny posiadać:
· zawiasy puszkowe,
· funkcję cichego domyku ,
· możliwość regulacji w trzech płaszczyznach.
Minimalny kąt otwarcia:
· 110°
Dopuszcza się rozwiązania zapewniające większy kąt otwarcia.
9. Szuflady
Szuflady powinny być wyposażone w:
· prowadnice kulkowe,
· pełny wysuw,
· funkcję samodomykania,
· zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem.
Nośność prowadnic nie mniejsza niż 30 kg.
10. Półki
Półki powinny:
· być wykonane z płyty o grubości minimum 18 mm,
· posiadać możliwość regulacji wysokości,
· być mocowane na metalowych podporach.
11. Zamki
Wskazane w opisie szafki oraz szafy powinny być wyposażone w zamki meblowe.
Każdy zamek powinien posiadać komplet minimum dwóch kluczy.
12. Uchwyty
Uchwyty powinny:
· być wykonane z metalu lub materiału o równoważnej trwałości,
· posiadać powierzchnię odporną na środki dezynfekcyjne,
· umożliwiać wygodne otwieranie również w rękawicach ochronnych.
13. Kolorystyka
Kolorystyka zostanie uzgodniona z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
Wszystkie elementy danej zabudowy muszą posiadać jednolitą kolorystykę.
14. Odporność chemiczna
Powierzchnie mebli powinny być odporne na działanie środków stosowanych do dezynfekcji powierzchni medycznych, w szczególności preparatów zawierających:
· alkohole,
· czwartorzędowe związki amoniowe,
· nadtlenek wodoru,
· związki chloru,
· aldehydy.
Po wielokrotnej dezynfekcji nie mogą występować:
· odbarwienia,
· spękania,
· łuszczenie powłok,
· pęcznienie materiału,
· rozwarstwienia.
15. Wymagania środowiskowe
W celu realizacji zasady DNSH oraz wymagań środowiskowych Zamawiający wymaga, aby:
· płyty drewnopochodne spełniały wymagania klasy emisji formaldehydu minimum E1,
· drewno lub materiały drewnopochodne pochodziły z legalnych źródeł, co może zostać potwierdzone certyfikatem FSC, PEFC lub dokumentem równoważnym,
· opakowania nadawały się do recyklingu,
· wykonawca odebrał wszystkie odpady powstałe podczas montażu,
· odpady zostały zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami
ROZDZIAŁ II SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ I
Meble medyczne wolnostojące wykonane z płyty laminowanej dwustronnie o klasie higieniczności E1.
1.1. Zestaw mebli do rejestracji – 1 komplet
Zestaw przeznaczony do wyposażenia stanowiska rejestracji pacjentów.
W skład zestawu wchodzą:
Poz. 1 – Biurko rejestracyjne z nadstawką – 2 szt.
	Wymiary

	Parametr
	Wymaganie

	szerokość
	1500 mm

	głębokość
	750 mm

	wysokość blatu
	750-755 mm

	wysokość całkowita z nadstawką
	1350 mm

	blat
	36 mm

	obrzeże
	ABS min 2 mm



Zdjęcie poglądowe biurka rejestracyjnego z nadstawką
[image: ]
Wyposażenie
· nadstawka umożliwiająca obsługę pacjenta,
· szafka czteroszufladowa,
· wszystkie szuflady na prowadnicach kulkowych,
· pełny wysuw,
· samodomyk,
· minimum jedna szuflada zamykana,
· otwarta przestrzeń na jednostkę komputerową,
· wysuwana półka na klawiaturę,
· przepust kablowy,
· możliwość poziomowania.

Poz. 2 Biurko rejestracyjne z komodą– 1 szt.
	Wymiary

	Parametr
	Wymaganie

	szerokość
	1500 mm

	głębokość
	750 mm

	wysokość całkowita z nadstawką
	1350 mm


Wyposażenie
· nadstawka,
· szafka jednodrzwiowa,
· półka regulowana,
· zamek,
· wysuwana półka na klawiaturę,
· miejsce na komputer.

Zdjęcie poglądowe biurka z komodą
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Komoda dwudrzwiowa dwukomorowa,
1 półka przestawna
	Wymiary

	Parametr
	Wymaganie

	szerokość
	1000 mm

	głębokość
	450 mm

	wysokość całkowita z nadstawką
	750 mm


Wyposażenie
· dwie komory,
· drzwi dwuskrzydłowe,
· półka regulowana,
· możliwość zamknięcia,
· poziomowanie.

Poz. 3 Szafa kartotekowa  - 1 szt.
	Wymiary

	Parametr
	Wymaganie

	szerokość
	1150 mm

	głębokość
	580 mm

	wysokość 
	2100 mm



Wyposażenie
· 2 drzwi, 
· 6 szuflad,
· zamykane na zamek.
· możliwość wypoziomowania.
Zdjęcie poglądowe szafy kartotekowej:
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1.2 Meble wolnostojące do gabinetów lekarskich
Biurko narożne- 4 szt. Technologia wykonania: płyta meblowa laminowana dwustronnie o klasie higieniczności E1
	Wymiary

	Parametr
	Wymaganie

	szerokość
	1200 mm

	głębokość
	1200 mm

	wysokość 
	750 mm



Wyposażenie:
· miejsce na komputer,
· przepust kablowy,
· szafka czteroszufladowa,
· pełny wysuw,
· samodomyk,
· wysuwana półka na klawiaturę.





Zdjęcie poglądowe biurka narożnego:
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1.3 Fotel obrotowy do gabinetów lekarskich – 4 szt.
Minimalne wymagania techniczne:
Fotel obrotowy przeznaczony do wielogodzinnej pracy biurowej.
Konstrukcja oparta na pięcioramiennej podstawie jezdnej wykonanej z wytrzymałego tworzywa sztucznego lub metalu.
Wyposażony w kółka jezdne przeznaczone do podłóg twardych lub miękkich (zgodnie z potrzebami Zamawiającego).
Siedzisko tapicerowane tkaniną o wysokiej odporności na ścieranie.
Oparcie wysokie, ergonomicznie wyprofilowane, tapicerowane.
Regulowany zagłówek umożliwiający zmianę wysokości oraz kąta nachylenia.
Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika gazowego.
Mechanizm synchroniczny umożliwiający:
· synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska,
· blokadę oparcia w co najmniej 4 pozycjach,
· regulację siły nacisku odpowiednio do masy użytkownika,
· funkcję swobodnego kołysania.
Regulowana głębokość siedziska w zakresie co najmniej 50 mm.
Podłokietniki regulowane minimum w dwóch płaszczyznach (wysokość i przesuw przód–tył), z miękkimi nakładkami.
Nośność fotela nie mniejsza niż 120 kg.
Szerokość siedziska minimum 470 mm.
Głębokość siedziska minimum 450 mm.
Regulacja wysokości siedziska w zakresie umożliwiającym ergonomiczne użytkowanie przez osoby o różnym wzroście.
Kolor tapicerki: czarny lub grafitowy.
Produkt fabrycznie nowy, wolny od wad, kompletny i gotowy do użytkowania po zmontowaniu.
Gwarancja producenta minimum 24 miesiące.

1.4 Krzesło stacjonarne tapicerowane – 7 szt.
Minimalne wymagania techniczne:
Krzesło stacjonarne przeznaczone do użytkowania w gabinetach lekarskich lub  poczekalniach.
Konstrukcja czteronożna wykonana ze stalowych rur o przekroju okrągłym lub owalnym, malowanych proszkowo lub chromowanych.
Stelaż wyposażony w stopki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki profilowanej, pokrytej pianką tapicerską.
Tapicerka wykonana z tkaniny meblowej odpornej na ścieranie.
Oparcie ergonomicznie wyprofilowane, zapewniające podparcie pleców.
Siedzisko o szerokości minimum 470 mm.
Głębokość siedziska minimum 420 mm.
Wysokość siedziska od podłoża: 430–470 mm.
Całkowita wysokość krzesła: minimum 780 mm.
Nośność minimum 110 kg.
Możliwość sztaplowania (układania jedno na drugim) – minimum 10 sztuk.
Kolor tapicerki: czarny, grafitowy lub inny wskazany przez Zamawiającego.
Kolor stelaża: czarny lub chromowany.
Produkt fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i gotowy do użytkowania.
Gwarancja producenta minimum 24 miesiące.

CZĘŚĆ II
2.1 Zabudowa narożna meblowa w gabinecie zabiegowym 1 komplet:
Meble medyczne metalowe z korpusem z płyty meblowej   dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1.
Szafki wiszące w zestawie:
Wymagania
· głębokość  300 mm,
· wysokość  720 mm,
· półki regulowane,
· drzwi pełne,
· możliwość regulacji zawiasów.
W zestawie:
· 1 szt. szerokość 600 mm,
· 2 szt. szerokość 550 mm,
· 2 szt. szerokość 500 mm.
Szafki dolne -2 szt.
Wymagania
· szerokość 600 mm,
· głębokość 600 mm,
· wysokość  900 mm,
· cztery szuflady,
· pełny wysuw,
· samodomyk,
· dolna szuflada zamykana
Szafki pod umywalkę-2 szt.
Wymagania
· szerokość  550 mm,
· głębokość  600 mm,
· wysokość  900 mm,
· przystosowana do montażu umywalki,
· miejsce na instalację wod-kan,
· możliwość montażu baterii medycznej.
Szafka narożna-1 szt.
· szerokość  1100 mm,
· głębokość  600 mm,
· drzwi,
· półka wewnętrzna
Szafa wysoka-1 szt.
Wymagania
· wysokość  2100 mm,
· dwie komory,
· część pełna,
· część przeszklona,
· minimum cztery półki regulowane,
· zamki.
Blat roboczy
· wykonanie narożne,
· grubość minimum 36 mm,
· odporność chemiczna,
· odporność na środki dezynfekcyjne,
· odporność na wilgoć.

Zdjęcie poglądowe zabudowy narożnej meblowej w gabinecie zabiegowym 1 komplet
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Biurko narożne-1 szt. Technologia wykonania: Meble medyczne z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1.
· około 1500×1500 mm,
· miejsce na komputer,
· wysuwana półka,
· przepust kablowy.
Szafa-1 szt. Technologia wykonania: Meble medyczne z płyty dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1
· wysokość około 2100 mm,
· pięć półek regulowanych,
· zamek.

Zdjęcie poglądowe biurka narożnego oraz szafy
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Kontener mobilny-1 szt. Technologia wykonania: Meble medyczne, z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. 
· trzy szuflady,
· pełny wysuw,
· zamek,
· kółka z blokadą

Zdjęcie poglądowe kontenera mobilnego
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Uwagi do wykonania zabudowy:
Wszystkie elementy należy wykonać po wcześniejszym pomiarze pomieszczeń.
Wymiary podane w OPZ mają charakter orientacyjny i mogą zostać dostosowane do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń po uzgodnieniu z Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną funkcjonalność zabudowy oraz zachowanie ciągłości blatów i estetyki wykonania.

CZĘŚĆ III
3.1 Zestaw mebli medycznych wykonywanych na wymiar w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym dziecięcym
Stanowisko zabiegowe z miejscem do przewijania niemowląt. Technologia wykonania: Meble medyczne z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1.
	Wymiary

	Parametr
	Wymaganie

	szerokość
	770 mm

	głębokość
	750 mm

	wysokość 
	900 mm



Konstrukcja
· konstrukcja przystosowana do intensywnej eksploatacji,
· powierzchnie łatwe do dezynfekcji,
· brak ostrych krawędzi,
· możliwość poziomowania.
Blat roboczy wykonany z materiału nieporowatego odpornego na:
· środki dezynfekcyjne,
· środki chemiczne,
· przebarwienia,
· wilgoć,
· dopuszcza się kompozyty mineralno-akrylowe lub inne materiały równoważne.
Wyposażenie:
· materac do przewijania,
· cztery szuflady,
· prowadnice kulkowe,
· pełny wysuw,
· samodomyk,
· możliwość wyjmowania szuflad bez użycia narzędzi.
Zdjęcie poglądowe stanowiska zabiegowego z miejscem do przewijania niemowląt
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Kontener mobilny-1 szt. Meble medyczne z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1.

Minimalne wymagania
· trzy szuflady,
· pełny wysuw,
· prowadnice kulkowe,
· zamek centralny,
· cztery kółka,
· minimum dwa koła z hamulcem.

Zdjęcie poglądowe kontenera mobilnego
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Biurko medyczne narożne- 1 szt. Technologia wykonania: Meble medyczne z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1.
	Wymiary

	Parametr
	Wymaganie

	szerokość
	1200 mm

	głębokość
	1200 mm

	wysokość 
	750 mm



Wyposażenie:
· miejsce na komputer,
· przepust kablowy,
· szafka czteroszufladowa,
· pełny wysuw,
· samodomyk,
· wysuwana półka na klawiaturę.
Zdjęcie poglądowe biurka narożnego:
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Biurko medyczne – 2 szt. Technologia wykonania: Meble medyczne z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1.
	Wymiary

	Parametr
	Wymaganie

	szerokość
	1400 mm

	głębokość
	600 mm

	wysokość 
	750 mm



Wyposażenie
· miejsce na komputer,
· przepust kablowy,
· wysuwana półka na klawiaturę,
· szafka jednodrzwiowa,
· półka regulowana,
· szuflada,
· zamek.

Zdjęcie poglądowe biurka medycznego:
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Szafa na leki- 1 szt. Technologia wykonania: Meble medyczne metalowe z korpusem  z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1.
	Wymiary

	Parametr
	Wymaganie

	szerokość
	600 mm

	głębokość
	580 mm

	wysokość 
	2100 mm


Wyposażenie
· drzwi przeszklone,
· zamek,
· minimum trzy półki regulowane,
· minimum pięć szuflad,
· pełny wysuw szuflad,
· samodomyk.
Zdjęcie poglądowe szafy na leki:
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Szafka medyczna metalowa pod umywalkę z blatem, umywalką i baterią łokciową-1 szt. Korpus z płyty meblowej dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1
	Wymiary

	Parametr
	Wymaganie

	szerokość
	600 mm

	głębokość
	600 mm

	wysokość 
	900 mm



Minimalne wymagania
· przystosowana do montażu umywalki,
· miejsce na instalację wodno-kanalizacyjną,
· możliwość montażu armatury medycznej.

Zdjęcie poglądowe szafki pod umywalkę:
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Blat roboczy-1 szt.
Minimalne wymagania
· długość około 1200 mm,
· grubość minimum 36 mm,
· odporność chemiczna,
· odporność na środki dezynfekcyjne,
· odporność na ścieranie.

Szafka medyczna metalowa dolna-1 szt. Korpus z płyty meblowej dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1
Minimalne wymagania
· przystosowana do zabudowy podblatowej,
· drzwi,
· półka regulowana
	Wymiary

	Parametr
	Wymaganie

	szerokość
	600 mm

	głębokość
	600 mm

	wysokość 
	900 mm




Zdjęcie poglądowe szafki dolnej:
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Stolik roboczy-1 szt. z przestrzenią na wózek. Technologia wykonania: Płyta meblowa dwustronnie laminowana o klasie higieniczności E1.

	Wymiary

	Parametr
	Wymaganie

	szerokość
	1000 mm

	głębokość
	750 mm

	wysokość 
	1000 mm



Minimalne wymagania
· miejsce umożliwiające wsunięcie wózka zabiegowego,
· wysokość około 1100 mm,
· konstrukcja stabilna,
· blat odporny na środki dezynfekcyjne.
Zdjęcie poglądowe stolika roboczego z przestrzenią na wózek:
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU
Wykonawca zobowiązany jest do:
· wykonania pomiarów przed rozpoczęciem produkcji,
· uzgodnienia kolorystyki z Zamawiającym,
· dostarczenia wszystkich elementów w jednym terminie uzgodnionym z Zamawiającym,
· wniesienia mebli do wskazanych pomieszczeń,
· montażu,
· wypoziomowania,
· regulacji wszystkich drzwi i szuflad,
· uszczelnienia blatów,
· zabezpieczenia ścian przed uszkodzeniem podczas montażu,
· wywiezienia odpadów.
GWARANCJA
Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
W przypadku mebli gwarancja obejmuje:
· konstrukcję mebli,
· fronty,
· blaty,
· okucia,
· prowadnice,
· zawiasy,
· zamki,
· elementy montażowe.
W przypadku krzeseł i foteli gwarancja obejmuje wszystkie wady materiałowe, konstrukcyjne i produkcyjne ujawnione w okresie gwarancji, w szczególności:
· trwałość i wytrzymałość konstrukcji, 
· stabilność krzesła/fotela, 
· prawidłowe działanie mechanizmów regulacyjnych (jeżeli występują), 
· trwałość spawów, połączeń i elementów montażowych, 
· trwałość kółek, podłokietników i podstawy (jeżeli występują), 
· trwałość tapicerki, obejmującą pęknięcia, rozklejenia i odspajanie się materiału wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych, 
· trwałość powłok lakierniczych i elementów metalowych w zakresie wad wykonania, 
· usunięcie wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji poprzez naprawę lub wymianę wadliwego elementu albo całego krzesła na nowe, wolne od wad.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania zgłoszonych wad na własny koszt.
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