Załącznik nr 6 do SWZ
[bookmark: _Hlk209093871]Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg miasta Cieszyn w sezonie 2026/2027”

Sekcja 1: Postanowienia Ogólne i Definicje

1.1. Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie zimowego utrzymania przejezdności dróg oraz zapewnienia bezpiecznego ruchu pieszego na wyznaczonym administracyjnie obszarze miasta Cieszyn w sezonie zimowym 2026/2027. Usługi obejmują bieżące odśnieżanie, zwalczanie śliskości zimowej, a także inne czynności pokrewne, niezbędne do osiągnięcia celów określonych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz w dokumentach odniesienia.
Zamówienie realizowane będzie przez okres 5 (pięciu) miesięcy od dnia 1 listopada 2026r.  Usługi objęte są następującymi kodami Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
· 90620000-9 „Usługi odśnieżania”
· 90630000-2 „Usługi usuwania oblodzeń”.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami prawa oraz kryteriami utrzymania określonymi przez Zamawiającego.

1.2. Obszar Realizacji Zamówienia

Obszar objęty przedmiotem zamówienia obejmuje drogi publiczne (gminne  i powiatowe) zlokalizowane w granicach administracyjnych miasta Cieszyn.
Szczegółowy i prawnie wiążący wykaz ulic objętych niniejszym zamówieniem został zawarty w tabelach stanowiących integralną część niniejszego OPZ (Sekcja 2, Tabela 1; Sekcja 3, Tabele 5, 6, 7). Wykaz ten, sporządzony na podstawie dokumentacji Zamawiającego, ma charakter rozstrzygający w przypadku jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych dotyczących przebiegu granicy operacyjnej. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się ze specyfiką terenu objętego zamówieniem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia działań na terenie objętym przedmiotem zamówienia w określonych rejonach bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy oraz bez obowiązku wcześniejszego informowania go o takich działaniach.
1.3. Dokumenty Odniesienia i Standardy

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami następujących dokumentów:
1. Niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
2. [bookmark: _Hlk233631800]„Zasady i kryteria odśnieżania, usuwania gołoledzi na drogach miasta Cieszyna”, stanowiącego załącznik do specyfikacji warunków zamówienia  w szczególności dotyczące przypisanych poszczególnym drogom kryteriów utrzymania oraz zdefiniowanych w nich dopuszczalnych czasów reakcji na wystąpienie zjawisk zimowych, są dla Wykonawcy wiążące i nadrzędne.
3. Obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 21 marca 1985 r.    o drogach publicznych oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach.

1.4. Definicje Kluczowych Pojęć

Dla celów niniejszego zamówienia przyjmuje się następujące definicje:
· Akcja zimowa – zespół czynności obejmujących bieżące odśnieżanie aż do osiągnięcia stanu przejezdności, wraz z likwidacją śliskości zimowej na drogach i innych terenach objętych zamówieniem.3
· Gotowość operacyjna – stan, w którym Wykonawca dysponuje w pełni sprawnym, przygotowanym do natychmiastowego użycia sprzętem oraz personelem, zdolnym do podjęcia działań w czasie nie dłuższym niż określony w OPZ.
· Kryteria utrzymania – zdefiniowany w „Zasadach i kryteriach odśnieżania, usuwania gołoledzi na drogach miasta Cieszyna”  poziom utrzymania drogi, określający dopuszczalne stany nawierzchni po ustaniu opadów śniegu oraz maksymalne czasy na zwalczenie poszczególnych rodzajów śliskości zimowej.
· Śliskość zimowa – zjawisko obniżenia współczynnika szorstkości nawierzchni spowodowane warunkami atmosferycznymi, obejmujące gołoledź, szron, szadź, śliskość pośniegową oraz lodowicę.
· Przejezdność – stan drogi umożliwiający bezpieczny ruch pojazdów z prędkością dostosowaną do panujących warunków atmosferycznych, bez nieuzasadnionych utrudnień.

[bookmark: _Hlk209094020]Sekcja 2: Część I – Utrzymanie Przejezdności Dróg w części północnej miasta Cieszyn.

2.1. Zakres Zadań

W ramach tej części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przejezdności na kluczowych arteriach komunikacyjnych w północnej części miasta. Do podstawowych zadań należą:
· Bieżące odśnieżanie jezdni i obiektów mostowych przy użyciu pługów lemieszowych.
· Likwidacja śliskości zimowej poprzez posypywanie nawierzchni materiałami chemicznymi (solą drogową).
· Usuwanie zasp śnieżnych, języków śniegowych i lodu z nawierzchni jezdni i mostów.
· Usuwanie nadmiaru śniegu i błota pośniegowego z poboczy w celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia i widoczności.
Wszystkie działania muszą być prowadzone w sposób zapewniający osiągnięcie i utrzymanie standardów określonych w „Operacie Akcji Zimowej”.
W celu zapewnienia ciągłej przejezdności dróg oraz bezpieczeństwa na terenie całego miasta, Zamawiający zastrzega sobie prawo do kierowania sprzętu Wykonawcy w inne rejony miasta. Na polecenie Dyspozytora akcji zimowej MZD, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac sprzętem również na obszarach miasta niewchodzących w zakres części zamówienia, na którą została złożona jego oferta. Zadania te będą zlecane wyłącznie w sytuacjach awaryjnych lub przy wystąpieniu szczególnie trudnych warunków pogodowych i rozliczane według stawek jednostkowych określonych w umowie. Kierowanie sprzętu poza wyznaczony obszar odbywa się wyłącznie na wyraźne polecenie Dyspozytora Zamawiającego i każdorazowo wstrzymuje bieg czasu na usunięcie skutków zjawisk zimowych dla macierzystego rejonu Wykonawcy na czas trwania interwencji awaryjnej.

2.2. Wykaz Dróg i Kryteria Utrzymania

Poniższa tabela określa wykaz dróg objętych utrzymaniem przy użyciu ciężkiego sprzętu (pługosolarek) wraz z przypisanymi kryteriami  zimowego utrzymania.

	Lp.	
	Nazwa ulicy
	Kryteria Utrzymania

	1.
	Liburnia
	III

	2.
	Katowicka (do ronda Miast Partnerskich)
	III

	3.
	Kolejowa (sam wiadukt)
	III

	4.
	Stawowa
	III

	5.
	Bielska (od Stawowej do węzła w Krasnej)
	III

	6.
	Wiślańska 
	III

	7.
	Zamarska(do wysokości posesji 122)
	III

	8.
	Franciszka Barteczka i Ludwika Skrzypka (pętla autobusowa) 
	III

	9.
	Cegielniana  i Kościuszki (do ul. Kajzara)
	III

	10.
	Kajzara
	III

	11.
	Hulki-Laskowskiego
	III

	12.
	Filipowicza
	III

	13.
	Przepilińskiego 
	III

	14.
	Pikiety
	III

	15.
	(pętla) Szymanowskiego, Moniuszki
	III

	16.
	Hażlaska
	III

	17.
	Motelowa
	III

	18.
	Jabłonna do skrzyżowania z Langera
	III

	19.
	Langera
	III

	20.
	Frysztacka 
	III



2.3. Wymagania Sprzętowe

Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania przez cały okres trwania umowy minimalnym potencjałem technicznym, utrzymywanym w stałej gotowości operacyjnej. Sprzęt musi być sprawny technicznie i gotowy do użycia w ciągu jednej godziny od chwili zawiadomienia przez dyspozytora akcji zimowej.

	Rodzaj Sprzętu
	Minimalna Ilość
	Kluczowe Parametry Techniczne

	Samochód ciężarowy z pługiem i solarką (pługosolarka) – 2 osiowa
	1 szt.
	Pojazd wyposażony w pług lemieszowy o szerokości lemiesza od 3 do 3,2 m oraz solarkę o pojemności min. 4 m3.


	Sprzęt mechaniczny do załadunku śniegu
	1 szt.
	Standardowa koparko-ładowarka do prac załadunkowych i usuwania zlodowaceń.


	Sprzęt mechaniczny do wywozu śniegu
	1 szt.
	Samochód ciężarowy – wywrotka o ładowności w zakresie: 7 do 12 t.



Zamawiający informuje, iż w ramach oceny ofert mogą być przyznawane dodatkowe punkty za zaoferowanie sprzętu o wyższych parametrach lub posiadającego dodatkowe funkcjonalności, które usprawniają realizację zamówienia (np. pług skrętny sterowany z kabiny). Szczegółowe kryteria oceny ofert zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
[bookmark: _Hlk209094962]Sekcja 3: Część II - IV – Utrzymanie Dróg w Rejonach Ciągnikowych

3.1. Zakres Zadań
Zakres zadań jest analogiczny do zadań z Części I i obejmuje odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości przy użyciu ciągników rolniczych wyposażonych w odpowiedni osprzęt.

3.2. Wykaz Dróg i Standard Utrzymania
W celu optymalizacji logistycznej i operacyjnej, obszar objęty utrzymaniem ciągnikowym został podzielony na trzy odrębne rejony. Standard utrzymania dla wszystkich dróg w tej części zamówienia to kryterium utrzymania V, chyba że w „Zasadach i kryteriach odśnieżania, usuwania gołoledzi na drogach miasta Cieszyna” wskazano inaczej.
Część II – Ciągnik ok. 16,3 km ( Gmina )

Ulice:
Gołębia, Ligonia, Wysoka (pętla)
Chopina
Św. Jerzego (+łącznik przedszkole)
Macierzy Szkolnej
Szymanowskiego (Od Moniuszki do Bucewicza)
Karłowicza
Filasiewicza 
Dolna
Zakątek
Czytelni Ludowej
Bucewicza
Polna (działka 18/47)
Kamienna
Węgielna (działki 18/39 i 44/3)
Letnia
Owocowa
Rudowska
Wrzosów
Północna
Nasturcji
Irysów
Goździków
Fiołków
Tulipanów
Jaskrów
Chabrów
Narcyzów
Stokrotek
Krokusów do posesji 14
Zajęcza
Wiewiórcza
Borsucza
Jeżowa
Mysia
Jelenia
Wilcza
Królicza
Lisia
Kościelna (od Zajęczej do Hażlaskiej)
Hażlaska (od Zajęczej do ronda J. Świdra)
Żniwna (działki 14, 9/2) do posesji nr 41
Pszenna 
Cicha
Zaciszna 
Miedziana
Złota
Skośna
Mała
Wiejska
Wierzbowa
Nikła
Powstańców Śląskich
Kościuszki od Kajzara do Łagodnej 
Zielona
Konopnickiej

Część III – Ciągnik ok.15,5 km ( Gmina )

Ulice:
Sarkandra 
Brodzińskiego 
Kościuszki (od Stawowej do Cegielnianej )(do cmentarza)
Barteczka (działka 22/8, 26/3, 28/2)
Barteczka (Działka 24/2, 24/1, 11/1,11/2
Działkowa
Zamarska (działki 37/1, 1/8,22/2,10/35,6,
Zamarska od posesji 122 do posesji 158 
Zamarska (działka 13/19, 13/5)
Wiosenna
Chłodna 
Olchowa
Śnieżna (działka 98)
Kątowa (działki 66/1,66/4
Rolna 
Bielska odnoga -dojazd do Szkoły - bez drogi głównej) 
Mleczna 
Wielodroga (działki 37/4,38,89 do posesji 79, 40 do posesji 2, 81/50 )
Gospodarska
Ustrońska (dojazd do Gospodarskiej)
Braci Miłosiernych (w granicach działki 12) 
Harcerska
Kępna (do działki 37/6 ) 
Kępna (do działki 21/5) 
Sadowa
Kwiatowa
Czereśniowa
Morelowa
Wiśniowa


Część IV – Ciągnik ok. 20,7 km ( Gmina )

Ulice:
Folwarczna
Łukowa
Ks. Antoniego Janusza działka 10/1
Heczki
Krzywa
Ładna
Jabłonna (wiadukt)
Kościelna (od Ładnej do Zajęczej)
Kręta (cała)
Mokra
Majowa
Majowa boczne (obok posesji 123A w lewo, w prawo po łuku obok posesji 106,  
Bażancia
Łanowa (z odnogą)
Szarotka
Osiedlowa
Gajowa
Sarnia
Dzika
Motokrosowa
Leśna
Bukowa
Topolowa
Zagrodowa
Miodowa
Akacjowa
Jodłowa
Zadworna
Dworcowa
Gruntowa
Gminna
Radosna
Górny Chodnik
Bursztynowa
Słoneczna
Wesoła
Piękna
Tuwima

3.3. Wymagania Sprzętowe (dla każdej części 2-4)

Do obsługi każdego z rejonów ciągnikowych Wykonawca musi dysponować łącznie następującym potencjałem technicznym:
· Ciągnik z pługiem: minimum 1 sztuki.
· Parametry: moc minimalna 100 KM, napęd na 4 koła.
· Rozrzutnik do materiałów sypkich: minimum 1 sztuki.
· Parametry: pojemność minimalna 0,7 m3, urządzenie musi być kompatybilne z posiadanymi ciągnikami.

Sekcja 4: Warunki Realizacji i Wymagania Organizacyjne

4.1. Materiały Eksploatacyjne

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich materiałów niezbędnych do prawidłowej i zgodnej ze standardami realizacji przedmiotu zamówienia. Obowiązek ten obejmuje zakup, transport, załadunek, magazynowanie oraz aplikację materiałów. Wykonawca musi dysponować, odpowiednio przygotowaną i zabezpieczoną bazą magazynową, gwarantującą utrzymanie właściwości materiałów oraz ochronę środowiska, zlokalizowaną na terenie miasta Cieszyna lub w odległości nie większej niż 5 km od jego granic. 
Wymagania dotyczące stosowanych materiałów są zróżnicowane w zależności od rodzaju utrzymywanej powierzchni:
· Dla dróg (Część I - IV): Do zwalczania śliskości zimowej na jezdniach Wykonawca stosuje sól drogową (chlorek sodu, NaCl) lub inne dopuszczone do użytku na drogach publicznych środki chemiczne. Zamawiający dopuszcza stosowanie piasku, jednak wyłącznie na wyraźne polecenie Dyspozytora akcji zimowej.
Wykonawca musi wykazać zdolność do pozyskiwania, składowania i stosowania materiałów zgodnie z ich przeznaczeniem, co będzie podlegało kontroli Zamawiającego.

4.2. Gotowość Operacyjna i Czas Reakcji

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania całodobowej gotowości operacyjnej sprzętu i personelu przez cały okres obowiązywania umowy. Czas podjęcia działań (rozpoczęcia pracy sprzętu na terenie miasta Cieszyn) nie może być dłuższy niż 1 (jedna) godzina od momentu otrzymania zgłoszenia lub dyspozycji od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
Niezależnie od czasu reakcji na wezwanie, Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego monitorowania warunków atmosferycznych, aby dotrzymać terminów na usunięcie skutków zjawisk zimowych, określonych dla poszczególnych standardów utrzymania w tabeli: „Zasady i kryteria odśnieżania, usuwania gołoledzi na drogach miasta Cieszyna”. 

4.3. Monitoring GPS i Weryfikacja Usług

W celu zapewnienia transparentności i umożliwienia bieżącej weryfikacji realizacji usług, Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia wszystkich pojazdów i maszyn biorących udział w akcji zimowej (w tym pługosolarek, ciągników i mikrociągników) w system monitoringu GPS. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do danych z systemu GPS w czasie rzeczywistym lub w formie generowanych na żądanie raportów. Dane te będą stanowiły podstawę do weryfikacji faktycznie wyjeżdżonych kilometrów, przebytych tras oraz czasu reakcji i będą mogły być wykorzystane przy rozliczaniu wynagrodzenia oraz w przypadku rozpatrywania ewentualnych skarg lub roszczeń.

4.4. Komunikacja i Sprawozdawczość

Efektywna realizacja zamówienia wymaga sprawnego systemu komunikacji i raportowania:
· Łączność w terenie: Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia koordynatora odpowiedzialnego za bieżący kontakt z Dyspozytorem akcji zimowej MZD. Koordynator musi być wyposażony w sprawny telefon komórkowy, którego numer kontaktowy zostanie przekazany Dyspozytorowi MZD przed rozpoczęciem realizacji umowy.
Koordynator pełni funkcję łącznika pomiędzy Dyspozytorem a wszystkimi kierowcami i operatorami sprzętu Wykonawcy, zapewniając właściwy przepływ informacji, w szczególności w zakresie wydawania poleceń, potwierdzania ich realizacji oraz zgłaszania sytuacji awaryjnych. W przypadku zmiany osoby koordynatora lub jego danych kontaktowych Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Dyspozytora i wskazać nową osobę do kontaktu.
Dyspozycja podjęcia działań przekazywana jest telefonicznie, a następnie niezwłocznie potwierdzana przez Dyspozytora Zamawiającego w formie wiadomości SMS lub e-mail. Czas wysłania wiadomości tekstowej / e-mail stanowi moment rozpoczęcia biegu czasu reakcji.
Brak zapewnienia stałej łączności z koordynatorem będzie traktowany jako nienależyte wykonanie umowy.
· Raportowanie: Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia szczegółowej dokumentacji i składania Zamawiającemu raportów:
· Meldunek dzienny (dla Części I - IV): o pracy sprzętu, zużyciu materiałów i stanie przejezdności dróg, składany w formie pisemnej lub elektronicznej do siedziby Zamawiającego najpóźniej do godziny 10:00 dnia następnego.
[bookmark: _phita5jrm142]
[bookmark: _2m03l5f9xecp]4.5. Kontrola, Odpowiedzialność i Ubezpieczenie

· Kontrola: Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania niezapowiedzianych kontroli bazy sprzętowo-materiałowej Wykonawcy oraz do bieżącej kontroli jakości, terminowości i zakresu wykonywanych prac w terenie. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego wstępu na teren swojej bazy.
· Odpowiedzialność: Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność cywilnoprawną za wszelkie szkody na osobach i mieniu, powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia. Wszelkie roszczenia użytkowników dróg i chodników, które wpłyną do Zamawiającego, a będą związane z realizacją niniejszego zamówienia, będą niezwłocznie kierowane do rozpatrzenia i zaspokojenia przez Wykonawcę.
· Ubezpieczenie: Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy ważnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej przedmiot zamówienia. Suma gwarancyjna polisy nie może być niższa niż 100 000,00 PLN. Kopia polisy wraz   z dowodem opłacenia składki musi zostać przedstawiona Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
Niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków określonych w niniejszym OPZ, w szczególności nieprzestrzeganie standardów utrzymania i czasów reakcji, będzie skutkowało naliczeniem kar umownych, zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.
[bookmark: _4a0vlsovcfct][bookmark: _l6s7ynglacxy]


