Parametry techniczne koparko-ładowarki
Koparko-ładowarka technicznie przystosowana do poruszania się po drogach publicznych, posiadająca deklarację zgodności CE, wyposażona w właściwe oświetlenie zewnętrzne, oznakowanie ostrzegawcze, pasy bezpieczeństwa.
OFEROWANA KOPARKO-ŁADOWARKA:
Producent: ……………………………………………………………………………………………………..
Marka/Typ/Model…………………………………………………………………………………………..


	L.p.
	Wymagania techniczne
	Deklaracja Wykonawcy
Wstawić wartość / określić TAK lub NIE

	Parametry ogólne
	

	1
	Rok produkcji 2026
	Rok: ……………….

	2
	Ilość przepracowanych godzin nie większa niż 10 
	…………. godzin

	3
	Moc znamionowa 98-110 KM
	……………….KM

	4
	Pojemność skokowa min. 3600 cm3 
	………………cm3

	5
	Moment obrotowy silnika min. 450 NM
	………………NM

	6
	Silnik wysokoprężny czterocylindrowy, chłodzony cieczą, z turbodoładowaniem
	

	7
	Norma emisji spalin Stage V 
	

	8
	Układ napędowy – główne komponenty układu (silnik, skrzynia biegów, mosty napędowe) wyprodukowane przez jednego producenta
	

	9
	Tryb ECO – zmniejszone spalanie paliwa
	

	10
	Pojemność zbiornika paliwa min. 130 l
	……………… ltr

	11
	Masa własna koparko-ładowarki min. 8600 kg
	………………  kg

	12
	Długość całkowita 5600 mm - 6000 mm
	……………. mm

	13
	Szerokość 2300 mm – 2500 mm
	……………. mm

	14
	Rozstaw osi 2170 mm - 2190
	…………… mm

	15
	Wysokość z kabiną 2800 mm – 3100 mm 
	………….. mm

	16
	Skrzynia biegów automatyczna (min. 40 km/h) 
	

	17
	Napęd na 4 koła 4x4 
	

	18
	Oś przednia skrętna 
	

	19
	Hydrauliczny układ kierowniczy 
	

	20
	Zmiana kierunku jazdy przód/tył w joysticku 
	

	21
	Pompa hydrauliczna wielotłoczkowa o przepływie minimum 162 l/min
	…………….. l/min

	22
	Koła przednie – min. 18 cali, koła tylne min. 26 cali 
	Przód ………… cali
 tył ………. cali

	23
	Błotniki kół przednich i tylnych 
	

	24
	Kabina klimatyzowana z możliwością regulacji (klimatyzacja fabryczna), ogrzewana, poziom hałasu do 75 dB, z oświetleniem wewnętrznym, dwudrzwiowa
	

	25
	Fotel operatora amortyzowany, pneumatyczny, regulowany, wyposażony w pasy bezpieczeństwa
	

	26
	Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej, wycieraczki szyby tylnej 
	

	27
	Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy
	

	28
	Układ elektryczny 12V 
	

	29
	Ergonomiczna tablica przyrządów, podświetlany zespół wskaźników sygnalizacyjnych, 
Licznik motogodzin, 
Obrotomierz, 
Wskaźnik ciśnienia oleju w silniku, 
Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej, 
Wskaźnik poziomu paliwa, 
Kontrolka podgrzania świec żarowych,
Kontrolka pracy alternatora,
Kontrolka hamulca postojowego, 
Kontrolka świateł awaryjnych,
Kontrolka kierunkowskazów
	

	30
	Światło ostrzegawcze pulsacyjne pomarańczowe min. 1 montowane na kabinie
	

	31
	Reflektory przednie, z funkcją świateł mijana i długich, lampy tylne, światła awaryjne, światła kierunkowskazów
	

	32
	Światła robocze LED przednie i tylne minimum 4 z przodu i 4 z tyłu
	Przód - …….. sztuk
Tył - …….… sztuk

	33
	Zewnętrzne lusterka wsteczne prawe i lewe
	

	34
	Stabilizatory z regulowanymi stopami 
	

	35
	Podkładki pod podpory gumowe
	

	36
	Gaśnica
	

	37
	Trójkąt ostrzegawczy
	

	38
	Apteczka
	

	39
	Zapasowy kluczyk do stacyjki oraz drzwi kabiny
	

	Parametry ramienia ładowarkowego
	

	40
	Łyżka ładowarkowa wielofunkcyjna typ 6w1, otwierana z zębami 
	

	41
	Widły do palet na przedniej łyżce
	

	42
	Pojemność łyżki minimum 1m3
	……………….  m3

	43
	Szerokość łyżki ładowarkowej 2250 mm - 2350 mm
	……………….. mm

	44
	Udźwig ramienia ładowarkowego na maksymalnej wysokości min. 3100 kg
	
…………….. kg

	45
	Sterowanie za pomocą joysticka
	

	46
	Amortyzacja przedniej łyżki podczas jazdy
	

	47
	Funkcja pływająca ramienia ładowarkowego
	

	Parametry ramienia koparkowego
	

	48
	Ramię koparkowe sterowane joystickiem 
	

	49
	Tylne ramię koparkowe teleskopowe 
	

	50
	Łyżka kopiąca o szerokości 600 mm z zębami
	

	51
	Łyżka kopiąca o szerokości 400 mm z zębami
	

	52
	Łyżka skarpowa 1500 mm uchylna
	

	53
	Udźwig ramienia bez wysuwu min. 1400 kg
	 …………… kg

	54
	Głębokość kopania min. 5,8 m
	……………. m

	55
	Szybkozłącze koparkowe mechaniczne
	

	Warunki dostawy, gwarancji i serwisu
	

	56
	Wykonawca jest producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta maszyny
	

	57
	Autoryzowany stacjonarny punkt serwisowy znajduje się w odległości maksymalnie do 110 km od siedziby Zamawiającego;

	
……………….km

Adres: ………………..


	58
	Dostawa sprzętu na koszt wykonawcy do siedziby Zakładu Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
	

	59
	Wykonawca zapewnia w dniu odbioru na własny koszt przeszkolenie 2 operatorów w zakresie obsługi koparko-ładowarki
	

	60
	Wykonawca w okresie gwarancji zapewni serwis gwarancyjny i przeglądy gwarancyjne świadczone przez autoryzowany serwis producenta (koszty ponosi Zamawiający)
	

	61
	Serwis gwarancyjny i okresowe przeglądy gwarancyjne mogą być świadczone w miejscu postoju koparko-ładowarki w siedzibie Zakładu
	

	62
	Przyjazd serwisu naprawczego do naprawy dostarczonego przedmiotu zamówienia nastąpi w czasie do 48 godzin od momentu powiadomienia Wykonawcy
	

	Wymagana dokumentacja
	

	63
	Książka serwisowa, książka gwarancyjna
	

	64
	Instrukcja obsługi z charakterystyką techniczno-eksploatacyjną w języku polskim
	

	65
	Informacja o stosowanych olejach i płynach eksploatacyjnych
	

	66
	Deklaracja zgodności (CE) w języku polskim
	



OFROWANY OKRES GWARANCJI
□   12 miesięcy *
□   24 miesiące *
[bookmark: _GoBack]□   36 miesięcy *

* zaznaczyć właściwe

OFEROWANY TERMIN DOSTAWY KOPARKO-ŁADOWARKI
□   2 miesiące *
□   3 miesiące *
* zaznaczyć właściwe


							………………………………………………….
							(data i podpis Wykonawcy)

