
Załącznik nr 4 do SWZ


Opis Przedmiotu Zamówienia

	L.p.
	Wyszczególnienie
	Wypełnia Wykonawca
opisać zastosowane rozwiązanie, podać parametry techniczne, zaznaczyć: spełnia / nie spełnia

	1
	WYMAGANIA OGÓLNE
UMOCOWANIA PRAWNE
	

	1. 1.
	
Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z:  
- Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U z 2005r. Nr 108 poz. 908 ze zm.),
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia  oraz mienia,  a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania   (Dz. U. Nr 143 poz. 1002) i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.

Samochód oraz producent pojazdu musi posiadać
- Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB ważne na dzień złożenia oferty.
- Wyciąg ze świadectwa homologacji typu podwozia
- Producent zabudowy musi być wpisany na listę autoryzowanych producentów zabudów marki na której zostanie wykonana zabudowa. 
- Producent pojazdu kompletnego posiadać musi Certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający, że wdrożył on i stosuje system zarządzania jakością w zakresie montażu specjalistycznych nadwozi przeciwpożarowych na podwoziach samochodów dostawczych i osobowych Certyfikat musi być ważny na dzień składania oferty. 

	spełnia / nie spełnia

	2
	PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE
	

	2. 1.
	Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd 
z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie mniejsza niż 5500kg.
	spełnia / nie spełnia

	2. 2.
	Silnik spełniający normę czystości spalin Euro 6 zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym umożliwiającymi zarejestrowanie pojazdu. Silnik o zapłonie samoczynnym o mocy  min 118 kW i momencie obrotowym nie mniejszym niż 400 Nm
	Należy podać typ, moc, oraz moment obrotowy



	2.3.
	Pojazd wyposażony w manualną skrzynię biegów o ilości przełożeń nie większej niż 6 do przodu oraz 1 do tyłu.
	

	3
	PODWOZIE Z KABINĄ
	

	3. 1.
	Pojazd fabrycznie nowy, nie starszy niż z 2024r. Zabudowa fabrycznie nowa wyprodukowana w bieżącym roku produkcyjnym
	Należy podać rok produkcji

	3. 2.
	Podwozie samochodu z napędem 4x2 na oś tylną. Przednia oś z ogumieniem pojedynczym, tylna oś z ogumieniem bliźniaczym. Rozstaw osi nie mniejszy niż 4400mm.
	

	3. 3.
	Pojazd wyposażony musi być w ogumienie letnie o średnicy min 17cali. Oś tylna napędowa wyposażona w ogumienie bliźniacze. Pojazd wyposażony musi być w koło zapasowe 
z uchwytem transportowym służącym do ciągłego przewozu w pojeździe.
	

	3. 4.
	Wymiary pojazdu:
Długość nie większa niż     7500 mm
Wysokość nie większa niż  2700 mm
Szerokość nie większa       2200 mm
	Należy podać wymiary




	3. 5.
	Kolorystyka:
- nadwozie – czerwień sygnałowa,
- elementy zderzaków - białe,
- drzwi żaluzjowe –  szare / antracytowe,
- barierki, orurowanie, drabinka wejściowa na dach – srebrne/chromowane
- podest roboczy – naturalny kolor aluminium,
	spełnia / nie spełnia

	3. 6.
	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika (siedzenia przodem do kierunku jazdy), przystosowana do przewozu 6 ratowników. Kabina wyposażona w:
- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy w postaci lampki na ramieniu giętkim,
- fotel kierowcy oraz pasażera z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia,                 oraz podłokietnikiem
- fotele wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa
- siedzenia muszą być pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym,
- kabina włącznie ze stopniem (-ami) do kabiny powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte,
- kabina musi być wyposażona w barierkę chromowaną pomiędzy rzędami siedzeń służącą jako uchwyt w sytuacji nagłego hamowania,
- drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem
- dodatkowo zamki drzwi kabiny muszą być wyposażone w system zamykania centralnego
- w kabinie zainstalowana dedykowana fabrycznie nowa stacja multimedialna przeznaczona do zabudowy w pojeździe pożarniczym, umożliwiająca obsługę aplikacji e-Remiza oraz Terminal ST, zapewniająca łączność z siecią komórkową, nawigację GPS oraz wygodną obsługę przez załogę podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Urządzenie musi umożliwiać jednoczesne korzystanie z aplikacji nawigacyjnych oraz systemów wspomagania działań ratowniczych. Minimalne wymagania techniczne:
· ekran dotykowy o przekątnej minimum 8 cali, wykonany w technologii pojemnościowej, o rozdzielczości minimum 1280 × 720 px;
· system operacyjny Android w wersji umożliwiającej instalację i prawidłową pracę aplikacji e-Remiza oraz Terminal ST;
· wbudowany modem GSM/LTE (4G lub wyższy) wyposażony w slot na kartę nano SIM, umożliwiający transmisję danych bez konieczności stosowania zewnętrznych modemów;
· wbudowany odbiornik nawigacji satelitarnej GPS, współpracujący co najmniej z systemem GPS, dopuszcza się obsługę dodatkowych systemów GNSS (GLONASS, Galileo lub Beidou);
· moduły łączności Wi-Fi oraz Bluetooth;
· pamięć operacyjna RAM minimum 4 GB;
· pamięć wewnętrzna minimum 64 GB;
· minimum dwa porty USB umożliwiające podłączenie urządzeń zewnętrznych;
· zasilanie dostosowane do instalacji elektrycznej pojazdu pożarniczego 12/24 V DC
- pomiędzy przednimi fotelami zainstalowany musi zostać aluminiowy regał z minimum 2 półkami przystosowanymi do przewożenia podręcznego wyposażenia osobistego strażaka. Dodatkowo regał wyposażony musi zostać w podest z doprowadzonym zasilaniem DC12V przystosowany do montażu stacji ładujących latarek oraz radiotelefonów nasobnych
	spełnia / nie spełnia

	3. 7.
	Minimalne wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu pojazdu:
        Poduszka powietrzna kierowcy
        Układ ABS
        Układ ESP (z możliwością stałego wyłączenia)
        System wspomagania nagłego hamowania
        Elektrycznie regulowane szyby przednie
        Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne
        Fabryczne reflektory główne wyposażone w źródło światła w technologii LED                         
        oraz zintegrowane światła do jazdy dziennej w technologii LED
        Halogeny przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów
	spełnia / nie spełnia

	3. 8.
	Kabina wyposażona w fabryczny, półautomatyczny system klimatyzacji. Kabina wyposażona 
w dodatkowe, niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe o mocy minimalnej 1,8kVa
	spełnia / nie spełnia

	3. 9.
	Kabina wyposażona w system nagłośnienia składający się minimum z 2 fabrycznych głośników oraz radia wyposażonego w  slot na kartę SD, gniazdo USB oraz moduł komunikacji Bluetooth
	spełnia / nie spełnia

	3. 10.
	Kabina wyposażona w schowki nad głową w przedniej części przedziału pasażerskiego, wyposażone w minimum dwie kieszenie 1DIN (z możliwością montażu radiostacji przewoźnej) oraz oddzielną lampką do czytania
	spełnia / nie spełnia

	3. 11.
	W kabinie zainstalowany radiotelefon przewoźny o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. Radiotelefon w standardzie analogowo-cyfrowym. Radiotelefon spełniać musi zapisy załącznika nr 3 do rozkazu KGPSP z dnia 05.04.2019r w sprawie organizacji łączności radiowej w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.
Pojazd musi być wyposażony w kompletną instalację do podłączenia radiostacji przewoźnej (antena dachowa + zasilanie 12V)
	spełnia / nie spełnia

	3. 12.
	W kabinie zainstalowany panel sterowniczo-kontrolny wyposażony w włączniki sterowania elementami wyposażenia pojazdu w tym zabudowy oraz elementy kontrolne pracy podzespołów bazowych w tym, kontrolki informująca o podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania, wysunięciu masztu, otwarciu skrytek, włączonym zasilaniu zabudowy oraz mierniki poziomu czynników gaśniczych w pojeździe.
	spełnia / nie spełnia

	3. 13.
	Pojazd wyposażony w hak holowniczy z tyłu pojazdu posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa oraz złącza elektryczne do holowania przyczepy. Samochód wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu.
	spełnia / nie spełnia

	4
	ZABUDOWA SPECJALISTYCZNA
WYPOSAŻENIE
	

	4. 1.
	Zabudowa kontenerowa w postaci szkieletowej z profili aluminiowych w całości łączonych w technologii  spawania, poszycie ścian wykonane z blachy aluminiowej łączonej w technologii klejenia, podłoga oraz półki wykonane z blachy ryflowanej aluminiowej.  Kontener wyposażony w minimum 5 przestrzeni skrytkowych w górnej części kontenera, w tym dwie przednie o wymiarach minimalnych 140x150cm (szer x wys) dających dostęp do skrytek sprzętowych dla całej ich wysokości, krytych roletami aluminiowymi oraz minimum 2 przestrzenie skrytkowe poniżej linii rolet wyposażone w zamykane klapy z funkcją podestów roboczych (Dolne przedziały skrytkowe muszą być ujęte w świadectwie CNBOP). Wewnątrz górnych przestrzeni skrytkowych minimum 4 półki z regulowaną wysokością mocowania, minimum jedna pionowa szuflada przystosowana do przewożenia podręcznego sprzętu burzącego, minimum jedna wysuwana szuflada przystosowana do przewożenia co najmniej 4 aparatów OUO, minimum jedna pozioma szuflada o długości min 120cm przystosowana do przewożenia sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz minimum jedna podłużna wysuwana taca zainstalowana w tylnym przedziale skrytkowym pod dachem przystosowana do przewożenia sprzętu ratowniczo-gaśniczego o zwiększonej długości typu. nosze ratownicze, szyny Kramera, parawan, zestaw ratownictwa medycznego. Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. Wytrzymałość dachu minimum 180 kg. Na dachu zainstalowany punkt kotwiący ochrony osobistej strażacka o wytrzymałości min. 180kg, aluminiowa skrzynia sprzętowa zamykana wiekiem z systemem wspomagania otwarcia oraz zapobiegającym przed niekontrolowanym zamknięciem. Wewnątrz skrzyni zainstalowane oświetlenie wykonane w technologii LED uruchamiane wraz z oświetleniem przedziałów skrytkowych oraz system wolno-opadowy z dedykowanym miejscem montażowym dla drabiny ratowniczej, umożliwiający zdjęcie drabiny z dachu zabudowy bez konieczności wchodzenia na dachowy podest roboczy. Na tylnej płaszczyźnie pojazdu zainstalowany uchwyt transportowy do przewożenia minimum 5szt pachołków ostrzegawczych.
	spełnia / nie spełnia

	4. 2.
	Rolety skrytkowe muszą posiadać uchwyty typu rurkowego, z możliwością stałego  zamknięcia skrytek,
	spełnia / nie spełnia

	4. 3.
	Podest roboczy musi być wyposażony w boczne barierki ochronne stanowiące nierozłączną część z zabudową oraz tylną i przednią barierkę ochronną.
	spełnia / nie spełnia

	4. 5.
	Podest roboczy wyposażony w tylną drabinkę wejściową ze stopniami w pokryciu antypoślizgowym oraz  punktem kotwiącym ochrony osobistej.
	spełnia / nie spełnia

	4. 6.
	Pojazd wyposażony w oświetlenie robocze pola pracy w obrębie całego pojazdu (w tym kabiny) oraz podestu dachowego wykonane w technologii LED (min 8 punktów świetlnych).
	spełnia / nie spełnia

	4. 7.
	Pojazd wyposażony w oświetlenie przedziałów skrytkowych wykonane w technologii LED zapewniające równomierne oświetlenie na całej wysokości skrytek.
	spełnia / nie spełnia

	4. 8.
	Pojazd wyposażony w gniazdo samorozłączne (z wtyczką) do ładowania akumulatora ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). Dodatkowo pojazd wyposażony w automatyczną ładowarkę 230V do ładowania akumulatora zainstalowaną na stałe w pojeździe umożliwiającą procentowy podgląd stanu naładowania akumulatora.
	spełnia / nie spełnia

	4. 9.
	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania
	spełnia / nie spełnia

	4.10.
	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlno-dźwiękową pojazdu uprzywilejowanego, w skład której wchodzić musi;
- Belka ostrzegawcza w technologii LED w kolorze niebieskim zamontowana w przedniej części dachu pojazdu, wyposażona dodatkowo w szyld podświetlany (LED’owy) z napisem STRAŻ w kolorze czerwonym, załączany wraz z lampami pozycyjnymi pojazdu,
- Pojedyncza lampa ostrzegawcza koloru niebieskiego wykonana w technologii LED z funkcją dodatkowego światła roboczego oraz zestaw 2 lamp kierunkowych LED wkomponowanych w owiewki wykonane z materiałów kompozytowych na tylnej płaszczyźnie pojazdu.
- Zestaw 2 lamp kierunkowych, naprzemiennych zainstalowanych w przednim grillu pojazdu, wykonanych w technologii LED,
- Zestaw 2 lamp kierunkowych, naprzemiennych zainstalowanych na każdym boku pojazdu, wykonanych w technologii LED wkomponowanych w owiewki wykonane z materiałów kompozytowych,
- Zestaw 2 lamp kierunkowych, naprzemiennych zainstalowanych na lusterkach zewnętrznych, wykonanych w technologii LED
- Wzmacniacz sygnałowy o mocy minimum 150W, umożliwiający sterowanie sygnalizacją świetlną i dźwiękową, posiadający min. 3 różne sygnały dźwiękowe oraz funkcję MIX powodującą samoczynne zmienianie tonów dźwięków wraz z funkcją zestawu rozgłaszającego,
- Głośnik dźwięków ostrzegawczych o mocy min. 150W zainstalowany w  obrębie wyciągarki.
- Sygnał elektropneumatyczny AIR-HORN
	spełnia / nie spełnia

	4.11.
	Pojazd wyposażony w dodatkowe oświetlenie ostrzegawcze barwy pomarańczowej w postaci „fali świetlnej” wykonanej w technologii LED, zbudowanej z minimum 8 modułów świetlnych, sterowanej za pomocą sterownika zainstalowanego w przedziale kabinowym
	spełnia / nie spełnia

	4.12.
	Pojazd wyposażony w pneumatycznie podnoszony maszt oświetleniowy zasilany 
z samochodowej instalacji elektrycznej 12V wraz z obrotową głowicą świetlną z najaśnicami 
w technologii LED o mocy min 30000lm z funkcją sterowania obrotem oraz pochyłem najaśnic z poziomu ziemi. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża do reflektora nie mniejsza niż 4 m. Stopień ochrony masztu min. IP55. Maszt wyposażony musi być w automatyczny system pozycjonowania głowicy do pozycji transportowej oraz funkcję awaryjnego opuszczania w chwili zwolnienia hamulca postojowego. Dodatkowo w kabinie kierowcy na panelu sterowania zainstalowana musi być kontrolka sygnalizująca wysunięcie masztu.
(Maszt oświetleniowy musi być ujęty w świadectwie dopuszczenia CNBOP)
	spełnia / nie spełnia

	4.13.
	Pojazd wyposażony w elektryczną wyciągarkę linową zainstalowaną na łożu stalowym  
w przedniej części pojazdu o uciągu min. 5897kg wraz z liną stalową o długości min 30m oraz 2 pilotami sterowniczymi (przewodowy + bezprzewodowy) oraz głównym wyłącznikiem prądu zasilającego wyciągarkę zlokalizowanym w jej obrębie.                                      
(Wyciągarka musi być ujęta w świadectwie dopuszczenia CNBOP)
	spełnia / nie spełnia

	4.14.
	Pojazd wyposażony w orurowanie ochronne wykonane z rury chromowanej zainstalowane 
w przedniej części pojazdu wraz z dodatkowym oświetleniem dalekosiężnym i postojowym 
w technologii LED.
	spełnia / nie spełnia

	4.15.
	Pojazd musi być wyposażony w kompozytowy zbiornik wody o pojemności minimum 1000l 
z elektronicznym pomiarem poziomu cieczy oraz przelewem zapewniającym jego bezpieczne użytkowanie. Zbiornik powinien posiadać minimum jeden właz rewizyjny. Zbiornik musi być wyposażony w linię tankowania hydrantowego z przyłączem zakończonym nasadą W75. W linii tankowania hydrantowego musi być zainstalowane sito uniemożliwiające przedostanie się zanieczyszczeń do zbiornika wody. Dodatkowo zbiornik musi być wyposażony w linie spustową wyprowadzoną pod pojazd z zaworem kulowym z możliwością wysterowania bez konieczności wchodzenia pod pojazd.
	spełnia / nie spełnia

	4.16.
	Dodatkowo zbiornik wodny musi być wyposażony w wydzielony zbiornik środka pianotwórczego o pojemności minimum 100l wyposażony w elektroniczny pomiar poziomu cieczy oraz właz rewizyjny. Dodatkowo zbiornik środka pianotwórczego musi być wyposażony w linie tankowania zakończoną nasadą W25 zlokalizowaną na podeście roboczym zabudowy oraz linię spustową zlokalizowaną w dolnej części pojazdu zakończoną zaworem kulowym oraz nasadą W25.
	spełnia / nie spełnia

	4.17.
	W przestrzeni skrytkowej musi zostać zainstalowane ogrzewanie postojowe o mocy minimalnej 4,5kVa z układem sterowania umiejscowionym w kabinie załogowej w miejscu łatwo dostępnym do obsługi dla kierowcy.
	spełnia / nie spełnia

	4.18.
	W tylnym przedziale skrytkowym zainstalowany musi zostać manipulator dodatkowy do radiostacji przewoźnej umożliwiający prowadzenie korespondencji radiowej bez konieczności przebywania w kabinie załogi.
	spełnia / nie spełnia

	4.19.
	Pojazd wyposażony musi być w przetwornicę napięcia z DC12V na AC230V o mocy ciągłej minimum 3000W i chwilowej 6000W posiadającą krzywa sinusoidalna typu „Czysty Sinus”
	spełnia / nie spełnia

	4.20.
	Pojazd należy wyposażyć w bezolejowy kompresor sprężonego powietrza przeznaczony do montażu naściennego, służący do zasilania narzędzi pneumatycznych, pompowania ogumienia oraz wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych podczas działań przeciwpożarowych. Urządzenie powinno charakteryzować się cichą pracą, niewielkimi wymiarami oraz możliwością natychmiastowego użycia po rozwinięciu przewodu pneumatycznego.
Wymagania minimalne:
· konstrukcja przeznaczona do trwałego montażu na ścianie;
· sprężarka bezolejowa, niewymagająca okresowej wymiany oleju;
· maksymalne ciśnienie robocze nie mniejsze niż 8 bar;
· zasilanie 230 V AC / 50 Hz;
· moc silnika minimum 1000 W (1,3 KM);
· wydajność efektywna minimum 150 l/min;
· zbiornik sprężonego powietrza o pojemności minimum 2 l;
· poziom hałasu nie większy niż 70 dB(A);
· zintegrowany automatyczny zwijacz przewodu pneumatycznego;
· przewód pneumatyczny o długości minimum 9 m;
· bęben przewodu z możliwością obrotu w zakresie minimum 180°, umożliwiający wygodną pracę w różnych kierunkach;
· przewód zakończony standardowym szybkozłączem pneumatycznym;
· wyposażony w regulator ciśnienia roboczego z manometrem;
· zabezpieczenie termiczne silnika przed przeciążeniem;
· automatyczny wyłącznik ciśnieniowy zapewniający samoczynne załączanie i wyłączanie sprężarki;
· zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia;
· komplet elementów montażowych umożliwiających zamocowanie urządzenia do ściany.
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	5
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	

	5. 1.
	Wraz z pojazdem dostarczone musi zostać urządzenie gaśnicze ultra-wysokociśnieniowe (UHPS) wodno-pianowe o wydajności min. 30l/min. przy ciśnieniu 100 bar wyposażone 
w elektryczny układ rozruchowy oraz ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskanie stężeń w zakresie min. 3 i 6%.  
	spełnia / nie spełnia

	5.2
	Budowa układu wodno-pianowego w urządzeniu gaśniczym musi umożliwiać pracę przy wykorzystaniu bezpośredniego zasilania wodnego ze źródła zewnętrznego.
	spełnia / nie spełnia

	5.4.
	Urządzenie gaśnicze musi być wyposażone w zwijadło linii szybkiego natarcia wyposażone w elektryczny oraz ręczny układ zwijania węża. Wąż linii szybkiego natarcia musi mieć długość minimalną wynoszącą 60m i musi umożliwiać podanie prądu wody oraz wodnego roztworu środka pianotwórczego bez konieczności jego całkowitego rozwinięcia. Linia szybkiego natarcia zakończona lancą wodno-pianową z dwiema dyszami wylotowymi w tym jedną generującą strumień zwarty i rozproszony mgły wodnej oraz drugą generującą strumień zwarty i rozproszony prądu wodnego oraz piany gaśniczej średniej. Przełączanie pomiędzy dyszami odbywać się musi poprzez przełącznik zainstalowany w lancy gaśniczej bez konieczności wymiany oprzyrządowania oraz wyłączenia agregatu. Zmiana strumienia gaśniczego zarówno dla mgły wodnej oraz prądu gaśniczego odbywać się musi bezstopniowo.
	spełnia / nie spełnia

	5.5.
	Pojazd wyposażony musi zostać w dodatkowe oświetlenie dalekosiężne wykonane 
w technologii LED typu „LED-BAR” zlokalizowane w przedniej-górnej części pojazdu.
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	6
	WYMAGANIA POZOSTAŁE
	

	6.1.
	Pojazd oklejony cechami identyfikacyjnymi jednostki w sposób zgodny z wytycznymi KGPSP (nr operacyjne, nazwa jednostki, herb gminy). Dodatkowo każda płaszczyzna pojazdu oklejona musi zostać folią ostrzegawczą w kolorze limonkowym z elementami białej foli refleksyjnej oraz szarej matowej.
	

	6.2.
	Gwarancja na pojazd (obejmująca swoim zakresem zarówno podwozie, silnik, podzespoły mechaniczne / elektryczne / elektroniczne jak i zabudowę pożarniczą) – min. 18 miesięcy 
	

	6.3.
	Pojazd należy wyposażyć w sprzęt ratowniczo-gaśniczy z poniższej listy:
1. Drabina ratownicza nasadkowo-wysuwana trzyprzęsłowa. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. aluminiowej drabiny ratowniczej nasadkowo-wysuwanej trzyprzęsłowej typu DNW 3080 lub równoważnej, przeznaczonej do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, ewakuacyjnych oraz technicznych. Drabina musi spełniać wymagania normy PN-EN 1147 oraz posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Wymagania minimalne:
· konstrukcja wykonana z wysokowytrzymałych stopów aluminium odpornych na korozję;
· drabina trzyprzęsłowa umożliwiająca pracę jako:
· drabina wysuwana,
· trzy niezależne drabiny przystawne po rozłączeniu przęseł;
· rozłączenie poszczególnych przęseł bez użycia narzędzi, z wykorzystaniem systemu zatrzaskowego;
· długość robocza po całkowitym wysunięciu minimum 8,0 m;
· długość transportowa nie większa niż 3,45 m;
· liczba szczebli: 35 (12 + 12 + 11);
· szczeble o przekroju antypoślizgowym, zbliżonym do litery „D”;
· bocznice wykonane z aluminiowych profili dwuteowych zapewniających wysoką sztywność konstrukcji;
· masa drabiny nie większa niż 31 kg;
· możliwość regulacji długości roboczej poprzez wysuwanie kolejnych przęseł;
· wyposażenie w mechanizmy blokujące zabezpieczające przed samoczynnym zsunięciem się przęseł podczas użytkowania;
· wyposażenie w stabilizujące drążki podporowe zwiększające bezpieczeństwo pracy;
· zakończenia bocznic wyposażone w antypoślizgowe stopki zapewniające stabilne oparcie na podłożu.
· Wymagania użytkowe:
· drabina musi umożliwiać prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych, ewakuację osób z wysokości, budowę przepraw oraz wykonywanie innych czynności przewidzianych dla drabin ratowniczych stosowanych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej;
· konstrukcja powinna umożliwiać szybkie sprawienie drabiny przez dwuosobową obsługę oraz bezpieczne wysuwanie kolejnych przęseł podczas pracy;
· wszystkie elementy metalowe muszą być odporne na działanie czynników atmosferycznych oraz korozję;
· producent musi zapewniać dostępność części zamiennych oraz serwisu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zestaw elektronarzędzi akumulatorowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 kpl. zestawu profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych, przeznaczonego do wykonywania prac ratowniczych, technicznych, montażowych, remontowych oraz serwisowych prowadzonych przez jednostkę ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie elementy zestawu muszą pochodzić z jednego systemu akumulatorowego, zapewniającego pełną kompatybilność akumulatorów i ładowarki ze wszystkimi urządzeniami wchodzącymi w skład kompletu.
· Skład zestawu:
· szlifierka kątowa akumulatorowa – 1 szt.,
· wiertarko-wkrętarka akumulatorowa udarowa – 1 szt.,
· piła szablasta akumulatorowa – 1 szt.,
· akumulator litowo-jonowy – 3 szt.,
· szybka ładowarka akumulatorów – 1 szt.
· Wymagania minimalne dla zestawu:
· wszystkie elektronarzędzia muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z jednej serii produktowej producenta;
· zasilanie akumulatorami litowo-jonowymi o napięciu nominalnym 18 V;
· wszystkie urządzenia muszą współpracować z tym samym typem akumulatorów;
· akumulatory o pojemności minimum 5,0 Ah każdy;
· ładowarka umożliwiająca ładowanie wszystkich dostarczonych akumulatorów;
· silniki bezszczotkowe zastosowane we wszystkich elektronarzędziach;
· elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, przegrzaniem oraz nadmiernym rozładowaniem akumulatorów;
· obudowy wykonane z materiałów odpornych na uderzenia i intensywną eksploatację;
· ergonomiczne, ogumowane uchwyty poprawiające komfort i bezpieczeństwo pracy.
· Wiertarko-wkrętarka:
· uchwyt samozaciskowy o zakresie minimum 13 mm;
· dwubiegowa przekładnia mechaniczna;
· regulacja momentu obrotowego;
· funkcja wiercenia oraz wiercenia z udarem;
· oświetlenie LED pola roboczego;
· metalowy zaczep do pasa.
· Szlifierka kątowa:
· średnica tarczy 125 mm;
· elektroniczny hamulec tarczy;
· zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem po zaniku zasilania;
· możliwość beznarzędziowej wymiany osłony;
· rękojeść boczna montowana w co najmniej dwóch pozycjach.
· Piła szablasta:
· beznarzędziowa wymiana brzeszczotów;
· regulacja prędkości skokowej za pomocą wyłącznika;
· skok brzeszczotu minimum 25 mm;
· stopa oporowa z możliwością regulacji;
· oświetlenie LED miejsca pracy.
· Wyposażenie:
· trzy akumulatory litowo-jonowe kompatybilne z wszystkimi urządzeniami;
· szybka ładowarka sieciowa 230 V;
· walizki transportowe lub systemowe umożliwiające bezpieczny transport 
i przechowywanie narzędzi;
· instrukcje obsługi w języku polskim.
· Wymagania dodatkowe:
· oferowany zestaw musi stanowić profesjonalny system elektronarzędzi przeznaczony do intensywnej eksploatacji;
· producent musi zapewniać dostępność części zamiennych oraz autoryzowanego serwisu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
· wszystkie elementy zestawu muszą być objęte gwarancją producenta.
3. Pilarka ratownicza spalinowa. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. profesjonalnej pilarki ratowniczej spalinowej, przeznaczonej do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz wykonywania dostępu do pomieszczeń i konstrukcji budowlanych. Pilarka musi być przystosowana do cięcia materiałów budowlanych, drewna oraz elementów konstrukcyjnych, 
z zastosowaniem specjalistycznego osprzętu ratowniczego.
· Wymagania minimalne:
· silnik dwusuwowy o pojemności skokowej minimum 70 cm³;
· moc silnika minimum 4,4 kW (6 KM);
· masa urządzenia bez prowadnicy, łańcucha oraz materiałów eksploatacyjnych nie większa niż 6,5 kg;
· elektroniczny system zarządzania pracą silnika automatycznie dostosowujący parametry pracy do warunków eksploatacji;
· automatyczny zawór dekompresyjny ułatwiający rozruch;
· profesjonalny system antywibracyjny ograniczający przenoszenie drgań na operatora;
· prowadnica o długości minimum 50 cm;
· specjalistyczny ratowniczy łańcuch tnący z zębami z węglików spiekanych, umożliwiający cięcie drewna oraz materiałów stosowanych w budownictwie, takich jak blacha, pokrycia dachowe, tworzywa sztuczne, szkło laminowane oraz inne elementy konstrukcyjne;
· ogranicznik głębokości cięcia z możliwością płynnej regulacji do co najmniej 20 cm, umożliwiający wykonywanie kontrolowanych nacięć podczas działań ratowniczych;
· uchwyt obwiedniowy umożliwiający bezpieczną pracę w różnych pozycjach;
· powiększony uchwyt rozrusznika umożliwiający uruchomienie pilarki w rękawicach specjalnych;
· boczny napinacz łańcucha;
· beznarzędziowe korki wlewów paliwa i oleju;
· wydajny system filtracji powietrza przystosowany do pracy w warunkach dużego zapylenia;
· regulowana automatyczna pompa oleju do smarowania łańcucha.
· Wymagania użytkowe:
· pilarka musi być przystosowana do intensywnej eksploatacji podczas działań ratowniczo-gaśniczych;
· urządzenie powinno umożliwiać szybkie wykonywanie otworów w dachach, ścianach, stropach oraz innych elementach konstrukcyjnych budynków, a także przecinanie elementów metalowych i drewnianych z wykorzystaniem specjalistycznego łańcucha ratowniczego;
· konstrukcja powinna zapewniać pewny chwyt i bezpieczną obsługę również podczas pracy w rękawicach ochronnych;
· wszystkie elementy urządzenia muszą być odporne na działanie wysokiej temperatury, pyłu oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych.
4. Miernik wielogazowy z ładowarką samochodową 12 V. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. przenośnego miernika wielogazowego, przeznaczonego do ciągłego monitorowania atmosfery podczas działań ratowniczo-gaśniczych, technicznych oraz prac prowadzonych w przestrzeniach zamkniętych, wraz z ładowarką samochodową 12 V DC umożliwiającą ładowanie urządzenia w pojeździe ratowniczym.
· Wymagania minimalne dla miernika:
· jednoczesny pomiar minimum 4 gazów: tlenu (O₂), gazów palnych (LEL), tlenku węgla (CO), siarkowodoru (H₂S);
· wyposażony w wysokiej jakości sensory elektrochemiczne oraz katalityczny lub równoważny czujnik gazów palnych, zapewniające szybki czas reakcji i wysoką dokładność pomiarów;
· czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD umożliwiający odczyt wskazań w każdych warunkach oświetleniowych;
· sygnalizacja alarmowa optyczna, akustyczna oraz wibracyjna;
· możliwość konfiguracji progów alarmowych;
· funkcja alarmu bezruchu (Motion Alert) oraz ręcznie uruchamianego alarmu zagrożenia (Instant Alert) lub rozwiązanie równoważne;
· stopień ochrony obudowy minimum IP68;
· odporność na upadek z wysokości minimum 1,2 m na twarde podłoże;
· zakres temperatury pracy minimum od –20°C do +50°C (dopuszcza się szerszy zakres);
· zasilanie z wbudowanego akumulatora litowo-jonowego lub litowo-polimerowego;
· czas pracy na jednym ładowaniu minimum 20 godzin;
· czas pełnego ładowania nie dłuższy niż 4 godziny;
· możliwość rejestracji zdarzeń oraz danych pomiarowych w pamięci urządzenia.
· Ładowarka samochodowa:
· dedykowana do oferowanego miernika;
· zasilanie z instalacji pojazdu 12 V DC;
· stacja dokująca lub uchwyt umożliwiający jednoczesne bezpieczne przechowywanie oraz ładowanie miernika podczas jazdy;
· możliwość trwałego montażu w pojeździe ratowniczym;
· sygnalizacja procesu oraz zakończenia ładowania.
· Wymagania użytkowe:
· miernik musi być przeznaczony do użytkowania przez jednostki ochrony przeciwpożarowej podczas działań ratowniczych, akcji w przestrzeniach zamkniętych oraz zdarzeń z udziałem substancji niebezpiecznych;
· urządzenie powinno umożliwiać jednoczesny odczyt wszystkich monitorowanych gazów oraz bieżące ostrzeganie użytkownika o przekroczeniu dopuszczalnych stężeń;
· konstrukcja powinna zapewniać wygodną obsługę w rękawicach specjalnych oraz wysoką odporność na zapylenie, wilgoć i uszkodzenia mechaniczne.
· Wyposażenie:
· miernik wielogazowy,
· ładowarka samochodowa 12 V DC,
· przewody zasilające,
· zaczep lub klips do pasa,
· instrukcja obsługi w języku polskim,
· deklaracja zgodności oraz dokumenty wymagane przepisami prawa.
5. Toporek wielofunkcyjny ratowniczy. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. kompaktowego toporka wielofunkcyjnego ratowniczego, przeznaczonego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, technicznych oraz ewakuacyjnych. Narzędzie musi umożliwiać wykonywanie czynności związanych z forsowaniem drzwi i okien, podważaniem elementów konstrukcyjnych, cięciem cienkich elementów metalowych, usuwaniem gwoździ oraz zamykaniem zaworów instalacji gazowych. Konstrukcja powinna umożliwiać przenoszenie narzędzia przy pasie strażaka lub 
w kieszeni ubrania specjalnego.
· Wymagania minimalne:
· konstrukcja jednoczęściowa wykonana z hartowanej stali nierdzewnej o wysokiej wytrzymałości mechanicznej;
· powierzchnia zabezpieczona przed korozją poprzez elektropolerowanie lub technologię równoważną;
· ergonomiczna rękojeść pokryta antypoślizgowym tworzywem lub gumą;
· masa narzędzia nie większa niż 1,6 kg;
· długość całkowita nie większa niż 400 mm;
· ostrze toporka przeznaczone do cięcia drewna, tworzyw sztucznych oraz cienkich elementów metalowych;
· zakończenie robocze w postaci ostrego grotu umożliwiającego przebijanie oraz podważanie elementów konstrukcyjnych;
· zintegrowany wyciągacz do gwoździ;
· końcówka pełniąca funkcję łomu lub dłuta do podważania;
· zintegrowany klucz do zamykania zaworów gazowych;
· element roboczy umożliwiający rozrywanie cienkich blach oraz pokryć dachowych;
· konstrukcja umożliwiająca uderzanie młotkiem lub innym narzędziem bez ryzyka uszkodzenia;
· odporność na intensywną eksploatację w warunkach działań ratowniczych.
· Wymagania użytkowe:
· narzędzie musi umożliwiać szybkie wykonywanie dostępu do pomieszczeń poprzez forsowanie drzwi, okien, zamków i kłódek;
· konstrukcja powinna umożliwiać prowadzenie prac rozbiórkowych oraz usuwanie elementów konstrukcyjnych podczas działań ratowniczych;
· toporek musi zapewniać pewny chwyt również podczas pracy w rękawicach specjalnych;
· wszystkie elementy powinny być odporne na działanie wilgoci, środków gaśniczych, czynników atmosferycznych oraz korozję.
· Wyposażenie:
· kabura lub pochwa umożliwiająca mocowanie do pasa strażackiego lub ubrania specjalnego;
· instrukcja użytkowania w języku polskim;
· karta gwarancyjna.
	




