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Załącznik nr 1D - Formularz cenowy wraz ze specyfikacją techniczną dla części nr 4

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia, w ramach projektu Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym na terenie gminy Ryglice
 dofinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 4  - Dostawa elementów infrastruktury przeznaczonych do dostosowania szkoły do potrzeb osób z niepełnosprawnościami


	
	Nazwa
	Ilość
	Szczegółowy opis

	Podać dokładną nazwę i producenta.
Jeśli jest to zestaw - podać skład zestawu
oraz kod producenta lub link do oferowanego produktu.
	Stawka podatku Vat
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość ogółem brutto w PLN
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Tabliczki brajlowskie


	7
	Tabliczki informacyjne z alfabetem Braille’a do oznaczenia klas i pomieszczeń szkolnych. Przeznaczone do identyfikacji pomieszczeń w szkole przez osoby niewidome i słabo widzące.
Tabliczki montowane za pomocą taśmy dwustronnej (w zestawie), wykonane z trwałego materiału, np. PMMA, PCV twarde, akryl, dibond lub równoważnego materiału. 
wymiary co najmniej 100×200 mm . Opisy w alfabecie Braille’a w standardzie Marburg Medium, czytelne dotykowo, zgodne z normą ISO 21542. Tabliczki w kolorze szarym lub beżowym, dopuszcza się dodatkowe piktogramy lub znaczniki NFC. 
Treść tabliczek: 
1. Toaleta
2. 1 Sala zajęciowa
3. 3 Sala zajęciowa
4. Szatnia
5. 9 Gabinet terapeutyczny
6. 10 Gabinet profilaktyki zdrowotnej 
7. 11 Sekretariat, Wicedyrektor
	Podać dane, jak w nagłówku kolumny:
	
	
	

	2
	Taśma oznaczeniowa, czarno-żółta, rolka
	3
	Taśma ostrzegawcza żółto-czarna. Przeznaczona do oznaczania stref niebezpiecznych, granic stanowisk pracy, krawędzi, przeszkód i ciągów komunikacyjnych.
Wykonana z wytrzymałego tworzywa PVC z warstwą klejącą o wysokiej przyczepności. Odporna na ścieranie, wilgoć i działanie środków czyszczących. Kolor: naprzemiennie żółto-czarny, zgodny z normą bezpieczeństwa oznaczeń BHP.
Szerokość taśmy 10 cm ± 1 cm, długość rolki minimum 33 m
	Podać dane, jak w nagłówku kolumny:
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	Zestaw nawigacyjny dla osób niewidomych
	1
	 System wspomagający orientację przestrzenną osób niewidomych i słabowidzących w budynku szkoły wraz z aplikacją mobilną lub rozwiązaniem równoważnym. System ma umożliwiać użytkownikom identyfikację lokalizacji w budynku oraz odbiór komunikatów głosowych dotyczących orientacji przestrzennej i punktów charakterystycznych.
System musi zapewniać co najmniej:
- wspomaganie orientacji przestrzennej użytkowników w budynku, 
- identyfikację lokalizacji użytkownika w obszarze działania systemu, 
- przekazywanie komunikatów głosowych w języku polskim, 
- możliwość automatycznego oraz ręcznego wyzwalania komunikatów, 
- współpracę wszystkich elementów systemu w czasie rzeczywistym lub z opóźnieniem niepowodującym utraty funkcjonalności, 
- możliwość definiowania i wskazywania punktów orientacyjnych w budynku, 
- możliwość aktualizacji oprogramowania systemu. 

Urządzenia lokalizacyjne / mikronawigacyjne
System musi obejmować rozmieszczone w budynku urządzenia umożliwiające realizację funkcji nawigacyjnych (np. beaconów lub urządzeń równoważnych), które łącznie spełniają następujące wymagania:
- komunikacja bezprzewodowa w technologii BLE, UWB, Wi-Fi RTT lub równoważnej, 
- możliwość jednoznacznej identyfikacji urządzenia przez system, 
- zasięg działania umożliwiający wykrycie urządzenia w warunkach wewnętrznych w promieniu co najmniej 20 m, 
- możliwość przypisania treści informacyjnych do lokalizacji, 
- współpraca z aplikacją mobilną lub systemem centralnym, 
- możliwość prezentacji użytkownikowi informacji w formie komunikatów głosowych lub równoważnych. 
Liczba urządzeń powinna być dostosowana do zapewnienia pokrycia nawigacyjnego budynku, przy czym Zamawiający przewiduje instalację minimum 4 punktów lokalizacyjnych.

Urządzenie emitujące sygnał dźwiękowy (punkt orientacyjny)
System musi obejmować co najmniej jedno urządzenie pełniące funkcję punktu orientacyjnego, które:
- umożliwia emisję sygnału dźwiękowego, 
- umożliwia identyfikację przez użytkownika na podstawie sygnału akustycznego, 
- umożliwia aktywację sygnału automatycznie lub manualnie, 
- może pełnić funkcję stałego punktu orientacyjnego w budynku (np. wejście, recepcja), 
- jest przystosowane do montażu w warunkach wewnętrznych. 

Urządzenie centralne (jeśli wymagane przez oferowane rozwiązanie)
Jeżeli oferowane rozwiązanie wymaga zastosowania urządzenia centralnego, musi ono zapewniać co najmniej:
- współpracę ze wszystkimi elementami systemu, 
- komunikację z użytkownikami w języku polskim, 
- możliwość emisji komunikatów głosowych, 
- komunikację bezprzewodową z elementami systemu (np. BLE lub równoważną), 
- zasilanie akumulatorowe, 
- możliwość ładowania z sieci 230 V, 
- możliwość aktualizacji oprogramowania, 
- stabilne działanie w warunkach użytkowych budynku. 

Aplikacja mobilna lub rozwiązanie równoważne
System musi współpracować z aplikacją mobilną działającą na systemie Android i/lub iOS lub rozwiązaniem równoważnym, zapewniającym co najmniej:
- odbiór komunikatów głosowych, 
- obsługę informacji lokalizacyjnych, 
- komunikację z elementami systemu, 
- prezentację informacji użytkownikowi w formie dostępnej dla osób niewidomych i słabowidzących. 
Dopuszcza się rozwiązania równoważne, o ile zapewniają wszystkie wymagane funkcjonalności użytkowe systemu.

Wymagania wdrożeniowe
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
- dostawy wszystkich elementów systemu, 
- montażu urządzeń w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym, 
- konfiguracji i uruchomienia systemu, 
- przeprowadzenia testów działania systemu, 
- przekazania instrukcji użytkowania w języku polskim, 
- przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego. 

Równoważność
Za rozwiązanie równoważne uznaje się system, który niezależnie od zastosowanej technologii zapewnia co najmniej:
- identyfikację lokalizacji użytkownika w budynku, 
- możliwość przypisania punktów orientacyjnych, 
- przekazywanie komunikatów głosowych, 
- współpracę elementów systemu w czasie rzeczywistym lub z akceptowalnym opóźnieniem, 
- dostępność dla osób niewidomych i słabowidzących.

	Podać dane, jak w nagłówku kolumny:
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System wzywania pomocy  

	1
	System wzywania pomocy - bezprzewodowy systemu wzywania pomocy umożliwiający zgłoszenie obecności osoby wymagającej pomocy, przekazanie sygnału alarmowego do odbiornika wewnętrznego oraz zapewnienie jednoznacznej i natychmiastowej informacji dla personelu o konieczności udzielenia wsparcia. 

System składa się z:

1. Urządzenia przywoławczego (nadajnika) – 1 szt
Urządzenie musi umożliwiać ręczne wywołanie sygnału alarmowego (np. przycisk lub mechanizm pociągowy), bezprzewodową transmisję sygnału do odbiornika, pracę z zasilaniem bateryjnym. 
Wymagania minimalne:
- skuteczny zasięg działania pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem: minimum 30 m wewnątrz budynku (przy typowych przeszkodach budowlanych) oraz minimum 70 m w przestrzeni otwartej przy bezpośredniej widoczności urządzeń.
- odporność temperaturowa w zakresie co najmniej od -20°C do +55°C, 

2. Odbiornika sygnału (wewnętrznego) – 1 szt
Urządzenie musi umożliwiać odbiór sygnału z nadajnika i jednoznaczną sygnalizację alarmową. 
Wymagania minimalne:
- sygnalizacja akustyczna, dopuszcza się dodatkowo sygnalizację optyczną, 
- możliwość regulacji poziomu sygnału dźwiękowego,
- możliwość wyłączenia sygnału akustycznego, 
- obsługa wielu nadajników w jednym systemie, 
- funkcja parowania urządzeń, 
- zasilanie sieciowe z możliwością podtrzymania bateryjnego,
- tryb oszczędzania energii, 
- awaryjne podtrzymanie zasilania przez min. 24 godz. 

3. Wzmacniacza sygnału (repeatera) – 1 szt
Urządzenie musi zapewniać retransmisję sygnału radiowego w sposób automatyczny, być kompatybilne z pozostałymi elementami systemu, po zastosowaniu wzmacniacza sygnału efektywny zasięg transmisji pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem musi wynosić co najmniej 80 m w przestrzeni otwartej, działać bez istotnego opóźnienia wpływającego na funkcjonalność systemu, posiadać wbudowaną antenę, być zasilane w sposób umożliwiający ciągłą pracę.  Zakres temperatur pracy: min. od -10°C do +50°C.
Oferowany system musi stanowić kompletne i w pełni kompatybilne rozwiązanie umożliwiające współpracę wszystkich elementów systemu. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz posiadać oznakowanie CE. 

	· Podać dane, jak w nagłówku kolumny:
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	Pętla indukcyjna dla osób niesłyszących
	
	Przenośna pętla indukcyjna przeznaczona do bezpośredniej komunikacji z osobami niedosłyszącymi, powodując, że do aparatów słuchowych dociera czysty dźwięk. Urządzenie przenośne, z wbudowanym wzmacniaczem i pętlą indukcyjną w jednej obudowie, niewymagające instalacji zewnętrznej. Zasilanie z wbudowanego akumulatora litowo-polimerowego zapewniającego minimum 4 godziny pracy lub z sieci 230 V. Regulacja wzmocnienia sygnału oraz wskaźnik poziomu sygnału. Zasięg pola indukcyjnego obejmujący przestrzeń o promieniu co najmniej 1,2 m od urządzenia. Wyjście słuchawkowe i wejście na zewnętrzny mikrofon. 
	Podać dane, jak w nagłówku kolumny:
	
	
	

	RAZEM
	


Cenę należy przenieść do formularza ofertowego      		                                   W przypadku zastosowania przez dostawcę na proponowane towary stawki podatku VAT, innej niż podstawowa Kolumny  5,6,7,8 wypełnia wykonawca  					tj. 23% należy wypełnić poniższe zestawienie:
											poz. ……………..……… objęte stawką podatku VAT ………… podać podstawę prawną ……………………………………………….
      											poz. ……………..……… objęte stawką podatku VAT ………… podać podstawę prawną ……………………………………………….
    											poz. ……………..……… objęte stawką podatku VAT ………… podać podstawę prawną ……………………………………………….
      											poz. ……………..……… objęte stawką podatku VAT ………… podać podstawę prawną ……………………………………………….
      											poz. ……………..……… objęte stawką podatku VAT ………… podać podstawę prawną ……………………………………………….





UWAGA: FORMULARZ NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM lub ELEKTRONICZNYM PODPISEM ZAUFANYM lub ELEKTRONICZNYM PODPISEM OSOBISTYM !
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