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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

[bookmark: _Hlk212191101]Zamówienie pn. Doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Tarnów – drugie postępowanie

Część II Sprzęt ratowniczo-gaśniczy

	LP.
	WYMAGANIA OGÓLNE
	UWAGI
	Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ
Kolumna do wypełnienia przez Wykonawcę w celu potwierdzenia parametrów minimalnych / określenia parametrów oferowanych

	
	
	
	*niepotrzebne skreślić

	1
	Przedmioty fabrycznie nowe, I- go gatunku, nieużywane, nie powystawowe, bez wad prawnych i fizycznych, nieotwierane, nieuszkodzone, w oryginalnym opakowaniu, z instrukcjami obsługi, jeżeli producent je dołączył. Przedmioty muszą odpowiadać parametrom technicznym, użytkowym oraz jakościowym określonym w dokumentach zamówienia.
i. W stosunku do niektórych produktów wymaga się, aby były wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej, w krajach EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), w krajach EFTA lub w państwach trzecich będących stronami stosownych umów międzynarodowych z UE.
[bookmark: _Hlk213852675]Przez zwrot „państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych” należy rozumieć wykonawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą oraz mają siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz innych niż państwa będące stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych lub stronami innych umów międzynarodowych gwarantujących na zasadzie wzajemności i równości dostęp do rynku zamówień publicznych, których stroną jest Unia Europejska.
	
Określić
	
TAK / NIE *




	LP.
	WYMAGANIA MINIMALNE, JAKIE POWINNO SPEŁNIAĆ OFEROWANE WYPOSAŻENIE
	UWAGI
	Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ
Kolumna do wypełnienia przez Wykonawcę w celu potwierdzenia parametrów minimalnych / określenia parametrów oferowanych

	1
	Węże pożarnicze W-52
	Uwagi
	*niepotrzebne skreślić

	
	Węże pożarnicze W-52 wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej, w krajach EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) lub w krajach EFTA lub w państwach trzecich będących stronami stosownych umów międzynarodowych z UE.
Wymagania techniczne:
- średnica: 52 mm;
- długość: 20 m;
- maksymalne ciśnienie robocze: min. 15 bar;
- ciśnienie próbne: min. 20 bar;
- ciśnienie rozrywające: min. 45 bar;
- łączniki typu STORZ;
- wykładzina wewnętrzna wykonana z gumy syntetycznej (syntetycznego kauczuku);
- oplot z przędzy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości i elastyczności;
- odporne na czynniki zewnętrzne, jak promienie UV i ozon i czynniki mechaniczne, jak przecieranie;
- zakres pracy w temperaturach od min. -40°C do min. +100°C, przy pracy chwilowej.
	
Określić
	
TAK / NIE *
Podać producenta i model …………



	2
	Węże pożarnicze W-75
	Uwagi
	*niepotrzebne skreślić

	
	Węże pożarnicze W-75 wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej, w krajach EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) lub w krajach EFTA lub w państwach trzecich będących stronami stosownych umów międzynarodowych z UE.
Wymagania techniczne:
- średnica: 75 mm;
- długość: 20 m;
- maksymalne ciśnienie robocze: min. 15 bar;
- ciśnienie próbne: min. 20 bar;
- ciśnienie rozrywające: min. 45 bar;
- łączniki typu STORZ;
- wykładzina wewnętrzna wykonana z gumy syntetycznej (syntetycznego kauczuku);
- oplot z przędzy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości i elastyczności;
- odporne na czynniki zewnętrzne, jak promienie UV i ozon i czynniki mechaniczne, jak przecieranie;
- zakres pracy w temperaturach od min. -40°C do min. +100°C, przy pracy chwilowej.
	Określić
	TAK / NIE *
Podać producenta i model …………


	3
	Prądownice wodne typu turbo
	Uwagi
	*niepotrzebne skreślić

	
	Prądownice wodne wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej, w krajach EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) lub w krajach EFTA lub w państwach trzecich będących stronami stosownych umów międzynarodowych z UE.
Wymagania techniczne:
- prądownice wodne 52;
- możliwe strumienie min. zwarte i rozproszone; zalecane również mgłowe;
- wydajność w przedziale od min. 100 do min. 400 l/min;
- regulacja wydajności;
- maksymalny zasięg strumienia min. 35 m;
- waga maksimum 2,5 kg;
- korpus z aluminium;
- odporna na upadki i uderzenia główka;
- ergonomiczne uchwyty otwarcia / zamknięcia strumienia i pistoletowy;
- funkcja płukania.
	
Określić
	
TAK / NIE *
Podać producenta i model ………….


	4
	Rozdzielacz kulowy
	Uwagi
	*niepotrzebne skreślić

	
	Rozdzielacz kulowy wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej, w krajach EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) lub w krajach EFTA lub w państwach trzecich będących stronami stosownych umów międzynarodowych z UE.
Wymagania techniczne:
- pozwala na rozdzielanie strumienia z głównej linii wężowej W75 na dwie pozostałe linie gaśnicze W52 i umożliwia kontynuowanie prowadzenia linii z odcinka W75;
- wyloty rozdzielacza wyposażone w niezależne zawory kulowe do zamknięcia przepływu;
- na wylotach nasady do podłączenia linii wężowych;
- system STORZ;
- materiały: odlewy aluminiowe ze stopu AK11 (AISi 11), mosiądz MO 58, uszczelki gumowe;
- ciśnienie robocze w przedziale 0,6-1,6 MPa;
- szczelność 1,8 MPa.
	Określić
	
TAK / NIE *
Podać producenta i model …………


	5
	Latarka kątowa
	Uwagi
	*niepotrzebne skreślić

	
	Dopuszcza się latarkę kątową wyprodukowaną poza terenem Unii Europejskiej, krajami EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), krajami EFTA lub państwami trzecimi będącymi stronami stosownych umów międzynarodowych z UE.
Wymagania techniczne:
- źródło światła LED;
- tryby pracy: min. podwójna wiązka światła (skupiona i rozproszona) lub min. pojedyncza wiązka światła w min. dwóch trybach pracy;
- moc światła min. 240 lumenów;
- waga w przedziale 300-600 g;
- wymiary: wysokość w przedziale 15-25 cm, szerokość w przedziale 6-8 cm;
- obudowa o wysokiej odporności na uderzenia;
- soczewka z warstwą chroniącą przed zarysowaniami, umieszczona w trwałej oprawie;
- stopień ochrony IP 67:
- odporna na pył i zanurzenie;
- odporna na upadki z wysokości min. 1 m;
- wyposażona w: mocny klips sprężynowy do mocowania latarki oraz co najmniej 1 duży gumowy włącznik do obsługi w ciężkich rękawicach;
- w zestawie z akumulatorem litowo-jonowym, ładowarką i uchwytem ładującym.
	
Określić
	
TAK / NIE *
Podać producenta i model …………





*niepotrzebne skreślić
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