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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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	Przedmioty fabrycznie nowe, I- go gatunku, nieużywane, nie powystawowe, bez wad prawnych i fizycznych, nieotwierane, nieuszkodzone, w oryginalnym opakowaniu, z instrukcjami obsługi, jeżeli producent je dołączył. Przedmioty muszą odpowiadać parametrom technicznym, użytkowym oraz jakościowym określonym w dokumentach zamówienia.
i. W stosunku do niektórych produktów wymaga się, aby były wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej, w krajach EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), w krajach EFTA lub w państwach trzecich będących stronami stosownych umów międzynarodowych z UE. 
[bookmark: _Hlk213852675]Przez zwrot „państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych” należy rozumieć wykonawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą oraz mają siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz innych niż państwa będące stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych lub stronami innych umów międzynarodowych gwarantujących na zasadzie wzajemności i równości dostęp do rynku zamówień publicznych, których stroną jest Unia Europejska.
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TAK / NIE * 
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	Radiotelefony przenośne cyfrowe (radiostacje przenośne cyfrowe)
	Uwagi
	*niepotrzebne skreślić

	
	Dopuszcza się radiotelefony przenośne cyfrowe wyprodukowane poza terenem Unii Europejskiej, krajami EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), krajami EFTA lub państwami trzecimi będącymi stronami stosownych umów międzynarodowych z UE.
Wymagania techniczne:
- zakres częstotliwości: co najmniej VHF 136-174 mHz;
- liczba kanałów: powyżej 250;
- co najmniej 2 tryb pracy: DMR z szyfrowaniem i analogowy;
- możliwość szyfrowania korespondencji w trybie cyfrowym - tryb ARC-40 bitów;
- rodzaj transmisji: Semiduplex;
- moc nadawcza: 4 W lub 5 W;
- stopień ochrony: co najmniej IP-67;
- waga w przedziale 250-500 g;
- wbudowane moduły WiFi i Bluetooth;
- wbudowany wyświetlacz;
- wyposażenie w klawiaturę;
- mikrofonogłośnik w zestawie;
- ponadto w zestawie z radiotelefonem: akumulator litowo-jonowy, ładowarka, antena, klips do paska, smycz na rękę, instrukcja obsługi, deklaracja zgodności UE.
Radiotelefony muszą spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne określone we właściwym załączniku Instrukcji, stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KGPSP.2019.7).
	
Określić
	
TAK / NIE *
Podać producenta i model …………
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