Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr:
- Port USB zamiast RS232
- monochromatyczny (niebieski) ekran LCD o rozdzielczości 128 x 64 punkty
- Powtarzalność fali maks. 0,3 nm
- Światło rozproszone ≤ 0,1% T
- Stabilność ±0,002 A/h
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