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Przedmiot zamówienia: dostawa aparatury laboratoryjnej i wyposażenia pomocniczego obejmującego refraktometr Abbego, termostat cyrkulacyjny z chłodzeniem, wytrząsarkę laboratoryjną orbitalną, spektrofotometr VIS oraz pH-metr z elektrodą i roztworami kalibracyjnymi, przeznaczonych do prowadzenia zajęć laboratoryjnych i prac dydaktycznych w Instytucie Chemii. Dostawa wytrząsarki liniowej wraz z wyposażeniem w postaci platformy uniwersalnej/regulowanej, oraz mieszadła magnetycznego z grzaniem i cyfrowym wyświetlaczem, przeznaczonych do prowadzenia prac laboratoryjnych i dydaktycznych w Instytucie Chemii. oraz dostawa biurety cyfrowej z akcesoriami przeznaczonych do prowadzenia prac laboratoryjnych i dydaktycznych w Instytucie Chemii.

[bookmark: _GoBack]Pozycja 1. Refraktometr Abbego 0-95 Brix +/-0,5%, 1,300-1,700 nD - 1 szt.
Przedmiotem pozycji jest dostawa klasycznego refraktometru Abbego przeznaczonego do pomiaru współczynnika załamania światła oraz zawartości ekstraktu wyrażonej w skali Brix dla cieczy i ciał stałych.
1.1. Wymagane minimalne parametry/funkcje
zakres pomiaru współczynnika załamania światła: co najmniej 1,3000-1,7000 nD;
zakres pomiaru w skali Brix: co najmniej 0-95% Brix;
dokładność pomiaru współczynnika załamania światła: co najmniej +/-0,0002 nD;
dokładność pomiaru w skali Brix: co najmniej +/-0,5% Brix;
podziałka w skali Brix: co najmniej 0,1% Brix;
przyłącza do łaźni termostatycznej lub układu termostatowania pryzmatu;
możliwość zamontowania lub współpracy z termometrem cyfrowym;
oświetlenie skali i pryzmatu pomiarowego;
możliwość kalibracji przy użyciu płytek kalibracyjnych lub równoważnych elementów kalibracyjnych;
zasilanie sieciowe dostosowane do pracy laboratoryjnej.
Pozycja 2. Termostat cyrkulacyjny z chłodzeniem - 1 szt.
Przedmiotem pozycji jest dostawa termostatu cyrkulacyjnego z chłodzeniem, przeznaczonego do utrzymywania zadanej temperatury oraz do zewnętrznego chłodzenia urządzeń laboratoryjnych wymagających obiegu cieczy chłodzącej.
2.1. Wymagane minimalne parametry/funkcje
termostat/cyrkulator chłodzący z możliwością pracy w obiegu wewnętrznym lub zewnętrznym;
sterownik mikroprocesorowy PID;
wyświetlacz LED z rozdzielczością wskazań co najmniej 0,01°C;
zakres temperatury pracy: co najmniej od -20°C do 100°C;
regulacja temperatury z krokiem co najmniej 0,1°C;
stabilność temperatury: co najmniej +/-0,05°C;
chłodzenie kompresorowe;
zabezpieczenie przed przegrzaniem;
wanna i pokrywa wykonane ze stali nierdzewnej;
pompa cyrkulacyjna o wydajności co najmniej 6 l/min;
pojemność wanny: co najmniej 10 l;
uchwyty lub rozwiązania ułatwiające przenoszenie urządzenia;
zasilanie 100-240 V lub równoważne, dopuszczone do pracy laboratoryjnej.
Pozycja 3. Wytrząsarka laboratoryjna orbitalna - 1 szt.
Przedmiotem pozycji jest dostawa cyfrowej wytrząsarki orbitalnej typu heavy duty wraz z platformą, przeznaczonej do wytrząsania próbek laboratoryjnych w naczyniach o różnej pojemności.
3.1. Wymagane minimalne parametry/funkcje
ruch orbitalny z amplitudą około 25 mm;
zakres regulacji prędkości: co najmniej 25-500 obr./min;
zakres regulacji czasu: co najmniej od 1 s do 160 h lub praca ciągła;
maksymalne obciążenie: co najmniej 22 kg;
wyświetlacze lub panel umożliwiający odczyt prędkości i czasu pracy;
alarm dźwiękowy lub równoważna sygnalizacja zakończenia programu;
czujnik obciążenia lub zabezpieczenie przed przeciążeniem;
możliwość kalibracji prędkości;
interfejs RS232 lub równoważny;
napęd z silnikiem bezszczotkowym lub równoważnym rozwiązaniem zapewniającym stabilną pracę;
możliwość pracy w temperaturze otoczenia co najmniej 0-40°C;
dostawa powinna obejmować regulowaną platformę kompatybilną z wytrząsarką, o powierzchni roboczej nie mniejszej niż 60 × 45 cm;
Pozycja 4. Spektrofotometr VIS - 1 szt.
Przedmiotem pozycji jest dostawa spektrofotometru VIS przeznaczonego do pomiarów absorbancji, transmitancji oraz podstawowych analiz spektrofotometrycznych w zakresie widzialnym i bliskim nadfiolecie.
4.1. Wymagane minimalne parametry/funkcje
zakres długości fali: co najmniej 320-1100 nm;
szerokość szczeliny: 2 nm;
dokładność długości fali: co najmniej +/-0,5 nm;
powtarzalność długości fali: co najmniej <=0,2 nm;
światło rozproszone: nie więcej niż 0,04% T przy 360 nm;
stabilność: co najmniej +/-0,001 A/h przy 500 nm;
detektor: fotodioda silikonowa lub równoważny;
źródło światła: lampa wolframowa lub równoważna;
kolorowy ekran LCD oraz klawiatura/przyciski membranowe;
port USB oraz RS232 lub równoważne interfejsy komunikacyjne;
możliwość zapisu danych na nośniku USB lub przesyłania danych do komputera;
funkcje pomiarowe obejmujące co najmniej pomiar absorbancji, transmitancji, krzywe kalibracyjne, pomiary kinetyczne i pomiary przy wielu długościach fali;
oprogramowanie komputerowe umożliwiające obsługę podstawowych funkcji pomiarowych;
w zestawie 4-pozycyjny uchwyt na kuwety 10 mm, co najmniej 4 kuwety szklane 10 mm oraz co najmniej 2 kuwety kwarcowe 10 mm;
zasilanie AC 110-230 V, 50-60 Hz lub równoważne.
Pozycja 5. pH-metr wraz z elektrodą oraz z roztworami do kalibracji - 1 szt.
Przedmiotem pozycji jest dostawa wodoszczelnego pH-metru terenowo-laboratoryjnego wraz z elektrodą kombinowaną szklaną do pomiarów pH w wodach czystych oraz roztworami buforowymi do kalibracji.
5.1. Wymagane minimalne parametry/funkcje pH-metru
przyrząd przenośny/laboratoryjny, przeznaczony do pracy terenowej i laboratoryjnej;
możliwość pomiaru pH, potencjału redox/mV oraz temperatury;
kolorowy, graficzny, dotykowy wyświetlacz umożliwiający jednoczesny odczyt pH i temperatury;
wodoszczelna obudowa, co najmniej IP-66, umożliwiająca pracę w trudniejszych warunkach;
kalibracja elektrody pH w 1 do 3 punktów, z wykorzystaniem buforów pH 4,00; 7,00; 9,00;
dołączony czujnik temperatury;
automatyczne wykrywanie wartości pH buforu;
automatyczna kompensacja temperatury;
przypomnienie czasu kalibracji;
możliwość odczytania nachylenia charakterystyki elektrody i przesunięcia zera;
pamięć co najmniej 200 wyników pomiarów z czasem i datą;
zasilanie akumulatorowe lub przez zasilacz;
gwarancja na przyrząd minimum 24 miesiące.
5.2. Wymagane minimalne zakresy pomiarowe pH-metru
pH: zakres co najmniej od 0,00 do 14,00 pH;
potencjał redox/mV: zakres co najmniej +/-2000 mV;
temperatura: zakres co najmniej od -50,0 do 200,0°C;
rozdzielczość pomiaru pH: co najmniej 0,01 pH;
rozdzielczość pomiaru potencjału: co najmniej 1 mV;
rozdzielczość pomiaru temperatury: co najmniej 0,1°C.
5.3. Wymagane elementy zestawu
elektroda kombinowana szklana do pomiarów pH w wodach czystych lub cieczach o niewielkim zanieczyszczeniu, np. EPS-1 lub równoważna;
roztwór buforowy pH 4,00 - minimalna objętość 100 ml;
roztwór buforowy pH 7,00 - minimalna objętość 100 ml;
roztwór buforowy pH 9,00 - minimalna objętość 100 ml;
akumulatory, zasilacz lub przewód zasilający/ładujący;
pojemnik/walizeczka do przechowywania przyrządu i podstawowych akcesoriów;
dokumentacja techniczna lub instrukcja obsługi.
5.4. Wymagana konfiguracja ze względu na kompatybilność
W związku z koniecznością zachowania kompatybilności z dotychczas używanymi w Instytucie Chemii urządzeniami, elektrodami, czujnikami, złączami, akcesoriami oraz materiałami eksploatacyjnymi wymaga się dostawy pH-metru opartego na systemie Elmetron.
1 szt. wodoszczelnego pH-metru Elmetron CP-451 lub równoważnego w pełni kompatybilnego z systemem pomiarowym Elmetron;
elektroda kombinowana pH Elmetron EPS-1 lub równoważna;
roztwory buforowe pH 4,00; 7,00; 9,00 kompatybilne z procedurą kalibracji pH-metru Elmetron CP‑451.
Wymagania wspólne dla całego zapotrzebowania
wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe;
dostarczone urządzenia i akcesoria muszą być kompletne i gotowe do pracy po dostawie;
elementy zestawów w ramach poszczególnych pozycji muszą być wzajemnie kompatybilne i umożliwiać uruchomienie stanowisk pomiarowych bez konieczności zakupu dodatkowych podstawowych akcesoriów;
wykonawca powinien dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim;
wykonawca powinien dostarczyć dokumentację techniczną lub karty katalogowe dla urządzeń i podstawowych akcesoriów;
gwarancja na urządzenia: zgodnie z warunkami producenta, nie krócej niż 12 miesięcy, o ile w opisie pozycji nie wskazano dłuższego okresu;
cena zamówienia powinna obejmować dostawę/transport wszystkich elementów zestawu do siedziby Zamawiającego.


Pozycja 6. Wytrząsarka liniowa komplet z platformą uniwersalną - 1 szt.
Przedmiotem pozycji jest dostawa laboratoryjnej wytrząsarki liniowej wraz z wyposażeniem niezbędnym do pracy, w tym platformą uniwersalną/regulowaną umożliwiającą stabilne mocowanie naczyń laboratoryjnych.
6.1. Wymagane minimalne parametry/funkcje wytrząsarki
· typ ruchu: liniowy;
· orbita/amplituda ruchu: co najmniej 10 mm;
· maksymalne obciążenie z platformą: co najmniej 7,5 kg;
· zakres regulacji prędkości obejmujący co najmniej 100-350 obr./min.;
· wyświetlacz LCD lub równoważny wyświetlacz cyfrowy umożliwiający odczyt podstawowych parametrów pracy;
· zakres nastawy czasu obejmujący co najmniej od 1 min. do 19 godz. 59 min.;
· możliwość pracy ciągłej oraz pracy w określonym czasie;
· wytrząsarka wyposażona w platformę uniwersalną/regulowaną przeznaczoną do stabilnego mocowania naczyń laboratoryjnych;
· powierzchnia robocza platformy nie mniejsza niż 300 x 300 mm;
· platforma umożliwiająca regulację ustawienia elementów mocujących lub równoważne stabilne mocowanie naczyń laboratoryjnych o różnych wymiarach;
· interfejs komunikacyjny RS232 lub równoważny;
· zasilanie 100-240 V, 50/60 Hz lub równoważne dopuszczone do pracy laboratoryjnej;
· klasa ochrony co najmniej IP21;
· konstrukcja stabilna, dostosowana do pracy na standardowym blacie laboratoryjnym.
Pozycja 7. Mieszadło magnetyczne z grzaniem i cyfrowym wyświetlaczem - 1 szt.
Przedmiotem pozycji jest dostawa laboratoryjnego mieszadła magnetycznego z funkcją grzania, cyfrowym wyświetlaczem oraz regulacją prędkości mieszania i temperatury, przeznaczonego do mieszania i ogrzewania roztworów w typowych naczyniach laboratoryjnych.
7.1. Wymagane minimalne parametry/funkcje mieszadła
· mieszadło magnetyczne z grzaniem, jedno stanowisko mieszające;
· płyta robocza ze stali nierdzewnej z pokryciem ceramicznym lub z materiału równoważnego odpornego na typowe warunki pracy laboratoryjnej;
· średnica płyty roboczej co najmniej 135 mm;
· silnik bezszczotkowy lub równoważne rozwiązanie zapewniające stabilną pracę urządzenia;
· maksymalna objętość mieszanego roztworu: co najmniej 20 l;
· zakres regulacji prędkości obejmujący co najmniej 100-1500 obr./min.;
· zakres temperatury grzania: od temperatury otoczenia do co najmniej 340°C;
· regulacja temperatury z krokiem nie większym niż 1°C;
· dokładność kontroli nagrzewania platformy minimum: ±1°C (<100°C) ±1% (>100°C)
· cyfrowy wyświetlacz LCD lub równoważny, umożliwiający odczyt prędkości i temperatury;
· dokładność wyświetlania temperatury co najmniej +/-0,1°C;
· możliwość kontroli temperatury z użyciem czujnika temperatury o dokładności co najmniej +/-0,2°C;
· zabezpieczenie temperaturowe lub temperatura bezpieczeństwa co najmniej 360°C;
· ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią;
· interfejs komunikacyjny RS232 lub równoważny;
· klasa ochrony co najmniej IP42;
· zasilanie 200-240 V, 50/60 Hz lub równoważne dopuszczone do pracy laboratoryjnej.
Wymagania wspólne dla całego zapotrzebowania
· wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe;
· dostarczone urządzenia i akcesoria muszą być kompletne i gotowe do pracy po dostawie;
· wykonawca powinien dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim;
· wykonawca powinien dostarczyć dokumentację techniczną lub karty katalogowe dla urządzeń i podstawowych akcesoriów;
· gwarancja na urządzenia: minimum 24 miesiące;
· cena zamówienia powinna obejmować dostawę/transport wszystkich elementów zestawu do siedziby Zamawiającego.


Pozycja 8 Biureta cyfrowa z akcesoriami - 1 szt.
Przedmiotem pozycji jest dostawa biurety cyfrowej przeznaczonej do precyzyjnego dozowania cieczy i wykonywania miareczkowań w warunkach laboratoryjnych.
8.1. Wymagane minimalne parametry/funkcje biurety cyfrowej
biureta cyfrowa bez interfejsu komputerowego;
objętość nominalna: 25 ml;
podziałka/rozdzielczość dozowania co najmniej 0,001 ml, przy czym od 20 ml dopuszczalna podziałka 0,01 ml;
zawór zwrotny/odpowietrzający umożliwiający szybkie odpowietrzanie z minimalnymi stratami medium;
możliwość ustawiania wylewki zarówno w pionie, jak i w poziomie;
zakres temperatury pracy obejmujący co najmniej od +15°C do +40°C;
konstrukcja umożliwiająca łatwe napełnianie, dozowanie oraz obsługę podczas miareczkowania
dostawa powinna obejmować zestaw butelek szklanych na odczynnik do biurety o pojemność 100 mL 2 sztuki; 250 mL 2 sztuki; 500 mL 2 sztuki; 1000 mL 2 sztuki; 2000 mL 2 sztuki;
dostawa powinna obejmować podstawowe akcesoria niezbędne do uruchomienia i prawidłowego użytkowania biurety w tym adaptery na różne średnice gwintów pojemników na odczynniki.



Termin dostawy całości zamówienia : max  30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy
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