Załącznik nr 11 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest :
    "Remont nawierzchni parkingów wraz z uzupełnieniem krawężników w       
     Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Wydziały Zamiejscowe w Muszynie 
     przy ul. Kity 18 i ul. Kity 18A".

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

2. Zakres prac koniecznych do wykonania :
· Rozbiórka starej nawierzchni z podbudową oraz krawężników.
· Budowę otwartych miejsc parkingowych - dla  samochodów  osobowych o wym.2.5x5.0m każde. Miejsca parkingowe  wykonać  należy  z betonowej  kraty  ażurowej  typu Meba  o  grub.10cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
· W wykonaniu nawierzchni zachować dopasowanie do istniejących spadków i nadać przekrojom poprzecznym spadków umożliwiające odpływ wody. Pod warstwy  podbudowy  wybrać  grunt  rodzimy do głębokości ok. 20-30 cm poniżej. 
· Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości  takiej  aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była  równa grubości projektowanej. Każda warstwa  podbudowy  powinna być  wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem spadków i rzędnych wysokościowych - spadku poprzecznego 2-3%, spadku podłużnego 0,5% oraz przechyłki na łukach. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas  zagęszczania  powinna odpowiadać wilgotności optymalnej określonej według próby Proctora. Podbudowa  po wykonaniu i przed  ułożeniem następnej warstwy powinna pozostawać w dobrym stanie.  
· Nawierzchnie   miejsc   postojowych   należy doprowadzić   do   zgodności wysokościowej z istniejąca skrzynką uliczną tak aby obie powierzchnie były zlicowane.
· Podsypka (3-5 cm) jako ostatnia warstwa przed ułożeniem płyt - z płukanego piasku.
·   Układanie płyt - rekomendowanym rozwiązaniem jest układanie obok siebie płyt o zbliżonym odcieniu.

