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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wymagania techniczne dla samochodu lekkiego operacyjnego z napędem 4x4 
dla KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem.

	Lp.
	Warunki Zamawiającego
	Spełnienie wymagań – wypełnia wykonawca zgodnie ze swoją ofertą 1

	1
	Wymagania dla pojazdu 
	3

	0. 
	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1251 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
	

	0. 
	Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 594).
	

	0. 
	W przypadku przekroczenia maksymalnej masy rzeczywistej (MMR) powyżej 3000 kg, pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zmianami). 
	

	0. 
	Sprzęt dostarczony z pojazdem, jeżeli jest dla niego wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zmianami). 
	

	0. 
	Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.
	

	0. 
	Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu wydane przez właściwego ministra lub świadectwo zgodności WE (COC), potwierdzające deklarowane wartości rejestracyjne przez producenta pojazdu.
	

	0. 
	Pojazd oznakowany zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r.  w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Dane dotyczące oznakowania zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. 
Oznakowanie dostarcza zamawiający.
	

	0. 
	Wysokość pojazdu  max.1700 mm. 
	

	0. 
	Szerokość pojazdu min. 1800  - max. 1900 mm.
	

	0. 
	Długość całkowita pojazdu (bez haka) min. 4600 max. 4900 mm
	

	0. 
	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej.
	

	0. 
	Samochód fabrycznie nowy – wyprodukowany w 2026 roku.
Marka, model pojazdu
	Proszę wpisać rok produkcji, markę oraz model oferowanego pojazdu

	0. 
	Liczba miejsc do siedzenia –  5 miejsc z kierowcą. Wszystkie miejsca wyposażony w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.
	

	1. 
	Podstawowe parametry napędu/podwozia
	

	1. 
	Silnik benzynowy o mocy min. 130 kW * spełniający wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie czystości spalin.
Moment obrotowy min. 300 Nm, 
Pojemność skokowa silnika w przedziale od min. 1900 cm3 do 2000 cm3,
Osłona silnika i skrzyni rozdzielczej.
	* parametr punktowany 
Proszę wpisać moc, moment obrotowy i pojemność silnika

	1. 
	Skrzynia biegów AUTOMATYCZNA minimum 7 biegowa
	

	1. 
	Rodzaj napędu: 4x4
	

	1. 
	Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekarczającej  3500 kg.
	

	1. 
	Zbiornik paliwa o pojemności min. 56 l.
	

	1. 
	Felgi ze stopów lekkich  min. 19 cali z oponami klasy PREMIUM oraz system monitorowania ciśnienia w oponach.

	

	1. 
	Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu
	

	2. 
	Kolor nadwozia: czarny - lakierowany fabrycznie
	

	2. 
	Przedni i tylny zderzak w kolorze nadwozia.
	

	2. 
	Lakierowane klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia.
	

	2. 
	Listwy ochronne w drzwiach bocznych w kolorze nadwozia.
	

	2. 
	Konstrukcja pojazdu o nadwoziu  min. 5-drzwiowym typu SUV
	

	2. 
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane, elektrycznie składane i sterowane z pamięcią ustawień. Automatycznie ściemniające się lusterko boczne po stronie kierowcy z podświetleniem wejścia.
	

	2. 
	Pełnowymiarowe koło zapasowe z felgą lub koło dojazdowe.
	

	2. 
	Pokrywa bagażnika ze spojlerem, sterowana i otwierana elektrycznie.
	

	2. 
	Relingi dachowe w kolorze nadwozia.
	

	2. 
	Szyba przednia atermiczna, elektrycznie ogrzewana.
	

	2. 
	Szyba tylna z wycieraczką.
	

	2. 
	Lusterko wsteczne elektrochromatyczne.
	

	2. 
	Szyby w części tylnej nadwozia fabrycznie przyciemnione.
	

	2. 
	Światła na złą pogodę „przeciwmgielne” przednie i tylne LED
	

	2. 
	Reflektory ze światłami do jazdy dziennej LED z automatyczną zmianą świateł mijania na drogowe
	

	2. 
	Układ kierowniczy ze wspomaganiem.
	

	2. 
	Czujniki parkowania z przodu i z tyłu pojazdu.
	

	2. 
	System kontroli odstępu z funkcją awaryjnego hamowania.
	

	2. 
	System E-call połączenie alarmowe – manualne lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku.
	

	2. 
	Bezpieczeństwo:
System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania [ABS], 
System stabilizacji toru jazdy [ESP], 
System optymalizacji przyczepności podczas przyśpieszania, 
System wspomagający ruszanie z miejsca na wzniesieniach,
Minimum 7 poduszek powietrznych,
ogranicznik prędkości z układem rozpoznawania znaków drogowych,
Elektryczny hamulec postojowy,
Adaptacyjny tempomat z funkcją całkowitego zatrzymania się,
System monitorowania martwego pola zamontowany po wewnętrznej stronie obudowy lusterek bocznych,
Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu,
Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych,
Blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser).
	

	1. 
	Wyposażenie pojazdu
	

	3. 
	Szyby boczne w kabinie kierowcy i pasażerów sterowane elektrycznie. 
	

	3. 
	Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: min. przednie i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, centralna poduszka powietrzna.
	

	3. 
	Kierownica wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę systemu audio.
	

	3. 
	Kolumna kierownicy z regulacją w minimum jednej płaszczyźnie.
	

	3. 
	Centralny zamek zdalnie sterowany, dwa komplety kluczy.
	

	3. 
	System bezkluczykowego dostępu do samochodu.
	

	3. 
	Wszystkie siedzenia wyposażone w 3-punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.
	

	3. 
	Fotel kierowcy i pasażera podgrzewane, elektrycznie sterowane ze zintegrowanymi zagłówkami, regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, regulacja wysokości i stopnia pochylenia.
	

	3. 
	Tylny rząd siedzeń z możliwością przesuwania przód/tył.
	

	3. 
	Kieszenie w przednich i tylnych drzwiach.
	

	3. 
	Schowek przed pasażerem
	

	3. 
	Podgrzewana kierownica.
	

	3. 
	Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń z uchwytem na kubki. 
	

	3. 
	Uchwyt na kubki w konsoli centralnej.
	

	3. 
	Tapicerka skórzana (skóra naturalna/ syntetyczna) lub połączenie tapicerki skórzanej (skóra naturalna/ syntetyczna) z tapicerką materiałową w kolorze ciemnym/szarym.
	

	3. 
	Klimatyzacja trójstrefowa automatyczna.
	

	3. 
	Głośniki z rozprowadzoną instalacją elektryczną rozmieszczone w pojeździe, min 8 szt.
	

	3. 
	Instalacja radiowa wyposażona w antenę.
	

	3. 
	1. Radioodtwarzacz cyfrowy z fabrycznym systemem Bluetooth, multimedialny ekran dotykowy, kolorowy min.10”.
	

	3. 
	Pojazd wyposażony w cyfrowy zestaw wskaźników.
	

	3. 
	Komputer pokładowy z funkcją określania co najmniej: temperatury powietrza na zewnątrz, średniego zużycia paliwa, dystans możliwy do przejechania na paliwie znajdującym się w zbiorniku. Komunikaty wyświetlane w języku polskim,
	

	3. 
	Uchwyt holowniczy z przodu pojazdu .
	

	3. 
	Kamera cofania

	

	3. 
	Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej z wentylacją i oświetleniem.
	

	3. 
	Dywaniki tekstylne dla wszystkich członków załogi.
	

	3. 
	Na wyposażeniu: 
- zestaw narzędzi (klucz do kół, wkrętaki, szczypce, kompresor do kół zasilany z gniazda 12V)
- podnośnik samochodowy (lewarek), 
- trójkąt ostrzegawczy, 
- gaśnica proszkowa o zawartości środka gaśniczego min. 1 kg 
- apteczka samochodowa pierwszej pomocy z wyposażeniem
- kamizelka ostrzegawcza w rozmiarze uniwersalnym

	

	3. 
	Gniazdo 12 V min. 1 szt. w przedziale kierowcy.
Gniazdo 12 V min. 1 szt. w przestrzeni bagażowej
	

	3. 
	W kabinie zainstalowany radiotelefon przewoźny dwusystemowy analogowo - cyfrowy, z modułem GPS, o parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, posiadający możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów w jednej strefie, modulacje co najmniej 11K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXW przystosowany do pracy w sieci MSWiA oraz spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz.Urz.KGPSP.2019.7) wraz z anteną o polaryzacji pionowej z charakterystyką promieniowania w płaszczyźnie poziomej dookólnej o długości 1/4 fali, dostosowaną do rodzaju zabudowy, dostrojona do pracy na częstotliwości 149.000 MHz. z maksymalną wartością współczynnika fali stojącej (WFS) 1,2. 
Zestaw do programowania radiotelefonu zawierający oprogramowanie i kabel niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem i umożliwiający wcześniejsze przygotowanie pliku konfiguracyjnego.
Zasilanie radiotelefonu poprowadzone bezpośrednio z akumulatora o napięciu 12V, zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym.
montaż zespołu nadawczo-odbiorczego oraz panelu należy uzgodnić z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia i wykonać w sposób umożliwiający swobodną obsługę i dostęp do złącza antenowego oraz złącza akcesoriów, bez konieczności demontażu stałych części pojazdu. W przypadku ograniczonych możliwości montażu radiotelefonu zastosować zestaw separacyjny do panelu sterowania i zespołu nadawczo-odbiorczego.
Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności.
Radiotelefon dostarcza zamawiający.

	

	3. 
	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne barwy niebieskiej i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego, spełniający wymagania R65EKG/ONZ:
a. na dachu kabiny magnetyczna lampa sygnalizacyjna w technologii LED, z możliwością zdjęcia lampy,
b. dwie lampy sygnalizacyjne (kierunkowe) niebieskie w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu w osłonie wlotu powietrza, tzw. „grillu”,
c. dodatkowo cztery lampy sygnalizacyjne (kierunkowe) w technologii LED, zamontowane w kabinie pojazdu (dwie z przodu w górnej części szyby i dwie z tłu w górnej części szyby – po prawej i lewej stronie) wraz z osłonami antyrefleksyjnymi
d. urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony zmieniane po uruchomieniu klaksonu pojazdu), wyposażone w funkcję megafonu z podłączeniem wyjścia radioodtwarzacza; wzmacniacz o mocy 100 W wraz z głośnikiem o mocy min 100 W – głośnik zamontowany za atrapą pokryw silnika. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy;
e. Zasilanie w energię elektryczną z osobnego, niezależnego obwodu elektrycznego z zabezpieczeniami.
Rozmieszczenie poszczególnych urządzeń należy uzgodnić z Zamawiającym. Wszystkie urządzenia pochodzące od jednego producenta, posiadające wszystkie atesty, homologacje i dopuszczenia do stosowania na terenie RP.

	

	
	Pozostałe warunki zamawiającego
	

	3. 
	Okres gwarancji: minimum 24 miesiące * 
	* parametr punktowany

	3. 
	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem:
- instrukcji obsługi samochodu w języku polskim,
- dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu jako pojazd uprzywilejowany,
- książka gwarancyjna i serwisowa,
- wyciąg ze świadectwa homologacji,
- instrukcja obsługi generatora sygnałów uprzywilejowania w ruchu.

	

	
	
	




1 wypełnia Wykonawca – należy podać oferowane parametry samochodu lub wpisać „tak” lub „spełnia” lub w inny sposób jednoznacznie wskazać na spełnienie wymogów
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													Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem
													elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
														     Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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