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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i sposób jego realizacji:
1. Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym, na terenie nad Zalewem „Czepielówka” tj.:
– dostawę i montaż zestawu sportowo – sprawnościowego z elementami wymuszającymi ruch                               i wysiłek,
– dostawę i montaż linarium;
- dostawę i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem placu zabaw;
- dostawę i montaż parkowego kosza na śmieci;
-  remont (modernizacja) boiska do siatkówki plażowej;
- niwelacja terenu w zakresie niezbędnym do ustawienia urządzeń;
- montaż obrzeży trawnikowych i wykonanie nawierzchni piaskowych;
-  uporządkowanie trenów zielonych (założenie trawników, nasadzenia zieleni).
2. Zestaw sprawnościowy.
Elementy składowe urządzenia zabawowego:
- przejście talerzowe - szt. 1,
- przejście do podciągania - szt. 1,
- przejście tunel - szt. 1,
- mostek kładka - szt. 1, 
- mostek linowy długi - szt. 1,
- mostek linowy z kładką - szt. 1,
- ściana wspinaczkowa - szt. 1,
- wejście drabinka - szt. 1,
- wieża talerzowa - szt. 1,
- stopnie do przechodzenia element - szt. 3,
- zjeżdżalnia wąska - szt. 1,
- panele edukacyjne - szt. 2 
- stopnie kamienie - szt. 6 
- ścieżka zdrowia ławka - szt. 4,
 - fotel obrotowy -szt. 1,
- elementy łączące.
3. Linarium – piramida linowa o wysokości ok. 3,5 m.
Elementy składowe urządzenia zabawowego:
- długość: ok. 4590 mm,
- szerokość: ok. 5300 mm,
- wysokość: ok. 3590 mm,
- wysokość masztu: ok. 3800 mm,
- grubość masztu: ok. 500 mm,
- strefa bezpieczeństwa: ok. 8770 x 7590 mm,
- grupa wiekowa: 3-12 lat 
Specyfikacja materiałowa:
Lina zbrojna o średnicy ok. 16 mm.
Maszt ze stali ocynkowanej ogniowo.
Łączenia aluminiowe.
4. Tablica informacyjna – urządzenie wykonane fabrycznie, gotowe do zamontowania na terenie budowy placu zabaw. 
Kolor uzgodnić z Zamawiającym na podstawie palety producenta.
Materiał: Konstrukcja wykonana z rur stalowych o średnicy 42,4 mm. Tablica z nadrukiem wykonana                z materiału dibond.
Na tablicy wykonać nadruk regulaminu jako odporny na warunki zewnętrzne i promieniowanie UV. Treść uzgodnić z Zamawiającym.
5. Kosz na śmieci.
Kosz na śmieci uliczny, z betonu architektonicznego, o rzucie owalnym lub sześciokątnym, z wkładem stalowym, ocynkowanym o pojemności 40 l.
6. Remont boiska do siatkówki plażowej.
Istniejące na działce boisko do siatkówki plażowej, z nawierzchnią piaskową planuje się poddać remontowi. Istniejące słupki siatki do gry należy oczyścić z powłok malarskich do stanu St2. Poddać naprawie istniejący mechanizm napinania siatki lub go wymienić. Malować zgodnie 
z wytycznymi producenta, dwuskładnikowym system farb poliuretanowych w kolorze grafitowym. Istniejącą nawierzchnię z piasku usunąć i przekazać do utylizacji na koszt Wykonawcy lub użyć w celu niwelacji gruntu pod urządzenia placu zabaw. Wokół boiska zaprojektowano obrzeża betonowe o wymiarach 6x20x100cm od strony alejki parkowej  i urządzeń placu zabaw i 8x30x100cm od strony skarpy. Obrzeża należy posadowić na ławie  z betonu C12/15 o wymiarach 19x20 cm za pośrednictwem podsypki cementowo piaskowej  w stosunku 1:3 o grubości 3 cm. Na obrzeża betonowe wokół boiska należy zamontować nakładki gumowe, z granulatu SBR, odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, wykonane za pomocą prasy wulkanizacyjnej z granulatu gumowego połączonego za pomocą barwionego kleju poliuretanowego. Kolor nakładek uzgodnić z Zamawiającym na podstawie palety producenta. Wymiary pola gry wynoszą 8,0 x 16,0 m, wraz z dodatkową istniejącą przestrzenią wolną z nawierzchnią piaskową, całe boisko ma wymiary 23x13,6 m. Nawierzchnię całego boiska należy pokryć warstwą piasku drobnego o grubości 40 cm. Piasek przeznaczony na nawierzchnię powinien posiadać uziarnienie o frakcji od 0,25mm do 3mm. Przed wbudowaniem, piasek powinien zostać przesiany i przepłukany w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń oraz frakcji pylastej. W celu uniemożliwieniu mieszania się piasku przeznaczonego na nawierzchnię z gruntem rodzimym, podłoże pod nawierzchnię należy wyłożyć geowłókniną separacyjną o gramaturze 150 g/m2.
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