Załącznik nr …. do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego wraz z zabudową ładunkową typu wywrotka o DMC 3,5 T
Parametry Pojazdu:
· samochód z homologacją typu N1 o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5T 
· rok produkcji - nie starszy niż 2025 r.
· mocy silnika min. 150 KM
· liczba cylindrów: 4
· paliwo: olej napędowy 
· norma emisji spalin EURO 6 lub EURO VI lub wyższa 
· 6-biegowa manualna skrzynia biegów 
· podwozie z podwójną kabiną
· min. 6 miejsc siedzących wraz z kierowcą
· kierownica po lewej stronie (ruch prawostronny)
· koła pojedyncze na tylnej osi
· koła w rozmiarze nie mniejszym niż 16”, komplet opon wielosezonowych (całorocznych)                        wraz z felgami
· kołpaki kół
· koło zapasowe pełnowartościowe nie mniejsze niż 16” o rozmiarze jak koło standardowe zamontowane w pojeździe
· wspomagany układ kierowniczy
· hak holowniczy kulkowy wraz z gniazdem 13 biegunowym z homologacją
· tapicerka w kolorze ciemnym
· wymiary pojazdu 
· długość całkowita - minimum 5880 mm
· szerokość całkowita (bez lusterek bocznych) - min. 2000 mm
· rozstaw osi – min. 3600 mm
Wyposażenie dodatkowe
· centralny zamek oraz immobiliser 
· dostęp do pojazdu za pomocą kluczyka lub systemu bezkluczykowego
· uruchamianie pojazdu za pomocą kluczyka lub systemu bezkluczykowego
· fabryczne światła do jazdy dziennej w technologii LED lub halogenowe
· przednie światła przeciwmgłowe lub reflektory w technologii full LED
· elektrycznie sterowane szyby
· podgrzewane lusterka boczne, elektrycznie sterowane
· wycieraczki przedniej szyby automatyczne z systemem czujnika deszczu
· regulowany fotel kierowcy minimum w dwóch płaszczyznach
· klimatyzacja elektroniczna lub manualna w kabinie pasażerskiej
· kierownica regulowana w minimum dwóch płaszczyznach lub regulowana w jednej płaszczyźnie, ale z fotelem kierowcy z regulacją kąta siedziska, regulacją wysokości, regulacją wzdłużną oraz regulacją kąta oparcia
· poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
· sygnalizacja cofania przy włączonym wstecznym biegu
· fabryczny radioodtwarzacz z systemem bluetooth lub z niefabrycznym radiem, które będzie miało możliwość rozmów poprzez bluetooth
· pasy bezpieczeństwa z funkcją przypominającą o zapięciu
· hydrauliczny podnośnik samochodowy (lewarek) plus komplet kluczy do wymiany kół
· dywaniki podłogowe gumowe w przestrzeni pasażerskiej
· gaśnica (przymocowana), apteczka kompletnie wyposażona, trójkąt ostrzegawczy
· założony komplet pokrowców na siedzenia
· kliny pod koła 2 szt.
· okno w tylnej ścianie kabiny
· na dachu kabiny zamontowana belka ostrzegawcza pomarańczowa typu LED - działająca również przy wyłączonym silniku – zgodna z przepisami ruchu drogowego  
· logo ZMK: na bocznych drzwiach pod oknem po obu stronach
Zabudowa wywrotki
· wywrót trójstronny
· podłoga wykonana jest z odpornej na ścieranie blachy o grubości 3 mm
· burty aluminiowe anodowane 400 mm
· burty boczne otwierane w dolnej osi
· burta tylna otwierana w osi dolnej i górnej 
· osłona kabiny w postaci kratki
· nad burtami zabudowa z kraty metalowej o wysokości min. 1000 mm (demontowane)
· tylna część kraty dwuskrzydłowa, uchylna na boki, prawa strona kraty z otwieranym skrzydłem o szerokości połowy długości skrzyni ładunkowej 
· system wywrotu hydrauliczny napędzany silnikiem elektrycznym - sterowanie z pilotem 
· osłona zabezpieczająca siatkowa lamp tylnych 
· poduszki pneumatyczne z kompresorem 
· plandeka zwijana na ścianę przednią lub zapinana na gumki
· uchwyty do pasów zabezpieczających ładunek (min. 8, po 4 szt./stronę)
2. Pozostałe wymagania dotyczące zamówienia.
	Serwis i gwarancja

	· Gwarancja
	Zgodna z danymi producenta, ale nie mniej niż:
- 24 miesiące - gwarancja na pojazd, przy czym gwarancja nie może być ograniczona przebiegiem (parametr jako kryterium oceny oferty).
- 24 miesiące - gwarancja na zabudowę typu wywrotka
Początek gwarancji liczony od dnia podpisania protokołu odbioru.

	· Odległość autoryzowanego punktu serwisowego
	Co najmniej jeden punkt serwisowy realizujący dostawy części oraz obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zlokalizowany w Białymstoku lub w odległości nie większej niż 40 km od siedziby Zamawiającego – odległość liczona od adresu Białystok, ul. Węglowa 6B.

	· Usuwanie awarii w okresie gwarancyjnym

	[bookmark: _Hlk142562121]Wykonawca w okresie gwarancji umożliwi normalną, zgodną z warunkami technicznymi pracę dostarczonego samochodu, naprawiając go w terminie maksymalnie do 14 dni roboczych, liczonych od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego (telefonicznie lub za pośrednictwem korespondencji e-mail) i przekazania samochodu Wykonawcy. Na czas usuwania usterek lub wad, jak również na czas wykonywania przeglądów gwarancyjnych/serwisowych trwających dłużej niż 1 dzień roboczych Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu pojazd zastępczy o nie gorszych parametrach niż pojazd będący przedmiotem umowy, a jeśli tego nie wykona, Zamawiający dokona najmu takiego pojazdu na koszt Wykonawcy.
Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi oraz przeglądami koniecznymi do zachowania jej ciągłości wraz z kosztami materiałów zużywalnych ponosi Wykonawca.

	Wymagania ogólne

	
	Samochód powinien:
· być fabrycznie nowy
· maksymalny przebieg pojazdu – 100 km
· nieuszkodzony
· sprawny technicznie (posiadać ważne badania techniczne                         co najmniej na 3 lata)
· posiadać książkę pojazdu i homologację typu N1, komplet dokumentów do rejestracji pojazdu, w tym badanie haka
· wyposażenie samochodu przeznaczone dla krajów europejskich                 i ruchu prawostronnego.

	
	· Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia instrukcji obsługi                        w języku polskim oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie uruchomienia, działania i konserwacji dostarczonego przedmiotu zamówienia.

	
	· [bookmark: _GoBack]Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę całości przedmiotu zamówienia do Zamawiającego do 30 listopada 2026 r. na adres: Białystok, ul. Węglowa 6B.



