
Załącznik nr 4 do SWZ 
WYMAGANIA TECHNICZNE
 DLA DOSTAWY FABRYCZNIE NOWEGO LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO NA PODWOZIU Z NAPĘDEM TYLNYM I KOŁAMI BLIŹNIACZYMI  
(DMC 3500KG) ORAZ Z AGREGATEM WYSOKOCIŚNIENIOWYM I ZBIORNIKIEM WODY

	Lp.
	Wymagane minimalne parametry techniczno-użytkowe
	Podać zastosowane rozwiązania lub/i parametry techniczne lub/i potwierdzić spełnienie warunków

	1
	2
	3

	1.
	WYMAGANIA OGÓLNE:

	1.1 
	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” wraz z jej wszystkimi nowelizacjami oraz przepisami wykonawczymi do ustawy: 

	1.2 
	1) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 502, z późniejszymi zmianami).
	

	1.3 
	2) Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594).
	

	1.4 
	Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia na pojazd ratowniczo - gaśniczy, świadectwo do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na postawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. 
	Kopia dołączona do oferty

	1.5 
	Podwozie pojazdu posiadające homologację WE
	

	2.
	PODWOZIE Z KABINĄ:

	2.1 
	Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy lekkiej L (wg PN_EN 1846-1 lub równoważnej).
	

	2.2 
	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadwozia 2026, silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta. Podać markę i typ podwozia.
	Rok produkcji: 
Marka i typ podwozia: 


	2.3 
	Kolorystyka pojazdu i oznakowanie:
· kabina samochodu w kolorze czerwieni sygnałowej  – RAL 3000 lub zbliżony,
· poszycia nadwozia sprzętowego lakierowane zgodnie z fabrycznym kolorem podwozia i kabiny,
· błotniki zderzaki i listwy boczne w kolorze białym,
· na drzwiach przednich kierowcy i pasażera herb gminy i jednostki oraz nazwa jednostki OSP,
· na skrytce tylnej pojazdu naklejka korytarz życia,
· pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3) ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 marca 2021 r. – numer zostanie określony przez zamawiającego na etapie realizacji zamówienia,
· naklejki z logotypami instytucji finansujących (logotypy oraz informacje dotyczące cech identyfikacyjnych zostaną podane przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia,
· wzór oznakowania musi być uzgodniony z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. 
	

	2.4 
	Dopuszczalna masa całkowita samochodu – do 3500 kg.
	DMC samochodu: 

	2.5 
	Wymiary gabarytowe kompletnego pojazdu:
· długość całkowita nie większa niż 6400 mm
· szerokość nie większa niż 2500 z lusterkami,
· wysokość nie większa niż: 2670 mm (wraz ze skrzynią).
	

	2.6 
	Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny z turbo doładowaniem o zapłonie samoczynnym, spełniający normę emisji spalin min. EURO 6 (aktualną na dzień przekazania pojazdu). W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np.: AdBlue), nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka.
	

	2.7 
	Podwozie bazowe – układ napędowy
· pojemność silnika minimum 1900 cm3,
· maksymalna moc silnika minimum 120 kW,
· maksymalny moment obrotowy minimum 370 Nm,
· skrzynia biegów automatyczna lub manualna 6-biegowa plus bieg wsteczny,
· układ kierowniczy ze wspomaganiem,
· pojemność zbiornika paliwa minimum 75 litrów,
· układ hamulcowy wyposażony w ABS z elektronicznym korektorem siły hamowania oraz układ wspomagania nagłego hamowania,
· hamulce tarczowe na obu osiach,
· napęd 4x2 przekazywany na tylny most napędowy z kołami bliźniaczymi
· zawieszenie tylne wzmocnione fabrycznie, stabilizowane + miechy pneumatyczne z manometrem i możliwością regulacji ciśnienia,
· układ elektroniczny trakcji jezdnej ESP,
· światła mijania i drogowe LED
· światła do jazdy dziennej fabryczne LED,
· światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów
· hamulec postojowy sterowany elektrycznie – załączany automatycznie po zatrzymaniu się.
	

	2.8 
	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.
	

	2.9 
	Koła pojazdu min 17”
	

	2.10 
	Kabina fabrycznie jednomodułowa, czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do silnika bez konieczności jej podnoszenia. Przystosowana do przewozu 6 osób w układzie foteli 1+1+4.
Siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym Fotel przedni pasażera fabrycznie pojedynczy.  Fotele fabrycznie pokryte materiałem łatwo zmywalnym, nienasiąkliwym i łatwym do utrzymania w czystości. Wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. Podłoga kabiny wyłożona fabrycznie materiałem łatwo zmywalnym, antypoślizgowym. Przedział kabiny wyłożony elementami tapicerskimi.
Kabina wyposażona dodatkowo w:
· elektrycznie regulowane szyby w I rzędzie pasażerskim,
· fabryczne szyby uchylne w II rzędzie pasażerskim,
· elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka,
· klimatyzację manualną lub automatyczną i ogrzewanie przedziału kabiny,
· centralny zamek z dwoma kluczami w tym 1 z pilotem,
· półkę podsufitową na dokumenty,
· indywidualne punktowe oświetlenie LED dla dowódcy min. 25 lm,
· dodatkowe gniazdo zapalniczki,
· podest zamontowany pomiędzy fotelami w I rzędzie wyposażony w instalację zasilającą, do montażu ładowarek 12V radiotelefonów nasobnych, latarek LED,
· kamera cofania umieszczona na górnej krawędzi nadwozia sprzętowego z monitorem na lusterku wstecznym, kamera załączana przy włączeniu biegu wstecznego oraz z możliwością załączenia pracy stałej. Dopuszcza się kamerę cofania która pokazuje obraz na wyświetlaczu multimedialnym. 
· wideorejestrator współpracujący z kamerą przód + tył
· pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania),
· dodatkowo kabina wyposażona w dedykowane gumowe dywaniki,
· stopnie wejściowe kabiny automatycznie oświetlane po otwarciu drzwi,
	

	2.11 
	W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny dostarczony przez Zamawiającego 
	

	2.12 
	Samochód wyposażony w instalację antenową, antena 1/4 fali, zysk anteny min 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy – przy przekazaniu pojazdu wykonawca zobowiązany jest przekazać wydruk z urządzenia do pomiaru SWR instalacji antenowej zamontowanej w pojeździe. Parametr SWR musi wynosić poniżej 1.3 dla kompletnej zamontowanej instalacji przy zakresie częstotliwości, z której korzysta Zamawiający.
	

	2.13 
	Radio fabryczne wyposażone w fabryczne nagłośnienie oraz antenę.
	

	2.14 
	Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie:
· sygnalizacja optyczna otwarcia żaluzji skrytek,
· sygnalizacja optyczna o wysunięciu masztu oświetleniowego,
· sygnalizacja podłączonego zewnętrznego źródła ładowania,
· główny wyłącznik oświetlenia skrytek,
	

	2.15 
	Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego:
Na kabinie pojazdu z przodu należy zamontować symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu, poziomo, zespoloną lampę ostrzegawczą spełniająca wymagania określone w Regulaminie 65 EKG ONZ dla klasy 2. Lampa musi być wyposażona w automatyczną funkcje przełączania trybu dzień/noc. Lampa musi być długości min 1300 mm.
Zespolona lampa ostrzegawcza musi mieć wysokość maksymalną 52mm i minimalną 40mm.
Zespolona lampa ostrzegawcza musi posiadać co najmniej 20 modułów LED, na których
zamontowano po co najmniej 3 diody LED o wysokiej światłości o barwie światła niebieskiej.
Klosze lampy zespolonej powinny być wykonane w kolorze transparentnym (bezbarwnym). 
Podstawa lampy zespolonej powinna być wykonana z aluminium anodowanego w celu zabezpieczenia jej przed warunkami atmosferycznymi.

Belka świetlna zabezpieczona osłoną ze stali nierdzewnej wycinaną technologią laserową i malowaną proszkowo na kolor czarny

W przedniej części pojazdu, musi być zamontowane 4 lamp LED kierunkowych o barwie
światła niebieskiej spełniające wymagania określone w Regulaminie 65 EKG ONZ dla
klasy 2:
a) z przodu pojazdu w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim – 2 szt.
b) po prawej i lewej stronie pojazdu w błotnikach przednich lub na zderzaku przednim w sposób skierowany na boki – 2 szt. 
oraz z 2 lampy LED z tyłu. 
Każda z lamp musi posiadać łącznie sześć diod LED o wysokiej światłości. Lampy
muszą świecić naprzemiennie. Lampy kierunkowe muszą mieć możliwość synchronizacji z
lampą zespoloną
Na zabudowie pojazdu należy zamontować min 6 szt lampy kierunkowe LED, min 2 szt. po obu stronach
Wewnątrz pojazdu należy zainstalować generator sygnałów dźwiękowych ostrzegawczych.
Manipulator generatora sygnałów powinien być umieszczony w miejscu gwarantującym
łatwą jego obsługę przez kierowcę pojazdu.
Urządzenie musi posiadać moc nominalną co najmniej 100 W.
Urządzenie musi posiadać funkcję szybkiego włączania sygnalizacji uprzywilejowania poprzez sygnał dźwiękowy pojazdu :klakson”
Urządzenie, o którym mowa musi ponadto posiadać funkcje:
a) wytwarzania co najmniej 8 rodzajów dźwięków
b) przełączania tonu sygnału uprzywilejowania z wykorzystaniem manipulatora
c) obsługiwać co najmniej 3 kanały pomocnicze
d) generator sygnałów musi sterować systemem adaptacyjnym lamp ostrzegawczych i narzucać im odpowiednie tryby błysków. 
e) posiadać możliwość wygłaszania komunikatów głosowych.
W przedniej części pojazdu należy zamontować głośnik 100W sygnałów ostrzegawczych.

Nad tylną żaluzją zamontowana fala świetlna LED min 8 elementów świetlnych koloru pomarańczowego, sterowanie przy uzyciu pilota w kabinie kierwocy.
	

	2.16 
	Samochód wyposażony w główny wyłącznik, umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się w zasięgu kierowcy. 
· alternator o mocy minimum 200A,
· wzmocniony fabryczny akumulator,
	

	2.17 
	Pojazd wyposażony w wyciągarkę elektryczna umiejscowioną z przodu pojazdu pod przednim zderzakiem, o sile uciągu minimum 6300 kg i minimalnym zasięgiem liny 25 m. Lina syntetyczna.
	

	2.18 
	Pojazd powinien posiadać pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu. 
	

	2.19 
	Pojazd powinien posiadać dedykowany (fabryczny) hak kulowy lub kulowo-oczkowy z tyłu pojazdu z gniazdem elektrycznym 13 PIN z wyjściem do sygnalizacji świetlnej dla przyczepki, dodatkowo dołączyć przejściówki 13 pin - 7 pin.
	

	2.20
	Orurowanie przodu wykonane ze stali nierdzewnej malowane na kolor czarny, na orurowaniu zamontowane 2 reflektory dalekosiężne LED ze światłem pozycyjnym homologowane światło pozycyjne i drogowe, lampy z IP min 65.
	

	3.
	ZABUDOWA POŻARNICZA

	3.1 
	Zabudowa kontenerowa wykonana  z materiałów odpornych na korozję – kompozyt, stal nierdzewna lub aluminium. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne  wykonane z blachy aluminiowej. Konstrukcja szkieletowa aluminiowa. Podłoga i półki oraz wszystkie mocowania, szuflady itd. wykonane z blachy aluminiowej.
· wysokość i szerokość zabudowy równa wysokości i szerokości kabiny pasażerskiej,
· na bokach po dwie skrytki na każdą stronę umieszczone symetrycznie o szerokości minimalnej 1200 mm oraz jedna skrytka tylna o szerokości minimalnej 800 mm (w układzie 2+2+1),
· skrytki zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi z systemem wspomagania podnoszenia za pomocą sprężyny, kolor żaluzji ciemny antracytowy zbliżony do RAL 7016,
· wszystkie żaluzje zamykane jednym kluczem, system zamykania żaluzji rurkowy,
· uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach,
· konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację szczególnie tych, w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem, 
· dostęp do sprzętu powinien być możliwy z zachowaniem wymagań ergonomii,
· sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.
	

	3.2 
	Oświetlenie wewnętrzne zabudowy automatyczne, wykonane w technologii LED dające równomierne doświetlenie wnętrza, włączane automatycznie po otwarciu drzwi - żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. 
	

	3.3 
	Wymagania dodatkowe dla zabudowy. 
· szuflada (półka) wysuwana pozioma o nośności 150 kg – 1 szt., prowadnice kulkowe, (do mocowania hydrauliki, agregat prądotwórczy),
· cztery półki wykonane z blachy aluminiowej w tym minimum dwie z regulacją wysokości w zależności od potrzeb z mocowaniami na sprzęt dostarczony przez Wykonawcę,
· szuflady, wysuwane blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadające zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem – wypadnięciem z prowadnic. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze,
· mocowanie sprzętowe dla węży tłocznych (przegrody) – minimum 6 szt.
· półka wraz z mocowaniem dla deski ortopedycznej oraz szyn Kramera powinna być podwieszona i znajdować się nad agregatem wysokociśnieniowym oraz zbiornikiem wodnym (dostęp od strony skrytki tylnej), 
· dach w formie podestu roboczego wykonany z blachy aluminiowej ryflowanej,
· na dachu zamontowane uchwyty na drabinę – typ drabiny do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji,
· wejście na dach za pomocą drabiny wykonanej z rur nierdzewnych malowanych proszkowo na kolor czarny, ze szczeblami antypoślizgowymi,
· konstrukcja dachu przystosowana do obciążenia masą dwóch ratowników oraz transportowanego sprzętu,
· podest dachowy zabezpieczony bocznymi nadbudowami wykonanymi z blachy aluminiowej malowanej w kolor nadwozia oraz tylną barierką z rury nierdzewnej
	

	3.4 
	Pojazd posiada zewnętrzne oświetlenie pola pracy wokół samochodu wykonane w technologii LED:
· oświetlenie składające się z lamp bocznych na każdym boku minimum 2 lampy (min. 25 DIOD LED każda lampa) oraz 2 lampy na tylnej ścianie (min. 7 DIOD LED każda),
· dodatkowe oświetlenie nad drzwiami pasażerów min 25 diod LED
· dodatkowe oświetlenie progu po otworzeniu drzwi  w przedziale załogi  
· oświetlenie powierzchni dachu typu LED,
· sterowanie oświetleniem pola pracy i dachu z poziomu pilota sterującego sygnalizacją uprzywilejowania
· oświetlenie pola pracy załączane automatycznie po włączeniu biegu wstecznego.
	

	3.5 
	Poniżej linii podłogi – 4 szt. skrytek zamykanych na klucz, tworzące po otwarciu podesty robocze z możliwością stanięcia na nich. Wszystkie drzwiczki skrytek wyposażone w 2 siłowniki gazowo – olejowe. Podesty robocze skrytek wykonane z blachy ryflowanej.
	

	3.6
	W pojeździe zainstalowany pneumatyczny maszt oświetleniowy zasilany z akumulatora pojazdu, wyposażony w dwie najaśnice LED (2x180W) 32 000 lm IP67. Maszt sterowany automatyczne pilotem bezprzewodowym - obrót najaśnic w dwóch osiach o ponad 180°. Maszt z funkcją składania automatycznego do pozycji parkingowej po zwolnieniu hamulca postojowego lub pojedynczego naciśnięcia przycisku wyłączania na pilocie. Automatyczne składanie masztu musi się odbywać z każdej pozycji w jakiej maszt będzie ustawiony. Maszt musi posiadać możliwość ustawienia dowolnego poziomu wysunięcia.
	

	4.
	AGREGAT WODNO PIANOWY DOSTARCZONY Z POJAZDEM

	4.1 
	Pojazd wyposażony w układ wodny składający się z :
· zbiornika środków gaśniczych,
· agregatu wysokociśnieniowego wodno-pianowego z rozruchem ręcznym, 
· zwijadła szybkiego natarcia zakończonego prądownicą wodno-pianową z regulacją strumienia środka gaśniczego.
	

	4.2 
	Zbiornik wody wykonany z polipropylenu lub innego rodzaju tworzywa sztucznego, nie dopuszcza się zbiorników aluminiowych i ze stali nierdzewnej, zbiornik usytuowany wzdłuż zabudowy, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wody powinien:
· posiadać właz rewizyjny,
· [bookmark: _Hlk194923248]pojemność zbiornika wody minimum 200 litrów (+/-10%), zintegrowany z zbiornikiem na środek pianotwórczy 30l (+/-10%)
· zbiornik wody wyposażony w nasadę Ø52 do napełniania zbiornika wyprowadzoną na zewnątrz zabudowy z tyłu pojazdu,
· nasada Ø52 do uzupełnienia środka pianotwórczego wyprowadzona na dach zabudowy pojazdu,
· zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania.
	

	4.3 
	Agregat wysokociśnieniowy wodnopianowy AWP 50/40 o podstawowych parametrach:
· wydajność minimum 50 l/min, przy ciśnieniu 40 bar, 
· dozownik środka pianotwórczego (3% i 6%),
· zbiornik paliwa powinien zapewnić 1-godzinna pracę ciągłą agregatu przy zachowaniu jego parametrów nominalnych, 
· linia szybkiego natarcia o długości nie mniejszej, niż 60 mb na zwijadle aluminiowym z przekładnią kątową zakończona prądownicą wodno-pianową o regulowanym strumieniu: zwartym i rozproszonym. Agregat musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP. Zwijadło wężowe musi być wykonane w całości z materiałów odpornych na korozję. Zwijadło wyposażone w przekładnię kątową mechanizmu zwijania węża na bęben, umożliwiającą obsługę przez jedną osobę. Linia szybkiego natarcia musi być odpowiednio wyposażona i umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego w każdym momencie bez konieczności jej całkowitego rozwinięcia. Budowa węża wysokociśnieniowego musi uniemożliwiać jego załamywanie i skręcanie. 
	

	4.4 
	Należy zapewnić instalację do odprowadzania spalin. Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi sprzętu zainstalowanego w samochodzie.
	

	4.5 
	Zamocowanie modułu w przestrzeni ładunkowej pewne i trwałe, aby nie następowało jego przemieszczanie podczas jazdy, gwałtownego hamowania i nagłej zmiany kierunku jazdy
	

	4.6 
	W przedziale modułu powinien znajdować się wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu. Dźwignie wszystkich zaworów, w tym również zaworów odwadniających powinny być łatwo dostępne, a ich obsługa powinna być możliwa bez wchodzenia pod samochód.
	

	4.7 
	Przedział agregatu wysokociśnieniowego oraz zbiornika wodnego musi być wyposażony w system ogrzewania (min 2 kW) skutecznie zabezpieczający układ wodny przed zamarzaniem w temperaturze do – 20 stopni Celsjusza, działający niezależnie od pracy silnika. 
	

	4.8 
	Wszystkie elementy układu wodno–pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
	

	5
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE DOSTARCZONE WRAZ Z POJAZDEM:

	5.1 
	Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min:
•	klin pod koła 2 sztuki,
•	klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią o nośności dostosowanej do MMR pojazdu.
•	trójkąt ostrzegawczy, apteczka,
	

	6
	POZOSTAŁE WYMAGANIA:

	6.1 
	Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w tym:
· karta pojazdu,
· wyciąg ze świadectwa homologacji,
· badania techniczne,
· dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako specjalny, 
świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB – na samochód specjalny ratowniczo – gaśniczy, dostarczone na dzień odbioru pojazdu.
	

	6.2 
	Gwarancja na podwozie, podzespoły, zabudowę pożarniczą i wyposażenie min. 24 miesiące,
Dodatkowa punktacja za przedłużenie gwarancji na pojazd bazowy do 60 miesięcy. Wykonawca pokrywa kosztu obsług serwisowych i wymiany oleju silnikowego w okresie gwarancji – 2 obsługi
	Podać oferowany okres gwarancji:

	6.3 
	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania mocowań na sprzęt dostarczony przez. Wykonawca zamontuje w samochodzie dostarczony sprzęt przez Zamawiającego przed dniem odbioru pojazdu.
	

	6.4 
	Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi podwozia, zabudowy oraz wyposażenia sporządzone w języku polskim.
	

	6.5 
	Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie z obsługi pojazdu przeprowadzone dla przedstawicieli Zamawiającego w dniu odbioru w siedzibie Wykonawcy. 
	

	6.6 
	Wymagania dodatkowe:
· elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno - sygnalizacyjne wykonane w sposób niepowodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy,
· przewody elektryczne zabudowy pojazdu zabezpieczone w specjalnych osłonach, pochowane; nie dopuszcza się luźnych niepomocowanych wiązek przewodów,
· zabudowa wykonana w sposób estetyczny, wszystkie krawędzie ostre powinny być odpowiednio wygładzone lub zabezpieczone.
	



Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy PZP )
Informacja dla Wykonawcy:	                          		 
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