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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z ładowaczem czołowym,
przednim TUZ oraz przyczepą rolniczą dla Gminy
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego,
1 szt. fabrycznie nowego ładowacza czołowego (TUR) 3-sekcyjnego,
1 szt. przedniego trzypunktowego układu zawieszenia (TUZ) wraz z przednim WOM,
1 szt. fabrycznie nowej przyczepy rolniczej wywrotki.
Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku dostawy, kompletny, wolny od wad oraz posiadać homologację i oznakowanie CE.
2. Wymagania minimalne dla ciągnika rolniczego
	Parametr
	Wymaganie minimalne

	Moc znamionowa silnika
	70–80 KM

	Silnik
	wysokoprężny, turbodoładowany

	Norma emisji
	Stage V

	Liczba cylindrów
	minimum 3

	Pojemność silnika
	minimum 2,5 l

	Napęd
	4×4 załączany elektrohydraulicznie

	Skrzynia biegów
	minimum 12×12 synchronizowana lub powershift

	Rewers
	elektrohydrauliczny

	Prędkość jazdy
	max 40 km/h

	WOM tylny
	540/540E/1000 obr. min lub równoważny

	Tylny TUZ
	kategoria II

	Udźwig tylnego TUZ
	minimum 2 500 kg

	Wydajność pompy hydraulicznej
	minimum 65 l/min

	Wyjścia hydrauliczne tylne
	minimum 3 pary

	Wyjścia hydrauliczne przednie
	minimum 2 pary

	Wolny spływ oleju
	wymagany

	Kabina
	ogrzewana i klimatyzowana

	Fotel operatora
	pneumatyczny

	Fotel pasażera
	wymagany

	Radio Bluetooth
	wymagane

	Gniazdo 12 V
	wymagane

	Gniazda USB
	minimum 2

	Kamera cofania lub przygotowanie do montażu
	wymagane

	Oświetlenie robocze LED
	minimum 4 lampy zapewniające bezpieczną pracę po zmroku

	Lampa ostrzegawcza LED
	Wymagana koloru pomarańczowego

	Ogumienie
	rolnicze

	Zbiornik paliwa
	minimum 60 l


3. Wymagania zwiększające funkcjonalność komunalną
Przedni WOM 1000 obr./min.
Instalacja pneumatyczna dwuobwodowa do hamulców  przyczep.
Gniazdo hydrauliczne.
Ciągnik przystosowany do współpracy z pługiem odśnieżnym, zamiatarką, kosiarką bijakową, posypywarką oraz przyczepami rolniczymi bez konieczności wykonywania dodatkowych przeróbek konstrukcyjnych.
Zaczep kulowy K80 lub możliwość jego późniejszego montażu.
Kabina przygotowana do montażu radia CB oraz terminala GPS.
4. Ładowacz czołowy (TUR)
	Parametr
	Wymaganie

	Liczba sekcji hydraulicznych
	3

	Sterowanie
	joystick

	Amortyzacja wysięgnika
	TAK

	Samopoziomowanie
	TAK

	Euro-ramka
	TAK

	Udźwig
	minimum 1 600 kg

	Wysokość podnoszenia
	minimum 3,4 m

	Szybkozłącza hydrauliczne
	TAK

	Podpory postojowe
	TAK


Wyposażenie ładowacza:
łyżka uniwersalna ok. 2,0 m
widły do palet
krokodyl do materiałów sypkich lub kiszonki
5. Przedni TUZ
	Parametr
	Wymaganie

	Kategoria
	II

	Udźwig
	minimum 1 800 kg

	Sterowanie
	hydrauliczne

	Składane ramiona
	TAK

	Przedni WOM
	1000 obr./min.


6. Przyczepa rolnicza
	Parametr
	Wymaganie

	Ładowność
	minimum 5 t – max 8 t

	Liczba osi
	1 lub 2

	Wywrot
	trójstronny

	Burty
	stalowe

	Nadstawy
	stalowe

	Plandeka zwijana
	TAK

	Koło zapasowe
	TAK

	Hamulec postojowy
	TAK

	Kliny pod koła
	TAK

	Instalacja elektryczna
	12 V

	Oświetlenie
	LED


7. Wyposażenie dodatkowe
automatyczny zaczep transportowy,
zaczep rolniczy,
komplet obciążników przednich o masie minimum 350 kg,
błotniki przednie,
lusterka zewnętrzne,
trójkąt ostrzegawczy,
gaśnica,
apteczka,
komplet kluczy,
homologacja drogowa,
DMC przyczepy dostosowana do oferowanego ciągnika
8. Dokumentacja
świadectwo homologacji,
deklaracja zgodności CE,
instrukcja obsługi w języku polskim,
katalog części,
książka gwarancyjna.
9. Gwarancja i serwis
minimum 24 miesiące,
autoryzowany serwis na terenie Polski,
czas reakcji serwisu do 48 godzin,
przegląd zerowy w cenie.
10. Dostawa i odbiór
dostarczenie sprzętu do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy,
uruchomienie i sprawdzenie działania wszystkich podzespołów,
przekazanie dokumentów wymaganych do rejestracji,
przeszkolenie operatorów w zakresie obsługi ciągnika, ładowacza i przyczepy.
11. Równoważność
Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania minimalne określone w niniejszym OPZ oraz zapewnia funkcjonalność nie gorszą niż opisana przez Zamawiającego.
Uzasadnienie doboru parametrów. Wymagania wynikają z planowanego wykorzystania ciągnika do:
· zimowego utrzymania dróg,
· koszenia poboczy,
· transport materiałów,
· prac załadunkowych,
· utrzymanie terenów zielonych,
· prac remontowych.

