DT.270.2.7.2026

 Załącznik nr 1 do SWZ
Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne

Lasy Państwowe 

Zespół Składnic Lasów Państwowych 
w Stargardzie 

ul. Wojska Polskiego 119, 

73-110 Stargard
FORMULARZ OFERTY
Ja/my, niżej podpisany/podpisani _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców - w przypadku składania oferty przez podmioty
 występujące wspólnie podać nazwy i adresy wszystkich wspólników lub członków konsorcjum)

NIP __________________________________________________, REGON ___________________________________________________

adres poczty elektronicznej _____________________________________

numer telefonu ___________________________________________________

wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem _______________________________________________*

lub 

wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej* 

lub 

wpisanego do innego odpowiedniego rejestru __________________________________________________________
nr ________________________*

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, dla którego postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) na „Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej z chwytakiem do kłód drewnianych" składam (my) niniejszym ofertę o następującej treści:

1. Oferuję (my) wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w specyfikacji warunków zamówienia za:
cenę netto  ___________________________________________________ zł

podatek VAT _______%  tj. ____________________________________zł. 

cenę brutto ___________________________________________________zł
2.
Oferuję(my) dostawę fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej z chwytakiem do kłód drewnianych wg poniższej specyfikacji: 

Marka ____________________________________________________________________________________________________________
Rok produkcji: __________________________________________________________________________________________________
Typ _______________________________________________________________________________________________________________
Model ____________________________________________________________________________________________________________
Moc _______________________________________________________________________________________________________________
Numer seryjny (jeżeli jest znany Wykonawcy na dzień składania ofert) __________________________________
	Ładowarka teleskopowa z chwytakiem do kłód drewnianych
 (1 sztuka) specyfikacja techniczna
	Deklaracja Wykonawcy **

	I. Wymagania ogólne: 

	1) Maszyna fabrycznie nowa, w pełni sprawna, gotowa do 
eksploatacji, wolna od wad prawnych, rok produkcji nie 
wcześniej niż 2025.
Maksymalny przebieg maszyny do 20 mth
	 tak/nie

	2) Maszyna dopuszczona do pracy w Polsce i w krajach Unii 
Europejskiej (wymagane certyfikaty CE dotyczące maszyny oraz każdego dodatkowo oferowanego osprzętu).
	tak/nie 

	3) Maszyna spełniająca wymagania dla maszyn dopuszczonych do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (pełne oświetlenie sygnalizacyjne).
	tak/nie 

	4) Główne elementy układu napędowego (silnik, skrzynia biegów, osie napędowe) dostępne u autoryzowanego dilera jak 
i u przynajmniej trzech    dostawców rynkowych.
	tak/nie

	II. Wymagania eksploatacyjne: 

	1) Miejsce i rodzaj pracy maszyny: place utwardzone i nieutwardzone, praca polegająca na głównie załadunku kłód drewna na pojazdy samochodowe, wagony kolejowe oraz na przemieszczaniu kłód drewna w obrębie placu.
	 tak/nie

	2) Maszyna gotowa do instalacji zintegrowanego systemu kontroli zużycia paliwa i podstawowych parametrów pracy maszyny oraz lokalizacji dla potrzeb zarządzania maszynami i pracą operatorów bez konsekwencji utraty gwarancji (niezależnie od fabrycznego systemu monitorowania pracy maszyny, który zostanie udostępniony dla Zamawiającego).

System będzie ingerował w szynę CAN (magistralę danych, dzięki której komunikują się ze sobą wszystkie urządzenia elektroniczne w maszynie i będzie zbierał dane z czujników seryjnie zainstalowanych w maszynie dla potrzeb funkcjonowania tego systemu.

Wykonawca zobligowany będzie do bezpłatnej współpracy z   Zamawiającym oraz z dostawcą zintegrowanego systemu kontroli, polegającej na udostępnieniu niezbędnych danych i narzędzi dla potrzeb instalacji tego systemu.
	tak/nie
tak/nie

tak/nie

	3) Maszyna gotowa do przyłączenia wymienionego poniżej osprzętu z przodu maszyny, na wysuwanym teleskopowo i podnoszonym wysięgniku wyposażonym w samopoziomujące szybkozłącze ładowarkowe:

 - chwytak do kłód drewnianych,

 - łyżka do materiałów sypkich 

 - widły do załadunku palet / karetka z widłami do załadunku palet.
	tak/nie

	4) Możliwość przyłączania osprzętu z pozycji operatora w kabinie (hydrauliczne zapinanie i odpinanie osprzętu).
    (hydrauliczne zapinanie i odpinanie osprzętu).


	tak/nie

	III. Główne parametry techniczne i robocze: 

	1) Silnik wysokoprężny, czterocylindrowy, szesnastozaworowy o pojemności min. 4.400 ccm z turbodoładowaniem, wyposażony w grzałkę bloku.
 Moc od 115 kW (168 KM).
	silnik wysokoprężny, czterocylindrowy, szesnastozaworowy o pojemności ……. ccm z turbodoładowaniem, wyposażony w grzałkę bloku.
Moc minimalna …… kW 

	2) Poziom emisji spalin spełniający europejskie normy Stage V.
	tak/nie 

	3) Układ chłodzenia silnika odporny na zanieczyszczenia z możliwością odwrócenia obrotów wentylatora chłodnicy.
	tak/nie

	3) Zbiornik paliwa o pojemności min. 160 litrów.
	Zbiornik paliwa o pojemności min…. litrów

	4) Skrzynia biegów i układ napędowy:
- płynna zmiana biegów pod obciążeniem, sterowanie joystikiem,

- elektrohydrauliczna zmiana kierunku jazdy (powershift), sterowanie joystickiem,
- min. 4 biegi do przodu oraz min. 4 biegi do tył
- napęd na obie osie (4x4) z możliwością odłączenia napędu jednej osi lub maszyna ze stałym napędem na obie osie (bez możliwości jej odłączenia)
- osie skrętne w trzech trybach (przednia oś, obie osie, „krab”
- przełączanie trybów w trakcie jazdy

 - prędkość min 30 km/h
	tak/nie
tak/nie
tak/nie

tak/nie

tak/nie

tak/nie

prędkość min ……


	5) Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłokową, umożliwiający wybór minimum trzech funkcji roboczych jednocześnie.
	tak/nie 

	6) Parametry pompy hydraulicznej:
 - wydajność – min. 250 l/min.

 - ciśnienie robocze – min. 260 bar
	Parametry pompy hydraulicznej:

 - wydajność – min. ……………..……. l/min.

- ciśnienie robocze – min. ……………. bar

	7) Zbiornik oleju hydraulicznego o pojemności min. 110 litrów zintegrowany z ramą maszyny.
	Zbiornik oleju hydraulicznego o pojemności min. ……….… litrów zintegrowany z ramą maszyny

	8) Układ hamulcowy:

 - główny hydrauliczny, działający na obie osie,

 - postojowy mechaniczny lub podciśnieniowy sterowany elektronicznie.
	tak/nie

	9) Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie.

 - Przednia oś zamortyzowana
	tak/nie

	10) Udźwig:
    - maksymalny  -  min. 5.900 kg,

    - na pełnym zasięgu  -  min. 1.700 kg,

    - na pełnej wysokości  - min. 3.500 kg.
	Udźwig:

 - maksymalny  -  min. ………………. kg,

 - na pełnym zasięgu  -  min. ……… kg,

- na pełnej wysokości  - min. ………. kg.

	11) Wysokość podnoszenia ładunku - min. 7,00 m.
	Wysokość podnoszenia ładunku min……………….

	12) Zasięg w poziomie  -  min. 4,00 m.
	Zasięg w poziomie  min……………

	13) Promień skrętu maszyny - maks. 4,20 m.
	Promień skrętu maszyny  maks ……….

	14) Prześwit min. 0,5 m
	Prześwit min……………………

	15) dwie niezależne pompy hydrauliczne ( jedna od pracy, druga od jazdy)
	tak/nie

	IV. Wymagania szczegółowe: 

	1) Kabina operatora:

  - bezpieczna 
- zabezpieczona przed zgnieceniem w przypadku przewrócenia się  maszyny (ROPS) oraz chroniąca przed spadającymi przedmiotami (FOPS),

 - pyłoszczelna, wyposażona w ogrzewanie, wentylację i klimatyzację,

    - drzwi zamykane na klucz (2 kpl. kluczy),
 - szyba przednia i tylna wyposażona w wycieraczki elektryczne ze spryskiwaczami,
 - szyba drzwi operatora chowana elektrycznie,

 - fotel operatora pneumatyczny, regulowany,
 - lusterka zewnętrzne - po lewej i prawej stronie, lusterko wewnętrzne,
- światła robocze zewnętrzne - po dwa z przodu i z tyłu, zamontowane na dachu kabiny,
- oświetlenie drogowe zgodne z przepisami ruchu drogowego,     

 umożliwiające poruszanie się maszyną po drogach publicznych
 - radioodtwarzacz CD z systemem nagłośnienia lub radioodtwarzacz z  systemem głośnomówiącym Bluetooth
 - wskaźnik przeciążeniowy z alarmem stabilności wzdłużnej,
- sygnalizacja dźwiękowa i wizualna: 
 - niskiego ciśnienia oleju w silnikowego i przekładniowego,
 - obecności wody w paliwie,
- niskiego poziomu i wysokiej temperatury płynu chłodzącego,
- zanieczyszczenia filtra powietrza,

- wskaźniki:

            - prędkości maszyny,
            - obrotów silnika,
            - poziomu paliwa,
            - temperatury płynu chłodzącego,
            - licznik motogodzin.
	tak/nie
tak/nie

tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie


	2) Ogumienie pneumatyczne przystosowane do jazdy pod pełnym obciążeniem po nieutwardzonych powierzchniach.
	tak/nie 

	3) Wszystkie koła oraz ogumienie w takim samym rozmiarze.
	tak/nie 

	4) Podwozie maszyny osłonięte.
	tak/nie

	5) Wszystkie funkcje robocze maszyny sterowane za pomocą pojedynczego joysticka.
	 tak/nie

	6) Joystick usytuowany po prawej stronie siedzenia operatora.
	tak/nie 

	7) Układ elektryczny 12V spełniający normę IP69.
	tak/nie

	8) Lampa ostrzegawcza migająca (kogut), pomarańczowa.
	tak/nie 

	9) Sygnał cofania maszyny
	tak/nie

	10) Immobiliser
	tak/nie

	V. Oprzyrządowanie:

	1) Chwytak szczękowy dwusiłownikowy do kłód drewnianych, pozwalający na bezpieczne utrzymanie kłód o następujących wymiarach:
 - długość: od 1,20 mb do 12,00 mb

 - średnica: od 0,35 m do 0,80 m

 o następujących parametrach:
- ciężar: maks. 600 kg,

- szerokość: min. 1.000 mm,

- pow. robocza: min. 0,8 m².

	Chwytak szczękowy dwusiłownikowy do kłód drewnianych, pozwalający na bezpieczne utrzymanie kłód o następujących wymiarach:

 - długość: od …….. mb do ……. mb

 - średnica: od …… m do …….. m

 o następujących parametrach:

- ciężar: maks. …………….. kg,

- szerokość: min. …………. mm,

- pow. robocza: min. ………. m²

	2) Łyżka do materiałów sypkich, bez zębów z wymiennym dwustronnym lemieszem, o pojemności: 2,4 – 2,6 m³.
	Łyżka do materiałów sypkich, bez zębów z wymiennym dwu-stronnym lemieszem, o pojemności: ……...– ……… m³.

	3) Widły do załadunku palet.
	tak/nie

	4) Szybkozłącza do podłączania narzędzi roboczych.
	tak/nie

	VI. Wymagane wyposażenie dodatkowe:

	1) Zestaw podstawowych narzędzi niezbędnych do obsługi maszyny (w tym

    klucz do kół).
	tak/nie

	2) Gaśnica zgodna z obowiązującymi przepisami.
	tak/nie

	3) Trójkąt ostrzegawczy.
	tak/nie

	4) Kamizelka odblaskowa kierowcy.
	tak/nie

	5) Smarownica, tuba smaru.
	tak/nie

	6) Apteczka zgodna z obowiązującymi przepisami.
	tak/nie

	VII. Wymagane dokumenty:

	1) Instrukcja obsługi (DTR) w języku polskim - 2 szt. (w formie papierowej i elektronicznej)
	tak/nie

	2) Katalog części zamiennych w języku polskim lub angielskim - 2 szt. (w formie papierowej i elektronicznej)
	tak/nie

	3) Książka serwisowa (gwarancyjna).
	tak/nie

	4) Plan przeglądów ładowarki teleskopowej z chwytakiem do kłód drewna w formie papierowej i elektronicznej
	tak/nie

	VIII. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego:

	1) Wykonawca udzieli 12 miesięcy gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia (ładowarka teleskopowa z chwytakiem do kłód drewnianych) bez limitu przepracowanych motogodzin, liczonej od dnia podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego Przedmiotu umowy.  
	tak/nie

	2) Termin gwarancji liczony będzie od dnia podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego Przedmiotu umowy
	tak/nie

	3) Naprawy, w tym gwarancyjne, oraz przeglądy serwisowe odbywać się będą w miejscu postoju przedmiotu umowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a w szczególności na terenie województwa zachodniopomorskiego  bez dodatkowych opłat za transport i dojazd serwisu. W przypadku braku technicznej możliwości naprawy lub przeglądu w miejscu postoju, Wykonawca przetransportuje Przedmiot umowy do swojego serwisu i z powrotem do Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.
	tak/nie

	4) Termin przystąpienia do naprawy gwarancyjnej przedmiotu zamówienia wynosie nie więcej niż 48 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego, w dniach od poniedziałku (od godz. 8:00) do piątku (do godz.14:00), przy czym termin ten ulega zawieszeniu na czas weekendu, tj. na okres od piątku od godziny 14:00 do poniedziałku do godziny 8:00. Za moment zgłoszenia przyjmuje się datę i godzinę nadania przez Zamawiającego wiadomości e-mail na adres wskazany przez Wykonawcę lub nadania faksu na wskazany przez Wykonawcę numer.
	tak/nie

	5) W przypadku napraw zaistniałych bez winy użytkownika, trwających ponad 14 dni, Wykonawca dostarczy na własny koszt maszynę zastępczą o takich samych parametrach użytkowych.
	tak/nie

	IX. Warunki napraw i zaopatrzenia w części zamienne:

	1) Wykonawca musi być autoryzowanym przedstawicielem oraz zobowiązany jest zapewnić i wskazać serwis gwarancyjny stacjonarny dla dostarczonego przedmiotu zamówienia (ładowarka teleskopowa z chwytakiem do kłód drewna), zlokalizowany w odległości drogowej nie większej niż 120 km od Stargardu mierzonej najkrótszą drogą publiczną 
	Spełnia / nie spełnia 

	X. Wymogi dodatkowe:

	1) Wykonawca musi być autoryzowanym przedstawicielem oraz posiadać serwis gwarancyjny stacjonarny oraz  mobilny wraz z magazynem części  dla dostarczonego przedmiotu zamówienia   zlokalizowanym  nie dalej niż 120 km od siedziby Zamawiającego (Stargardu) mierzonej najkrótszą drogą publiczną
	Spełnia /nie spełnia

	2) Wszystkie układy robocze maszyny napełnione płynami
    eksploatacyjnymi w ilości zgodnej z instrukcją obsługi.
	tak/nie

	3) Zbiornik paliwa oraz wszystkie inne zbiorniki materiałów
    eksploatacyjnych napełnione do pełna.
	tak/nie

	4) Wykonawca poda dokładny spis wszystkich płynów eksploatacyjnych użytych w maszynie wraz z określeniem producenta typu oznaczenia oraz objętości w formie papierowej oraz elektronicznej.
	tak/nie

	XI. Szkolenie w zakresie obsługi maszyny:

	1) Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt szkolenie teoretyczno-praktyczne dla dwóch operatorów-kierowców Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji oferowanej marki przedmiotu zamówienia.  Szkolenie to odbędzie się w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, w terminie do 3 dni roboczych od dnia podstawienia kompletnego zestawu samochodowego do załadunku i przewozu drewna do dyspozycji Zamawiającego. Wszelkie koszty związane ze szkoleniem pracowników Zamawiającego (dojazd, wyżywienie, nocleg, zużyte paliwo, itp.) pokrywa Wykonawca.
	tak/nie


** Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację lub podać właściwą wartość.  W miejscach wykropkowanych uzupełnić dane.

3.
Posiadamy serwis na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
adres_____________________________________________________________________________________________________________

telefon ___________________________________________________________________________________________________________

4.
Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie (proszę 
zaznaczyć znakiem X tylko jedną wybraną opcję):
☐   70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,
☐   75 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,

☐   80 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,
☐   85 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, 
☐   90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,

(Termin wykonania przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z opisem zawartym w pkt 16.2. ppkt 2 SWZ. Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku zaznaczenia którejkolwiek z opcji lub zaznaczenie więcej niż jednej opcji, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia (tj. 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy) i przyzna mu 0 pkt. Najwięcej punktów w tym kryterium uzyska Wykonawca, który zaoferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.).
5.
Informuję (-my), że wybór oferty nie będzie/będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Jeżeli wybór oferty NIE będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, należy nie wypełniać kolejnej części punktu 5.
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wartość ww. towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku od towarów i usług (VAT) wynosi: _______________________________________ PLN.

Stawka podatku od towaru i usług (VAT), która zgodnie z moją (naszą) wiedzą będzie miała zastosowanie to ___________%

6.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, w tym także ze wzorem umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a przed zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. 
Oświadczamy, że Wykonawca, którego reprezentuję jest (proszę zaznaczyć właściwe):
( mikroprzedsiębiorstwem

( małym przedsiębiorstwem

( średnim przedsiębiorstwem

( dużym przedsiębiorstwem

( prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą

( jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

( inny rodzaj

8. 
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.

9. 
Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzamy zlecić następującym podwykonawcom: 

	Podwykonawca (firma lub nazwa, adres),

	Zakres rzeczowy


	
	

	
	


Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołuję się na zasadach określonych w art. 118 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10.

Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:  
	Oznaczenie 
rodzaju (nazwy) informacji
	Oznaczenie dokumentu, w którym się znajdują (proszę wskazać numery stron oferty, o ile jest to możliwe)

	

	

	

	


Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do naszej oferty. 

11.

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na:

e-mail: ___________________________________________________________________

12.
Oświadczamy, iż realizując zamówienie będziemy stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 r. nr. 119 s. 1 – „RODO”). 

13.
Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

14.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                                                                _________________________________________ 
                                                                        (podpis)
*  niepotrzebne skreślić 
Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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