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Załącznik nr 8 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„WYPOSAŻENIE PRACOWNI INFORMATYCZNEJ I HOTELARSKIEJ”

Część  2 - dostawa systemu kontroli dostępu do pokoi hotelowych do pracowni hotelarskiej

Stanowisko dydaktyczne – elektroniczne systemy kontroli dostępu do pokoi hotelowych
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, konfiguracja oraz uruchomienie stanowiska dydaktycznego przeznaczonego do nauki elektronicznych systemów kontroli dostępu stosowanych w hotelarstwie, apartamentach oraz obiektach noclegowych typu self check-in.
Stanowisko zostanie wykonane na istniejących drzwiach wewnętrznych Zamawiającego:
· 2 szt. drzwi prawych,
· 1 szt. drzwi lewych.
Wykonawca zobowiązany jest do montażu kompletnych systemów kontroli dostępu bez konieczności wymiany istniejących skrzydeł drzwiowych.
Każde skrzydło drzwiowe musi zostać wyposażone w inny, niezależny system kontroli dostępu umożliwiający realizację zajęć praktycznych.
2. Wymagania ogólne dla wszystkich systemów
Każdy dostarczony system musi:
· być kompletny i gotowy do użytkowania,
· umożliwiać samodzielną pracę bez konieczności integracji z hotelowym systemem PMS,
· nie wymagać zakupu dodatkowych płatnych usług chmurowych do podstawowej pracy dydaktycznej,
· posiadać wszystkie wymagane aplikacje, programy, sterowniki, licencje oraz narzędzia konfiguracyjne niezbędne do uruchomienia,
· umożliwiać naukę nadawania, zmiany i odbierania uprawnień dostępu,
· posiadać możliwość awaryjnego otwarcia drzwi.
Wykonawca dostarczy wszystkie elementy niezbędne do działania systemów, w szczególności:
· zamki elektroniczne,
· baterie lub akumulatory,
· karty RFID (jeżeli wymagane),
· programatory/enkodery kart (jeżeli wymagane),
· aplikacje mobilne,
· oprogramowanie administracyjne,
· instrukcje obsługi.
Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z zakupem podstawowych licencji, aktywacją urządzeń ani dostępem do podstawowych funkcji systemów.




3. System nr 1 – klasyczny hotelowy system RFID OFF-LINE
Przeznaczenie
System przeznaczony do nauki klasycznych rozwiązań stosowanych w hotelach wykorzystujących karty zbliżeniowe RFID.
Rozwiązanie klasy:
· Be-Tech,
· HL-202,
· lub równoważne.
 Minimalne wymagania:
· elektroniczny zamek hotelowy RFID,
· technologia kart minimum MIFARE 13,56 MHz,
· praca w trybie OFF-LINE,
· brak konieczności stałego połączenia z komputerem lub Internetem,
· programowanie kart za pomocą programatora lub urządzenia administracyjnego,
· możliwość tworzenia:
· kart gościa,
· kart personelu,
· kart administratora,
· możliwość usuwania i zmiany uprawnień,
· zasilanie bateryjne,
· sygnalizacja niskiego poziomu baterii,
· możliwość awaryjnego otwarcia.
Awaryjne otwarcie:
Zamek musi posiadać:
· tradycyjny klucz mechaniczny awaryjny
lub rozwiązanie równoważne umożliwiające otwarcie bez uszkodzenia urządzenia.
Wyposażenie:
· minimum 20 kart RFID,
· programator kart,
· oprogramowanie administracyjne (jeżeli wymagane),
· wszystkie licencje konieczne do pracy.

4. System nr 2 – system mobilny Bluetooth / RFID / PIN
Przeznaczenie
System przeznaczony do nauki nowoczesnych zamków inteligentnych zarządzanych lokalnie z wykorzystaniem aplikacji mobilnej.
Rozwiązanie klasy:
· SmartLock 503,
· TTLock,
· lub równoważne.
Minimalne wymagania:
System musi umożliwiać otwieranie drzwi poprzez:
· aplikację mobilną Bluetooth,
· kartę RFID,
· kod PIN.
System musi umożliwiać:
· dodawanie użytkowników,
· usuwanie użytkowników,
· nadawanie dostępu czasowego,
· generowanie kodów okresowych,
· podstawową historię zdarzeń,
· kontrolę poziomu baterii.
Wymagania dotyczące pracy:
· możliwość działania bez stałego dostępu do Internetu,
· konfiguracja lokalna przez Bluetooth,
· aplikacja mobilna dostępna bez dodatkowych opłat.
Awaryjne otwarcie:
Zamek musi posiadać:
· tradycyjny klucz mechaniczny,
lub awaryjne zasilanie umożliwiające otwarcie zamka.

5. System nr 3 – system apartamentowy / self check-in ONLINE
Przeznaczenie
System przeznaczony do nauki nowoczesnych systemów stosowanych w apartamentach, aparthotelach oraz obiektach wykorzystujących samodzielne zameldowanie gości.
Rozwiązanie klasy:
· WANO vG-BL,
· TTLock + Gateway,
· Tuya Smart,
· lub równoważne.
Minimalne wymagania:
System musi umożliwiać:
· otwieranie drzwi aplikacją mobilną,
· otwieranie kartą RFID,
· otwieranie kodem PIN,
· tworzenie kodów:
· jednorazowych,
· czasowych,
· stałych,
· zdalne nadawanie dostępu,
· zdalne odbieranie dostępu,
· historię zdarzeń.
Komunikacja:
System musi posiadać:
· komunikację Bluetooth,
· możliwość pracy ONLINE poprzez Wi-Fi lub bramkę sieciową.
Jeżeli do pracy zdalnej wymagany jest dodatkowy gateway:
· urządzenie musi zostać dostarczone w komplecie,
· nie może wymagać dodatkowego płatnego abonamentu.
Awaryjne otwarcie:
Zamek musi posiadać:
· tradycyjny klucz mechaniczny
lub równoważny system awaryjnego otwarcia.

6. Wymagania dotyczące różnorodności systemów
Zamawiający wymaga dostarczenia trzech systemów reprezentujących trzy różne technologie zarządzania dostępem:
1. klasyczny hotelowy system RFID OFF-LINE,
2. system mobilny Bluetooth/RFID/PIN,
3. system apartamentowy self check-in z możliwością zdalnego zarządzania.
Niedopuszczalne jest dostarczenie trzech urządzeń wykorzystujących identyczny system zarządzania i identyczną platformę programową, różniących się wyłącznie wyglądem lub nazwą handlową.

7. Montaż i uruchomienie
Wykonawca zobowiązany jest do:
· montażu trzech zamków na wskazanych drzwiach,
· konfiguracji urządzeń,
· uruchomienia wszystkich funkcji,
· wykonania testów działania,
· przekazania instrukcji użytkowania,
· przeszkolenia minimum dwóch osób wskazanych przez Zamawiającego.

8. Warunki równoważności
Za rozwiązanie równoważne uznaje się system spełniający wszystkie wymagania funkcjonalne określone w niniejszym opisie, w szczególności:
· umożliwiający naukę różnych technologii kontroli dostępu,
· zapewniający zarządzanie użytkownikami,
· posiadający możliwość pracy bez systemu PMS,
· umożliwiający awaryjne otwarcie,
· kompletny i gotowy do użytkowania.
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