											załącznik nr 2
 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: 
Analizator do badań metodą ELISA wraz z czytnikiem do płytek ELISA oraz do badań metodą BLOT wraz z czytnikiem testów BLOT 

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………

Producent:…….....………………………………………………………

Nazwa i typ:……….......…………………………………………………

	l.p.
	Opis parametrów minimalnych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	I
	Analizator do metody ELISA
	
	

	1.
	Automatyczny analizator, używany po udokumentowanym przeglądzie technicznym
	
TAK
	

	2.
	Możliwość pracy z mikropłytkami 96-dołkowymi
	TAK
	

	3.
	Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych do odczytu z probówek 
	TAK
	

	4.
	Rozcieńczenie przygotowane bezpośrednio na pokładzie analizatora, bez konieczności wcześniejszego, manualnego przygotowania rozcieńczenia płytek
	TAK
	

	5.
	Statyw na probówki min.55 probówek
	TAK
	

	6.
	Dozowanie odczynnika bezpośrednio z butelek na tace reakcyjne
	TAK
	

	7.
	Wszystkie odczynniki do wykonywania badań umieszczone na pokładzie analizatora
	TAK
	

	8.
	Czujnik poziomu cieczy w sondzie

	TAK
	

	9.
	Objętość martwa max 50 ul
	TAK
	

	10.
	System indywidualnego płukania dołków zapobiegający kontaminacji
	TAK
	

	11.
	oprogramowanie analizatora umożliwiające zarządzanie odczynnikami - monitorowanie ilości dostępnych odczynników i odpadów w czasie rzeczywistym
	TAK
	

	12.
	pakiet startowy wraz z dostawą analizatora – 1 op. Boreliozy igG
	TAK
	

	II
	Metoda-immunoenzymatyczna
	
	

	1.
	Czas wykonania testów ELISA max 3 godz.
	TAK
	

	2.
	testy do diagnostyki surowicy, wynik oparty o obliczenie wskaźnika specyficzności przeciwciał, antygen: min. Borrelia burgderferi, Borrelia garinii, Borrelia afzelii, Borrelia  spielmanii
	TAK
	

	3.
	Zawiera zestaw kalibratorów gotowych do użycia ( co najmniej 5 kalibratorów)
	TAK
	

	4.
	Testy ilościowe oparte o 5-pkt krzywą kalibracyjną, kontrola i kalibratory zawarte w zestawie, odczynniki gotowe do użycia ( za wyjątkiem buforu płuczącego), płytka mikrotitracyjna z dzielonymi studzielnami reakcyjnymi
	TAK
	

	5.
	Testy posiadają kontrolę proceduralną na pasku
	TAK
	

	III
	Czytnik do metody ELISA
	
	

	1.
	Odczyt płytek ELISA z wyliczeniem wartości stężeń
	
TAK
	

	2.
	Zakres odczytu 380-900nm
	TAK
	

	3.
	Min 6-pozycyjne koło filtrów         (min. filtry 405,450,490,630nm)
	TAK
	

	4.
	Tryb odczytu- pkt końcowy, kinetyczny, skanowanie liniowe
	TAK
	

	5.
	Możliwość dostosowania pracy z analizatorem
	TAK
	

	6.
	Wyposażony w wyświetlacz oraz klawiaturę z możliwością wpisywania liter
	TAK
	

	7.
	Przeliczanie wyników dostosowane do testów kinetycznych i z punktem końcowym
	TAK
	

	8.
	Modele z dopasowaniem krzywej standardowej: min.4-parametry, sześcienny, kwadratowy, liniowy, 2-P,cubic-spline, kopin to point
	TAK
	

	9.
	Min  50 testów dostępnych w pamięci czytnika
	TAK
	

	10.
	Źródło światła- wolfranowa żarówka halogenowa, średni czas pracy ok 5000godz 
	TAK
	

	11.
	Wydruk wyników – raport zbiorczy, wraz z obrazem krzywej kalibracyjnej
	TAK
	

	12.
	Automatyczne lub  ręczne definowanie płytki
	TAK
	

	13.
	System otwarty - możliwość zaprogramowanie dowolnego testu ELISA
	
TAK/NIE
	

	14.
	czytnik używany po udokumentowanym przeglądzie technicznym
	TAK
	

	15.
	Eksport danych do plików .pdf, .csv, .xlsx
	TAK
	

	16.
	Alarmy błędów i rejestr zdarzeń
	TAK
	

	IV
	Analizator do metody BLOT
	
	

	1.
	Dozowanie odczynnika bezpośrednio z butelek na tace reakcyjne
	
TAK
	

	2.
	Wszystkie odczynniki do wykonywania badań umieszczane  na pokładzie  aparatu
	
TAK
	

	3.
	W zestawie grzebienie z uchwytami na testy
	TAK
	

	4.
	Możliwość jednoczesnego wykonywania do 36 pasków
	TAK
	

	5.
	Funkcja odzyskiwania odczynników przez pompy zwrotne
	TAK
	

	6.
	Miejsce na odczynniki znakowane kolor -kodami
	TAK
	

	7.
	Dokładność dozowania minimum 10%
	TAK
	

	8
	pakiet startowy wraz z dostawą analizatora – 1 op. Boreliozy igG
	TAK
	

	9
	analizator używany po udokumentowanym przeglądzie technicznym
	TAK
	

	V
	Czytnik do metody BLOT
	
	

	1.
	Komputer z oprogramowaniem interpretującym i drukarką laserową
	
TAK
	

	2.
	Skaner z możliwością jednoczesnego odczytu do 10 pasków
	
TAK
	

	3.
	Możliwość automatycznej kalibracji skanera- karta kalibracyjna w zestawie
	TAK
	

	4.
	Oprogramowanie interpretujące wyniki  w j. polskim 
	TAK
	

	5.
	Wyniki raportowane ilościowo w IU/ml oraz przypisane do  klas 0-6
	TAK
	

	6.
	Wyniki w j. polskim uzyskane bezpośrednio z oprogramowaniem komputera
	TAK
	

	7.
	Wyniki z oprogramowaniem zawierające i.in dane pacjenta, informacje o odczytywanym teście, wygląd zeskanowanego paska wraz ze wskazaniem intensywności  sygnałów dla poszczególnych alergenów, interpretacje dla poszczególnych alergenów
	TAK
	

	8.
	Funkcje zapamiętywania odczytanych pasków- wyszukiwanie pacjentów np. po nazwisku
	TAK
	

	9.
	Czytnik używany po udokumentowanym przeglądzie technicznym
	TAK
	

	VI
	Wymagania ogólne
	
	

	1.
	Analizator dostarczony ze stołem
	TAK
	




UWAGA: 
Nie spełnienie wymaganych parametrów (wszędzie tam gdzie parametr jest wymagany - TAK) spowoduje odrzucenie oferty. 

