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ZAŁĄCZNIK NR 2.1 DO SWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Dla Zadania nr 1

Nazwa oferowanego urządzenia: 
......................................................................................................
Model / typ oferowanego urządzenia:
......................................................................................................
Producent / Firma:
......................................................................................................
Nazwa, która zostanie użyta przez wykonawcę na fakturze:
......................................................................................................
APARAT USG WSZECHSTRONNY W TYM DOPPLER Z FUNKCJAMI KARDIO I NACZYNIOWYMI ORAZ Z FUNKCJĄ DO BADANIA JAMY BRZUSZNEJ
CPV: 33112200-0
Jednostka miary: sztuka
Liczba jednostek do dostarczenia: 1
	[bookmark: _Hlk237256993]Lp.
	Warunki i parametry techniczne – opis

	Warunki wymagane
	Odpowiedź Wykonawcy /
parametry oferowane - należy
podać zakresy lub opisać 

	1
	2
	3
	4

	1
	Aparat USG wszechstronny w tym Doppler z funkcjami kardio i naczyniowymi oraz z funkcją do badania jamy brzusznej.
	Tak
	

	2
	Urządzenie fabrycznie nowe nieużywane i nieobciążone prawami osób trzecich oraz gotowe do użycia i będzie posiadać oprogramowanie konieczne do jego użytkowania – jeśli dotyczy.
	Tak
	

	3
	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzący z bieżącej produkcji lub wprowadzony do obrotu nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem składania ofert.
	Tak, podać
	

	4
	Aparat ultrasonograficzny do badań ogólnodiagnostycznych na mobilnym wózku systemowym
	Tak
	

	5
	Monitor medyczny LED o rozdzielczości Full HD lub wyższej, oraz przekątnej:
21’’ lub poniżej – 0 pkt
21,5’’ – 23’’lub powyżej – 5 pkt
	Tak, podać
	

	6
	[bookmark: _Hlk236981867]Ekran dotykowy minimum 10 cali do sterowania funkcjami aparatu:
10-11’’ – 0 pkt
Powyżej 11’’ – 5 pkt
	Tak, podać
	

	7
	[bookmark: _Hlk236981961]Minimum 2 aktywne porty głowic dostępne jednocześnie bez konieczności przepinania przewodów:
2 aktywne porty głowic – 0 pkt
3 lub więcej aktywnych portów głowic – 5 pkt
	Tak, podać
	

	8
	System umożliwiający utworzenie kont kilku użytkowników z możliwością przypisania do nich spersonalizowanych presetów.
	Tak
	

	9
	Aparat posiadający funkcję umożliwiającą zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta przez nieuprawnione osoby. Funkcja umożliwiająca logowanie się użytkowników za pomocą haseł.
	Tak
	

	10
	Regulacja wysokości panelu sterowania w zakresie minimum 10 cm
	Tak, podać
	

	11
	Cyfrowe obrazowanie 2D (B-mode) w czasie rzeczywistym
	Tak
	

	12
	Obrazowanie M-mode 
	Tak
	

	13
	Doppler kolorowy oraz funkcja obrazowania przepływów niskoprędkościowych i mikronaczyniowych lub rozwiązanie równoważne.
	Tak
	

	14
	Power Doppler
	Tak
	

	15
	Directional Power Doppler lub technologia równoważna
	Tak
	

	16
	Doppler PW
	Tak
	

	17
	Doppler CW
	Tak
	

	18
	Obrazowanie harmoniczne tkanek
	Tak
	

	19
	Obrazowanie złożone wielokierunkowe (Compound Imaging)
	Tak
	

	20
	Oprogramowanie umożliwiające redukcję szumów i poprawę jakości obrazu w czasie rzeczywistym
	Tak
	

	21
	Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode i Dopplera jednym przyciskiem
	Tak
	

	22
	Funkcja obrazowania przepływów niskoprędkościowych umożliwiająca wizualizację drobnych naczyń bez zastosowania środka kontrastowego lub rozwiązanie równoważne
	Tak
	

	23
	Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie automatycznych lub półautomatycznych pomiarów wybranych struktur anatomicznych i naczyń
	Tak
	

	24
	Oprogramowanie do badań:
Brzusznych
Pediatrycznych 
Małych narządów
Naczyniowych
Mięśniowo – szkieletowych
Kardiologicznych
	Tak, podać
	

	25
	Pakiet badań narządów powierzchownych
	Tak
	

	26
	Pakiet badań jamy brzusznej
	Tak
	

	27
	Pakiet badań układu mięśniowo-szkieletowego
	Tak
	

	28
	Automatyczne pomiary i kalkulacje kliniczne
	Tak
	

	29
	Wbudowany dysk wewnętrzny min. 1 TB
	Tak, podać
	

	30
	Eksport badań przewodowo do komputera
(np. złącze USB)
	Tak, podać 
	

	31
	Możliwość zapisu obrazów w pamięci USB – Pendrive w formatach avi i jpg
	Tak
	

	32
	Obsługa DICOM Storage
	Tak
	

	33
	Obsługa DICOM Print
	Tak
	

	34
	Obsługa DICOM Worklist
	Tak
	

	35
	Możliwość przesyłania danych do PACS
	Tak
	

	36
	Zestaw przewodów i akcesoriów niezbędnych do pracy
	Tak
	

	37
	Sieć LAN 1GB/s, RJ-45 (wyjście) 
	Tak
	

	38
	Komunikacja Wi‑Fi lub równoważna
	Tak
	

	39
	Głowica convex w zestawie 
	Tak
	

	40
	Zakres częstotliwości głowicy convex 
minimum. 1–6 MHz – 0 pkt
powyżej 1-6 MHz – 5 pkt 
	Tak, podać
	

	41
	Głowica liniowa w zestawie
	Tak
	

	42
	Zakres częstotliwości głowicy liniowej 
minimum. 3–14 MHz – 0 pkt
[bookmark: _Hlk237334763]powyżej 3-14 MHz – 5 pkt
	Tak, podać
	

	43
	Głowica sektorowa w zestawie
	Tak
	

	44
	[bookmark: _Hlk237334768]Zakres częstotliwości głowicy sektorowej 
[bookmark: _Hlk237334773]minimum 2-4 MHz – 0 pkt
[bookmark: _Hlk237334779]powyżej 2-4 MHz – 5 pkt
	Tak, podać
	

	45
	Możliwość rozbudowy o głowice 3D/4D
	Tak
	

	46
	Oprogramowanie w języku polskim
	Tak
	

	47
	Certyfikat CE dla wyrobu medycznego
	Tak
	

	48
	Zgodność z MDR 2017/745
	Tak
	

	49
	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji, obsługi i dezynfekcji aparatu USG w cenie urządzenia
	Tak
	

	50
	Bezpłatny Serwis autoryzowany przez producenta, w trakcie obsługi gwarancyjnej w siedzibie zamawiającego
	Tak
	

	51
	Pełna gwarancja producenta na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład zestawu liczona od dnia podpisania protokołu odbioru, gwarancja minimum 12 miesięcy:
12 miesięcy – 0 pkt
24 miesięcy – 5 pkt
36 lub więcej miesięcy – 10 pkt
	Tak, podać
	

	[bookmark: _Hlk237257610]52
	Czas reakcji maksymalnie 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii
	Tak
	

	53
	Autoryzowany serwis dostępny na terenie Polski
	Tak
	

	54
	Instrukcja obsługi w języku polskim 
	Tak
	

	55
	Aparat zastępczy w przypadku braku możliwości naprawy usterki w siedzibie zamawiającego
	Tak
	

	56
	Usunięcie usterki w terminie maksymalnie 5 dni roboczych
	Tak
	

	57
	Bezpłatne aktualizacje oprogramowania udostępniane przez producenta w okresie gwarancji
	Tak
	

	58
	Bezterminowa licencja na oprogramowanie dostarczona wraz z zestawem. 
	Tak
	

	59
	Dostępność części zamiennych przez minimum 8 lat od daty dostawy urządzenia lub zgodnie z polityką producenta, nie krócej niż 8 lat.
	Tak
	




1) Wykonawca wypełnia w całości kolumnę 4 oraz miejsca wykropkowane powyżej tabeli.
2) Wykonawca gwarantuje, że oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i do jego uruchomienia oraz użytkowania nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żadna część składowa, ani kompletne urządzenie nie jest rekondycjonowane, powystawowe i nie było wcześniej wykorzystywane przez innego użytkownika.


Kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis osobisty/podpis zaufany 
złożony przez osobę(osoby) uprawnioną(-e) 
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