[image: ]
	ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SWZ


Nr sprawy: ZP.1.26

[bookmark: _Hlk198630781]Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)


[bookmark: _Hlk233194424]Postępowanie przetargowe pn, „Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, mebli oraz sprzętu IT w ramach projektu Rozwój rehabilitacji w ramach SP ZOZ w Radzyniu Chełmińskim poprzez modernizację i zakup wyposażenia” realizowanego w ramach działania FEKP.06.09-IZ.00-0026/25, Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Sposób potwierdzenia spełnienia wymagań
W kolumnie „Parametr oferowany / potwierdzenie” Wykonawca wpisuje konkretną wartość, opis zastosowanego rozwiązania albo słowo „TAK”, jeżeli wymaganie ma charakter opisowy. Samo przepisanie treści OPZ bez wskazania oferowanego rozwiązania może zostać uznane za niewystarczające, gdy Zamawiający wymaga weryfikacji parametru.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży karty katalogowe, foldery producenta, instrukcje, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające oferowane parametry. Dokumenty obcojęzyczne należy przedstawić wraz z tłumaczeniem na język polski.

1. Aparat do elektroterapii i terapii ultradźwiękowej
Ilość: 1 szt.
Urządzenie przeznaczone do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej i terapii skojarzonej, z kompletem wskazanych głowic.
	Lp.
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany / potwierdzenie

	1
	5” kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym
	

	2
	Trzy niezależne kanały zabiegowe
	

	3
	Możliwość wykonywania zabiegów z zakresu elektroterapii, terapii ultradźwiękowej oraz terapii skojarzonej.
	

	4
	możliwość jednoczesnej pracy dwóch głowic SnG
	

	5
	Głowica GU5 cm2
	

	6
	Głowica SNG
	

	7
	tryb manualny
	

	8
	jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie
	

	9
	304 wbudowanych procedur terapeutycznych
	

	10
	250 programów użytkownika
	

	11
	programy ulubione
	

	12
	4 programy dla terapii LIPUS
	

	13
	10 własnych sekwencji dla elektroterapii
	

	14
	encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
	

	15
	możliwość wykonywania terapii LIPUS
	

	16
	statystyki przeprowadzanych zabiegów
	

	17
	emisja ciągła/ impulsowa
	

	18
	kontrola przylegania czoła głowicy (mierzony efektywny czas zabiegu)
	

	19
	Możliwość podłączenia głowic : typ GU-1 - 1 cm2; 1/ 3 MHz ; typ GU-5 - 5 cm2; 1/ 3 MHz; typ SnG - 17,3 cm2; 1/ 3 MHz
	

	20
	maksymalne natężenie fali ultradźwiękowej 2/3 W/cm2
	

	21
	Możliwość pracy manualnej głowicą SNG
	

	22
	Głowica typ SnG; 1/ 3 MHz; 17,3 cm2 z uchwytem x 2
	

	23
	częstotliwość w trybie impulsowym 10 – 150 Hz z krokiem zmiennym dla GU-1, GU-5, SnG; 1 kHz LIPUS
	

	24
	regulowane wypełnienie w trybie impulsowym
	

	25
	Generowane prądy: interferencyjne izoplanarne; – interferencyjne dynamiczne; – interferencyjne jednokanałowe AMF; – TENS symetryczny; – TENS asymetryczny; – TENS naprzemienny; – TENS burst; – TENS do terapii porażeń spastycznych; – Kotz’a (rosyjska stymulacja tonoliza; – stymulacja Hufschmidta; – diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP, RS, MM); – impulsowe prostokątne; – impulsowe trójkątne; – impulsowe UR wg Traberta (2 - 5); – impulsowe Leduca (1 - 9); – impulsowe neofaradyczne (1 - 19); – unipolarne falujące; – bipolarne falujące; – galwaniczne; – mikroprądy; – prądy średniej częstotliwości MF; – impulsy IG; – prądy EMS; – fale H; – impulsy eksponencjalne
	

	26
	maks. natężenie prądu w obwodzie pacjenta (tryb CC) ; – unipolarny falujący 30 mA; – galwaniczny, IG 80 mA ; – diadynamiczny 70 mA ; – bipolarny falujący, Hufschmidta 100 mA ; – interferencyjne, TENS, Kotz, impulsowe, MF, tonoliza, EMS, ; fale H, impulsy eksponencjalne 140 mA; – mikroprądy 1000 µA
	

	27
	wymiary aparatu 25,0 x 27,0 x 16,5 cm (+/- 5mm)
	

	28
	Praca w trybach CC (stabilizacja prądu) lub CV (stabilizacja napięcia)
	

	29
	Pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie
	

	30
	typ akumulatora (opcja) Li-Ion
	

	31
	pojemność akumulatora (opcja) 2100 mAh
	

	32
	zasilanie, pobór mocy 100 – 240 VAC, 50/60 Hz,; 24 VDC, 2,5 A
	




2. Aparat do laseroterapii wysokoenergetycznej
Ilość: 1 szt.
Urządzenie do laseroterapii wysokoenergetycznej i biostymulacyjnej, z wyposażeniem ochronnym i funkcjami bezpieczeństwa.
	Lp.
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany / potwierdzenie

	1
	Sterownik do laseroterapii wysokoenergetycznej i biostymulacyjnej z aplikatorem skanującym, tryb manualny i programowy, stabilizacja i regulacja mocy aplikatorów, licznik czasu aplikatorów laserowych, statystyki przeprowadzonych zabiegów, duży 7" kolorowy wyświetlacz dotykowy, przycisk bezpieczeństwa przerywający emisję laserową.
	

	2
	Możliwość podłączenia sond laserowych:
	

	3
	1. o mocy 400 mW i długości fali 808nm
	

	4
	2. o mocy 80mW i długości fali 660nm
	

	5
	- regulacja mocy sond i aplikatorów
	

	6
	- tryb emisji: ciągły i impulsowy
	

	7
	Możliwość podłączenia aplikatora skanującego 100/450mW
	

	8
	Możliwość podłączenia aplikatora prysznicowego
	

	9
	Wbudowane modułu wysokoenergetyczne 808nm/8W i 980nm/10W
	

	10
	2 nasadki aplikacyjne: 1cm2 i 5cm2
	

	11
	Dedykowane tryby do współpracy z aplikatorami światłowodowymi
	

	12
	Szczytowa moc wyjściowa 18W
	

	13
	Tryby pracy źródeł promieniowania: ciągły i impulsowy
	

	14
	Impulsy trybu impulsowego: prostokątny, trójkątny (superpuls)
	

	15
	Wypełnienie trybu impulsowego: 1-90%, impuls 50us
	

	16
	Częstotliwość trybu impulsowego 1-10000 Hz
	

	17
	Ilustrowana encyklopedia procedur terapeutycznych
	

	18
	Ilość gniazd do podłączenia aplikatorów - 3
	

	19
	Tryb manualny i programowy
	

	20
	Kontrola nad parametrami zabiegowymi
	

	21
	Jednostki chorobowe w trybie programowym wybierane po nazwie
	

	22
	Ilość programów zabiegowych dla sond punktowych 58
	

	23
	Ilość sekwencji zabiegowych dla skanera 26
	

	24
	Ilość programów użytkownika 250
	

	25
	Gotowe programy z częstotliwościami Nogiera min8
	

	26
	Gotowe programy z częstotliwościami Volla min30
	

	27
	Edycja nazw programów użytkownika
	

	28
	Możliwość automatycznego powtórzenia zabiegu
	

	29
	Zegar zabiegowy
	

	30
	Złącze blokady drzwi (interlock/DOOR)
	

	31
	Zasilanie 230V, 50Hz, 40W
	

	32
	Okulary ochronne do laseroterapii 2szt. Dla pacjenta i terapeuty
	

	33
	Klasa bezpieczeństwa wymagana prawem
	

	34
	Wymagane prawem RP certyfikaty/dopuszczenia
	




3. Aparat do terapii ultradźwiękowej 
Ilość: 1 szt.
Urządzenie do terapii ultradźwiękowej powierzchownej i głębokiej, w tym terapii LIPUS, z wymaganymi głowicami.
	Lp.
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany / potwierdzenie

	1
	5” kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym
	

	2
	możliwość jednoczesnej pracy dwóch głowic SnG
	

	3
	tryb manualny
	

	4
	jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie
	

	5
	baza wbudowanych programów zabiegowych min 156
	

	6
	baza programów użytkownika min 50 (dla każdego aplikatora)
	

	7
	programy ulubione
	

	8
	możliwość edycji nazw programów użytkownika
	

	9
	encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
	

	10
	możliwość wykonywania terapii LIPUS
	

	11
	statystyki przeprowadzanych zabiegów
	

	12
	emisja ciągła/ impulsowa
	

	13
	kontrola przylegania czoła głowicy (mierzony efektywny czas zabiegu)
	

	14
	Możliwość podłączenia głowic : typ GU-1 - 1 cm2; 1/ 3 MHz ; typ GU-5 - 5 cm2; 1/ 3 MHz; typ SnG - 17,3 cm2; 1/ 3 MHz
	

	15
	maksymalne natężenie fali ultradźwiękowej 2/3 W/cm2
	

	16
	częstotliwość w trybie impulsowym 10 – 150 Hz z krokiem zmiennym dla GU-1, GU-5, SnG; 1 kHz LIPUS
	

	17
	regulowane wypełnienie w trybie impulsowym
	

	18
	wymiary aparatu 25,0 x 27,0 x 16,5 cm
	

	19
	masa aparatu max. 3 kg
	

	20
	typ akumulatora (opcja) Li-Ion
	

	21
	pojemność akumulatora (opcja) 2100 mAh
	

	22
	zasilanie, pobór mocy 100 – 240 VAC, 50/60 Hz,; 24 VDC, 2,5 A
	

	23
	Głowica ultradźwiękowa o powierzchni 5 cm2 1/3 MHz
	

	24
	Głowica typ SnG; 1/ 3 MHz; 17,3 cm2 z uchwytem
	




4. Aparat ultrasonograficzny (USG)
Ilość: 1 komplet
Cyfrowy system diagnostyczny USG z wózkiem, oprogramowaniem, licencjami i zestawem czterech głowic: liniowej, convex, sektorowej i endowaginalnej.

	Lp.
	Parametry, właściwości, funkcje i inne
	Parametry wymagane
	Parametr oferowany

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 lub nowsze
	Tak,
2025 – 0 pkt
2026 – 10 pkt
	

	2. 
	Cyfrowy układ formułowania wiązki ultradźwiękowej, min 240 000 kanałów procesowych
	Tak,
240 000 – 0 pkt.
>240 000 – 10 pkt.
	

	3. 
	Czas uruchomienia aparatu z pełnego wyłączenia: max 60 sekund
	Tak
	

	4. 
	Modułowa konstrukcja umożliwiająca ławą rozbudowę aparatu, 
	Tak
	

	5. 
	Cztery koła skrętne z możliwością blokowania każdego z osobna.
	Tak
	

	6. 
	Monitor Full HD, kolorowy, o przekątnej ekranu min. 21,5″, kąt patrzenia minimum 175 stopni
	Tak
	

	7. 
	Możliwość zmiany wysokości, obrotu i pochylenia monitora niezależnie od panelu sterowania
	Tak
	

	8. 
	Panel dotykowy min 13,3”, z możliwością zmiany kąta pochylenia i obsługą multitouch i gestów, min rozdzielczości 1920*1080 
	Tak
	

	9. 
	Panel sterowania z możliwością obrotu i regulacji wysokości, płynnie regulowany.
	Tak
	

	10. 
	Panel sterowania z możliwością zmiany wysokości - min 300 mm oraz obrotu Lewo/Prawo min +/- 90 stopni (łącznie 180 stopni)
	Tak,
Regulacja wysokości 300 mm – 0 pkt
Regulacja wysokości <300 mm – 10 pkt.
	

	11. 
	Fizyczna klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod pulpitu.
	Tak
	

	12. 
	Panel sterowania wyposażony w uchwyty na głowice w obrysie panelu min.6
	Tak
	

	13. 
	Aparat wyposażony w min.  4 porty USB dostępne dla użytkownika – w obrębie panelu sterowania, ekranu dotykowego lub okolicy.
	Tak
	

	14. 
	Wyjście obrazowe HDMI, Porty USB do archiwizacji danych.
	Tak
	

	15. 
	Regulacja TGC
	Tak
	

	16. 
	Regulacja LGC
	Tak
	

	17. 
	Minimalna częstotliwość pracy dostępnych głowic - max. 1,2 MHz
	Tak
	

	18. 
	Maksymalna częstotliwość pracy dostępnych głowic - min. 20 MHz
	Tak,
20 MHz – 0 pkt
>20 MHz – 10 pkt.
	

	19. 
	Ilość aktywnych, równoważnych gniazd (portów) dla głowic obrazowych. - Min. 4 portów aktywnych
	Tak
	

	20. 
	Maksymalny czas pamięci dynamicznej CINE - min. 32000 kl/s B-Mode
	Tak,
32000 kl/s – 0 pkt.
>32000 kl/s – 10 pkt
	

	21. 
	Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów, pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym
	Tak
	

	22. 
	Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na dyski zewnętrzne, pamięci PEN w formatach JPG (dla obrazów) i AVI (dla pętli obrazowych) poprzez naciśnięcie programowalnego przycisku na konsoli
	Tak
	

	23. 
	Wbudowana karta sieciowa Wi-Fi
	Tak
	

	24. 
	Menu Aparatu USG w języku polskim
	Tak
	

	25. 
	Wbudowany w aparat fabryczny podgrzewacz żelu
	Tak
	

	Obrazowanie i prezentacja obrazu

	26. 
	Tryb B
	Tak
	

	27. 
	Głębokość penetracji (obrazowania) min. 40cm.
	Tak
	

	28. 
	Obrazowanie quasi-convex (trapez)
	Tak
	

	29. 
	Możliwość rotowania obrazu co 90⁰
	Tak
	

	30. 
	Dynamika w trybie B z wyświetlaniem wartości na obrazie - min. wartość - ≤ 30 dB
max. wartość –≥ 260dB
	Tak
	

	31. 
	Maksymalny frame Rate obrazu B - Min 800 f/s
	Tak,
800 f/s – 0 pkt.
>800 f/s – 10 pkt
	

	32. 
	Technologia Dynamic Pixel Focusing lub równoważna, system pracujący bez konieczności ustawiania pojedynczych punktów ogniskowania przez użytkownika.
	Tak
	

	33. 
	Obrazowanie full-screen, min. 3 kroki
	Tak
	

	34. 
	Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych
	Tak
	

	35. 
	Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE
	Tak
	

	36. 
	Obrazowanie harmoniczne
	Tak
	

	37. 
	Optymalizacja obrazu B i Spektralnego Dopplera za pomocą jednego klawisza.
	Tak
	

	38. 
	Tryb M
	Tak
	

	39. 
	Doppler kolorowy
	Tak
	

	40. 
	Ugięcie wiązki Dopplera - min. +/- 30st.
	Tak
	

	41. 
	Maksymalny frame rate Dopplera kolorowego - Min. 300 f/s
	Tak,
300 f/s – 0 pkt.
>300 f/s – 10 pkt.

	

	42. 
	Maksymalny PRF dla Dopplera kolorowego - Min 12 kHz
	Tak,
12 kHz – 0 pkt.
>12 kHz – 10 pkt
	

	43. 
	Doppler mocy
	Tak
	

	44. 
	Kierunkowy Doppler mocy
	Tak
	

	45. 
	Doppler Spektralny Fali Pulsacyjnej (Doppler pulsacyjny)
	Tak
	

	46. 
	Wielkość bramki Dopplera pulsacyjnego regulowana - Min 0,5 mm -30 mm
	Tak
	

	47. 
	Maksymalny PRF dla Dopplera pulsacyjnego - Min. 13,9 kHz
	Tak
	

	48. 
	Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD)
	TAK
	

	49. 
	Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym
	TAK
	

	50. 
	Obrazowanie krzyżowe
	TAK
	

	51. 
	Wielostopniowe oprogramowanie redukujące szumy, wygładzające obraz B i wyostrzające kontury - obraz zbliżony do obrazu              z MR (np. SONO MR, Full SRI lub ekwiwalent)
	TAK
	

	52. 
	Obrazowanie częstotliwościowe wykorzystujące technologie obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie.
	TAK
	

	53. 
	Aktywne bezterminowo licencje DICOM 3.0 minimum: Storage, Worklist
	TAK
	

	54. 
	Innowacyjna wizualizacja 3D przepływu kolorowego Dopplera i Dopplera mocy
	TAK
	

	Oprogramowanie

	55. 
	Badania radiologiczne
	TAK
	

	56. 
	Badania małych narządów
	TAK
	

	57. 
	Badania naczyniowe
	TAK
	

	58. 
	Badania położnicze
	TAK
	

	59. 
	Badania ginekologiczne
	TAK
	

	60. 
	Badania kardiologiczne
	TAK
	

	61. 
	Badania pediatryczne
	TAK
	

	62. 
	Badania urologiczne
	TAK
	

	63. 
	Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości
	TAK
	

	Głowice

	64. 
	Głowice szerokopasmowe o niezależnym wyborze częstotliwości w trybach B i Dopplera
	TAK
	

	65. 
	Głowica Liniowa 
	TAK
	

	66. 
	Minimalna częstotliwość pracy - max. 3 MHz
	TAK
	

	67. 
	Maksymalna częstotliwość pracy - Min. 13 MHz             
	TAK
	

	68. 
	Szerokość czoła głowicy max. 3,8 cm
	TAK
	

	69. 
	Obrazowanie harmoniczne
	TAK
	

	70. 
	Ilość elementów min. 128
	TAK
	

	71. 
	Możliwość zastosowania dedykowanej nakładki biopsyjnej
	TAK
	

	72. 
	Głowica Convex
	TAK
	

	73. 
	Minimalna częstotliwość pracy - max. 1,2 MHz
	TAK
	

	74. 
	Maksymalna częstotliwość pracy - Min. 6 MHz             
	TAK
	

	75. 
	Kąt skanowania min. 74 stopnie
	TAK
	

	76. 
	Obrazowanie harmoniczne
	TAK
	

	77. 
	Ilość elementów min. 128
	TAK
	

	78. 
	Możliwość zastosowania dedykowanej nakładki biopsyjnej
	TAK
	

	Inne wymagania

	79. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej.
	Tak
	

	80. 
	Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe
	Tak
	

	81. 
	Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia.
	Tak
	

	82. 
	Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta
	Tak
	

	83. 
	Paszport techniczny
	Tak
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	84.
	W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku.
	Tak
	

	85.
	Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy.
	Tak
	

	86.
	Zapewniony serwis pogwarancyjny
	Tak
	




5. Fotel do terapii uroginekologicznej. 
Ilość: 1 szt.
	Lp.
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany / potwierdzenie

	1
	Fotel z wyprofilowaną kieszenią na aplikator urządzenia do stymulacji magnetycznej
	

	2
	Aluminiowa podstawa na 5-skrzydłowych nóżkach z poliuretanu
	

	3
	Sprężyna gazowa o skoku 160 mm
	

	4
	Tapicerka w kolorze ecru
	

	5
	Wymiary w cm (wys. x szer.) 62x60 (+/- 1 cm)
	

	6
	Regulacja wysokości siedziska [cm]: 54-70
	

	7
	Obciążenie max.: 160 kg
	

	8
	Waga max : 20 kg
	






6. Szyna CPM
Ilość: 1 szt.
Urządzenie do ciągłego biernego ruchu kończyny dolnej, przeznaczone do rehabilitacji stawów zgodnie z poniższymi parametrami.
	[bookmark: _Hlk237868387]Lp.
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany / potwierdzenie

	1
	Szyna wyposażona w dwa wyświetlacze LCD (w pilocie i ekranie głównym) z niezależnym sterowaniem dające możliwość pracy bez pilota
	

	2
	Niezależne sterowanie urządzeniem przy pomocy panelu głównego lub pilota
	

	3
	Min. 3 programy ćwiczeń
	

	4
	Min. 9 prędkości pracy
	

	5
	Ustawienie czasu pracy urządzenia
	

	6
	Ustawienie kąta zgięcia oraz wyprostu (od -5° do +120°)
	

	7
	Ustawienie kontroli momentu obrotowego
	

	8
	Możliwość zmiany kierunku ruchu w trakcie ćwiczeń
	

	9
	Wyłącznik awaryjny
	

	[bookmark: _Hlk237868367]10
	Kąt zakresu ruchomości stawu kolanowego od -5° do 120°
	

	11
	Kąt zakresu ruchomości stawu biodrowego od 25° do 100°
	

	12
	Kąt zakresu ruchomości stawu skokowego od 0° do 40°
	

	13
	[bookmark: _Hlk237868245]Zakres ustawienia dla kości udowej od min. 32 do maks. 50 cm
	

	14
	Zakres ustawienia dla goleni od 25 do 57 cm
	

	15
	Wymiary (+/- 1 cm):; Długość: 95 cm; Szerokość: 32 cm; Wysokość: 36 – 45 cm
	

	16
	Waga max : 12 kg
	




7. Komora do suchych kąpieli CO₂/O₃
Ilość: 1 szt.
Komora do terapii gazowej całego ciała z wyłączeniem głowy, umożliwiająca prowadzenie zabiegów z zastosowaniem dwutlenku węgla i ozonu.
	Lp.
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany / potwierdzenie

	1
	System kąpieli w dwutlenku węgla
	

	2
	System kąpieli w ozonie
	

	3
	Dotykowy 15 calowy panel sterujący -Monitor
	

	4
	Zasilanie elektryczne główne 230V 50Hz
	

	5
	Regulacja temperatury zabiegu CO2 w przedziale od 25°C - 40°C
	

	6
	Nowoczesny system sterowania i kontroli zabiegów oparty na sterowniku PLC klasy przemysłowej pozwalający na regulacje podstawowych parametrów zabiegowych.
	

	7
	Automatyczne wodne nawilżanie gazu zwiększające efektywność zabiegu od momentu jego rozpoczęcia
	

	8
	System alarmowy dla pacjenta
	

	9
	Niezmienne i wysokie stężenie CO2 oddziałujące na pacjenta dzięki cyrkulacji CO2
	

	10
	Stała wysoka koncentracja CO2 uzyskana dzięki automatycznemu uzupełnianiu gazu
	

	11
	W pełni zautomatyzowany przebieg zabiegu
	

	12
	Skuteczne i szybkie uszczelnienie komory zabiegowej
	

	13
	Kontrolowane odprowadzenie CO2 po zabiegu
	

	14
	Wymiary urządzenia max 130 cm (dł) X 130 cm (szer.) X 130 cm (wys)
	

	15
	Regulacja pokrywy dostosowana do wzrostu pacjenta w przedziale (130 cm -210 cm)
	

	16
	Automatyczne opróżnianie ozonu z urządzenia
	

	17
	Możliwość korzystania z urządzenia osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku
	

	18
	Nowoczesny system sterowania i kontroli zabiegów pozwalający na regulacje podstawowych parametrów zabiegowych
	

	19
	Możliwość wykonania zabiegu obejmującego całe ciało (poza głową)
	

	20
	Specjalna konstrukcja urządzenia pozwala na oddziaływanie na krążenie nie tylko obwodowe ale również krążenie systemowe
	

	21
	Zabieg wykonywany w pozycji siedzącej wygodnej dla każdego pacjenta niepełnosprawnego
	

	22
	Urządzenie pracujące automatycznie, odliczając czas zabiegu widoczny na panelu sterującym
	

	23
	Możliwość regulacji czasu zabiegu od 5 do 30 minut. Sugerowany czas zabiegu 10 minut.
	

	24
	Możliwość wykonania 5 zabiegów w ciągu godziny.
	

	25
	Regulacja dawki ozonu
	

	26
	Licznik zabiegów
	

	27
	Historia zabiegu wyświetlana na monitorze
	

	28
	Funkcja automatycznej dezynfekcji urządzenia
	

	29
	Średnie Zużycie CO₂ - 8 l/min
	




8. Krzesła do poczekalni
Ilość: 10 szt.
	Lp.
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany / potwierdzenie

	1
	Siedzisko i oparcie wykonane z polipropylenu
	

	2
	Rama; malowana proszkowa na wybrany kolor; krzesło na czterech nogach z podłokietnikami
	

	3
	Stopki tworzywo sztuczne, czarne
	

	4
	Możliwość składowania w stosie (max. 6 szt.)
	

	5
	Wymiary (+/- 1 cm):; Głębokość: 48 cm; Szerokość: 59 cm; Wysokość: 83 cm
	





9. Laptop
Ilość: 1 szt.
Komputer przenośny przeznaczony do obsługi dokumentacji i organizacji pracy placówki.
	Lp.
	Obszar
	Wymagania minimalne
	Parametr oferowany / potwierdzenie

	1
	Wydajność obliczeniowa:
	procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86 lub równoważną wspierającą w pełni funkcje architektury x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 16 800 pkt. w teście PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php,
	

	2
	Pamięć operacyjna:
	minimum 16 GB RAM,; możliwość rozbudowy do 32 GB
	

	3
	Karta graficzna:
	zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci; w obrębie pamięci systemowej,; obsługiwana przez DirectX w wersji co najmniej 12 i OpenGL w wersji co najmniej 4.5
	

	4
	Wyświetlacz:
	wielkość – w zakresie 15” – 16”,; rozdzielczość nominalna – min. 1920 na min. 1080 pikseli;; matowy,
	

	5
	Pamięć masowa:
	minimum 500 GB SSD M.2
	

	6
	Wyposażenie:
	karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,; mikrofon, kamera i głośniki stereofoniczne zintegrowane w obudowie laptopa; zintegrowana w obudowie karta WiFi IEEE 802.11 ax,; interfejs RJ-45 obsługujący sieci 10/100/1000BASE-T,; co najmniej 3 porty USB w tym co najmniej jeden USB 3.0 lub wyższe i dwa USB-C,; interfejs HDMI i/lub DisplayPort,; zintegrowany w obudowie Bluetooth min. 5.0; touchpad lub równoważne; zintegrowania klawiatura z 12 klawiszami funkcyjnymi i 4 klawiszami strzałek, podświetlane klawisze; czytnik linii papilarnych,; porty audio: wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki - dopuszcza się rozwiązanie combo,
	

	7
	Wymagania dodatkowe
	BIOS typu FLASH EPROM, posiadający procedury oszczędzania energii i zapewniający mechanizm plug&play producenta sprzętu,; BIOS umożliwiający wykorzystanie funkcji PXE Boot, Wake on Lan, Mac Address Pass Through,; BIOS zawierający niezamazywaną informację o producencie, modelu i numerze seryjnym komputera,; BIOS umożliwiający realizację poniższych funkcji bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych (dopuszcza się oprogramowanie uruchamiane z BIOS które fizycznie znajduje się na ukrytej partycji dysku twardego SSD tj. Pamięci Flash współdzielonej):; kontrola sekwencji BOOT-owania,; start systemu z urządzenia USB,; blokowanie/odblokowanie BOOT-owania laptopa z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci,; ustawienia hasła na poziomie administratora,; wyłączenie/włączenie: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB; automatyczny update BIOS przez sieci - dopuszcza się update przez sieć inicjowany z poziomu systemu operacyjnego z dedykowanej aplikacji producenta weryfikującej zgodność BIOS,; system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający odczyt informacji o procesorze, rozmiarze RAM, modelu dysku twardego, oraz przetestowanie komponentów laptopa
	

	8
	Zabezpieczenia:
	zintegrowany układ szyfrujący Trusted Platform Module w wersji 2.0 (discrete/hardware),; obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona/Nobel Lock)
	

	9
	Zasilanie:
	akumulatorowe (Li-Ion i/lub Li-Po) o pojemności minimum 50Wh,; możliwe ustawienie szybkiego ładowania baterii do 80% w ciągu 1 godz.
	

	10
	Waga:
	Masa urządzenia: nie więcej niż 1,9 kg z baterią
	

	11
	System operacyjny i aplikacje:
	Zainstalowany Windows 11 Pro PL 64-bit z licencją w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi w administracji państwowej lub równoważny. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego.
	

	12
	Dokumenty:
	Deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu komputera (załączyć do oferty) lub równoważna.
	

	13
	Warunki serwisu i gwarancji
	3-letnia gwarancja, świadczona w miejscu instalacji komputera; W przypadku awarii nośników danych w okresie gwarancji takich jak pamięć masowa itp., pozostają one u Zamawiającego; Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta,
	




10. Urządzenie wielofunkcyjne A4
Ilość: 1 szt.
Sieciowe, kolorowe urządzenie laserowe do drukowania, kopiowania i skanowania dokumentacji.
	Lp.
	Obszar
	Wymagania minimalne
	Parametr oferowany / potwierdzenie

	1
	Rodzaj druku
	Laserowy, kolorowy
	

	2
	Prędkość drukowania
	33 stron A4 na minutę w kolorze
	

	3
	Rozdzielczość
	Min. 1200 x 1200 DPI
	

	4
	Druk dwustronny
	automatyczny (dupleks)
	

	5
	Procesor
	Min. 1.2 GHz
	

	6
	Pamięć
	Min. 2GB w standardzie
	

	7
	Obsługiwane systemy
	Windows 10/11,
	

	8
	Podajnik papieru
	Minimum 2 podajniki na papier, 1 podajnik minimum na 500 arkuszy
	

	9
	Skanowanie
	Min. 600 x 600 DPI
	

	10
	Obsługiwane nośniki
	Papier cienki, papier gruby, koperty, etykiety
	

	11
	Toner
	Kaseta z tonerem o wydajności min 5 000 stron.
	

	12
	Bęben
	Wydajność bębna min 50 000 stron
	

	13
	Praca sieciowa
	TAK
	

	14
	Interfejsy
	Gigabit Ethernet, USB 2.0 (Hi-Speed), Wi-Fi 802.11 b/g/n
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