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Opis przedmiotu zamówienia
Część A System nagłośnieniowy

1. System nagłośnieniowy liniowy lub point source 
Typ urządzenia – 4 sztuki: aktywny subwoofer estradowy 18” do systemów nagłośnieniowych PA.
• Przeznaczenie: systemy koncertowe, instalacje stałe, eventy i nagłośnienie profesjonalne.
• Konstrukcja: aktywny subwoofer w obudowie typu bass-reflex.
• Przetwornik niskotonowy: 18” (w zakresie od 17,5” do 18,5”).
• Wzmacniacz: wbudowany, klasy D.
• Moc wzmacniacza: moc ciągła: w zakresie od 1000 W do 1200 W oraz moc szczytowa: w zakresie od 2400 W do 2600 W.
• Pasmo przenoszenia: w zakresie od 45 Hz do 80 Hz (-3 dB)oraz dolna granica (-10 dB): w zakresie od 35 Hz do 100 Hz.
• Maksymalny poziom SPL: w zakresie od 133 dB do 137 dB.
• Charakterystyka pracy: możliwość pracy w trybie omnidirectional (dookólnej) oraz cardioid (kierunkowej).
• DSP: wbudowany procesor sygnałowy z regulacją: filtrów EQ, opóźnienia, limiterów ochronnych oraz presetów systemowych.
• Wejścia audio: zbalansowane XLR (w zakresie od 1 do 2 wejść).
• Wyjścia audio (link): XLR (przelotowe).
• Obudowa: sklejka wielowarstwowa, wzmocnienia konstrukcyjne do pracy touringowej.
• Wymiary: w zakresie od wysokość: 550 mm do 590 mm, szerokość: 660 mm do 700 mm
oraz głębokość: 660 mm do 700 mm.
• Waga: w zakresie od 42 kg do 45 kg.
• Uchwyty transportowe: wpuszczane, minimum 2 sztuki.
• Ochrona: możliwość montażu pokrowca transportowego i kół.
• Stopień ochrony: w zakresie od IP20 do IP54 (w zależności od konfiguracji instalacyjnej).
• Zastosowanie: systemy nagłośnienia koncertowego, kluby, instalacje stałe, systemy liniowe.

Typ urządzenia – 4 sztuki: aktywny moduł liniowy line array do profesjonalnych systemów nagłośnieniowych PA.
• Przeznaczenie: systemy koncertowe, instalacje stałe, wydarzenia plenerowe, nagłośnienie sceniczne średnich i dużych obiektów.
• Konstrukcja: aktywny moduł line array, 2-drożny.
• Układ przetworników: sekcja niskotonowa: w zakresie od 2 × 6,5” oraz sekcja wysokotonowa: driver kompresyjny w zakresie od 1,4” do 1,5” z cewką w zakresie od 2,5” do 3”.
• Wzmacniacz: wbudowany, klasy D.
• Moc wzmacniacza (ciągła): w zakresie od 550 W do 600 W, sekcja LF: w zakresie od 350 W do 450 W, sekcja HF: w zakresie od 150 W do 250 W.
• Pasmo przenoszenia: w zakresie od 60 Hz do 18 kHz (-10 dB).
• Maksymalny poziom SPL: w zakresie od 133 dB do 135 dB.
• Dyspersja pozioma: w zakresie od 100° do 120°.
• Kąty między modułami: regulowane w zakresie od 0,5° do 12°.
• DSP: wbudowany procesor sygnałowy obejmujący: korekcję EQ, opóźnienie, limitery ochronne, presety systemowe, kontrolę sieciową Ethernet.
Protokoły sterowania:
• Ethernet audio/control: kompatybilność z oprogramowaniem producenta do konfiguracji systemu.
• Wejścia audio: zbalansowane XLR (analogowe).
• Wyjścia audio: XLR link / thru.
• Złącza sieciowe: EtherCON / RJ45 w zakresie od 1 do 2 portów.
• Zasilanie: złącze zasilające blokowane (np. PowerCON TRUE1 lub równoważne).
• Obudowa: o wysokiej wytrzymałości mechanicznej oraz konstrukcja touringowa przystosowana do podwieszania.
• System riggingowy: zintegrowany system podwieszania line array, możliwość pracy w konfiguracji podwieszanej i stackowanej, kompatybilność z ramami array i adapterami statywowymi.
• Wymiary: w zakresie od: wysokość: 230 mm do 260 mm, szerokość: 490 mm do 520 mm, głębokość: 400 mm do 430 mm.
• Waga: od 15 kg do 18 kg.
• Uchwyty transportowe: zintegrowane, wpuszczane.
• Montaż: możliwość podwieszenia, ground stack oraz montażu na adapterze 35 mm.
Zastosowanie: koncerty i wydarzenia live, systemy touringowe, instalacje klubowe i teatralne
nagłośnienie średnich i dużych przestrzeni.
• Funkcjonalność: skalowalny system line array z możliwością rozbudowy, sieciowej kontroli DSP i integracji z subwooferami systemowymi.

Typ urządzenia – 2 sztuki: podstawa montażowa / base plate do systemów line array.
• Przeznaczenie: montaż naziemny (ground stack) modułów line array na subwooferach, scenach, platformach lub konstrukcjach nośnych.
• Konstrukcja: stalowa płyta montażowa do systemów line array.
• Kompatybilność: moduły line array w standardzie kompatybilnym z systemami kompaktowymi 2 × 6,5”.
• Maksymalna liczba obsługiwanych modułów: w zakresie od 4 do 6 modułów line array.
• Materiał: stal wysokiej wytrzymałości z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
• Wykończenie: lakier proszkowy, kolor czarny mat.
• System montażu: mocowanie do subwoofera lub platformy, kompatybilność z gniazdem gwintowanym M20, możliwość pracy z adapterem statywowym / dystansem kolumnowym.
• Regulacja kąta nachylenia: w zakresie od -15° do +5°.
• Mechanizm regulacji: listwa pozycjonująca lub system otworów indeksowanych.
• Punkty montażowe: otwory montażowe w standardzie M10, liczba punktów montażowych w zakresie od 3 do 6 punktów.
• Nośność mechaniczna: obciążenie robocze dostosowane do zestawów line array w zakresie od 2 do 6 modułów, konstrukcja zgodna z wymaganiami producenta systemu line array.
• Wymiary: w zakresie od: szerokość: 490 mm do 510 mm, głębokość: 430 mm do 470 mm, wysokość: 45 mm do 60 mm.
• Waga: od 4 kg do 5,5 kg.
• Konstrukcja: przystosowana do intensywnej eksploatacji touringowej, możliwość szybkiego montażu i demontażu, kompatybilność z systemami riggingowymi producenta.
• Odporność: wysoka odporność na obciążenia dynamiczne, korozję i uszkodzenia mechaniczne.
• Zakres temperatury pracy: od -20°C do +50°C.
• Zastosowanie: systemy koncertowe line array, instalacje sceniczne, konfiguracje ground stack, mobilne systemy nagłośnieniowe touringowe.
• Funkcjonalność: stabilne ustawienie systemu line array na podłożu lub subwooferze, możliwość regulacji kąta pokrycia systemu oraz integracji z konstrukcjami scenicznymi.

Typ urządzenia – 2 sztuki: pokrowiec ochronny / narzuta transportowa na zestaw line array i subwooferów.
Przeznaczenie: zabezpieczenie zestawu nagłośnieniowego podczas transportu magazynowania oraz pracy eventowej i touringowej.
Kompatybilność: możliwość użytkowania na kompletnie złożonej wieży nagłośnieniowej w skład której wchodzą 2 sztuki aktywny subwoofer estradowy 18” oraz 3 sztuki aktywny moduł liniowy line array.
Konstrukcja: narzuta ochronna szyta na wymiar, konstrukcja wielowarstwowa, możliwość szybkiego zakładania i zdejmowania bez demontażu systemu.
Materiał zewnętrzny: cordura o podwyższonej odporności mechanicznej, odporność na przetarcia, rozdarcia i warunki transportowe.
Wypełnienie ochronne: pianka amortyzująca (grubość pianki: w zakresie od 8 mm do 12 mm).
Materiał wewnętrzny: ortalion kaletniczy, powierzchnia ograniczająca zarysowania obudów głośnikowych, łatwe przesuwanie pokrowca podczas montażu.
System zamykania: rozpinanie na rzepy, wzmocnione przeszycia w punktach naprężeń.
Kolor: czarny.
Konstrukcja mechaniczna: dopasowanie do geometrii systemu line array i subwooferów, możliwość zabezpieczenia całej wieży jako jednego zestawu, elastyczne sekcje dopasowujące.
Ochrona: zabezpieczenie przed kurzem i zabrudzeniami, ograniczona ochrona przed wilgocią i opadami, amortyzacja podczas transportu i magazynowania.
Zastosowanie: systemy touringowe, koncerty i wydarzenia plenerowe, magazynowanie zestawów nagłośnieniowych, transport systemów line array.
Funkcjonalność: ochrona kompletnej wieży nagłośnieniowej przed uszkodzeniami mechanicznymi, kurzem i warunkami transportowymi przy zachowaniu szybkiego dostępu do systemu oraz możliwości pracy mobilnej i touringowej.

Typ urządzenia – 2 sztuki: wózek transportowy do przewożenia kolumn głośnikowych i sprzętu scenicznego.
• Przeznaczenie: transport zestawów nagłośnieniowych, subwooferów, monitorów scenicznych oraz sprzętu eventowego i touringowego.
• Konstrukcja: platforma transportowa, konstrukcja przystosowana do intensywnej eksploatacji scenicznej i magazynowej, możliwość transportu pojedynczych lub stackowanych kolumn.
• Materiał konstrukcyjny: sklejka wodoodporna o grubości w zakresie od 16 mm do 25 mm, konstrukcja odporna na odkształcenia i obciążenia dynamiczne, kolor czarny.
• Krawędzie: zaokrąglone.
• Wymiary całkowite: długość: w zakresie od 670 mm do 700 mm, szerokość: w zakresie od 670 mm do 700 mm, wysokość całkowita z kołami: w zakresie od 150 mm do 170 mm.
• Koła transportowe: liczba kół: 4 sztuki, średnica kół: w zakresie 100 mm, szerokość bieżnika: w zakresie od 30 mm do 35 mm, łożyska kulkowe, konstrukcja przystosowana do pracy na powierzchniach scenicznych i magazynowych.
• Typ kół: skrętne lub mieszane (skrętne + stałe).
• Nośność: łączny udźwig w zakresie od 500 kg do 600 kg.
• Konstrukcja mechaniczna: wysoka odporność na drgania i uderzenia, przystosowanie do transportu ciężkich zestawów nagłośnieniowych, możliwość użytkowania w warunkach touringowych.
• Zastosowanie: transport kolumn głośnikowych, systemy line array i subwoofery
magazyny sprzętu AV, produkcje koncertowe i eventowe, firmy rentalowe i technika sceniczna.
• Funkcjonalność: stabilny i wytrzymały transport ciężkich zestawów nagłośnieniowych, wysoka odporność mechaniczna oraz mobilność w warunkach scenicznych i magazynowych.

2. Dogłośnienie sali

Typ urządzenia – 2 sztuki: aktywny moduł liniowy line array do profesjonalnych systemów nagłośnieniowych PA.
• Przeznaczenie: systemy koncertowe, instalacje stałe, wydarzenia plenerowe, nagłośnienie sceniczne średnich i dużych obiektów.
• Konstrukcja: aktywny moduł line array, 2-drożny.
• Układ przetworników: sekcja niskotonowa: w zakresie od 2 × 6,5”, sekcja wysokotonowa: driver kompresyjny w zakresie od 1,4” do 1,5” z cewką w zakresie od 2,5” do 3”.
• Wzmacniacz: wbudowany, klasy D.
• Moc wzmacniacza (ciągła): w zakresie od 550 W do 600 W, sekcja LF: w zakresie od 350 W do 450 W, sekcja HF: w zakresie od 150 W do 250 W.
• Pasmo przenoszenia: w zakresie od 60 Hz do 18 kHz (-10 dB).
• Maksymalny poziom SPL: w zakresie od 133 dB do 135 dB.
• Dyspersja pozioma: w zakresie od 100° do 120°.
• Kąty między modułami: regulowane w zakresie od 0,5° do 12°.
• DSP: wbudowany procesor sygnałowy obejmujący: korekcję EQ, opóźnienie, limitery ochronne, presety systemowe oraz kontrolę sieciową Ethernet.
Protokoły sterowania:
• Ethernet audio/control kompatybilność z oprogramowaniem producenta do konfiguracji systemu.
• Wejścia audio: zbalansowane XLR (analogowe).
• Wyjścia audio: XLR link / thru.
• Złącza sieciowe: EtherCON / RJ45 w zakresie od 1 do 2 portów.
• Zasilanie: złącze zasilające blokowane (np. PowerCON TRUE1 lub równoważne).
• Obudowa: o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, konstrukcja touringowa przystosowana do podwieszania.
• System riggingowy: zintegrowany system podwieszania line array, możliwość pracy w konfiguracji podwieszanej i stackowanej, kompatybilność z ramami array i adapterami statywowymi.
• Wymiary: w zakresie od wysokość: 230 mm do 260 mm, szerokość: 490 mm do 520 mm, głębokość: 400 mm do 430 mm.
• Waga: od 15 kg do 18 kg.
• Uchwyty transportowe: zintegrowane, wpuszczane.
• Montaż: możliwość podwieszenia, ground stack oraz montażu na adapterze 35 mm.
• Zastosowanie: koncerty i wydarzenia live, systemy touringowe, instalacje klubowe i teatralne, nagłośnienie średnich i dużych przestrzeni
• Funkcjonalność: skalowalny system line array z możliwością rozbudowy, sieciowej kontroli DSP i integracji z subwooferami systemowymi

Typ urządzenia – 2 sztuki: aktywna kolumna szerokopasmowa (point-source) do systemów nagłośnieniowych PA.
• Przeznaczenie: nagłośnienie koncertowe, systemy mobilne, instalacje stałe, monitoring sceniczny, frontfill.
• Konstrukcja: kolumna aktywna.
• Przetworniki: sekcja niskotonowa: w zakresie od 11,5” do 12,5” oraz sekcja wysokotonowa: driver kompresyjny w zakresie od 1” do 1,5” (wylot).
• Wzmacniacz: wbudowany, klasy D.
• Moc wzmacniacza (ciągła): w zakresie od 600 W do 700 W.
• Moc szczytowa: w zakresie od 800 W do 900 W.
• Pasmo przenoszenia: w zakresie od 50 Hz do 20 kHz (-10 dB).
• Maksymalny poziom SPL: w zakresie od 131 dB do 134 dB.
• Pokrycie (dyspersja): od 90° × 60°.
• DSP: wbudowany procesor sygnałowy obejmujący: korekcję EQ, opóźnienie, limitery ochronne, presety pracy, możliwość sterowania zewnętrznego (np. aplikacja / software).
• Wejścia audio: zbalansowane XLR (1–2 wejścia).
• Wyjścia audio: XLR (link / przelotowe).
• Obudowa: sklejka wielowarstwowa, powłoka odporna na uszkodzenia mechaniczne (lakier strukturalny).
• Punkty montażowe: w zakresie od 4 do 6 
• Możliwość pracy: statyw, podwieszenie, monitor podłogowy 
• Wymiary: w zakresie od wysokość: 550 mm do 600 mm, szerokość: 350 mm do 400 mm, głębokość: 320 mm do 380 mm.
• Waga: od 18 kg do 21 kg.
• Uchwyty transportowe: wbudowane (min. 1–2 szt.).
• Stabilność: konstrukcja przystosowana do pracy jako monitor sceniczny i kolumna główna.
• Odporność środowiskowa: przystosowana do pracy scenicznej i instalacyjnej.
• Zastosowanie: systemy PA, monitoring sceniczny, instalacje AV, nagłośnienie mobilne i stałe.

Typ urządzenia – 2 sztuki: pokrowiec ochronny / narzuta transportowa na kolumnę.
•Przeznaczenie: zabezpieczenie kolumny podczas transportu, magazynowania oraz pracy eventowej i touringowej.
•Kompatybilność: aktywna kolumna szerokopasmowa (point-source).
•Konstrukcja: narzuta ochronna szyta na wymiar, konstrukcja wielowarstwowa, możliwość szybkiego zakładania i zdejmowania bez demontażu systemu.
•Materiał zewnętrzny: cordura o podwyższonej odporności mechanicznej, odporność na przetarcia, rozdarcia i warunki transportowe.
•Wypełnienie ochronne: pianka amortyzująca (grubość pianki: w zakresie od 8 mm do 12 mm).
•Materiał wewnętrzny: ortalion kaletniczy, powierzchnia ograniczająca zarysowania obudów głośnikowych, łatwe przesuwanie pokrowca podczas montażu, wzmocnione przeszycia w punktach naprężeń.
•Kolor: czarny.
•Konstrukcja mechaniczna: dopasowanie do geometrii kolumny.
•Ochrona: zabezpieczenie przed kurzem i zabrudzeniami, ograniczona ochrona przed wilgocią i opadami, amortyzacja podczas transportu i magazynowania.
•Zastosowanie: systemy touringowe, koncerty i wydarzenia plenerowe, magazynowanie zestawów nagłośnieniowych, transport.
•Funkcjonalność: ochrona kolumny nagłośnieniowej przed uszkodzeniami mechanicznymi, kurzem i warunkami transportowymi przy zachowaniu szybkiego dostępu do systemu oraz możliwości pracy mobilnej i touringowej.

Typ urządzenia – 2 sztuki: statyw kolumnowy niskoprofilowy do kolumn głośnikowych.
• Przeznaczenie: montaż kolumn nagłośnieniowych w zastosowaniach scenicznych, eventowych, instalacyjnych i studyjnych.
• Konstrukcja: statyw stalowy trójnożny o niskiej wysokości roboczej.
• Materiał: stal precyzyjna cienkościenna lub równoważny materiał o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej.
• Wykończenie: lakier proszkowy półmatowy.
• Kolor: czarny.
• Regulacja wysokości: bezstopniowa z mechaniczną blokadą.
• Typ blokady: zacisk śrubowy.
• Wysokość robocza regulowana: od 700 mm do 1050 mm.
• Średnica trzpienia montażowego: od 34 mm do 36 mm (standard 35 mm).
• Konstrukcja podstawy: trójnożna składana.
• Długość nóg: od 430 mm do 470 mm.
• Zakończenia nóg: antypoślizgowe nasadki gumowe.
• Dopuszczalne obciążenie: od 50 kg do 65 kg.
• Waga statywu: od 3,5 kg do 4,0 kg.
• Elementy konstrukcyjne: wykonywane metodą wtrysku ciśnieniowego lub równoważną technologią przemysłową.
• Konstrukcja składana, przystosowana do transportu mobilnego.
• Stabilna podstawa zapewniająca bezpieczne użytkowanie przy maksymalnym obciążeniu.
• Odporność na intensywną eksploatację sceniczną i transportową.
• Zastosowanie: kolumny nagłośnieniowe wyposażone w standardowe gniazdo montażowe 35 mm.
• Funkcjonalność: możliwość pracy jako niski statyw pod monitor, frontfill lub kompaktowe zestawy głośnikowe.
Dodatkowo: torba transportowa / pokrowiec na statywy kolumnowe (speaker stands).
• Przeznaczenie: bezpieczne przechowywanie i transport dwóch statywów głośnikowych w zastosowaniach scenicznych, koncertowych, DJ i instalacyjnych.
• Konstrukcja: wzmocniona torba transportowa z przegrodami wewnętrznymi
• Pojemność: 2 statywy kolumnowe
• Materiał: wytrzymała tkanina syntetyczna (np. nylon / poliester o wysokiej gramaturze)
wzmocnienia w miejscach narażonych na przetarcia, usztywnione ścianki lub wkładki ochronne.
•Kolor: czarny.
•Zamykanie: zamek błyskawiczny na całej długości, dwukierunkowy system zamykania.
•Uchwyty: podwójne uchwyty transportowe, wzmocnione przeszycia w punktach obciążenia.
•Wnętrze: dwie oddzielne komory lub przegrody, zabezpieczenie przed przemieszczaniem się statywów podczas transportu, miękka wyściółka chroniąca przed zarysowaniami.
•Wzmocnienia: dodatkowe wzmocnienia dna, odporność na uderzenia i nacisk podczas transportu.
•Wymiary wewnętrzne: w zakresie od długość: 1000 mm do 1300 mm, szerokość: 200 mm do 300 mm, wysokość: 150 mm do 250 mm.
•Waga: od 0,4 kg do 2 kg.
•Odporność: odporność na przetarcia, odporność na wilgoć w ograniczonym zakresie, odporność na typowe warunki transportowe i touringowe.
•Zastosowanie: transport statywów kolumnowych, systemy nagłośnieniowe mobilne, realizacje eventowe i koncertowe, DJ i rental AV.
•Funkcjonalność: umożliwia bezpieczne i wygodne przenoszenie dwóch statywów głośnikowych w jednej torbie, chroniąc je przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i magazynowania

3. Zestaw mikrofonów bezprzewodowych w case + anteny

Typ urządzenia – 2 sztuki: czterokanałowy cyfrowy odbiornik bezprzewodowego systemu mikrofonowego UHF w obudowie rack 19″ (1U).
• Przeznaczenie: profesjonalne systemy nagłośnieniowe sceniczne, konferencyjne i instalacyjne wymagające jednoczesnej pracy wielu torów bezprzewodowych.
• Technologia transmisji: cyfrowa 24-bitowa transmisja audio w paśmie UHF.
• Pasmo przenoszenia audio: od 20 Hz do 20 kHz (±1 dB).
• Zakres dynamiki systemu: od 115 dB do 120 dB.
• Szerokość strojenia pasma: od 130 MHz do 140 MHz.
• Liczba niezależnych kanałów odbiorczych: 4.
• Zasięg pracy w warunkach otwartych: od 80 m do 100 m.
• Pasmo częstotliwości: 470 - 514 MHz.
• Obudowa: metalowa, przystosowana do montażu rack 19″, wysokość 1U.
• Wymiary urządzenia: w zakresie od 390 mm do 400 mm (szerokość), 40 mm do 50 mm (wysokość), 150 mm do 160 mm (głębokość).
• Waga: od 1,5 kg do 2,0 kg.
• Wyjścia audio: minimum 4 × XLR symetryczne (indywidualne dla kanałów), opcjonalnie wyjścia sumujące lub TRS.
• Poziom wyjściowy audio: regulowany w zakresie od –18 dB do +42 dB.
• Interfejs komunikacyjny: Ethernet (RJ45) do konfiguracji i monitoringu systemu.
• Funkcje systemowe: automatyczne skanowanie wolnych częstotliwości, synchronizacja nadajnik–odbiornik (IR lub równoważna), automatyczne zarządzanie zakłóceniami RF, monitoring RF/AF oraz stanu baterii.
• Zasilanie: zewnętrzne DC w zakresie od 12 V do 15 V, pobór mocy od 10 W do 25 W.
• Możliwość blokady ustawień systemowych (lock).
• Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne oraz stabilna praca w środowiskach o dużym zagęszczeniu urządzeń RF.
• Zgodność z obowiązującymi normami CE oraz przepisami dotyczącymi pasma UHF w UE.

Typ urządzenia – 8 sztuk: cyfrowy nadajnik ręczny bezprzewodowego systemu mikrofonowego UHF z wymienną kapsułą dynamiczną.
• Przeznaczenie: profesjonalne zastosowania sceniczne, koncertowe, konferencyjne i instalacyjne wymagające wysokiej odporności na sprzężenia i stabilnej transmisji bezprzewodowej.
• Technologia transmisji: cyfrowa 24-bitowa transmisja audio w paśmie UHF.
• Pasmo przenoszenia kapsuły mikrofonowej: od 50 Hz do 16 kHz.
• Zakres dynamiki systemu: od 118 dB do 120 dB.
• Szerokość przestrajania pasma: od 40 MHz do 138 MHz.
• Moc wyjściowa RF: od 1 mW do 10 mW (przełączana).
• Zasięg pracy w warunkach otwartych: od 80 m do 100 m.
• Pasmo częstotliwości: kompatybilne z odbiornikiem.
• Typ kapsuły: dynamiczna, wymienna, o charakterystyce superkardioidalnej.
• Obudowa nadajnika: metalowa lub metalowo-kompozytowa o wysokiej odporności mechanicznej.
• Zasilanie: 2 × bateria AA lub akumulator litowo-jonowy dedykowany.
• Czas pracy: od 8 h do 12 h.
• Funkcje systemowe: automatyczne skanowanie częstotliwości, synchronizacja IR lub równoważna, automatyczne zarządzanie zakłóceniami RF, blokada ustawień, monitoring RF/AF i stanu baterii.
• Interfejs użytkownika: wyświetlacz OLED lub LCD z informacją o kanale, poziomie sygnału i baterii.
• Złącze kapsuły: system wymiennych kapsuł kompatybilnych z systemem producenta.
• Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne i stabilna praca w środowiskach o dużym zagęszczeniu systemów bezprzewodowych.
• Zgodność z normami CE oraz wymaganiami europejskimi dla urządzeń radiowych w paśmie UHF.
• Szyfrowanie AES-256.

Typ urządzenia – 4 sztuki: cyfrowy nadajnik bodypack bezprzewodowego systemu mikrofonowego UHF klasy profesjonalnej.
• Przeznaczenie: współpraca z mikrofonami nagłownymi, krawatowymi lub przewodami instrumentalnymi w systemach scenicznych, konferencyjnych i instalacyjnych.
• Technologia transmisji: cyfrowa 24-bitowa transmisja audio w paśmie UHF.
• Zakres częstotliwości pracy RF: od 470 MHz do 608 MHz (w zależności od wersji regionalnej).
• Szerokość przestrajania pasma: od 40 MHz do 138 MHz.
• Moc wyjściowa RF: w zakresie od 1 mW do 10 mW (przełączana).
• Zasięg pracy w warunkach otwartych: od 80 m do 100 m.
• Pasmo częstotliwości: kompatybilne z odbiornikiem.
• Wejście audio: złącze blokowane TA4M (mini-XLR 4-pin) kompatybilne z mikrofonami i przewodami instrumentalnymi.
• Poziom wejściowy audio: regulowany w zakresie od –10 dBV do +20 dBV.
• Pasmo pracy wejścia audio: od 20 Hz do 20 kHz.
• Obudowa: lekka, wytrzymała konstrukcja z tworzywa kompozytowego lub ABS o podwyższonej odporności mechanicznej.
• Zasilanie: 2 × bateria AA lub dedykowany akumulator litowo-jonowy.
• Czas pracy: od 6 h do 12 h.
• Funkcje systemowe: automatyczne skanowanie częstotliwości, synchronizacja IR lub równoważna, automatyczne zarządzanie zakłóceniami RF, monitoring RF/AF i stanu baterii, blokada ustawień.
• Interfejs użytkownika: wyświetlacz LCD/OLED z informacją o kanale, poziomie sygnału i baterii.
• Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne i stabilna praca w środowiskach o dużym zagęszczeniu systemów bezprzewodowych.
• Zgodność z normami CE oraz wymaganiami europejskimi dla urządzeń radiowych w paśmie UHF.
• Szyfrowanie AES-256.

Typ urządzenia – 4 sztuki: mikrofony nagłowne.
• Charakterystyka kierunkowa: dookólna.
• Typ przetwornika: pojemnościowy.
• Pasmo przenoszenia: od 20 Hz do 20 kHz.
• Czułość: w zakresie od –44 dBV/Pa do –35 dBV/Pa.
• Maksymalny poziom SPL: od 105 dB do 110 dB SPL.
• Waga pojedynczego mikrofonu: od 15 g do 20 g.
• Kolor: jasny/beżowy.
• Odłączany przewód z zabezpieczeniem przed wyrwaniem.
• Zgodność z bodypackiem.

Typ urządzenia – 8 sztuk: akumulator litowo-jonowy dedykowany do profesjonalnych systemów bezprzewodowych UHF (bodypack i handheld).
• Przeznaczenie: zasilanie nadajników bezprzewodowych systemów mikrofonowych klasy cyfrowej i analogowej w zastosowaniach scenicznych, konferencyjnych i instalacyjnych.
• Technologia: litowo-jonowa (Li-Ion), bez efektu pamięciowego.
• Napięcie nominalne: w zakresie od 3,6 V do 3,8 V.
• Pojemność energetyczna: w zakresie od 1100 mAh do 1300 mAh.
• Czas pracy systemu na jednym ładowaniu: od 6 h (ciągłej pracy nadajnika).
• System monitorowania stanu baterii: możliwość odczytu poziomu naładowania w czasie rzeczywistym w systemach kompatybilnych.
• Obudowa: zamknięta, hermetyczna konstrukcja z tworzywa odpornego na uderzenia i wibracje.
• Wymiary: w zakresie od 55 mm do 75 mm (długość), 30 mm do 55 mm (szerokość), 13 mm do 25 mm (wysokość).
• Waga: od 20 g do 40 g.
• System montażu: dedykowane prowadnice lub zatrzask kompatybilny z nadajnikami producenta.
• Kompatybilność: z cyfrowymi i analogowymi nadajnikami bezprzewodowymi profesjonalnej klasy wykorzystującymi dedykowane akumulatory producenta.
• Zastosowanie: profesjonalne systemy audio wymagające wysokiej stabilności zasilania i powtarzalnych parametrów pracy.

Typ urządzenia – 4 sztuki: podwójna stacja dokująco-ładująca do akumulatorów litowo-jonowych systemów bezprzewodowych UHF klasy profesjonalnej.
• Przeznaczenie: ładowanie i utrzymanie akumulatorów stosowanych w nadajnikach bodypack i ręcznych systemów bezprzewodowych oraz ich ładowanie zarówno poza urządzeniem, jak i w nadajnikach.
• Kompatybilność: akumulatory litowo-jonowe systemów bezprzewodowych.
• Liczba jednoczesnych slotów ładowania: od 2 do 2 niezależnych kanałów ładowania.
• Możliwość ładowania: akumulatorów poza nadajnikiem, akumulatorów umieszczonych w nadajnikach ręcznych, akumulatorów w nadajnikach typu bodypack.
• Technologia ładowania: inteligentne ładowanie sterowane mikroprocesorowo
• Zabezpieczenia: przed przeładowaniem, przegrzaniem, zwarciem oraz nadmiernym rozładowaniem.
• Sygnalizacja stanu: diody LED lub równoważny system wskazania stanu ładowania dla każdego slotu.
• Komunikacja z urządzeniem: możliwość automatycznego wykrycia typu baterii i stanu naładowania.
• Konstrukcja: obudowa z tworzywa o wysokiej odporności mechanicznej (ABS lub równoważne).
• Wymiary: w zakresie od 150 mm do 200 mm (szerokość), 70 mm do 100 mm (głębokość), 30 mm do 69 mm (wysokość).
• Waga: od 200 g do 400 g.
• Przeznaczenie: profesjonalne systemy audio wymagające ciągłej pracy bezprzewodowej
z szybkim cyklem wymiany energii.

Typ urządzenia – 2 sztuki: antena odbiorcza UHF do systemów bezprzewodowych audio.
• Przeznaczenie: współpraca z odbiornikami i systemami bezprzewodowymi mikrofonowymi oraz monitoringu dousznego.
• Konstrukcja: antena dipolowa półfalowa (1/2 λ).
• Typ anteny: pasywna.
• Pasmo częstotliwości: kompatybilne z odbiornikiem.
• Regulacja położenia: możliwość ustawienia anteny pod kątem w zakresie od 0° do 90°.
• Złącze antenowe: BNC.
• Kompatybilność:.odbiorniki systemów bezprzewodowych UHF, kompatybilność z odbiornikami rackowymi klasy profesjonalnej.
• Konstrukcja mechaniczna: elastyczny promiennik antenowy, montaż bezpośredni do odbiornika lub panelu antenowego.
• Kolor: czarny.
• Materiał: tworzywo techniczne i elementy metalowe odporne na uszkodzenia mechaniczne.
• Zakres temperatury pracy: od -10°C do +50°C.
• Zastosowanie: systemy bezprzewodowe sceniczne, instalacje AV, systemy konferencyjne, profesjonalne systemy nagłośnieniowe.
• Funkcjonalność: poprawa stabilności odbioru sygnału RF, możliwość pracy w instalacjach rackowych i mobilnych systemach audio.

Typ urządzenia – 1 sztuka: flight case rackowy transportowy z szufladą i miejscem na systemy bezprzewodowe.
•Przeznaczenie: transport, przechowywanie oraz organizacja odbiorników bezprzewodowych, nadajników ręcznych i bodypacków, mikrofonów nagłownych, akumulatorów oraz akcesoriów RF w zastosowaniach scenicznych, koncertowych
i broadcastowych.
• Konstrukcja: profesjonalny case rackowy typu touring, konstrukcja przystosowana do intensywnej eksploatacji scenicznej, możliwość pracy jako mobilny rack FOH / RF.
• Standard montażu: rack 19″.
• Materiał konstrukcyjny: sklejka wodoodporna o grubości w zakresie od 6 mm do 9 mm, laminat odporny na ścieranie i wilgoć, profile aluminiowe wzmacniające.
• Kolor: czarny.
• Front i tył: zdejmowane pokrywy przednia i tylna, zamki motylkowe typu butterfly, stalowe zawiasy i narożniki kulowe.
• Szuflada transportowa: wysuwana szuflada na akcesoria RF, prowadnice teleskopowe o zwiększonej wytrzymałości, miejsce na mikrofony, bodypacki, akumulatory, anteny i okablowanie.
• Wnętrze: pianka techniczna dopasowana do urządzeń, organizacja przestrzeni dla nadajników i akcesoriów, możliwość prowadzenia okablowania RF i zasilania
możliwość pracy urządzeń RF bez demontażu z case’a.
• Zasilanie i infrastruktura: zawiera listwę zasilającą rackową, przepusty kablowe i organizery przewodów, integracja ze splitterami antenowymi i dystrybucją RF.
• Zamontowane wszystkie urządzenia zestawu mikrofonów bezprzewodowych i anteny wraz z okablowaniem zapewniające pełną funkcjonalność casea, włącznie z 3 metrowym kablem wieloparowym, który będzie dostarczał sygnał wszystkich kanałów złączami XLR do stageboxa.
• Uchwyty transportowe: wpuszczane uchwyty sprężynowe, ergonomiczne rozmieszczenie do transportu 2-osobowego, odporność na intensywną eksploatację touringową.
• Odporność: wysoka odporność na uderzenia i drgania, odporność na warunki transportowe i sceniczne, zabezpieczenie urządzeń RF podczas transportu.
• Zastosowanie: systemy bezprzewodowe live, produkcje koncertowe i telewizyjne, teatry i eventy, mobilne systemy RF touringowe.
• Funkcjonalność: bezpieczny transport i organizacja kompletnego systemu bezprzewodowego, możliwość pracy urządzeń bez wyjmowania z racka, szybki dostęp do nadajników i akcesoriów oraz integracja z profesjonalną infrastrukturą RF i zasilania.

4. Mikser cyfrowy do obsługi

Typ urządzenia – 1 sztuka: cyfrowy mikser audio klasy live / instalacyjnej w wersji kompaktowej
• Przeznaczenie: realizacja dźwięku FOH, monitorowego, broadcastowego, streamingowego oraz instalacji stałych w obiektach eventowych, koncertowych, teatralnych i konferencyjnych.
• Architektura systemu: modularna cyfrowa konsoleta z rozbudowanym routingiem i silnikiem DSP.
• Konstrukcja: kompaktowa konsoleta cyfrowa z pełnym workflow „surface + engine”, metalowa obudowa odporna na warunki touringowe, ergonomiczny układ pracy dla realizatora FOH i monitorów.
• Wejścia analogowe: liczba kanałów: w zakresie od 22 do 24 wejść mikrofonowo-liniowych, złącza: XLR combo (XLR/TRS), przedwzmacniacze mikrofonowe: cyfrowo sterowane, zasilanie phantom: +48 V per kanał.
• Wyjścia analogowe: liczba wyjść: w zakresie od 8 do 16 wyjść XLR, wyjścia liniowe symetryczne.
• Routing sygnału: w pełni matrycowy system routing, możliwość dowolnego przypisania wejść do busów i matrixów, niezależne ścieżki FOH / monitor / broadcast możliwość splitu cyfrowego i analogowego.
• Procesory efektów (FX): wbudowane silniki efektowe 16 FX engine, efekty: reverb, delay, chorus, flanger, pitch, multiFX, możliwość równoległego przetwarzania wielu efektów, routing FX send/return.
•Interfejs użytkownika: duży ekran dotykowy HD, wielofunkcyjne enkodery (rotary push encoders), dedykowane sekcje kanałów (fader banki), szybki dostęp do scen i presetów,
możliwość pracy w warstwach (layers)
• Fadery i kontrola: zmotoryzowane fadery o długości 100 mm (13 sztuk), wrażliwość logarytmiczna, podświetlenie kanałów, recall scen.
• Sieć audio i komunikacja: AES50 lub równoważny protokół audio over IP, USB audio interface wielokanałowy (nagrywanie wielośladowe), MIDI In/Out/Thru, zdalne sterowanie przez sieć Ethernet / Wi-Fi, kompatybilność z systemami DAW.
• Funkcje nagrywania: bezpośrednie nagrywanie multitrack, playback stereo lub wielośladowy.
• Obudowa: metalowa, touringowa konstrukcja, odporność na wstrząsy i intensywną eksploatację, pasywne chłodzenie z kontrolą temperatury.
• Wymiary: w zakresie od szerokość: 440 mm do 475 mm, głębokość: 550 mm do 590 mm
wysokość: 180 mm do 230 mm.
• Waga: od 14 kg do 17 kg
• Zastosowanie: koncerty i trasy touringowe, realizacja monitorów scenicznych FOH w dużych systemach PA, broadcast i streaming, instalacje stałe (teatry, hale, sale konferencyjne).
• Funkcjonalność: profesjonalny cyfrowy mikser audio z zaawansowanym DSP, elastycznym routingiem, wielokanałowym nagrywaniem USB, rozbudowanymi efektami i możliwością pracy w złożonych systemach live i instalacyjnych o wysokich wymaganiach produkcyjnych.

Case na mikser z pozycji 4
Typ urządzenia – 1 sztuka: twardy case transportowy do konsolety dźwiękowej.
• Przeznaczenie: bezpieczny transport i przechowywanie konsolety sterującej. •Kompatybilność: dedykowany do urządzenia, dopasowanie wymiarowe do korpusu konsolety, wykończenie w kolorze czarnym scenicznym.
• Odporność: wysoka odporność na uderzenia i wibracje, odporność na wilgoć i warunki transportowe, przystosowanie do pracy w trasie (touring).
• Zastosowanie: transport konsolet, produkcje koncertowe i eventowe, realizacje telewizyjne i touringowe, zabezpieczenie sprzętu podczas magazynowania i transportu.
• Funkcjonalność: zapewnia pełną ochronę mechaniczną urządzenia, umożliwia bezpieczny transport w warunkach scenicznych oraz szybkie przygotowanie sprzętu do pracy dzięki dedykowanej piance i przemyślanej konstrukcji case’a.

Typ urządzenia – 1 sztuka: cyfrowy stagebox audio / ekspander wejść-wyjść do systemów mikserskich.
• Przeznaczenie: rozszerzenie liczby wejść i wyjść audio w systemach nagłośnieniowych live, instalacyjnych, broadcastowych oraz monitorowych.
• Konstrukcja: rackowy stagebox cyfrowy 19″, wysokość montażowa: w zakresie od 2U do 4U, obudowa metalowa przystosowana do pracy touringowej i instalacyjnej.
• Architektura audio: cyfrowa transmisja sygnału audio over Ethernet, kompatybilność 
z protokołem AES50 lub równoważnym.
• Wejścia analogowe: liczba wejść mikrofonowo-liniowych: 32 wejść, złącza XLR żeńskie, przedwzmacniacze mikrofonowe sterowane cyfrowo, zasilanie phantom +48 V indywidualnie dla kanałów.
• Parametry preampów: niski poziom szumów własnych, wysoka dynamika i headroom audio.
• Wyjścia analogowe: liczba wyjść liniowych: 16 wyjść, złącza XLR męskie, wyjścia symetryczne liniowe.
• Transmisja cyfrowa: transmisja dwukierunkowa po pojedynczym przewodzie CAT5e/CAT6,
synchronizacja zegara audio przez sieć AES50.
• Złącza sieciowe: EtherCON RJ45, porty AES50 A/B, możliwość łańcuchowego łączenia urządzeń (daisy-chain).
• Dodatkowe interfejsy: AES/EBU stereo, MIDI In/Out, ULTRANET lub równoważny system monitoringu personalnego, bardzo niska latencja transmisji.
• Obudowa: stalowa konstrukcja rackowa, odporność na drgania i transport touringowy, możliwość montażu w flight case.
• Wymiary: w zakresie od: szerokość: 480 mm do 485 mm, wysokość: 120 mm do 140 mm,
głębokość: 200 mm do 200 mm.
• Waga: od 4 kg do 7 kg
• Zastosowanie: systemy FOH i monitorowe, sceny koncertowe i eventowe, instalacje teatralne i konferencyjne, broadcast i streaming, rozproszone systemy audio.
• Funkcjonalność: cyfrowy stagebox umożliwiający transmisję wielokanałowego audio po pojedynczym przewodzie sieciowym, zdalne sterowanie przedwzmacniaczami oraz integrację z profesjonalnymi systemami mikserskimi live i instalacyjnymi


Typ urządzenia – 1 sztuka: twardy case transportowy na stagebox.
• Przeznaczenie: bezpieczny transport i przechowywanie.
• Kompatybilność: dedykowany do urządzenia, dopasowanie wymiarowe do korpusu stageboxa, wykończenie w kolorze czarnym scenicznym.
• Odporność: wysoka odporność na uderzenia i wibracje, odporność na wilgoć i warunki transportowe, przystosowanie do pracy w trasie (touring).
• Zastosowanie: transport stageboxów, produkcje koncertowe i eventowe, realizacje telewizyjne i touringowe, zabezpieczenie sprzętu podczas magazynowania i transportu.
• Funkcjonalność: zapewnia pełną ochronę mechaniczną urządzenia, umożliwia bezpieczny transport w warunkach scenicznych oraz szybkie przygotowanie sprzętu do pracy dzięki dedykowanej piance i przemyślanej konstrukcji case’a.


Typ urządzenia – 1 sztuka: przewód transmisji danych Ethernet / DMX over IP zakończony złączami etherCON.
•Konstrukcja przewodu: ekranowana skrętka transmisyjna kategorii CAT 5e.
•Typ kabla: przewód o parametrach równoważnych CAT 5e.
•Długość całkowita przewodu: w zakresie od 4,5 m do 5,5 m.
•Liczba par transmisyjnych: od 4 do 4 par skręcanych.
•Konstrukcja żył: przekrój żyły w zakresie od 0,19 mm² do 0,22 mm², AWG w zakresie od 24 do 26, PoE IEEE 802.3af.
•Obsługa PoE: w zakresie od 15 W do 16 W.
•Ekranowanie: ekran zbiorczy foliowy i/lub oplot miedziany.
•Powłoka zewnętrzna: PUR (poliuretan) lub równoważny elastomer sceniczny, podwyższona odporność mechaniczna i środowiskowa.
•Średnica zewnętrzna przewodu: od 6,7 mm do 7,0 mm.
•Kolor przewodu: czarny.
•Złącza:  etherCON RJ45 metalowe.
•Obudowa złączy: metalowa, czarna.
•Typ złączy: RJ45 w obudowie etherCON, kompatybilność z gniazdami etherCON oraz standardowymi RJ45.
•Trwałość mechaniczna złączy: powyżej 1000 cykli połączeń.
•Zakres temperatury pracy minimum: od -27°C do +70°C.
•Konstrukcja mobilna: przewód przystosowany do częstego zwijania i pracy touringowej.
•Odporność: wysoka odporność na ścieranie, zginanie, promieniowanie UV oraz warunki sceniczne i eventowe.
•Funkcjonalność: stabilna transmisja danych i sygnałów sterujących przy podwyższonej odporności mechanicznej i środowiskowej.

Typ urządzenia – 1 sztuka: przewód transmisji danych Ethernet / DMX over IP zakończony złączami etherCON.
•Konstrukcja przewodu: ekranowana skrętka transmisyjna kategorii CAT 5e.
•Typ kabla: przewód o parametrach równoważnych CAT 5e.
•Długość całkowita przewodu: w zakresie od 9,5 m do 10,5 m.
•Liczba par transmisyjnych: od 4 do 4 par skręcanych.
•Konstrukcja żył: przekrój żyły w zakresie od 0,19 mm² do 0,22 mm², AWG w zakresie od 24 do 26, PoE IEEE 802.3af.
•Obsługa PoE: w zakresie od 15 W do 16 W.
•Ekranowanie: ekran zbiorczy foliowy i/lub oplot miedziany.
•Powłoka zewnętrzna: PUR (poliuretan) lub równoważny elastomer sceniczny, podwyższona odporność mechaniczna i środowiskowa.
•Średnica zewnętrzna przewodu: od 6,7 mm do 7,0 mm.
•Kolor przewodu: czarny.
•Złącza: etherCON RJ45 metalowe, obudowa złączy: metalowa, czarna.
•Typ złączy: RJ45 w obudowie etherCON, kompatybilność z gniazdami etherCON oraz standardowymi RJ45.
•Trwałość mechaniczna złączy: powyżej 1000 cykli połączeń.
•Zakres temperatury pracy minimum: od -27°C do +70°C.
•Konstrukcja mobilna: przewód przystosowany do częstego zwijania i pracy touringowej.
•Odporność: wysoka odporność na ścieranie, zginanie, promieniowanie UV oraz warunki sceniczne i eventowe.
•Funkcjonalność: stabilna transmisja danych i sygnałów sterujących przy podwyższonej odporności mechanicznej i środowiskowej.

5. Zestaw mikrofonów przewodowych

Typ urządzenia – 1 sztuka: dynamiczny mikrofon instrumentalny do bębna basowego i niskich instrumentów perkusyjnych.
• Przeznaczenie: profesjonalne zastosowania sceniczne i studyjne do rejestracji źródeł o niskiej częstotliwości (kick drum, tomy basowe, wzmacniacze basowe).
• Przetwornik: dynamiczny (cewka ruchoma).
• Charakterystyka kierunkowa: superkardioidalna.
• Pasmo przenoszenia: od 20 Hz do 10 kHz.
• Czułość: w zakresie od 0,5 mV/Pa do 0,7 mV/Pa (ok. –64 dBV/Pa).
• Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL): 170 dB – 175 dB SPL.
• Złącze wyjściowe: 3-pinowe XLR (standard profesjonalny).
• Konstrukcja: z kratką stalową.
• System tłumienia wstrząsów.
• Odporność na zakłócenia mechaniczne: wysoka izolacja od drgań i uderzeń konstrukcyjnych.
• Magnes: neodymowy dla zwiększonej efektywności i stosunku sygnał/szum.
• Waga: od 550 g do 650 g.
• Długość: od 160 mm do 170 mm.
• Odporność mechaniczna: przystosowany do pracy w warunkach scenicznych o wysokim poziomie SPL i wibracji.
• Przeznaczenie środowiskowe: scena live, studio nagrań, systemy PA.
• Zgodność: standardowe systemy audio XLR i interfejsy mikrofonowe profesjonalnych konsolet.

Typ urządzenia – 3 sztuki: dynamiczny mikrofon instrumentalny i wokalny do zastosowań scenicznych oraz studyjnych.
• Przeznaczenie: rejestracja i nagłośnienie instrumentów akustycznych, wzmacniaczy gitarowych, werbli oraz wokalu w zastosowaniach profesjonalnych.
• Przetwornik: dynamiczny.
• Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna.
• Pasmo przenoszenia: od 40 Hz do 15 kHz.
• Charakterystyka częstotliwościowa: lekko podbita w zakresie obecności (ok. 4–6 kHz) dla poprawy czytelności dźwięku.
• Czułość: w zakresie od 1,6 mV/Pa do 2,2 mV/Pa (ok. –54,5 dBV/Pa).
• Złącze wyjściowe: 3-pinowe XLR (standard profesjonalny).
• Konstrukcja: metalowa, odporna na uszkodzenia mechaniczne obudowa z siatkową osłoną kapsuły.
• System tłumienia drgań: wewnętrzne mechaniczne zawieszenie kapsuły redukujące szumy manipulacyjne.
• System montażu: uchwyt statywowy z możliwością regulacji kąta ustawienia mikrofonu.
• Waga: od 280 g do 300 g.
• Długość: od 155 mm do 165 mm.
• Średnica: w zakresie od 30 mm do 40 mm.
• Materiał obudowy: stop metalu o wysokiej odporności mechanicznej.
• Odporność środowiskowa: przystosowany do pracy w warunkach scenicznych o wysokim poziomie ciśnienia akustycznego i wibracji.
• Zastosowanie: scena live, studio nagrań, systemy nagłośnieniowe PA.
• Zgodność: standardowe wejścia mikrofonowe XLR w konsoletach i interfejsach audio profesjonalnych.

Typ urządzenia – 2 sztuki: dynamiczny mikrofon wokalny ręczny do zastosowań scenicznych i estradowych.
• Przeznaczenie: nagłośnienie i rejestracja wokalu w warunkach live, w tym wystąpienia, koncerty, konferencje i systemy PA.
• Przetwornik: dynamiczny.
• Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna.
• Pasmo przenoszenia: od 50 Hz do 15 kHz.
• Złącze wyjściowe: 3-pinowe XLR (standard profesjonalny).
• Konstrukcja: metalowa, wzmocniona obudowa z kulistą siatką ochronną kapsuły.
• Włącznik: wersja z mechanicznym przełącznikiem ON/OFF.
• System tłumienia wstrząsów: wewnętrzny system antywibracyjny redukujący szumy manipulacyjne.
• System montażu: uchwyt mikrofonowy z możliwością regulacji kata.
• Waga: od 280 g do 310 g.
• Długość: od 160 mm do 170 mm.
• Średnica korpusu: w zakresie od 45 mm do 55 mm.
• Materiał obudowy: metal odlewany o wysokiej odporności mechanicznej.
• Odporność na zakłócenia mechaniczne: przystosowany do pracy w warunkach scenicznych o wysokim poziomie SPL i częstym użytkowaniu.
• Zastosowanie: wokal live, przemówienia, systemy nagłośnieniowe PA, instalacje sceniczne.
• Zgodność: standardowe systemy audio XLR w mikserach i interfejsach profesjonalnych.

Typ urządzenia – 1 para: kondensatorowy mikrofon pojemnościowy małomembranowy do zastosowań studyjnych i live.
• Przeznaczenie: rejestracja instrumentów akustycznych, overheadów perkusyjnych, gitar akustycznych, instrumentów smyczkowych oraz zastosowań ambientowych.
• Przetwornik: kondensatorowy.
• Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna.
• Pasmo przenoszenia: od 20 Hz do 20 kHz.
• Charakterystyka częstotliwościowa: liniowa lub lekko kształtowana w zakresie wysokich częstotliwości dla zwiększenia szczegółowości.
• Impedancja: od 150 Ω do 200 Ω.
• Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL): od 130 dB do 140 dB SPL.
• Zakres dynamiki: od 110 dB do 120 dB.
• Zasilanie: phantom +48 V (±4 V).
• Filtr dolnozaporowy (HPF).
• Tłumik PAD: w zakresie od 0 dB do –20 dB (przełączany).
• Złącze wyjściowe: 3-pinowe XLR (symetryczne).
• System montażu: uchwyt mikrofonowy z możliwością regulacji kąta oraz adapter statywowy.
• Waga: od 60 g do 120 g.
• Długość: od 130 mm do 160 mm.
• Średnica: w zakresie od 20 mm do 25 mm.
• Odporność na warunki środowiskowe: przystosowany do pracy w studiu oraz na scenie w kontrolowanych warunkach.
• Zastosowanie: nagrania studyjne, overheady perkusyjne, instrumenty akustyczne, nagrania live.
• Zgodność: standardowe interfejsy audio i miksery z zasilaniem phantom 48 V.

Typ urządzenia – 4 sztuki: dynamiczny mikrofon instrumentalny do zastosowań scenicznych i studyjnych (głównie perkusja i instrumenty perkusyjne).
• Przeznaczenie: nagłośnienie i rejestracja werbla, tomów oraz innych instrumentów o wysokim poziomie SPL w warunkach live i studyjnych.
• Przetwornik: dynamiczny.
• Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna.
• Pasmo przenoszenia: od 40 Hz do 18 kHz.
• Impedancja 250 Ω do 350 Ω.
• Złącze wyjściowe: 3-pinowe XLR (symetryczne, standard profesjonalny).
• Konstrukcja: kompaktowa, metalowa obudowa odporna na uderzenia mechaniczne.
• System montażu: zintegrowany uchwyt perkusyjny umożliwiający montaż bezpośrednio na obręczy bębna.
• System tłumienia drgań: wewnętrzne mechaniczne zawieszenie kapsuły redukujące przenoszenie wibracji.
• Waga: od 120 g do 200 g.
• Długość: od 50 mm do 80 mm.
• Średnica: w zakresie od 30 mm do 45 mm.
• Odporność środowiskowa: przystosowany do pracy w warunkach wysokiego SPL i intensywnych wibracji scenicznych.
• Zastosowanie: werbel, tomy, instrumenty perkusyjne, nagłośnienie live i rejestracja studyjna.
• Zgodność: standardowe wejścia mikrofonowe XLR w systemach PA i interfejsach audio.

6. Zestaw akcesoriów scenicznych

Typ urządzenia – 2 sztuki: aktywny DI-box do zastosowań profesjonalnych audio.
• Przeznaczenie: dopasowanie impedancji oraz konwersja sygnału niesymetrycznego (instrumentalnego/liniowego) na symetryczny sygnał mikrofonowy do systemów PA, mikserów i interfejsów audio.
• Typ układu: aktywny, z elektroniką o niskim poziomie szumów.
• Pasmo przenoszenia: od 10 Hz do 40 kHz (±1–2 dB).
• Tłumik wejściowy (PAD).
• Wyjścia: 1 × XLR symetryczne (mikrofonowe), 1 × jack 6,3 mm (THRU / LINK).
• Wejście: jack 6,3 mm TS (instrumentalne/liniowe).
• Zasilanie: phantom +48 V (±4 V) lub bateria 9 V (opcjonalnie).
• Pobór prądu: w zakresie od 5 mA do 10 mA.
• Obudowa: metalowa, ekranowana, odporna na zakłócenia elektromagnetyczne i uszkodzenia mechaniczne.
• Wymiary: w zakresie od 125 mm do 145 mm (długość), 100 mm do120 mm (szerokość), 35 mm do 70 mm (wysokość).
• Waga: od 600 g do 700 g.
• Funkcje dodatkowe: przełącznik ground lift eliminujący pętle masy, sygnalizacja LED aktywności/zasilania.
• Odporność środowiskowa: przystosowany do pracy scenicznej i instalacyjnej w warunkach o podwyższonym poziomie zakłóceń.
• Zastosowanie: instrumenty elektryczne, klawisze, odtwarzacze audio, systemy PA, instalacje AV.
• Zgodność: standardowe systemy audio XLR i jack 6,3 mm w profesjonalnych instalacjach nagłośnieniowych.


7. Zestaw okablowania sygnałowego

Typ urządzenia – 7 sztuk: kabel sygnałowy audio stereo.
• Zastosowanie: połączenie urządzeń z wyjściem mini jack stereo z urządzeniami wyposażonymi w 2 x jack 6,3 mm.
• Długość kabla w zakresie od 2,5 m do 3,5 m.
• Złącze 1: wtyk mini jack 3,5 mm stereo (TRS).
• Złącze 2: 2 x wtyk jack 6,3 mm mono (TS).
• Styki złączy: niklowane lub pozłacane.
• Średnica zewnętrzna przewodu w zakresie od 4 mm do 7 mm.
• Przekrój żyły sygnałowej w zakresie od 0,20 mm² do 0,35 mm² (od ok. 24 AWG do 22 AWG).
• Kolor przewodu: czarny.
• Konstrukcja elastyczna, przystosowana do zastosowań scenicznych i studyjnych.

Typ urządzenia – 4 sztuki: przewód audio USB-C → jack 3,5 mm TRS z wbudowanym przetwornikiem cyfrowo-analogowym (DAC).
•Przeznaczenie: połączenie urządzeń cyfrowych (smartfon, tablet, laptop, komputer) z urządzeniami audio wyposażonymi w wejście analogowe jack.
•Konstrukcja przewodu: elastyczny przewód audio o podwyższonej odporności mechanicznej.
•Typ przewodu: ekranowany przewód audio niskoszumowy klasy profesjonalnej.
•Długość całkowita przewodu: w zakresie od 1,4 m do 1,6 m.
•Przewodniki sygnałowe: miedź OFC lub równoważna o wysokiej czystości, konstrukcja wielodrutowa.
•Średnica zewnętrzna przewodu: od 3 mm do 6 mm.
•Powłoka zewnętrzna: PVC, elastomer lub równoważny materiał o zwiększonej elastyczności.
•Kolor przewodu: czarny lub ciemny techniczny.
•Wbudowany przetwornik DAC: typ: cyfrowo-analogowy USB Audio DAC, obsługiwana częstotliwość próbkowania: w zakresie od 192 kHz do 384 kHz, rozdzielczość: w zakresie od 24 bit do 32 bit.
•Kompatybilność systemowa: urządzenia obsługujące USB-C Audio.
•Funkcja pracy: plug-and-play bez konieczności instalacji dodatkowych sterowników.
•Obsługa sygnału: stereo audio analogowe.
•Złącze 1: USB-C męskie, kompatybilność z USB 2.0 lub nowszym.
•Złącze 2: jack 3,5 mm TRS stereo, obudowa metalowa lub kompozytowa, styki pozłacane lub równoważne odporne na korozję.
Możliwość współpracy z adapterami jack 6,3 mm
•Zastosowanie:  systemy audio mobilne, realizacja eventowa, połączenia laptop → mikser, urządzenia mobilne → systemy PA, zastosowania domowe i profesjonalne.
•Funkcjonalność: bezpośrednia konwersja sygnału cyfrowego USB-C na analogowy sygnał audio stereo przy zachowaniu wysokiej jakości transmisji oraz mobilnej, odpornej konstrukcji przewodu.

Typ urządzenia – 12 sztuk: symetryczny kabel mikrofonowy XLR–XLR.
•Konstrukcja przewodu: dwużyłowy z ekranem spiralnym lub plecionym.
•Model przewodu: o parametrach technicznych równoważnych do klasy profesjonalnych kabli mikrofonowych o średnicy zewnętrznej w zakresie od 5,8 mm do 6,5 mm.
•Przekrój żyły sygnałowej w zakresie od 0,20 mm² do 0,25 mm² (ok. 24 AWG).
•Materiał żył: miedź beztlenowa (OFC).
•Ekranowanie: oplot miedziany.
•Rezystancja żyły do 95 mΩ/m.
•Pojemność żyła–żyła w zakresie od 50 pF/m do 70 pF/m.
•Długość całkowita kabla w zakresie od 0,8 m do 1,2 m.
•Złącze 1: XLR żeńskie 3-pin, metalowa obudowa, styki srebrzone lub pozłacane.
• Złącze 2: XLR męskie 3-pin, metalowa obudowa, styki srebrzone lub pozłacane.
• Obudowy złączy w kolorze czarnym.
•Lutowane połączenia styków, zabezpieczone przed wyrwaniem przewodu.
•Płaszcz zewnętrzny: PVC elastyczny, kolor czarny.
•Konstrukcja przystosowana do zastosowań scenicznych i studyjnych, odporna na wielokrotne zwijanie i rozwijanie.

Typ urządzenia – 10 sztuk: symetryczny kabel mikrofonowy XLR–XLR.
•Konstrukcja przewodu: dwużyłowy z ekranem spiralnym lub plecionym.
•Model przewodu: o parametrach technicznych równoważnych do klasy profesjonalnych kabli mikrofonowych o średnicy zewnętrznej w zakresie od 5,8 mm do 6,5 mm.
•Przekrój żyły sygnałowej w zakresie od 0,20 mm² do 0,25 mm² (ok. 24 AWG).
•Materiał żył: miedź beztlenowa (OFC).
•Ekranowanie: oplot miedziany.
•Rezystancja żyły do 95 mΩ/m.
•Pojemność żyła–żyła w zakresie od 50 pF/m do 70 pF/m.
•Długość całkowita kabla w zakresie od 1,8 m do 2,2 m.
•Złącze 1: XLR żeńskie 3-pin, metalowa obudowa, styki srebrzone lub pozłacane.
• Złącze 2: XLR męskie 3-pin, metalowa obudowa, styki srebrzone lub pozłacane.
• Obudowy złączy w kolorze czarnym.
•Lutowane połączenia styków, zabezpieczone przed wyrwaniem przewodu.
•Płaszcz zewnętrzny: PVC elastyczny, kolor czarny.

Typ urządzenia – 10 sztuk: symetryczny kabel mikrofonowy XLR–XLR.
•Konstrukcja przewodu: dwużyłowy z ekranem spiralnym lub plecionym.
•Model przewodu: o parametrach technicznych równoważnych do klasy profesjonalnych kabli mikrofonowych o średnicy zewnętrznej w zakresie od 5,8 mm do 6,5 mm.
•Przekrój żyły sygnałowej w zakresie od 0,20 mm² do 0,25 mm² (ok. 24 AWG).
•Materiał żył: miedź beztlenowa (OFC).
•Ekranowanie: oplot miedziany.
•Rezystancja żyły do 95 mΩ/m.
•Pojemność żyła–żyła w zakresie od 50 pF/m do 70 pF/m.
•Długość całkowita kabla w zakresie od 2,8 m do 3,2 m.
•Złącze 1: XLR żeńskie 3-pin, metalowa obudowa, styki srebrzone lub pozłacane.
•Złącze 2: XLR męskie 3-pin, metalowa obudowa, styki srebrzone lub pozłacane.
•Obudowy złączy w kolorze czarnym.
•Lutowane połączenia styków, zabezpieczone przed wyrwaniem przewodu.
•Płaszcz zewnętrzny: PVC elastyczny, kolor czarny.
•Konstrukcja przystosowana do zastosowań scenicznych i studyjnych, odporna na wielokrotne zwijanie i rozwijanie.
•Konstrukcja przystosowana do zastosowań scenicznych i studyjnych, odporna na wielokrotne zwijanie i rozwijanie.

Typ urządzenia – 10 sztuk: symetryczny kabel mikrofonowy XLR–XLR.
•Konstrukcja przewodu: dwużyłowy z ekranem spiralnym lub plecionym.
•Model przewodu: o parametrach technicznych równoważnych do klasy profesjonalnych kabli mikrofonowych o średnicy zewnętrznej w zakresie od 5,8 mm do 6,5 mm.
•Przekrój żyły sygnałowej w zakresie od 0,20 mm² do 0,25 mm² (ok. 24 AWG).
•Materiał żył: miedź beztlenowa (OFC).
•Ekranowanie: oplot miedziany.
•Rezystancja żyły do 95 mΩ/m.
•Pojemność żyła–żyła w zakresie od 50 pF/m do 70 pF/m.
•Długość całkowita kabla w zakresie od 4,8 m do 5,2 m.
•Złącze 1: XLR żeńskie 3-pin, metalowa obudowa, styki srebrzone lub pozłacane.
• Złącze 2: XLR męskie 3-pin, metalowa obudowa, styki srebrzone lub pozłacane.
• Obudowy złączy w kolorze czarnym.
•Lutowane połączenia styków, zabezpieczone przed wyrwaniem przewodu.
•Płaszcz zewnętrzny: PVC elastyczny, kolor czarny.
•Konstrukcja przystosowana do zastosowań scenicznych i studyjnych, odporna na wielokrotne zwijanie i rozwijanie.

Typ urządzenia – 20 sztuk: symetryczny kabel mikrofonowy XLR–XLR.
•Konstrukcja przewodu: dwużyłowy z ekranem spiralnym lub plecionym.
•Model przewodu: o parametrach technicznych równoważnych do klasy profesjonalnych kabli mikrofonowych o średnicy zewnętrznej w zakresie od 5,8 mm do 6,5 mm.
•Przekrój żyły sygnałowej w zakresie od 0,20 mm² do 0,25 mm² (ok. 24 AWG).
•Materiał żył: miedź beztlenowa (OFC).
•Ekranowanie: oplot miedziany.
•Rezystancja żyły do 95 mΩ/m.
•Pojemność żyła–żyła w zakresie od 50 pF/m do 70 pF/m.
•Długość całkowita kabla w zakresie od 9,8 m do 10,2 m.
•Złącze 1: XLR żeńskie 3-pin, metalowa obudowa, styki srebrzone lub pozłacane.
•Złącze 2: XLR męskie 3-pin, metalowa obudowa, styki srebrzone lub pozłacane.
•Obudowy złączy w kolorze czarnym.
•Lutowane połączenia styków, zabezpieczone przed wyrwaniem przewodu.
•Płaszcz zewnętrzny: PVC elastyczny, kolor czarny.
•Konstrukcja przystosowana do zastosowań scenicznych i studyjnych, odporna na wielokrotne zwijanie i rozwijanie.

Typ urządzenia – 4 sztuki: symetryczny kabel mikrofonowy XLR–XLR.
• Konstrukcja przewodu: dwużyłowy z ekranem spiralnym lub plecionym.
• Model przewodu: o parametrach technicznych równoważnych do klasy profesjonalnych kabli mikrofonowych o średnicy zewnętrznej w zakresie od 5,8 mm do 6,5 mm.
• Przekrój żyły sygnałowej w zakresie od 0,20 mm² do 0,25 mm² (ok. 24 AWG).
• Materiał żył: miedź beztlenowa (OFC).
• Ekranowanie: oplot miedziany.
• Rezystancja żyły do 95 mΩ/m.
• Pojemność żyła–żyła w zakresie od 50 pF/m do 70 pF/m.
• Długość całkowita kabla w zakresie od 19,8 m do 20,2 m.
• Złącze 1: XLR żeńskie 3-pin, metalowa obudowa, styki srebrzone lub pozłacane.
• Złącze 2: XLR męskie 3-pin, metalowa obudowa, styki srebrzone lub pozłacane.
• Obudowy złączy w kolorze czarnym.
• Lutowane połączenia styków, zabezpieczone przed wyrwaniem przewodu.
• Płaszcz zewnętrzny: PVC elastyczny, kolor czarny.
• Konstrukcja przystosowana do zastosowań scenicznych i studyjnych, odporna na wielokrotne zwijanie i rozwijanie.


Typ urządzenia – 4 sztuki: kabel instrumentalny mono jack–jack, przewód połączeniowy do instrumentów elektrycznych.
• Przeznaczenie: transmisja sygnału audio z instrumentów (gitara elektryczna, bas, klawisze) do wzmacniaczy, efektów lub interfejsów audio.
• Długość przewodu: w zakresie od 1,8 m do 2,2 m.
• Typ przewodnika: miedziany wielożyłowy o wysokiej elastyczności.
• Konstrukcja kabla: ekranowany (plecionka lub oplot spiralny) zapewniający ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.
• Średnica zewnętrzna kabla: w zakresie od 5 mm do 7 mm.
• Impedancja przewodnika: dostosowana do transmisji sygnałów instrumentalnych w zakresie niskopoziomowym.
• Złącza: 2 × jack 6,3 mm TS (mono), prosty lub równoważny.
• Konstrukcja złączy: metalowe wtyki o wzmocnionej obudowie z odciążeniem kabla.
• Styki: niklowane lub złocone w zakresie zapewniającym stabilny kontakt elektryczny.
• Pojemność kabla: w zakresie od 100 pF/m do 150 pF/m.
• Elastyczność: wysoka odporność na zginanie i skręcanie, przystosowany do pracy scenicznej.
• Temperatura pracy: od –20°C do +60°C.
• Przekrój żyły: minimum 0,22 mm2.
• Kolor: czarny lub równoważny sceniczny.
• Zastosowanie: systemy nagłośnieniowe, instrumenty muzyczne, sceny live, studio nagrań.

Typ urządzenia – 4 sztuki: kabel instrumentalny mono jack–jack, przewód połączeniowy do instrumentów elektrycznych.
• Przeznaczenie: transmisja sygnału audio z instrumentów (gitara elektryczna, bas, klawisze) do wzmacniaczy, efektów lub interfejsów audio.
• Długość przewodu: w zakresie od 2,8 m do 3,2 m.
• Typ przewodnika: miedziany wielożyłowy o wysokiej elastyczności.
• Konstrukcja kabla: ekranowany (plecionka lub oplot spiralny) zapewniający ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.
• Średnica zewnętrzna kabla: w zakresie od 5 mm do 7 mm.
• Impedancja przewodnika: dostosowana do transmisji sygnałów instrumentalnych w zakresie niskopoziomowym.
• Złącza: 2 × jack 6,3 mm TS (mono), prosty lub równoważny.
• Konstrukcja złączy: metalowe wtyki o wzmocnionej obudowie z odciążeniem kabla.
• Styki: niklowane lub złocone w zakresie zapewniającym stabilny kontakt elektryczny.
• Pojemność kabla: w zakresie od 100 pF/m do 150 pF/m.
• Elastyczność: wysoka odporność na zginanie i skręcanie, przystosowany do pracy scenicznej.
• Temperatura pracy: od –20°C do +60°C.
• Przekrój żyły: minimum 0,22 mm2.
• Kolor: czarny lub równoważny sceniczny.
• Zastosowanie: systemy nagłośnieniowe, instrumenty muzyczne, sceny live, studio nagrań.

Typ urządzenia – 2 sztuki: kabel instrumentalny mono jack–jack, przewód połączeniowy do instrumentów elektrycznych.
• Przeznaczenie: transmisja sygnału audio z instrumentów (gitara elektryczna, bas, klawisze) do wzmacniaczy, efektów lub interfejsów audio.
• Długość przewodu: w zakresie od 4,8 m do 5,2 m.
• Typ przewodnika: miedziany wielożyłowy o wysokiej elastyczności.
• Konstrukcja kabla: ekranowany (plecionka lub oplot spiralny) zapewniający ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.
• Średnica zewnętrzna kabla: w zakresie od 5 mm do 7 mm.
• Impedancja przewodnika: dostosowana do transmisji sygnałów instrumentalnych w zakresie niskopoziomowym.
• Złącza: 2 × jack 6,3 mm TS (mono), prosty lub równoważny.
• Konstrukcja złączy: metalowe wtyki o wzmocnionej obudowie z odciążeniem kabla.
• Styki: niklowane lub złocone w zakresie zapewniającym stabilny kontakt elektryczny.
• Pojemność kabla: w zakresie od 100 pF/m do 150 pF/m.
• Elastyczność: wysoka odporność na zginanie i skręcanie, przystosowany do pracy scenicznej.
• Temperatura pracy: od –20°C do +60°C.
• Przekrój żyły: minimum 0,22 mm2.
• Kolor: czarny lub równoważny sceniczny.
• Zastosowanie: systemy nagłośnieniowe, instrumenty muzyczne, sceny live, studio nagrań.

Typ urządzenia – 2 sztuki: kabel instrumentalny mono jack–jack, przewód połączeniowy do instrumentów elektrycznych.
• Przeznaczenie: transmisja sygnału audio z instrumentów (gitara elektryczna, bas, klawisze) do wzmacniaczy, efektów lub interfejsów audio.
• Długość przewodu: w zakresie od 9,8 m do 10,2 m.
• Typ przewodnika: miedziany wielożyłowy o wysokiej elastyczności.
• Konstrukcja kabla: ekranowany (plecionka lub oplot spiralny) zapewniający ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.
• Średnica zewnętrzna kabla: w zakresie od 5 mm do 7 mm.
• Impedancja przewodnika: dostosowana do transmisji sygnałów instrumentalnych w zakresie niskopoziomowym.
• Złącza: 2 × jack 6,3 mm TS (mono), prosty lub równoważny.
• Konstrukcja złączy: metalowe wtyki o wzmocnionej obudowie z odciążeniem kabla.
• Styki: niklowane lub złocone w zakresie zapewniającym stabilny kontakt elektryczny.
• Pojemność kabla: w zakresie od 100 pF/m do 150 pF/m.
• Elastyczność: wysoka odporność na zginanie i skręcanie, przystosowany do pracy scenicznej.
• Temperatura pracy: od –20°C do +60°C.
• Przekrój żyły: minimum 0,22 mm2.
• Kolor: czarny lub równoważny sceniczny.
• Zastosowanie: systemy nagłośnieniowe, instrumenty muzyczne, sceny live, studio nagrań.

Typ urządzenia – 6 sztuk: symetryczny kabel mikrofonowy XLR–XLR.
• Konstrukcja przewodu: dwużyłowy z ekranem spiralnym lub plecionym.
• Model przewodu: o parametrach technicznych równoważnych do klasy profesjonalnych kabli mikrofonowych o średnicy zewnętrznej w zakresie od 5,8 mm do 6,5 mm.
• Przekrój żyły sygnałowej w zakresie od 0,20 mm² do 0,25 mm² (ok. 24 AWG).
• Materiał żył: miedź beztlenowa (OFC).
• Ekranowanie: oplot miedziany.
• Rezystancja żyły do 95 mΩ/m.
• Pojemność żyła–żyła w zakresie od 50 pF/m do 70 pF/m.
• Długość całkowita kabla w zakresie od 27 cm do 32 cm.
• Złącze 1: XLR żeńskie 3-pin, metalowa obudowa, styki srebrzone lub pozłacane.
• Złącze 2: XLR męskie 3-pin, metalowa obudowa, styki srebrzone lub pozłacane.
• Obudowy złączy w kolorze czarnym.
• Lutowane połączenia styków, zabezpieczone przed wyrwaniem przewodu.
• Płaszcz zewnętrzny: PVC elastyczny, kolor czarny.
• Konstrukcja przystosowana do zastosowań scenicznych i studyjnych, odporna na wielokrotne zwijanie i rozwijanie.


Typ urządzenia – 4 sztuki: symetryczny kabel mikrofonowy XLR–XLR.
• Konstrukcja przewodu: dwużyłowy z ekranem spiralnym lub plecionym.
• Model przewodu: o parametrach technicznych równoważnych do klasy profesjonalnych kabli mikrofonowych o średnicy zewnętrznej w zakresie od 5,8 mm do 6,5 mm.
• Przekrój żyły sygnałowej w zakresie od 0,20 mm² do 0,25 mm² (ok. 24 AWG.
• Materiał żył: miedź beztlenowa (OFC).
• Ekranowanie: oplot miedziany.
• Rezystancja żyły do 95 mΩ/m.
• Pojemność żyła–żyła w zakresie od 50 pF/m do 70 pF/m.
• Długość całkowita kabla w zakresie od 47 cm do 52 cm.
• Złącze 1: XLR żeńskie 3-pin, metalowa obudowa, styki srebrzone lub pozłacane.
• Złącze 2: XLR męskie 3-pin, metalowa obudowa, styki srebrzone lub pozłacane.
• Obudowy złączy w kolorze czarnym.
• Lutowane połączenia styków, zabezpieczone przed wyrwaniem przewodu.
• Płaszcz zewnętrzny: PVC elastyczny, kolor czarny.
• Konstrukcja przystosowana do zastosowań scenicznych i studyjnych, odporna na wielokrotne zwijanie i rozwijanie.

Typ urządzenia – 1 sztuka: analogowy przewód wieloparowy audio (multicore / snake) zakończony złączami XLR.
• Przeznaczenie: transmisja wielokanałowych sygnałów audio analogowych
w zastosowaniach scenicznych, studyjnych, instalacyjnych i broadcastowych.
• Konstrukcja przewodu: wieloparowy przewód ekranowany o konstrukcji elastycznej.
• Liczba par audio: od 8 do 8 par symetrycznych.
• Typ transmisji: analogowa, symetryczna (balanced audio).
• Długość całkowita przewodu: w zakresie od 7,5 m do 8,5 m.
• Przewodniki sygnałowe: przekrój żyły w zakresie od 0,20 mm² do 0,23 mm² na żyłę.
• Ekranowanie: ekran indywidualny każdej pary, dodatkowy ekran zbiorczy foliowy lub równoważny system ochrony EMC.
• Izolacja żył: PE lub równoważny.
• Powłoka zewnętrzna: PVC lub elastomer sceniczny o podwyższonej odporności mechanicznej.
• Kolor przewodu: czarny.
• Średnica zewnętrzna przewodu: od 11,5 mm do 13,5 mm.
• Waga przewodu: od 130 g/m do 170 g/m.
Złącza:
• XLR 3-pin męskie oraz żeńskie, obudowa metalowa, czarna styki srebrzone lub równoważne. 
• Konfiguracja zakończeń: wszystkie złącza wyprowadzone jednostronnie, liczba złączy: od 8 wejść i 8 wyjść XLR, możliwość oznaczenia kanałów numeracją lub kolorami.
• Rezystancja styku złączy: w zakresie do 3 mΩ.
• Trwałość mechaniczna złączy: powyżej 1000 cykli połączeń.
• Zakres temperatury pracy: od -25°C do +70°C.
• Odporność: wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, zginanie i intensywną eksploatację sceniczną.
• Konstrukcja mobilna: przewód przystosowany do częstego zwijania, transportu i pracy touringowej.
• Zastosowanie: połączenia stagebox – FOH, systemy nagłośnieniowe live, studia nagraniowe, instalacje AV i broadcast.
• Funkcjonalność: jednoczesna transmisja wielu kanałów audio analogowego przy zachowaniu wysokiej odporności na zakłócenia i stabilnych parametrów sygnałowych.

8. Zestaw okablowania prądowego 

Typ urządzenia – 8 sztuk: przedłużacz sieciowy listwowy.
• Liczba gniazd wyjściowych w zakresie od 4 do 5.
•Rodzaj gniazd: uniwersalne z uziemieniem (typ E/F lub równoważne).
•Napięcie znamionowe w zakresie od 220 V do 250 V AC.
•Maksymalne obciążenie prądowe w zakresie od 10 A do 16 A.
•Maksymalna moc obciążenia w zakresie od 2300 W do 3680 W.
•Przekrój żył przewodu zasilającego w zakresie od 3 x 1,5 mm² do 3 x 2,5 mm².
•Długość przewodu w zakresie od 2,5 m do 3,5 m.

Typ urządzenia – 8 sztuk: przedłużacz sieciowy listwowy.
• Liczba gniazd wyjściowych w zakresie od 4 do 5.
•Rodzaj gniazd: uniwersalne z uziemieniem (typ E/F lub równoważne).
•Napięcie znamionowe w zakresie od 220 V do 250 V AC.
•Maksymalne obciążenie prądowe w zakresie od 10 A do 16 A.
•Maksymalna moc obciążenia w zakresie od 2300 W do 3680 W.
•Przekrój żył przewodu zasilającego w zakresie od 3 x 1,5 mm² do 3 x 2,5 mm².
•Długość przewodu w zakresie od 4,5 m do 5,5 m.

Typ urządzenia – 4 sztuki: przewód zasilający zakończony wtykiem i gniazdem jednofazowym.
• Konstrukcja przewodu: elastyczny przewód gumowy do zastosowań przemysłowych.
• Typ przewodu: o parametrach równoważnych H07RN-F.
• Liczba żył: 3 (L, N, PE).
• Przekrój żył w zakresie od 1,5 mm² do 1,6 mm².
• Napięcie znamionowe w zakresie od 230 V do 250 V AC.
• Prąd znamionowy w zakresie od 15 A do 16 A.
• Częstotliwość znamionowa: 50 Hz.
• Długość całkowita przewodu w zakresie od 2,5 m do 3,5 m.
• Izolacja i powłoka: guma lub elastomer o podwyższonej odporności mechanicznej i na warunki atmosferyczne.
• Zakres temperatury pracy w zakresie od -25°C do +60°C.
• Stopień ochrony zestawu po podłączeniu w zakresie od IP44 do IP54.
• Złącze 1: wtyk jednofazowy 230 V, 16 A, 2P+PE, obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia, kolor czarny.
• Złącze 2: gniazdo przenośne jednofazowe potrójne 230 V, 16 A, 2P+PE, z klapką ochronną, kolor czarny.
• Styki wykonane z mosiądzu lub stopu miedzi.
• Połączenia montowane śrubowo, z odciążeniem kabla.
• Kolor przewodu: czarny.
• Konstrukcja przystosowana do pracy w warunkach budowlanych, scenicznych lub przemysłowych.


Typ urządzenia – 6 sztuk: przewód zasilający zakończony wtykiem i gniazdem jednofazowym.
•Konstrukcja przewodu: elastyczny przewód gumowy do zastosowań przemysłowych.
•Typ przewodu: o parametrach równoważnych H07RN-F.
•Liczba żył: 3 (L, N, PE).
•Przekrój żył w zakresie od 1,5 mm² do 1,6 mm².
•Napięcie znamionowe w zakresie od 230 V do 250 V AC.
•Prąd znamionowy w zakresie od 15 A do 16 A.
•Częstotliwość znamionowa: 50 Hz.
•Długość całkowita przewodu w zakresie od 4,5 m do 5,5 m.
•Izolacja i powłoka: guma lub elastomer o podwyższonej odporności mechanicznej i na warunki atmosferyczne.
•Zakres temperatury pracy w zakresie od -25°C do +60°C.
•Stopień ochrony zestawu po podłączeniu w zakresie od IP44 do IP54.
•Złącze 1: wtyk jednofazowy 230 V, 16 A, 2P+PE, obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia, kolor czarny.
•Złącze 2: gniazdo przenośne jednofazowe potrójne 230 V, 16 A, 2P+PE, z klapką ochronną, kolor czarny.
•Styki wykonane z mosiądzu lub stopu miedzi.
•Połączenia montowane śrubowo, z odciążeniem kabla.
•Kolor przewodu: czarny.
•Konstrukcja przystosowana do pracy w warunkach budowlanych, scenicznych lub przemysłowych.

Typ urządzenia – 6 sztuk: przewód zasilający zakończony wtykiem i gniazdem jednofazowym.
• Konstrukcja przewodu: elastyczny przewód gumowy do zastosowań przemysłowych.
•Typ przewodu: o parametrach równoważnych H07RN-F.
•Liczba żył: 3 (L, N, PE).
•Przekrój żył w zakresie od 1,5 mm² do 1,6 mm².
•Napięcie znamionowe w zakresie od 230 V do 250 V AC.
•Prąd znamionowy w zakresie od 15 A do 16 A.
•Częstotliwość znamionowa: 50 Hz.
•Długość całkowita przewodu w zakresie od 9,5 m do 10,5 m.
•Izolacja i powłoka: guma lub elastomer o podwyższonej odporności mechanicznej i na warunki atmosferyczne.
•Zakres temperatury pracy w zakresie od -25°C do +60°C.
•Stopień ochrony zestawu po podłączeniu w zakresie od IP44 do IP54.
•Złącze 1: wtyk jednofazowy 230 V, 16 A, 2P+PE, obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia, kolor czarny.
•Złącze 2: gniazdo przenośne jednofazowe potrójne 230 V, 16 A, 2P+PE, z klapką ochronną, kolor czarny.
•Styki wykonane z mosiądzu lub stopu miedzi.
•Połączenia montowane śrubowo, z odciążeniem kabla.
•Kolor przewodu: czarny.
•Konstrukcja przystosowana do pracy w warunkach budowlanych, scenicznych lub przemysłowych.

Typ urządzenia – 2 sztuki: przewód zasilający zakończony wtykiem i gniazdem jednofazowym.
• Konstrukcja przewodu: elastyczny przewód gumowy do zastosowań przemysłowych.
•Typ przewodu: o parametrach równoważnych H07RN-F.
•Liczba żył: 3 (L, N, PE).
•Przekrój żył w zakresie od 2,4 mm² do 2,6 mm².
• Napięcie znamionowe w zakresie od 230 V do 250 V AC.
•Prąd znamionowy w zakresie od 15 A do 16 A.
•Częstotliwość znamionowa: 50 Hz.
•Długość całkowita przewodu w zakresie od 19,5 m do 20,5 m.
•Izolacja i powłoka: guma lub elastomer o podwyższonej odporności mechanicznej i na warunki atmosferyczne.
•Zakres temperatury pracy w zakresie od -25°C do +60°C.
•Stopień ochrony zestawu po podłączeniu w zakresie od IP44 do IP54.
•Złącze 1: wtyk jednofazowy 230 V, 16 A, 2P+PE, obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia, kolor czarny.
•Złącze 2: gniazdo przenośne jednofazowe potrójne 230 V, 16 A, 2P+PE, z klapką ochronną, kolor czarny.
•Styki wykonane z mosiądzu lub stopu miedzi.
•Połączenia montowane śrubowo, z odciążeniem kabla.
•Kolor przewodu: czarny.
•Konstrukcja przystosowana do pracy w warunkach budowlanych, scenicznych lub przemysłowych.

Typ urządzenia – 1 sztuka: przewód zasilający trójfazowy zakończony wtykiem i gniazdem przemysłowym.
• Konstrukcja przewodu: elastyczny przewód gumowy do zastosowań przemysłowych i scenicznych.
• Typ przewodu: o parametrach równoważnych H07RN-F.
• Liczba żył: 5 (L1, L2, L3, N, PE).
• Przekrój żył w zakresie od 2,4 mm² do 2,6 mm².
• Napięcie znamionowe w zakresie od 380 V do 415 V AC.
• Prąd znamionowy w zakresie od 16 A do 17 A.
• Częstotliwość znamionowa: 50 Hz.
• Długość całkowita przewodu w zakresie od 9,5 m do 10,5 m.
• Izolacja i powłoka: guma lub elastomer o podwyższonej odporności mechanicznej, olejoodpornej oraz odpornej na warunki atmosferyczne.
• Zakres temperatury pracy w zakresie od -25°C do +60°C.
• Stopień ochrony zestawu po podłączeniu w zakresie od IP44 do IP54.
• Złącze 1: wtyk przemysłowy trójfazowy 400 V, 16 A, 5P (3P+N+PE), obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia, kolor czarny.
• Złącze 2: gniazdo przenośne przemysłowe trójfazowe 400 V, 16 A, 5P (3P+N+PE), obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia, kolor czarny.
• Styki wykonane z mosiądzu lub stopu miedzi o podwyższonej przewodności.
• Połączenia montowane śrubowo, z odciążeniem kabla.
• Kolor przewodu: czarny.
• Konstrukcja przystosowana do pracy w warunkach budowlanych, scenicznych i przemysłowych.
• Odporność mechaniczna: wysoka odporność na ścieranie, zginanie oraz uszkodzenia mechaniczne.
• Elastyczność: przewód przystosowany do pracy mobilnej oraz częstego zwijania i rozwijania.
• Zastosowanie: zasilanie urządzeń trójfazowych w instalacjach tymczasowych, scenicznych, eventowych i przemysłowych.

Typ urządzenia – 1 sztuka: przewód zasilający trójfazowy zakończony wtykiem i gniazdem przemysłowym.
• Konstrukcja przewodu: elastyczny przewód gumowy do zastosowań przemysłowych i scenicznych.
• Typ przewodu: o parametrach równoważnych H07RN-F.
• Liczba żył: 5 (L1, L2, L3, N, PE).
• Przekrój żył w zakresie od 2,4 mm² do 2,6 mm².
• Napięcie znamionowe w zakresie od 380 V do 415 V AC.
• Prąd znamionowy w zakresie od 16 A do 17 A.
• Częstotliwość znamionowa: 50 Hz.
• Długość całkowita przewodu w zakresie od 14,5 m do 15,5 m.
• Izolacja i powłoka: guma lub elastomer o podwyższonej odporności mechanicznej, olejoodpornej oraz odpornej na warunki atmosferyczne.
• Zakres temperatury pracy w zakresie od -25°C do +60°C.
• Stopień ochrony zestawu po podłączeniu w zakresie od IP44 do IP54.
• Złącze 1: wtyk przemysłowy trójfazowy 400 V, 16 A, 5P (3P+N+PE), obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia, kolor czarny.
• Złącze 2: gniazdo przenośne przemysłowe trójfazowe 400 V, 16 A, 5P (3P+N+PE), obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia, kolor czarny.
• Styki wykonane z mosiądzu lub stopu miedzi o podwyższonej przewodności.
• Połączenia montowane śrubowo, z odciążeniem kabla.
• Kolor przewodu: czarny.
• Konstrukcja przystosowana do pracy w warunkach budowlanych, scenicznych i przemysłowych.
• Odporność mechaniczna: wysoka odporność na ścieranie, zginanie oraz uszkodzenia mechaniczne.
• Elastyczność: przewód przystosowany do pracy mobilnej oraz częstego zwijania i rozwijania.
• Zastosowanie: zasilanie urządzeń trójfazowych w instalacjach tymczasowych, scenicznych, eventowych i przemysłowych.

Typ urządzenia – 1 sztuka: przewód zasilający trójfazowy zakończony wtykiem i gniazdem przemysłowym.
• Konstrukcja przewodu: elastyczny przewód gumowy do zastosowań przemysłowych i scenicznych.
• Typ przewodu: o parametrach równoważnych H07RN-F.
• Liczba żył: 5 (L1, L2, L3, N, PE).
• Przekrój żył w zakresie od 3,8 mm² do 4,2 mm².
• Napięcie znamionowe w zakresie od 380 V do 415 V AC.
• Prąd znamionowy w zakresie od 32 A do 34 A.
• Częstotliwość znamionowa: 50 Hz.
• Długość całkowita przewodu w zakresie od 4,5 m do 5,5 m.
• Izolacja i powłoka: guma lub elastomer o podwyższonej odporności mechanicznej, olejoodpornej oraz odpornej na warunki atmosferyczne.
• Zakres temperatury pracy w zakresie od -25°C do +60°C.
• Stopień ochrony zestawu po podłączeniu w zakresie od IP44 do IP54.
• Złącze 1: wtyk przemysłowy trójfazowy 400 V, 32 A, 5P (3P+N+PE), obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia, kolor czarny.
• Złącze 2: gniazdo przenośne przemysłowe trójfazowe 400 V, 32 A, 5P (3P+N+PE), obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia, kolor czarny.
• Styki wykonane z mosiądzu lub stopu miedzi o podwyższonej przewodności.
• Połączenia montowane śrubowo, z odciążeniem kabla.
• Kolor przewodu: czarny.
• Konstrukcja przystosowana do pracy w warunkach budowlanych, scenicznych i przemysłowych.
• Odporność mechaniczna: wysoka odporność na ścieranie, zginanie oraz uszkodzenia mechaniczne.
• Elastyczność: przewód przystosowany do pracy mobilnej oraz częstego zwijania i rozwijania
Zastosowanie: zasilanie urządzeń trójfazowych w instalacjach tymczasowych, scenicznych, eventowych i przemysłowych.

Typ urządzenia – 2 sztuki: przenośna rozdzielnica elektryczna niskiego napięcia do zastosowań przemysłowych i scenicznych.
•Przeznaczenie: dystrybucja zasilania jednofazowego i trójfazowego w instalacjach tymczasowych, budowlanych, eventowych i technicznych.
•Napięcie znamionowe: w zakresie od 230 V do 400 V AC.
•Prąd znamionowy wejściowy: w zakresie od 16 A do 32 A.
•Częstotliwość znamionowa: 50 Hz.
•Stopień ochrony obudowy: w zakresie od IP44 do IP54.
•Odporność mechaniczna obudowy: w zakresie od IK07 do IK10.
•Materiał obudowy: tworzywo sztuczne o podwyższonej odporności mechanicznej (np. ABS, poliwęglan lub równoważne).
•Kolor obudowy: szary, czarny lub równoważny przemysłowy.
•Konstrukcja: obudowa zamykana, przystosowana do pracy w warunkach zewnętrznych.
•Zakres temperatury pracy: od -20°C do +50°C.
•Wejście zasilania: gniazdo lub wtyk przemysłowy 3-fazowy 400 V, 16–32 A, 5P (3P+N+PE).
•Wyjścia zasilania: gniazda jednofazowe 230 V, 16 A, 2P+PE w ilości 8 szt.
•Stopień ochrony gniazd: wyposażone w klapki zabezpieczające.
•Okablowanie wewnętrzne: przewody o przekrojach dostosowanych do obciążenia w zakresie od 1,5 mm² do 6 mm².
•Szyna montażowa: standard DIN (TH35) dla aparatury modułowej.
•Wymiary obudowy: w zakresie od 70 mm do 100 mm (wysokość), 110 mm do 150 mm (szerokość), 420 mm do 560 mm (głębokość).
•Montaż: możliwość ustawienia przenośnego, zawieszenia lub montażu na konstrukcji.
•Odporność środowiskowa: przystosowana do pracy w warunkach budowlanych, scenicznych i przemysłowych.
•Zgodność: zgodność z normami CE oraz wymaganiami dla rozdzielnic niskiego napięcia w UE.
•Funkcjonalność: stabilna dystrybucja zasilania dla wielu odbiorników, możliwość pracy ciągłej w instalacjach mobilnych i tymczasowych.

Typ urządzenia – 1 sztuka: mobilna rozdzielnica zasilająca trójfazowa do zastosowań scenicznych i przemysłowych.
• Przeznaczenie: dystrybucja zasilania dla urządzeń scenicznych, oświetleniowych, nagłośnieniowych, multimedialnych oraz urządzeń technicznych.
• Konstrukcja: kompaktowa rozdzielnica przenośna lub rackowa.
• Obudowa: tworzywo techniczne lub obudowa metalowa o podwyższonej odporności mechanicznej, konstrukcja przystosowana do pracy mobilnej i touringowej, uchwyty transportowe lub możliwość montażu rackowego.
• Stopień ochrony: w zakresie od IP44 do IP54.
• Kolor obudowy: czarny, szary lub techniczny.
• Wejście zasilania: gniazdo / wtyk tablicowy trójfazowy, parametry wejściowe: prąd znamionowy w zakresie od 32 A do 32 A, napięcie znamionowe: 400 V AC, układ: 5P (3P+N+PE), częstotliwość: 50 Hz.
• Wyjścia trójfazowe: liczba wyjść: 2, typ: gniazda tablicowe 16 A, parametry: 400 V AC, 5P (3P+N+PE), IP44 lub wyższe.
• Wyjścia jednofazowe: liczba gniazd 230 V: 12 sztuk, napięcie znamionowe: 230 V AC,  prąd znamionowy pojedynczego gniazda: w zakresie od 10 A do 16 A, gniazda z bolcem ochronnym i klapką zabezpieczającą.
• Zabezpieczenia: wyłącznik główny, wyłączniki nadprądowe dla poszczególnych obwodów, wyłącznik różnicowoprądowy, zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe.
• Pomiar parametrów sieci: cyfrowy wskaźnik parametrów elektrycznych typu DMM lub równoważny, pomiar napięcia, prądu, częstotliwości oraz parametrów fazowych, wyświetlacz LED/LCD.
• Dodatkowe wyposażenie: gniazdo ładowania USB, napięcie wyjściowe USB: w zakresie od 5 V do 12 V DC, możliwość ładowania urządzeń mobilnych.
• Okablowanie wewnętrzne: przewody miedziane wielodrutowe, przekroje dobrane do obciążenia obwodów.
• Elementy przyłączeniowe: gniazda i wtyki przemysłowe zgodne z normami, styki wykonane z mosiądzu lub stopów miedzi.
• Odporność: podwyższona odporność na uszkodzenia mechaniczne, drgania i warunki eksploatacji scenicznej.
•Zastosowanie: sceny koncertowe i eventowe, instalacje tymczasowe, technika estradowa i broadcast, zasilanie urządzeń AV oraz oświetlenia scenicznego.
•Funkcjonalność: bezpieczna dystrybucja zasilania trójfazowego i jednofazowego, monitoring parametrów sieci oraz możliwość jednoczesnego zasilania urządzeń scenicznych i mobilnych systemów pomocniczych.

9. Zestaw statywów mikrofonowych

Typ urządzenia – 12 sztuk: statyw mikrofonowy podłogowy z ramieniem (typ żuraw).
•Przeznaczenie: montaż mikrofonów w zastosowaniach scenicznych, studyjnych, konferencyjnych i instalacyjnych.
•Konstrukcja: statyw składany, wielosekcyjny z regulowanym ramieniem poziomym.
•Materiał: stal lub stop stali o podwyższonej wytrzymałości, lakierowany proszkowo.
•Kolor: czarny (mat lub półmat).
•Regulacja wysokości: mechaniczna (pokrętła zaciskowe).
•Wysokość robocza regulowana: w zakresie od 1000 mm do 2500 mm.
•Minimalna wysokość robocza: od 950 mm do 1100 mm.
•Maksymalna wysokość robocza: od 2400 mm do 2600 mm.
•Ramię (wysięgnik): długość w zakresie od 650 mm do 750 mm, regulacja kąta nachylenia i obrotu, zakończenie gwintem w zakresie od 3/8″ do 5/8″ (z adapterem).
•Podstawa: składana, wielonożna (min. 3 nogi), antypoślizgowe zakończenia (gumowe).
•Waga statywu: od 3,0 kg do 3,5 kg.
•Elementy regulacyjne: pokrętła z tworzywa o wysokiej odporności mechanicznej (np. poliamid lub równoważne).
•Stabilność: konstrukcja zapewniająca stabilną pracę przy maksymalnym wysunięciu ramienia.
•Transport: konstrukcja składana, przystosowana do wielokrotnego montażu i demontażu.
•Zastosowanie: scena, studio nagrań, instalacje nagłośnieniowe, konferencje
dodaj ilości.

Typ urządzenia – 6 sztuk: statyw mikrofonowy podłogowy niski z ramieniem (typ żuraw / łamany).
• Przeznaczenie: montaż mikrofonów przy niskich źródłach dźwięku (np. stopa, wzmacniacze, instrumenty) w zastosowaniach scenicznych i studyjnych.
• Konstrukcja: statyw składany, wielosekcyjny z poziomym wysięgnikiem teleskopowym.
• Materiał: stal lub stop stali (rury cienkościenne precyzyjne).
• Wykończenie: lakier proszkowy.
• Kolor: czarny.
• Regulacja wysokości: mechaniczna (pokrętła zaciskowe).
• Wysokość robocza regulowana: w zakresie od 650 mm do 1550 mm.
• Minimalna wysokość robocza: od 600 mm do 700 mm.
• Maksymalna wysokość robocza: od 1500 mm do 1600 mm.
• Ramię (wysięgnik): teleskopowe, regulowane, regulacja kąta nachylenia i obrotu
zakończenie gwintem w zakresie od 3/8″ do 5/8″ (z adapterem).
• Podstawa: trójnożna, składana, długość nóg w zakresie od 300 mm do 340 mm
regulowany rozstaw nóg, antypoślizgowe zakończenia (gumowe).
• Waga statywu: od 1,9 kg do 2,2 kg.
• Elementy regulacyjne: pokrętła z tworzywa o podwyższonej odporności mechanicznej (np. poliamid lub równoważne).
• Stabilność: konstrukcja zapewniająca stabilną pracę przy niskim ustawieniu i wysuniętym ramieniu.
• Transport: konstrukcja składana, przystosowana do częstego transportu.
• Odporność mechaniczna: wysoka odporność na uszkodzenia i intensywne użytkowanie sceniczne.
• Zastosowanie: scena, studio nagrań, instalacje nagłośnieniowe, mikrofonowanie instrumentów nisko położonych.

Typ urządzenia – 2 sztuki: torba transportowa na statywy mikrofonowe (soft case / gig bag).
• Przeznaczenie: transport i ochrona statywów mikrofonowych w zastosowaniach scenicznych, eventowych, instalacyjnych i studyjnych.
• Konstrukcja: torba miękka, jednokomorowa z przegrodami wewnętrznymi.
• Materiał: wysokowytrzymały nylon techniczny.
• Kolor: czarny.
• Wyściółka: w zakresie od 5 mm do 8 mm pianki ochronnej.
• Pojemność: 6 statywów mikrofonowych standardowej długości.
• Długość wewnętrzna: od 990 mm do 1060 mm.
• Szerokość: od 300 mm do 350 mm.
• Głębokość: od 300 mm do 350 mm.
• Zamknięcie: zamek błyskawiczny o wzmocnionej konstrukcji.
• Typ zamka: w zakresie od standardowego do YKK lub równoważnego systemu przemysłowego.
• Uchwyty: podwójne, wzmocnione uchwyty transportowe.
• Wzmocnienia: wzmocnione dno, wzmocnienia w punktach narażonych na obciążenia.
• Waga własna: od 1,5 kg do 2,0 kg.
• Odporność materiału: podwyższona odporność na przetarcia, wilgoć i warunki transportowe.
• Konstrukcja transportowa: przystosowana do częstego przenoszenia i transportu mobilnego.
• Zastosowanie: sceniczne systemy nagłośnieniowe, instalacje audio, transport statywów mikrofonowych i akcesoriów.
• Funkcjonalność: ochrona statywów przed zarysowaniami i uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu.
• Kompatybilność: statywy mikrofonowe o standardowej wysokości i konstrukcji składanej.


Typ urządzenia – 1 sztuka: torba transportowa na statywy mikrofonowe (soft case / gig bag).
• Przeznaczenie: transport i ochrona statywów mikrofonowych w zastosowaniach scenicznych, eventowych, instalacyjnych i studyjnych.
• Konstrukcja: torba miękka, jednokomorowa z przegrodami wewnętrznymi.
• Materiał: wysokowytrzymały nylon techniczny.
• Kolor: czarny.
• Wyściółka: w zakresie od 5 mm do 8 mm pianki ochronnej.
• Pojemność: 6 statywów mikrofonowych niskich.
• Długość wewnętrzna: od 670 mm do 690 mm.
• Szerokość: od 300 mm do 350 mm.
• Głębokość: od 300 mm do 350 mm.
• Zamknięcie: zamek błyskawiczny o wzmocnionej konstrukcji.
• Typ zamka: w zakresie od standardowego do YKK lub równoważnego systemu przemysłowego.
• Uchwyty: podwójne, wzmocnione uchwyty transportowe.
• Wzmocnienia: wzmocnione dno, wzmocnienia w punktach narażonych na obciążenia.
• Waga własna: od 0,6 kg do 0,8 kg.
• Odporność materiału: podwyższona odporność na przetarcia, wilgoć i warunki transportowe.
• Konstrukcja transportowa: przystosowana do częstego przenoszenia i transportu mobilnego.
• Zastosowanie: sceniczne systemy nagłośnieniowe, instalacje audio, transport statywów mikrofonowych i akcesoriów.
• Funkcjonalność: ochrona statywów przed zarysowaniami i uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu.
• Kompatybilność: statywy mikrofonowe niskie o konstrukcji składanej.

Typ urządzenia – 2 sztuki: case sceniczny / flight case transportowy uniwersalny.
• Przeznaczenie: transport, przechowywanie oraz zabezpieczenie sprzętu scenicznego, oświetleniowego, nagłośnieniowego, kabli i akcesoriów technicznych.
• Konstrukcja: profesjonalny flight case touringowy, konstrukcja skrzyniowa z zamykaną pokrywą, przystosowanie do intensywnej eksploatacji scenicznej i transportowej.
• Wymiary zewnętrzne: długość: w zakresie od 780 mm do 820 mm, szerokość: w zakresie od 380 mm do 420 mm, wysokość: w zakresie od 380 mm do 420 mm.
• Materiał konstrukcyjny: sklejka wodoodporna o grubości w zakresie od 6 mm do 10 mm,
powierzchnia laminowana odporna na ścieranie i wilgoć.
• Kolor: czarny.
• Profile i wzmocnienia: profile aluminiowe wzmacniające krawędzie, narożniki kulowe stalowe, konstrukcja odporna na uderzenia i drgania.
• Pokrywa: zdejmowana lub uchylna, zawiasy stalowe o podwyższonej trwałości.
• System zamykania: zamki motylkowe typu butterfly, możliwość zabezpieczenia kłódką, stalowe elementy montażowe ocynkowane lub nierdzewne.
• Uchwyty transportowe: wpuszczane uchwyty sprężynowe, ergonomiczne rozmieszczenie uchwytów do transportu ręcznego.
• Wnętrze: przegrody.
• Kółka transportowe.
•Odporność: wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, odporność na warunki transportowe i touringowe, ograniczona odporność na wilgoć i kurz.
•Zastosowanie: transport urządzeń audio i oświetleniowych, przechowywanie kabli i akcesoriów scenicznych, systemy touringowe i rentalowe, magazyny techniki estradowej i AV.
•Funkcjonalność: bezpieczny transport i magazynowanie sprzętu scenicznego, odporność na intensywną eksploatację oraz możliwość konfiguracji wnętrza zgodnie z wymaganiami użytkownika.
Część 2 Oświetlenie

1. Oświetlenie frontowe

Typ urządzenia – 5 sztuk: ruchoma głowica oświetleniowa typu Wash FX LED.
• Przeznaczenie: oświetlenie sceniczne, koncertowe, teatralne, klubowe oraz eventowe.
• Źródło światła: diody LED dużej mocy RGBW, liczba źródeł światła w zakresie od 15 do 19 diod LED, moc pojedynczej diody w zakresie od 10 W do 40 W, całkowita moc źródła światła w zakresie od 200 W do 450 W.
• Temperatura barwowa: regulowana lub mieszanie kolorów RGBW.
• Kąt świecenia: zoom regulowany w zakresie minimum od 4° do 60°.
• Ruch PAN: w zakresie od 540° do 630°.
• Ruch TILT: w zakresie od 220° do 270°.
• Rozdzielczość ruchu: 16-bit.
• Sterowanie: DMX512, Art-Net i/lub sACN (opcjonalnie), tryb automatyczny, sterowanie dźwiękiem, master/slave.
• Liczba kanałów DMX: w zakresie od 14 do 35 kanałów.
• Funkcje efektowe: elektroniczny dimmer 0–100%, strobo w zakresie od 1 do 20 Hz, mieszanie kolorów RGBW.
• Wyświetlacz: LCD / OLED lub równoważny wyświetlacz menu, przyciski sterujące konfiguracją urządzenia.
• Wejścia/wyjścia sygnałowe: XLR 3-pin i/lub 5-pin DMX, Ethernet RJ45 (opcjonalnie).
• Pobór mocy: w zakresie od 250 W do 450 W.
• Obudowa: metalowa i/lub kompozytowa, konstrukcja przystosowana do pracy touringowej, aktywne chłodzenie wentylatorami.
• Wymiary: w zakresie od: wysokość: 400 mm do 500 mm, szerokość: 250 mm do 300 mm, głębokość: 200 mm do 350 mm.
• Waga: od 11 kg do 15 kg.
• Uchwyty montażowe: możliwość montażu na kratownicy.
• Zastosowanie: koncerty i wydarzenia live, sceny teatralne, kluby i instalacje DJ, realizacje telewizyjne i eventowe.
• Funkcjonalność: dynamiczne oświetlenie typu wash z możliwością tworzenia efektów beam i FX, płynna zmiana kolorów, szybki ruch PAN/TILT oraz integracja z profesjonalnymi systemami sterowania DMX.

Typ urządzenia – 2 sztuki: reflektor profilowy LED typu Profile do zastosowań scenicznych i teatralnych.
• Przeznaczenie: oświetlenie sceniczne, teatralne, telewizyjne, eventowe oraz instalacyjne wymagające precyzyjnego kształtowania wiązki światła.
• Źródło światła: dioda LED COB dużej mocy, moc źródła światła w zakresie od 150 W do 200 W, temperatura barwowa w zakresie od 1800K to 10000K, współczynnik CRI w zakresie od 90 do 98. 
• Układ optyczny: wymienne tubusy optyczne.
• Regulacja wiązki: ręczny focus, możliwość kadrowania wiązki za pomocą przesłon profilowych.
• System kadrowania: minimum 4 przesłony profilowe, możliwość uzyskania ostrego odcięcia światła.
• Funkcje świetlne: elektroniczny dimmer 0–100%.
• Sterowanie: DMX512, RDM, tryb manualny.
• Liczba kanałów DMX: w zakresie od 3 do 18 kanałów.
• Wyświetlacz: LCD lub OLED z menu konfiguracyjnym, przyciski sterujące ustawieniami urządzenia.
Wejścia/wyjścia sygnałowe: XLR 3-pin i/lub 5-pin DMX
• Pobór mocy: w zakresie od 180 W do 320 W.
• Obudowa: metalowa, przystosowana do pracy profesjonalnej, kolor czarny mat, aktywne lub hybrydowe chłodzenie o niskim poziomie hałasu.
• Wymiary: w zakresie od: długość: 500 mm do 580 mm, szerokość: 200 mm do 350 mm, wysokość: 190 mm do 380 mm.
• Waga: od 6 kg do 8 kg.
• Uchwyt montażowy: jarzmo montażowe do zawieszenia na kratownicy lub montażu stojącego, kompatybilność z hakami scenicznymi i linkami bezpieczeństwa.
• Zastosowanie: teatry i sceny widowiskowe, studia telewizyjne, sale koncertowe
instalacje eventowe i konferencyjne.
• Funkcjonalność: precyzyjne kształtowanie wiązki światła, wysoki współczynnik oddawania barw, kompatybilność z systemami DMX oraz możliwość pracy w zastosowaniach scenicznych i broadcastowych wymagających stabilnego, jednolitego światła.

Typ urządzenia – 12 sztuk: uchwyt / zacisk montażowy do instalacji urządzeń scenicznych na kratownicach i rurach nośnych.
• Przeznaczenie: montaż reflektorów, urządzeń oświetleniowych, multimedialnych oraz osprzętu scenicznego na konstrukcjach aluminiowych i stalowych.
• Konstrukcja: uchwyt typu selflock / quick clamp z mechanizmem szybkiego zamykania.
• Materiał: aluminium wysokowytrzymałe lub stop aluminium o podwyższonej odporności mechanicznej.
• Wykończenie: lakier proszkowy lub anodowanie.
• Kolor: czarny mat.
• Mechanizm blokowania: automatyczny system zatrzaskowy typu selflock, możliwość montażu bez użycia narzędzi, zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem.
• Kompatybilność z rurami / kratownicami: średnica rur w zakresie od 48 mm do 51 mm
kompatybilność z kratownicami scenicznymi standardu 50 mm.
• Dopuszczalne obciążenie robocze (WLL): w zakresie od 200 kg do 250 kg.
• Współczynnik bezpieczeństwa: zgodny z normami dla osprzętu scenicznego i riggingowego.
•Punkt montażowy: otwór montażowy pod śrubę w zakresie od M10 do M12, możliwość montażu śruby oczkowej lub adaptera omega.
• Konstrukcja mechaniczna: wysoka odporność na obciążenia dynamiczne i drgania
przystosowanie do pracy touringowej i instalacyjnej.
• Wymiary: w zakresie od szerokość: 30 mm do 40 mm, wysokość: 110 mm do 160 mm, głębokość: 150 mm do 200 mm.
• Odporność: odporność na korozję, ścieranie i intensywną eksploatację sceniczną.
• Certyfikacja: zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa dla osprzętu scenicznego i podwieszeń technicznych.
• Zastosowanie: montaż urządzeń oświetleniowych, konstrukcje sceniczne i eventowe, instalacje teatralne i koncertowe, systemy kratownic aluminiowych.
• Funkcjonalność: szybki i bezpieczny montaż urządzeń na kratownicach bez użycia narzędzi, wysoka nośność oraz kompatybilność z profesjonalnymi systemami scenicznymi.

2. Oświetlenie kontrowe - wash i spot

Typ urządzenia – 5 sztuk: ruchoma głowica oświetleniowa typu Wash FX LED.
• Przeznaczenie: oświetlenie sceniczne, koncertowe, teatralne, klubowe oraz eventowe.
• Źródło światła: diody LED dużej mocy RGBW, liczba źródeł światła w zakresie od 15 do 19 diod LED, moc pojedynczej diody w zakresie od 10 W do 40 W, całkowita moc źródła światła w zakresie od 200 W do 450 W.
• Temperatura barwowa: regulowana lub mieszanie kolorów RGBW.
• Kąt świecenia: zoom regulowany w zakresie minimum od 4° do 60°.
• Ruch PAN: w zakresie od 540° do 630°.
• Ruch TILT: w zakresie od 220° do 270°.
• Rozdzielczość ruchu: 16-bit.
• Sterowanie: DMX512, Art-Net i/lub sACN (opcjonalnie), tryb automatyczny, sterowanie dźwiękiem, master/slave.
• Liczba kanałów DMX: w zakresie od 14 do 35 kanałów.
• Funkcje efektowe: elektroniczny dimmer 0–100%, strobo w zakresie od 1 do 20 Hz, mieszanie kolorów RGBW.
• Wyświetlacz: LCD / OLED lub równoważny wyświetlacz menu, przyciski sterujące konfiguracją urządzenia.
• Wejścia/wyjścia sygnałowe: XLR 3-pin i/lub 5-pin DMX, Ethernet RJ45 (opcjonalnie).
• Pobór mocy: w zakresie od 250 W do 450 W.
• Obudowa: metalowa i/lub kompozytowa, konstrukcja przystosowana do pracy touringowej, aktywne chłodzenie wentylatorami.
• Wymiary: w zakresie od: wysokość: 400 mm do 500 mm, szerokość: 250 mm do 300 mm, głębokość: 200 mm do 350 mm.
• Waga: od 11 kg do 15 kg.
• Uchwyty montażowe: możliwość montażu na kratownicy.
• Zastosowanie: koncerty i wydarzenia live, sceny teatralne, kluby i instalacje DJ, realizacje telewizyjne i eventowe.
• Funkcjonalność: dynamiczne oświetlenie typu wash z możliwością tworzenia efektów beam i FX, płynna zmiana kolorów, szybki ruch PAN/TILT oraz integracja z profesjonalnymi systemami sterowania DMX.

Typ urządzenia – 8 sztuk: ruchoma głowica oświetleniowa typu Spot LED.
• Przeznaczenie: oświetlenie sceniczne, koncertowe, klubowe, teatralne oraz eventowe.
• Źródło światła: moc źródła światła w zakresie od 250 W do 350 W.
• Układ optyczny: soczewki o wysokiej transmisji światła, elektroniczny focus, zoom regulowany w zakresie minimum od 10° do 38°.
• Jasność i efekty: elektroniczny dimmer 0-100%, strobo elektroniczne w zakresie od 1 do 20 Hz, efekty pulse i random strobe.
• Ruch PAN: w zakresie od 540° do 630°.
• Ruch TILT: w zakresie od 220° do 270°.
• Rozdzielczość ruchu: 8-bit i/lub 16-bit.
• Koło kolorów: minimum 6 kolorów + biały, efekt split colors i rainbow.
• Koło gobo statycznych: minimum 5 gobo.
• Koło gobo rotacyjnych: minimum 7 gobo rotacyjnych.
• Pryzmat: minimum 3.
• Efekty dodatkowe: frost lub soft filter, możliwość nakładania efektów gobo i pryzmatu.
• Sterowanie: DMX512, tryb automatyczny, master/slave, sterowanie dźwiękiem.
• Liczba kanałów DMX: w zakresie od 14 do 24 kanałów.
• Tryby pracy DMX: uproszczony i rozszerzony.
• Wyświetlacz: LCD lub OLED, menu konfiguracyjne z przyciskami sterującymi.
• Wejścia/wyjścia sygnałowe: XLR 3-pin i/lub 5-pin DMX.
• Pobór mocy: w zakresie od 300 W do 500 W.
• Obudowa: metalowa i/lub kompozytowa, aktywne chłodzenie wentylatorami, konstrukcja touringowa.
• Wymiary: w zakresie od wysokość: 600 mm do 650 mm, szerokość: 250 mm do 400 mm, głębokość: 250 mm do 350 mm.
• Waga: od 12 kg do 18 kg.
• Uchwyt montażowy: możliwość montażu na kratownicy i pracy stojącej.
• Zastosowanie: koncerty i wydarzenia live, kluby i dyskoteki, sceny teatralne
instalacje eventowe i multimedialne.
• Funkcjonalność: ruchoma głowica typu Spot z możliwością projekcji gobo, efektami pryzmatu i strobo, płynnym mieszaniem efektów oraz integracją z profesjonalnymi systemami sterowania DMX.

Typ urządzenia – 18 sztuk: uchwyt / zacisk montażowy do instalacji urządzeń scenicznych na kratownicach i rurach nośnych.
• Przeznaczenie: montaż reflektorów, urządzeń oświetleniowych, multimedialnych oraz osprzętu scenicznego na konstrukcjach aluminiowych i stalowych.
• Konstrukcja: uchwyt typu selflock / quick clamp z mechanizmem szybkiego zamykania.
• Materiał: aluminium wysokowytrzymałe lub stop aluminium o podwyższonej odporności mechanicznej.
• Wykończenie: lakier proszkowy lub anodowanie.
• Kolor: czarny mat.
• Mechanizm blokowania: automatyczny system zatrzaskowy typu selflock, możliwość montażu bez użycia narzędzi, zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem.
• Kompatybilność z rurami / kratownicami: średnica rur w zakresie od 48 mm do 51 mm, kompatybilność z kratownicami scenicznymi standardu 50 mm.
• Dopuszczalne obciążenie robocze (WLL): w zakresie od 200 kg do 250 kg.
• Współczynnik bezpieczeństwa: zgodny z normami dla osprzętu scenicznego i riggingowego.
•Punkt montażowy: otwór montażowy pod śrubę w zakresie od M10 do M12, możliwość montażu śruby oczkowej lub adaptera omega.
• Konstrukcja mechaniczna: wysoka odporność na obciążenia dynamiczne i drgania, przystosowanie do pracy touringowej i instalacyjnej.
• Wymiary: w zakresie od szerokość: 30 mm do 40 mm, wysokość: 110 mm do 160 mm, głębokość: 150 mm do 200 mm.
• Odporność: odporność na korozję, ścieranie i intensywną eksploatację sceniczną.
• Certyfikacja: zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa dla osprzętu scenicznego i podwieszeń technicznych.
• Zastosowanie: montaż urządzeń oświetleniowych, konstrukcje sceniczne i eventowe
instalacje teatralne i koncertowe, systemy kratownic aluminiowych.
• Funkcjonalność: szybki i bezpieczny montaż urządzeń na kratownicach bez użycia narzędzi, wysoka nośność oraz kompatybilność z profesjonalnymi systemami scenicznymi.

3. Oświetlenie ambient / fx

Typ urządzenia – 2 sztuki: reflektor sceniczny typu LED Blinder / audience blinder.
• Przeznaczenie: oświetlenie sceniczne, koncertowe, telewizyjne oraz efekty audience blinder i wash podczas wydarzeń live.
• Konstrukcja: profesjonalny blinder LED do zastosowań scenicznych i eventowych.
• Źródło światła: liczba źródeł światła: 2 moduły LED, moc pojedynczego modułu LED: w zakresie od 110 W do 125 W, całkowita moc źródła światła: w zakresie od 220 W do 250 W.
• Temperatura barwowa: w zakresie od 1200 K do 2700 K.
• Żywotność źródła światła: w zakresie od 10 000 h do 50 000 h.
• Kąt świecenia (beam angle): w zakresie od 45° do 55°.
• Kąt pola (field angle): w zakresie od 85° do 95°.
• Funkcje świetlne: płynny dimmer 0–100%, strobo elektroniczne o regulowanej prędkości.
• Sterowanie: DMX512, RDM.
• Liczba kanałów DMX: w zakresie od 1 do 6 kanałów.
• Wyświetlacz: LCD lub LED display, panel sterowania z przyciskami konfiguracyjnymi.
• Wejścia/wyjścia sygnałowe: XLR 3-pin i/lub 5-pin DMX, możliwość łączenia urządzeń w szereg.
• Pobór mocy: w zakresie od 230 W do 250 W.
• Obudowa: metalowa, touringowa, konstrukcja przystosowana do pracy scenicznej i eventowej, aktywne chłodzenie o zoptymalizowanym przepływie powietrza.
• Stopień ochrony: w zakresie od IPX4 do IP66 w zależności od wersji wykonania.
• Możliwość pracy: montaż poziomy i pionowy, szybkie łączenie wielu urządzeń bez użycia narzędzi. 
• Wymiary: w zakresie od szerokość: 390 mm do 410 mm, wysokość: 190 mm do 220 mm, głębokość: 200 mm do 230 mm.
• Waga: od 6 kg do 8 kg.
• Uchwyt montażowy: możliwość montażu na kratownicy, kompatybilność z uchwytami scenicznymi i linkami bezpieczeństwa.
•Zakres temperatury pracy minimum: od 0°C do +40°C 
• Zastosowanie: koncerty i wydarzenia live, sceny plenerowe i hale widowiskowe, produkcje telewizyjne, efekty audience blinder i wash.
• Funkcjonalność: wysoka jasność świecenia, możliwość szybkiego łączenia wielu urządzeń oraz praca w profesjonalnych systemach oświetleniowych DMX.

Typ urządzenia – 2 sztuki: reflektor sceniczny LED typu pixel strobe / blinder z funkcją pixel mapping.
• Przeznaczenie: efekty stroboskopowe, audience blinder, wash oraz pixel mapping w zastosowaniach scenicznych, koncertowych, telewizyjnych i plenerowych.
• Konstrukcja: profesjonalny reflektor LED typu strobe z niezależnie sterowanymi sekcjami LED.
• Źródło światła: diody LED RGB + White lub RGBW, liczba źródeł światła w zakresie od 900 do 1000 diod LED, moc pojedynczych diod w zakresie od 0,5 W do 1,5 W, całkowita moc źródła światła w zakresie od 900 W do 1900 W.
• Strumień świetlny: w zakresie od 50 000 lm do 230 000 lm w zależności od trybu pracy.
• Kąt świecenia: w zakresie od 110° do 140°.
• Żywotność źródła światła: w zakresie od 20 000 h do 30 000 h.
• Pixel mapping: niezależna kontrola sekcji LED, liczba sekcji sterowania w zakresie od 60 do 120 sekcji.
• Funkcje świetlne: elektroniczny dimmer 0–100%, strobo elektroniczne w zakresie od 1 Hz do 30 Hz, efekty animacji i makra FX, możliwość sterowania kolorem tła i efektów, różne krzywe dimmera
• Sterowanie: DMX512, Art-Net, sACN, RDM, tryb manualny.
• Liczba kanałów DMX: w zakresie od 4 do 244 kanałów.
• Rozdzielczość sterowania: 8-bit i/lub 16-bit.
• Wyświetlacz: LCD lub LED display, panel sterowania z przyciskami konfiguracyjnymi.
• Wejścia/wyjścia sygnałowe: DMX XLR 3-pin i/lub 5-pin, Ethernet RJ45 / EtherCON do Art-Net i sACN.
• Pobór mocy: w zakresie od 900 W do 1900 W.
• Złącza zasilania: blokowane złącza typu PowerCON TRUE1 (lub równoważne) możliwość przelotowego zasilania kolejnych urządzeń.
• Obudowa: aluminiowa lub metalowa, konstrukcja touringowa.
• Stopień ochrony: IP65 lub równoważny do zastosowań zewnętrznych.
• Wymiary: w zakresie od szerokość: 480 mm do 530 mm, wysokość: 170 mm do 300 mm, głębokość: 180 mm do 220 mm.
• Waga: od 13 kg do 15 kg.
• Uchwyt montażowy: możliwość montażu na kratownicy oraz pracy stojącej, kompatybilność z linkami bezpieczeństwa.
• Zastosowanie: koncerty i wydarzenia live, sceny plenerowe, produkcje telewizyjne, pixel mapping i efekty wizualne, systemy audience blinder i strobe.
• Funkcjonalność: połączenie mocnego stroboskopu LED z zaawansowanym pixel mappingiem, możliwością sieciowego sterowania Art-Net/sACN oraz pracą w warunkach zewnętrznych dzięki obudowie IP65.

Typ urządzenia – 4 sztuki: uchwyt / zacisk montażowy do instalacji urządzeń scenicznych na kratownicach i rurach nośnych.
• Przeznaczenie: montaż reflektorów, urządzeń oświetleniowych, multimedialnych oraz osprzętu scenicznego na konstrukcjach aluminiowych i stalowych.
• Konstrukcja: uchwyt typu selflock / quick clamp z mechanizmem szybkiego zamykania.
• Materiał: aluminium wysokowytrzymałe lub stop aluminium o podwyższonej odporności mechanicznej.
• Wykończenie: lakier proszkowy lub anodowanie.
• Kolor: czarny mat.
• Mechanizm blokowania: automatyczny system zatrzaskowy typu selflock, możliwość montażu bez użycia narzędzi, zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem.
• Kompatybilność z rurami / kratownicami: średnica rur w zakresie od 48 mm do 51 mm, kompatybilność z kratownicami scenicznymi standardu 50 mm.
• Dopuszczalne obciążenie robocze (WLL): w zakresie od 200 kg do 250 kg.
• Współczynnik bezpieczeństwa: zgodny z normami dla osprzętu scenicznego i riggingowego.
•Punkt montażowy: otwór montażowy pod śrubę w zakresie od M10 do M12, możliwość montażu śruby oczkowej lub adaptera omega.
• Konstrukcja mechaniczna: wysoka odporność na obciążenia dynamiczne i drgania
przystosowanie do pracy touringowej i instalacyjnej.
• Wymiary: w zakresie od szerokość: 30 mm do 40 mm, wysokość: 110 mm do 160 mm, głębokość: 150 mm do 200 mm.
• Odporność: odporność na korozję, ścieranie i intensywną eksploatację sceniczną.
• Certyfikacja: zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa dla osprzętu scenicznego i podwieszeń technicznych.
• Zastosowanie: montaż urządzeń oświetleniowych, konstrukcje sceniczne i eventowe, instalacje teatralne i koncertowe, systemy kratownic aluminiowych.
• Funkcjonalność: szybki i bezpieczny montaż urządzeń na kratownicach bez użycia narzędzi, wysoka nośność oraz kompatybilność z profesjonalnymi systemami scenicznymi.


4. Sterownik + połączenie ARTNET 

Typ urządzenia – 1 sztuka: kompaktowa konsoleta oświetleniowa DMX z wbudowanym ekranem dotykowym i procesorem sterującym.
• Przeznaczenie: sterowanie systemami oświetlenia scenicznego, teatralnego, eventowego i instalacyjnego.
• Konstrukcja: samodzielna konsoleta lighting control typu compact desktop.
• Platforma systemowa: profesjonalny system sterowania lightingowego.
• Obsługa protokołów: DMX512 / DMX512-A, Art-Net, sACN, RDM, CITP.
• Liczba natywnych uniwersów DMX: od 20 do 24 uniwersów.
• Liczba kanałów sterowania: od 10 000 do 13 000 kanałów DMX.
• Ekran główny: dotykowy ekran pojemnościowy, przekątna w zakresie od 11” do 13”, jasność w zakresie od 700 do 900 nitów, rozdzielczość w zakresie od WXGA do Full HD.
• Obsługa dodatkowego monitora: minimum 1 zewnętrzny ekran, rozdzielczość zewnętrzna do 4K UHD. 
• Elementy sterujące: suwaki playback w zakresie od 10 do 12 sztuk, enkodery atrybutów w zakresie od 3 do 5 sztuk, podświetlane klawisze programowalne, przyciski makr i executorów.
• Długość suwaków: od 50 mm do 70 mm.
• Klawiatura: podświetlana, mechaniczna lub niskoprofilowa klasy profesjonalnej.
• Wejścia/wyjścia DMX: w zakresie od 4 do 6 portów DMX XLR 5-pin. 
• Porty sieciowe: Ethernet Gigabit w zakresie od 1 do 2 portów EtherCON / RJ45 .
Porty dodatkowe: USB-A i/lub USB-C, wejście SMPTE LTC, wejście/wyjście audio
możliwość podłączenia skrzydeł playback i ekranów dotykowych.
• Synchronizacja: SMPTE LTC, MIDI over USB lub równoważne, synchronizacja sieciowa
• Możliwości systemowe: programowanie cue list, sterowanie live i busking, timeline i timecode, obsługa wizualizacji 3D, wielokonsolowe sesje sieciowe.
• Obudowa: konstrukcja touringowa przystosowana do transportu mobilnego.
• Wymiary: w zakresie od szerokość: 400 mm do 450 mm, głębokość: 440 mm do 500 mm, wysokość: 180 mm do 230 mm. 
• Waga: od 7 kg do 10 kg.
• Zakres temperatury pracy: od 0°C do +40°C.
• Zastosowanie: koncerty i wydarzenia live, teatry i produkcje telewizyjne, instalacje architektoniczne i eventowe, sterowanie systemami oświetlenia inteligentnego.
• Funkcjonalność: kompaktowa konsoleta lightingowa z wbudowanym ekranem dotykowym, możliwością rozbudowy sieciowej i obsługą zaawansowanych systemów DMX oraz Ethernet lighting control.
• Zastosowanie: koncerty i wydarzenia sceniczne, mapping 2D/3D, instalacje multimedialne
produkcje telewizyjne i eventowe.
• Funkcjonalność: renderowanie wideo w czasie rzeczywistym, miksowanie wielu warstw, obsługa efektów wizualnych, integracja z systemami lightingowymi i synchronizacja całego systemu scenicznego.

Typ urządzenia – 1 sztuka: flight case / twardy case transportowy do kompaktowej konsolety oświetleniowej.
• Przeznaczenie: bezpieczny transport i przechowywanie konsolety sterującej oświetleniem oraz akcesoriów w zastosowaniach touringowych, eventowych i produkcyjnych.
• Kompatybilność: dedykowany do urządzenia, dopasowanie wymiarowe do korpusu konsolety oraz okablowania.
• Konstrukcja: wzmocniona obudowa typu flight case, wykończenie w kolorze czarnym scenicznym.
• Wnętrze: pianka techniczna dopasowana do kształtu urządzenia, warstwy ochronne amortyzujące wstrząsy.
• Odporność: wysoka odporność na uderzenia i wibracje, odporność na wilgoć i warunki transportowe, przystosowanie do pracy w trasie (touring).
• Zastosowanie: transport konsolet oświetleniowych, produkcje koncertowe i eventowe, realizacje telewizyjne i touringowe, zabezpieczenie sprzętu podczas magazynowania i transport.
• Funkcjonalność: zapewnia pełną ochronę mechaniczną urządzenia, umożliwia bezpieczny transport w warunkach scenicznych oraz szybkie przygotowanie sprzętu do pracy dzięki dedykowanej piance i przemyślanej konstrukcji case’a.

Typ urządzenia – 1 sztuka: interfejs / węzeł sieciowy DMX (DMX over Ethernet – Art-Net / sACN).
• Przeznaczenie: dystrybucja i konwersja sygnału DMX w instalacjach oświetleniowych, systemach scenicznych i architektonicznych.
• Funkcjonalność: konwersja sygnału Ethernet ↔ DMX512, praca jako node, splitter lub konwerter sygnału.
• Liczba portów DMX: w zakresie od 7 do 8 portów DMX (wejście/wyjście konfigurowalne).
• Standard DMX.
• Protokoły sieciowe: Art-Net (min. Art-Net III lub nowszy), sACN. 
• Port sieciowy: Ethernet.
• Kierunek portów DMX: konfigurowalne jako wejście lub wyjście (bi-directional).
• Liczba uniwersów DMX: w zakresie od 6 do 8 uniwersów.
• Złącza DMX: XLR 3-pin i/lub 5-pin (w zależności od konfiguracji).
• Sterowanie i konfiguracja: interfejs webowy, adresowanie IP statyczne lub DHCP, konfiguracja routingów DMX.
• Sygnalizacja: diody LED dla statusu sieci, sygnału DMX, zasilania i aktywności portów.
• Obudowa: metalowa lub kompozytowa, przystosowana do montażu rack 19″ lub pracy wolnostojącej.
• Wysokość montażowa: w zakresie od 1U do 2U.
• Wymiary: w zakresie od szerokość: 430 mm do 485 mm, wysokość: 40 mm do 90 mm, głębokość: 110 mm do 250 mm.
• Waga: od 2 kg do 3 kg.
• Zabezpieczenia: ochrona przed przepięciami i zakłóceniami sygnału.
• Zakres temperatury pracy: min. od 0°C do +40°C.
• Zastosowanie: systemy oświetlenia scenicznego, instalacje architektoniczne DMX, integracja z konsolami oświetleniowymi i oprogramowaniem sterującym.
• Funkcjonalność dodatkowa: stabilna dystrybucja sygnału DMX przez sieć Ethernet, możliwość pracy w rozbudowanych systemach lightingowych, redundancja i elastyczna konfiguracja sieci DMX.

Typ urządzenia – 1 sztuka: szafka techniczna / panel przyłączeniowy typu patch panel audio i sieciowy.
•Przeznaczenie: organizacja i dystrybucja połączeń sygnałowych audio oraz sieciowych w instalacjach scenicznych, studyjnych, konferencyjnych i AV.
•Konstrukcja: obudowa rackowa lub ścienna z wbudowanymi panelami przyłączeniowymi.
•Typ montażu: rack 19″, montaż stacjonarny lub mobilny, możliwość integracji z case rackowym.
•Materiał obudowy: stal lakierowana proszkowo, aluminium lub stal o podwyższonej odporności mechanicznej.
•Kolor: czarny mat lub grafitowy.
•Wysokość rack: w zakresie od 2U do 12U.
•Głębokość obudowy: w zakresie od 120 mm do 500 mm, możliwość konfiguracji mieszanej audio + LAN.
•Organizacja przewodów: przepusty kablowe, możliwość prowadzenia wiązek sygnałowych i zasilających.
•Konstrukcja mechaniczna: odporność na intensywną eksploatację sceniczną, przystosowanie do pracy touringowej i instalacyjnej.
•Waga: od 3 kg do 20 kg w zależności od konfiguracji.
•Zakres temperatury pracy: od 0°C do +40°C.
•Odporność: podwyższona odporność na uszkodzenia mechaniczne, drgania i warunki transportowe.
•Zastosowanie: systemy nagłośnieniowe FOH i monitorowe, instalacje AV i broadcast
infrastruktura sieciowa sceniczna, studia nagraniowe i konferencyjne
systemy sterowania oświetleniem i multimediów.
•Funkcjonalność: centralizacja połączeń audio i sieciowych, uporządkowanie infrastruktury kablowej, szybki dostęp serwisowy oraz integracja systemów analogowych i cyfrowych w jednej obudowie.

5. Kratownica 20m pod sufitem

Typ urządzenia – 10 sztuk: kratownica aluminiowa czteroramienna do konstrukcji scenicznych i eventowych.
• Przeznaczenie: budowa konstrukcji nośnych dla oświetlenia, nagłośnienia, ekranów LED, scen, stoisk targowych i instalacji technicznych.
• Konstrukcja: przestrzenna kratownica czteropunktowa (4-rurowa).
•Typ systemu: modułowy system kratownic kompatybilny z systemami typu 290.
•Długość elementu: w zakresie od 1950 mm do 2050 mm.
•Wymiary przekroju: szerokość: w zakresie od 280 mm do 300 mm, wysokość: w zakresie od 280 mm do 300 mm.
• Materiał: aluminium konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości (np. EN AW-6082 T6 lub równoważne).
• Konstrukcja rur głównych: średnica w zakresie od 48 mm do 52 mm, grubość ścianki 3 mm.
• Poprzeczki (lamele): średnica w zakresie od 18 mm do 22 mm, grubość ścianki w zakresie od 2 mm do 2,5 mm.
• System łączenia: system stożkowy szybkozłączny, kompatybilny z pinami, stożkami i zabezpieczeniami systemowymi, gniazda połączeniowe typu SZ lub równoważne.
• Nośność: wysoka nośność konstrukcyjna zależna od konfiguracji (zgodnie z tabelami obciążeń producenta).
• Wykończenie: lakierowane proszkowo (RAL7038).
• Odporność: odporność na korozję, warunki atmosferyczne i obciążenia mechaniczne.
•Certyfikacja: zgodność z normami konstrukcyjnymi (np. DIN / TÜV lub równoważne)
kontrola jakości elementów produkcyjnych.
•Konstrukcja: modułowa, umożliwiająca budowę systemów przestrzennych (bramki, kratownice dachowe, gridy).
• Montaż: szybki montaż i demontaż bez użycia specjalistycznych narzędzi.
• Zastosowanie: konstrukcje sceniczne i koncertowe, instalacje oświetleniowe i nagłośnieniowe, stelaże pod ekrany LED i telebimy, konstrukcje targowe i reklamowe.
• Funkcjonalność: wysoka sztywność konstrukcji przy zachowaniu relatywnie niskiej masy, możliwość pracy w systemach podwieszanych i wolnostojących.


Typ urządzenia – 4 sztuki: uchwyt ścienny do kratownic scenicznych.
•Przeznaczenie: montaż kratownic aluminiowych do ścian, konstrukcji stałych oraz elementów nośnych w instalacjach scenicznych, eventowych i technicznych.
•Konstrukcja: uchwyt montażowy typu wall bracket do kratownic trójkątnych i/lub prostokątnych.
•Kompatybilność: kratownice sceniczne o rozmiarze w zakresie od 290 mm do 310 mm, kompatybilność z systemami kratownic aluminiowych standardu 30 cm.
•Materiał: stal konstrukcyjna lub aluminium wysokowytrzymałe, elementy spawane i obrabiane mechanicznie.
•Wykończenie: lakier proszkowy lub powłoka ochronna odporna na korozję.
•Kolor: RAL 7038.
•Konstrukcja mechaniczna: przystosowana do pracy statycznej i instalacyjnej, wysoka odporność na obciążenia pionowe i boczne, możliwość trwałego montażu do ściany lub konstrukcji nośnej.
•Punkty montażowe: otwory montażowe pod śruby i kotwy mechaniczne, kompatybilność z mocowaniami sceniczno-instalacyjnymi. 
•Nośność robocza: w zakresie od 400 kg do 500 kg. 
•Współczynnik bezpieczeństwa: zgodny z wymaganiami dla osprzętu scenicznego i konstrukcji nośnych.
•Wymiary: w zakresie od szerokość: 250 mm do 400 mm, wysokość: 120 mm do 250 mm, głębokość: 150 mm do 350 mm.
•Waga: od 2 kg do 12 kg.
•Odporność środowiskowa: odporność na uszkodzenia mechaniczne, odporność na warunki eksploatacji scenicznej i transportowej.
•Zastosowanie: instalacje sceniczne, montaż kratownic w obiektach eventowych i teatralnych, konstrukcje AV i oświetleniowe, systemy ekspozycyjne i multimedialne.
•Funkcjonalność: bezpieczny montaż kratownic, możliwość tworzenia stałych lub tymczasowych instalacji scenicznych oraz integracja z profesjonalnymi systemami kratownic aluminiowych.

6. Słupki z kraty z podstawami i górami 

Typ urządzenia – 4 sztuki: podstawa / baseplate do kratownic scenicznych.
• Przeznaczenie: stabilizacja oraz montaż pionowy i poziomy kratownic aluminiowych w zastosowaniach scenicznych, eventowych, wystawienniczych i instalacyjnych.
• Konstrukcja: stalowa płyta bazowa do systemów kratownicowych.
• Kompatybilność: kratownice aluminiowe o wymiarze w zakresie od 290 mm do 310 mm,
kompatybilność z systemami kratownic 30 cm.
• Materiał: stal konstrukcyjna o podwyższonej wytrzymałości, elementy cynkowane galwanicznie lub ogniowo.
• Wykończenie powierzchni: powłoka cynkowana odporna na korozję.
• Kolor: ocynk / metaliczny.
• Wymiary płyty: długość i szerokość w zakresie od 700 mm do 750 mm, grubość płyty w zakresie od 6 mm do 12 mm.
• Średnica otworów montażowych: kompatybilna z systemami połączeń kratownicowych.
• Punkty montażowe: wielootworowy system mocowania, możliwość montażu kratownic.
• Nośność robocza: zgodna z wymaganiami systemów kratownic scenicznych klasy profesjonalnej.
• Konstrukcja mechaniczna: wysoka odporność na obciążenia statyczne i dynamiczne
przystosowanie do pracy touringowej i instalacyjnej.
• Stabilizacja: możliwość stosowania jako podstawa wolnostojąca, kompatybilność z podporami, słupami i konstrukcjami scenicznymi.
• Waga: od 20 kg do 35 kg.
• Odporność środowiskowa: odporność na korozję, odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki transportowe.
• Zastosowanie: konstrukcje sceniczne i eventowe, systemy oświetleniowe i multimedialne, instalacje targowe i ekspozycyjne, budowa bram, wież i konstrukcji kratownicowych.
• Funkcjonalność: stabilne podparcie kratownic aluminiowych, możliwość budowy konstrukcji wolnostojących oraz integracja z profesjonalnymi systemami scenicznymi i riggingowymi

Typ urządzenia – 4 sztuki: kratownica aluminiowa czteroramienna (quadro) do konstrukcji scenicznych.
• Przeznaczenie: budowa konstrukcji nośnych dla oświetlenia, nagłośnienia, ekranów LED, scen oraz instalacji eventowych i targowych.
• Konstrukcja: przestrzenna kratownica czteropunktowa (4-rurowa).
• Typ systemu: modułowy system kratownic kompatybilny z systemami typu 290 lub równoważnymi.
• Długość elementu: w zakresie od 1450 mm do 1550 mm.
• Wymiary przekroju: szerokość: w zakresie od 280 mm do 300 mm, wysokość: w zakresie od 280 mm do 300 mm.
• Materiał: aluminium konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości mechanicznej.
• Konstrukcja rur głównych: średnica w zakresie od 48 mm do 52 mm, grubość ścianki w zakresie od 2 mm do 3 mm.
• Poprzeczki (lamele): średnica w zakresie od 18 mm do 22 mm.
• System połączeń: system stożkowy lub równoważny, kompatybilność z pinami, stożkami i zabezpieczeniami systemowymi, możliwość szybkiego montażu i demontażu.
• Nośność: zgodna z tabelami obciążeń producenta dla systemów kratownicowych tej klasy
przystosowanie do pracy w konstrukcjach podwieszanych i wolnostojących.
• Wykończenie: aluminium naturalne, anodowane lub lakierowane proszkowo.
• Kolor: RAL 7038.
• Konstrukcja mechaniczna: wysoka sztywność przy niskiej masie własnej, odporność na obciążenia dynamiczne i warunki touringowe.
• Certyfikacja: zgodność z normami bezpieczeństwa dla konstrukcji scenicznych
możliwość stosowania w profesjonalnych systemach riggingowych.
• Zastosowanie: konstrukcje sceniczne i koncertowe, systemy oświetleniowe i nagłośnieniowe
podwieszenia ekranów LED, instalacje wystawiennicze i targowe.
• Funkcjonalność: modułowa konstrukcja umożliwiająca rozbudowę systemów kratownicowych, szybki montaż oraz integrację z profesjonalnym osprzętem scenicznym.

Typ urządzenia – 4 sztuki: podstawa górna / top plate do kratownic scenicznych.
• Przeznaczenie: montaż urządzeń oświetleniowych, multimedialnych, nagłośnieniowych oraz elementów technicznych na konstrukcjach kratownicowych.
• Konstrukcja: płyta montażowa przeznaczona do systemów kratownic aluminiowych.
• Kompatybilność: kratownice aluminiowe o przekroju w zakresie od 290 mm do 310 mm, kompatybilność z systemami kratownic typu 30 cm.
• Wymiary płyty: szerokość: w zakresie od 300 mm do 320 mm, długość: w zakresie od 300 mm do 320 mm.
• Materiał: aluminium.
• Kolor: czarny.
• System montażowy: kompatybilność z połączeniami stożkowymi typu conical lub równoważnymi, możliwość montażu przy użyciu pinów i zabezpieczeń systemowych.
• Punkty montażowe: wielootworowy system mocowania urządzeń, możliwość montażu uchwytów, głowic ruchomych, reflektorów oraz adapterów technicznych.
• Nośność robocza: zgodna z parametrami systemów kratownic scenicznych klasy profesjonalnej.
• Konstrukcja mechaniczna: wysoka odporność na obciążenia statyczne i dynamiczne
przystosowanie do pracy touringowej i instalacyjnej.
• Waga: od 1 kg do 3 kg.
•Odporność środowiskowa: odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne, przystosowanie do intensywnej eksploatacji scenicznej
• Zastosowanie: konstrukcje sceniczne i eventowe, montaż urządzeń oświetleniowych, systemy multimedialne i ekspozycyjne, instalacje AV oraz technika estradowa.
• Funkcjonalność: stabilny montaż urządzeń na kratownicach aluminiowych, możliwość integracji z profesjonalnymi systemami scenicznymi oraz szybki montaż w warunkach touringowych.

7. Okablowanie sterowanie + prąd 

Typ urządzenia – 18 sztuk: symetryczny kabel mikrofonowy XLR–XLR.
•Konstrukcja przewodu: dwużyłowy z ekranem spiralnym lub plecionym.
•Model przewodu: o parametrach technicznych równoważnych do klasy profesjonalnych kabli mikrofonowych o średnicy zewnętrznej w zakresie od 5,8 mm do 6,5 mm.
•Przekrój żyły sygnałowej w zakresie od 0,20 mm² do 0,25 mm² (ok. 24 AWG).
•Materiał żył: miedź beztlenowa (OFC).
•Ekranowanie: oplot miedziany.
•Rezystancja żyły do 95 mΩ/m.
•Pojemność żyła–żyła w zakresie od 50 pF/m do 70 pF/m.
•Długość całkowita kabla w zakresie od 1,8 m do 2,2 m.
•Złącze 1: XLR żeńskie 3-pin, metalowa obudowa, styki srebrzone lub pozłacane.
•Złącze 2: XLR męskie 3-pin, metalowa obudowa, styki srebrzone lub pozłacane.
•Obudowy złączy w kolorze czarnym.
•Lutowane połączenia styków, zabezpieczone przed wyrwaniem przewodu.
•Płaszcz zewnętrzny: PVC elastyczny, kolor czarny.

Typ urządzenia – 4 sztuki: symetryczny kabel mikrofonowy XLR–XLR
•Konstrukcja przewodu: dwużyłowy z ekranem spiralnym lub plecionym.
•Model przewodu: o parametrach technicznych równoważnych do klasy profesjonalnych kabli mikrofonowych o średnicy zewnętrznej w zakresie od 5,8 mm do 6,5 mm.
•Przekrój żyły sygnałowej w zakresie od 0,20 mm² do 0,25 mm² (ok. 24 AWG).
•Materiał żył: miedź beztlenowa (OFC).
•Ekranowanie: oplot miedziany.
•Rezystancja żyły do 95 mΩ/m.
•Pojemność żyła–żyła w zakresie od 50 pF/m do 70 pF/m.
•Długość całkowita kabla w zakresie od 2,8 m do 3,2 m.
•Złącze 1: XLR żeńskie 3-pin, metalowa obudowa, styki srebrzone lub pozłacane.
• Złącze 2: XLR męskie 3-pin, metalowa obudowa, styki srebrzone lub pozłacane.
• Obudowy złączy w kolorze czarnym.
•Lutowane połączenia styków, zabezpieczone przed wyrwaniem przewodu.
•Płaszcz zewnętrzny: PVC elastyczny, kolor czarny.
•Konstrukcja przystosowana do zastosowań scenicznych i studyjnych, odporna na wielokrotne zwijanie i rozwijanie.
•Konstrukcja przystosowana do zastosowań scenicznych i studyjnych, odporna na wielokrotne zwijanie i rozwijanie.

Typ urządzenia – 4 sztuki: symetryczny kabel mikrofonowy XLR–XLR.
•Konstrukcja przewodu: dwużyłowy z ekranem spiralnym lub plecionym.
•Model przewodu: o parametrach technicznych równoważnych do klasy profesjonalnych kabli mikrofonowych o średnicy zewnętrznej w zakresie od 5,8 mm do 6,5 mm.
•Przekrój żyły sygnałowej w zakresie od 0,20 mm² do 0,25 mm² (ok. 24 AWG).
•Materiał żył: miedź beztlenowa (OFC).
•Ekranowanie: oplot miedziany.
•Rezystancja żyły do 95 mΩ/m.
•Pojemność żyła–żyła w zakresie od 50 pF/m do 70 pF/m.
•Długość całkowita kabla w zakresie od 4,8 m do 5,2 m.
•Złącze 1: XLR żeńskie 3-pin, metalowa obudowa, styki srebrzone lub pozłacane.
•Złącze 2: XLR męskie 3-pin, metalowa obudowa, styki srebrzone lub pozłacane.
•Obudowy złączy w kolorze czarnym.
•Lutowane połączenia styków, zabezpieczone przed wyrwaniem przewodu.
•Płaszcz zewnętrzny: PVC elastyczny, kolor czarny.
•Konstrukcja przystosowana do zastosowań scenicznych i studyjnych, odporna na wielokrotne zwijanie i rozwijanie.

Typ urządzenia – 4 sztuki: symetryczny kabel mikrofonowy XLR–XLR
•Konstrukcja przewodu: dwużyłowy z ekranem spiralnym lub plecionym.
•Model przewodu: o parametrach technicznych równoważnych do klasy profesjonalnych kabli mikrofonowych o średnicy zewnętrznej w zakresie od 5,8 mm do 6,5 mm.
•Przekrój żyły sygnałowej w zakresie od 0,20 mm² do 0,25 mm² (ok. 24 AWG).
•Materiał żył: miedź beztlenowa (OFC).
•Ekranowanie: oplot miedziany.
•Rezystancja żyły do 95 mΩ/m.
•Pojemność żyła–żyła w zakresie od 50 pF/m do 70 pF/m.
•Długość całkowita kabla w zakresie od 9,8 m do 10,2 m.
•Złącze 1: XLR żeńskie 3-pin, metalowa obudowa, styki srebrzone lub pozłacane.
•Złącze 2: XLR męskie 3-pin, metalowa obudowa, styki srebrzone lub pozłacane.
•Obudowy złączy w kolorze czarnym.
•Lutowane połączenia styków, zabezpieczone przed wyrwaniem przewodu.
•Płaszcz zewnętrzny: PVC elastyczny, kolor czarny.
•Konstrukcja przystosowana do zastosowań scenicznych i studyjnych, odporna na wielokrotne zwijanie i rozwijanie.

Typ urządzenia – 4 sztuki: przewód zasilający zakończony wtykiem i gniazdem jednofazowym.
•Konstrukcja przewodu: elastyczny przewód gumowy do zastosowań przemysłowych.
•Typ przewodu: o parametrach równoważnych H07RN-F.
•Liczba żył: 3 (L, N, PE).
•Przekrój żył w zakresie od 1,5 mm² do 1,6 mm².
•Napięcie znamionowe w zakresie od 230 V do 250 V AC.
•Prąd znamionowy w zakresie od 15 A do 16 A.
•Częstotliwość znamionowa: 50 Hz.
•Długość całkowita przewodu w zakresie od 4,5 m do 5,5 m.
•Izolacja i powłoka: guma lub elastomer o podwyższonej odporności mechanicznej i na warunki atmosferyczne.
•Zakres temperatury pracy w zakresie od -25°C do +60°C.
•Stopień ochrony zestawu po podłączeniu w zakresie od IP44 do IP54.
•Złącze 1: wtyk jednofazowy 230 V, 16 A, 2P+PE, obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia, kolor czarny.
•Złącze 2: gniazdo przenośne jednofazowe 230 V, 16 A, 2P+PE, z klapką ochronną, kolor czarny.
•Styki wykonane z mosiądzu lub stopu miedzi.
•Połączenia montowane śrubowo, z odciążeniem kabla.
•Kolor przewodu: czarny.
•Konstrukcja przystosowana do pracy w warunkach budowlanych, scenicznych lub przemysłowych.

Typ urządzenia – 4 sztuki: przewód zasilający zakończony wtykiem i gniazdem jednofazowym.
• Konstrukcja przewodu: elastyczny przewód gumowy do zastosowań przemysłowych.
•Typ przewodu: o parametrach równoważnych H07RN-F.
•Liczba żył: 3 (L, N, PE).
•Przekrój żył w zakresie od 1,5 mm² do 1,6 mm².
•Napięcie znamionowe w zakresie od 230 V do 250 V AC.
•Prąd znamionowy w zakresie od 15 A do 16 A.
•Częstotliwość znamionowa: 50 Hz.
•Długość całkowita przewodu w zakresie od 9,5 m do 10,5 m.
•Izolacja i powłoka: guma lub elastomer o podwyższonej odporności mechanicznej i na warunki atmosferyczne.
•Zakres temperatury pracy w zakresie od -25°C do +60°C.
•Stopień ochrony zestawu po podłączeniu w zakresie od IP44 do IP54.
•Złącze 1: wtyk jednofazowy 230 V, 16 A, 2P+PE, obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia, kolor czarny.
•Złącze 2: gniazdo przenośne jednofazowe 230 V, 16 A, 2P+PE, z klapką ochronną, kolor czarny.
•Styki wykonane z mosiądzu lub stopu miedzi.
•Połączenia montowane śrubowo, z odciążeniem kabla.
•Kolor przewodu: czarny.
•Konstrukcja przystosowana do pracy w warunkach budowlanych, scenicznych lub przemysłowych.

Typ urządzenia – 4 sztuki: przewód zasilający zakończony wtykiem i gniazdem jednofazowym.
• Konstrukcja przewodu: elastyczny przewód gumowy do zastosowań przemysłowych.
•Typ przewodu: o parametrach równoważnych H07RN-F.
•Liczba żył: 3 (L, N, PE).
•Przekrój żył w zakresie od 1,5 mm² do 1,6 mm².
•Napięcie znamionowe w zakresie od 230 V do 250 V AC.
•Prąd znamionowy w zakresie od 15 A do 16 A.
•Częstotliwość znamionowa: 50 Hz.
•Długość całkowita przewodu w zakresie od 2,5 m do 3,5 m.
•Izolacja i powłoka: guma lub elastomer o podwyższonej odporności mechanicznej i na warunki atmosferyczne.
•Zakres temperatury pracy w zakresie od -25°C do +60°C.
•Stopień ochrony zestawu po podłączeniu w zakresie od IP44 do IP54.
•Złącze 1: wtyk jednofazowy 230 V, 16 A, 2P+PE, obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia, kolor czarny.
•Złącze 2: gniazdo przenośne jednofazowe potrójne 230 V, 16 A, 2P+PE, z klapką ochronną, kolor czarny.
•Styki wykonane z mosiądzu lub stopu miedzi.
•Połączenia montowane śrubowo, z odciążeniem kabla.
•Kolor przewodu: czarny.
•Konstrukcja przystosowana do pracy w warunkach budowlanych, scenicznych lub przemysłowych.

Typ urządzenia – 4 sztuki: przewód zasilający zakończony wtykiem i gniazdem jednofazowym.
•Konstrukcja przewodu: elastyczny przewód gumowy do zastosowań przemysłowych.
•Typ przewodu: o parametrach równoważnych H07RN-F.
•Liczba żył: 3 (L, N, PE).
•Przekrój żył w zakresie od 1,5 mm² do 1,6 mm².
•Napięcie znamionowe w zakresie od 230 V do 250 V AC.
•Prąd znamionowy w zakresie od 15 A do 16 A.
•Częstotliwość znamionowa: 50 Hz.
•Długość całkowita przewodu w zakresie od 4,5 m do 5,5 m.
•Izolacja i powłoka: guma lub elastomer o podwyższonej odporności mechanicznej i na warunki atmosferyczne.
•Zakres temperatury pracy w zakresie od -25°C do +60°C.
•Stopień ochrony zestawu po podłączeniu w zakresie od IP44 do IP54.
•Złącze 1: wtyk jednofazowy 230 V, 16 A, 2P+PE, obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia, kolor czarny.
•Złącze 2: gniazdo przenośne jednofazowe potrójne 230 V, 16 A, 2P+PE, z klapką ochronną, kolor czarny.
•Styki wykonane z mosiądzu lub stopu miedzi.
•Połączenia montowane śrubowo, z odciążeniem kabla.
•Kolor przewodu: czarny.
•Konstrukcja przystosowana do pracy w warunkach budowlanych, scenicznych lub przemysłowych.


Typ urządzenia – 4 sztuki: przewód zasilający zakończony wtykiem i gniazdem jednofazowym.
•Konstrukcja przewodu: elastyczny przewód gumowy do zastosowań przemysłowych.
•Typ przewodu: o parametrach równoważnych H07RN-F.
•Liczba żył: 3 (L, N, PE).
•Przekrój żył w zakresie od 1,5 mm² do 1,6 mm².
•Napięcie znamionowe w zakresie od 230 V do 250 V AC.
•Prąd znamionowy w zakresie od 15 A do 16 A.
•Częstotliwość znamionowa: 50 Hz.
•Długość całkowita przewodu w zakresie od 9,5 m do 10,5 m.
•Izolacja i powłoka: guma lub elastomer o podwyższonej odporności mechanicznej i na warunki atmosferyczne.
•Zakres temperatury pracy w zakresie od -25°C do +60°C.
•Stopień ochrony zestawu po podłączeniu w zakresie od IP44 do IP54.
•Złącze 1: wtyk jednofazowy 230 V, 16 A, 2P+PE, obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia, kolor czarny.
•Złącze 2: gniazdo przenośne jednofazowe potrójne 230 V, 16 A, 2P+PE, z klapką ochronną, kolor czarny.
•Styki wykonane z mosiądzu lub stopu miedzi.
•Połączenia montowane śrubowo, z odciążeniem kabla.
•Kolor przewodu: czarny.
•Konstrukcja przystosowana do pracy w warunkach budowlanych, scenicznych lub przemysłowych.

Typ urządzenia – 10 sztuk: przedłużacz sieciowy listwowy.
•Liczba gniazd wyjściowych w zakresie od 4 do 5.
•Rodzaj gniazd: uniwersalne z uziemieniem (typ E/F lub równoważne).
•Napięcie znamionowe w zakresie od 220 V do 250 V AC.
•Maksymalne obciążenie prądowe w zakresie od 10 A do 16 A.
•Maksymalna moc obciążenia w zakresie od 2300 W do 3680 W.
•Przekrój żył przewodu zasilającego w zakresie od 3 x 1,5 mm² do 3 x 2,5 mm².
•Długość przewodu w zakresie od 2,5 m do 3,5 m.


8. Hazer estradowy

Typ urządzenia – 1 sztuka: wytwornica mgły typu haze/faze do zastosowań scenicznych i eventowych.
• Przeznaczenie: generowanie drobnej mgły poprawiającej widoczność wiązek światła
w systemach oświetleniowych.
• Technologia: wytwornica typu faze (połączenie haze + fog) na bazie płynu wodnego.
• Rodzaj efektu: drobna mgła sceniczna (w zakresie od lekkiej haze do średnio gęstej mgły).
• Moc urządzenia: w zakresie od 1300 W do 1500 W.
• Wydajność: w zakresie od 410 m³/min do 430 m³/min.
• Czas nagrzewania: w zakresie od 40 s do 60 s.
• Zużycie płynu: w zakresie od 0,45 ml/min do 10 ml/min.
• Pojemność zbiornika: w zakresie od 5,0 l do 6,0 l.
• Typ płynu: wodny (water-based haze fluid).
• Sterowanie: DMX w zakresie od 1 do 4 kanałów, panel sterowania z wyświetlaczem LCD, tryby: manualny, timer, ciągły, DMX: XLR 3-pin i/lub 5-pin (wejście/wyjście), zasilanie: złącze blokowane typu PowerCON lub równoważne.
• Obudowa: metalowa lub kompozytowa wbudowana w case transportowy (flight case)
konstrukcja przystosowana do transportu touringowego.
• Wymiary: w zakresie od długość: 520 mm do 550 mm, szerokość: 370 mm do 400 mm, wysokość: 240 mm do 270 mm.
• Waga: od 20 kg do 23 kg.
• Poziom hałasu: niski do średniego (przystosowany do zastosowań scenicznych), szybkie nagrzewanie i możliwość pracy ciągłej, stabilna emisja mgły do dużych przestrzeni, integracja z systemami oświetleniowymi DMX.
• Zastosowanie: koncerty, teatry, kluby, produkcje TV, eventy, instalacje oświetleniowe.

Typ produktu – 1 sztuka: płyn do wytwornic mgły typu haze (hazer fluid) na bazie wody.
• Przeznaczenie: generowanie drobnej, równomiernej mgły scenicznej do zastosowań estradowych, teatralnych, telewizyjnych i eventowych.
• Rodzaj efektu: mgła typu haze (bardzo drobna, równomierna, półprzezroczysta).
• Gęstość mgły: w zakresie od niskiej do średniej (fine haze).
• Czas utrzymywania się efektu: w zakresie od średniego do długiego (long hang time).
• Odbijalność światła: wysoka.
• Baza płynu: wodna.
• Zawartość oleju: 0% (płyn bezolejowy).
• Zapach: neutralny / bezwonny.
• Pozostałość po odparowaniu: w zakresie od minimalnej do zerowej (low residue).
• Pojemność opakowania: w zakresie od 19 l do 25 l.
• Kompatybilność: wytwornice mgły typu haze (hazer), urządzenia na bazie płynów wodnych.
• Bezpieczeństwo: płyn nietoksyczny, nieszkodliwy dla zdrowia przy prawidłowym użytkowaniu, ulegający biodegradacji.
• Kolor cieczy: bezbarwny do lekko mlecznego.
• Zastosowanie: scena, teatr, koncerty, produkcje filmowe i telewizyjne, kluby, instalacje AV.
• Funkcjonalność: generowanie stabilnej, drobnej mgły poprawiającej widoczność efektów świetlnych przy minimalnym osadzaniu się na sprzęcie.


9. Maszyna do niskiego dymu 

Typ urządzenia – 1 sztuka: wytwornica ciężkiego dymu (low fog) ultradźwiękowa do zastosowań scenicznych i eventowych.
• Przeznaczenie: generowanie nisko unoszącej się mgły (efekt „suchy lód”) bez użycia CO₂, do teatrów, koncertów, produkcji TV i eventów.
• Technologia: ultradźwiękowa (połączenie płynu dymnego i wody).
• Moc urządzenia: w zakresie od 1200 W do 1300 W.
• Rodzaj efektu: gęsta mgła utrzymująca się przy podłożu (low fog / ground fog).
• Sterowanie: DMX w zakresie od 2 kanałów, panel sterowania z wyświetlaczem LCD i timerem, pilot bezprzewodowy, możliwość rozszerzenia o bezprzewodowy DMX (opcjonalnie).
• Zbiorniki: płyn dymny: w zakresie od 1,5 l do 2,0 l, woda: w zakresie od 7,0 l do 8,0 l.
• Wejścia/wyjścia: DMX: XLR 3-pin (wejście/wyjście), zasilanie: PowerCON lub równoważne.
• Obudowa: tworzywo sztuczne lub kompozyt o podwyższonej odporności, konstrukcja kompaktowa do zastosowań mobilnych.
• Wymiary: w zakresie od długość: 450 mm do 480 mm, szerokość: 300 mm do 320 mm, wysokość: 380 mm do 420 mm.
• Waga: od 15 kg do 17 kg.
• Poziom hałasu: niski, przystosowany do zastosowań scenicznych i studyjnych.
• Dodatkowe wyposażenie: elastyczny wąż wylotowy z szybkozłączem, zawór spustowy wody.
• Zastosowanie: scena, teatr, koncerty, produkcje filmowe, eventy, efekty specjalne.
• Funkcjonalność: generowanie efektu ciężkiego dymu bez konieczności użycia suchego lodu, stabilna praca ciągła, wysoka wydajność przy kompaktowych wymiarach.

Typ urządzenia – 1 sztuka: płyn do wytwornic ciężkiego dymu (low fog fluid) na bazie wody.
• Przeznaczenie: generowanie efektu nisko unoszącej się, gęstej mgły scenicznej w zastosowaniach estradowych, teatralnych, eventowych i filmowych.
• Rodzaj efektu: ciężka mgła utrzymująca się przy podłożu (low fog / ground fog).
• Gęstość efektu: w zakresie od wysokiej do bardzo wysokiej (high density / ultra high density).
• Czas utrzymywania efektu: w zakresie od średniego do długiego.
• Baza płynu: wodna.
• Kolor mgły: od białego do mlecznobiałego.
• Pozostałość po odparowaniu: w zakresie od minimalnej do zerowej (brak tłustych osadów).
• Pojemność opakowania: w zakresie od 4,5 l do 5,5 l.
• Waga opakowania: w zakresie od 4,8 kg do 5,3 kg.
• Temperatura pracy urządzeń: w zakresie od 5°C do 35°C.
• Temperatura przechowywania: w zakresie od 10°C do 30°C.
• Trwałość w zamkniętym opakowaniu: w zakresie od 4 do 5 lat.
• Trwałość po otwarciu: w zakresie od 1 do 2 lat.
• Zastosowanie: scena, koncerty, teatr, produkcje TV/filmowe, eventy specjalne, efekty wizualne w instalacjach artystycznych.
• Bezpieczeństwo: płyn nietoksyczny, przeznaczony do profesjonalnych systemów efektów specjalnych.
• Odparowanie: całkowite bez pozostawiania plam lub osadów na powierzchniach.


Instalacja.
Instalacja wraz z konfiguracją całości kompletu urządzeń, zapewniająca pełną funkcjonalność wraz z kompletem niezbędnego okablowania. Przeprowadzenie kabli ze sceny do miejsca realizatora zgodnie z projektem budowlanym. Instalację należy wykonać w sposób estetyczny i zgodny ze sztuką. Szkolenie ze stołu dźwiękowego i oświetleniowego przez osobę z certyfikatem dystrybutora. Szkolenie z zakresu obsługi urządzeń dla kadry obsługującej. 


