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Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań wykonawcy wraz z odpowiedziami.
	Pytanie 1

	Czy Zamawiający dopuści koparko-ładowarkę koła jezdne z oponami przednimi 28” cali i tylne w
rozmiarze min. 26” max. 30” i skrętnymi kołami przednimi i tylnymi? Koparko-ładowarka o „równych’ kołach charakteryzuje się:
Napęd i trakcja
• Napęd na wszystkie koła (4x4) działa efektywniej, gdy koła przednie i tylne mają podobną
średnicę — moc rozkłada się równomierniej, a maszyna lepiej radzi sobie na śliskim, miękkim
lub nierównym terenie.
• Lepsza przyczepność przy pracy ładowarką z przodu, szczególnie przy pełnej łyżce.
Zdolności terenowe
• Większy prześwit pod całą maszyną (nie tylko z tyłu), co ułatwia pracę na budowach z
nierównym podłożem, błotem czy gruzem.
• Łatwiej pokonuje przeszkody i krawężniki bez ryzyka zaczepienia mniejszym przednim kołem.
Stabilność
• Bardziej wyrównany rozkład masy i wysokości maszyny — mniejsze ryzyko "kiwania się" przy
przejeździe po nierównościach.
• Stabilniejsza jazda transportowa po drogach, zwłaszcza przy większych prędkościach.
Komfort i zużycie
• Mniejsze wibracje przenoszone na kabinę operatora przy jeździe po wybojach.
• Bardziej równomierne zużycie opon (choć to zależy też od rozkładu obciążenia między
osiami).
Te cechy mogą być kluczowe w warunkach REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI I
OBRONY CYWILNEJ.

	Odpowiedź Zamawiającego

	Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wymagane są koła jezdne z oponami przednimi 18 cali oraz tylnymi w rozmiarze od 26 do 30 cali, a także przednia oś wychylna i przednie koła skrętne. Treść SWZ w tym zakresie pozostaje bez zmian.



	Pytanie 2

	Czy Zamawiający dopuści koparko-ładowarkę gdzie silnik jest innego renomowanego producenta silników, inny niż producent maszyny. Spełniający wymogi/parametry silnika jak moc silnika, moment obrotowy, pojemność, normę emisji spalin.
Jeśli Zamawiający wskazał konkretną markę/producenta silnika (a nie tylko parametry), musi to towarzyszyć zwrotowi „lub równoważny" – chyba że nie mógł opisać przedmiotu w sposób wystarczająco precyzyjny inaczej. Taki zapis może skutkować faktycznie dopuszczeniem tylko jednego lub wąskiej grupy producentów co jest niegodne z prawem i narusza zasady uczciwej konkurencji (art. 99 ust. 4 PZP).

	Odpowiedź Zamawiającego

	Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i rezygnuje wymagań określonych w OPZ, zgodnie z którymi wszystkie główne komponenty układu napędowego, tj. silnik, skrzynia biegów i mosty, mają być wyprodukowane przez jednego producenta na rzecz zastosowania jako rozwiązanie równoważne podzespołów, które zostały fabrycznie dobrane, zintegrowane i zatwierdzone przez producenta oferowanej maszyny oraz są objęte jedną, pełną gwarancją producenta maszyny, bez wyłączeń wynikających z różnego pochodzenia podzespołów.



	Pytanie 3

	Czy zamawiający dopuszcza maszynę o wadze 10000kg co przy wymaganym udźwigu mocno poprawi
stateczność maszyny?

	Odpowiedź Zamawiającego

	Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje wymagany przedział masy eksploatacyjnej maszyny od 8100 kg do 9600 kg. Zaoferowana maszyna musi spełniać wszystkie parametry określone w OPZ, w tym wymagania dotyczące udźwigu i masy eksploatacyjnej. Treść SWZ w tym zakresie pozostaje bez zmian.

	Pytanie 4

	Zwracam się z prośbą o dopuszczenie maszyny o mocy znamionowej minimum 54,6 kW

	Odpowiedź Zamawiającego

	Zamawiający informuje, że dopuszcza maszynę mocy znamionowej minimum 54 kW.  Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany Załącznika nr 7 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Załącznika 1A- Wykaz Parametrów Technicznych Pojazdu.



	Pytanie 5

	Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści zaoferowanie pojazdu wyposażonego w mechaniczną
skrzynię biegów z elektrohydraulicznym rewersem (typu Power Shuttle), która zapewnia płynną zmianę
kierunku jazdy przód/tył bez użycia pedału sprzęgła, realizując tym samym tożsame funkcje użytkowe i
ergonomiczne w codziennej eksploatacji?

	Odpowiedź Zamawiającego

	Zamawiający informuje, że dopuszcza maszynę wyposażoną w mechaniczną skrzynię biegów z elektrohydraulicznym rewersem (typu Power Shuttle).



	Pytanie 6

	Zwracam się prośbą o dopuszczenie maszyny z prędkością nie mniejszą niż 37 km/h

	Odpowiedź Zamawiającego

	Zamawiający informuje, że dopuszcza maszynę z  prędkością maksymalną nie mniejszą niż 35 km/h.  Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany Załącznika nr 7 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Załącznika 1A- Wykaz Parametrów Technicznych Pojazdu.



	Pytanie 7

	Zamawiający w parametrach technicznych wymaga aby układ napędowy – główne komponenty układu (silnik, skrzynia biegów, mosty napędowe) wyprodukowane były przez jednego producenta. W branży maszynowej (np. ładowarki, koparki, pojazdy specjalne) standardem rynkowym jest montowanie podzespołów od wiodących, wyspecjalizowanych producentów niezależnych (np. silniki Cummins/Perkins,FPT, skrzynie ZF/Carraro, mosty ZF/Carraro). Integracja różnych markowych komponentów to powszechna i w pełni sprawdzona praktyka inżynieryjna. Powyższy wymóg, w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność oferowanej maszyny, stanowi jedynie naruszenie zasady uczciwej konkurencji (art. 99 ust. 4 oraz art. 16 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych), dlatego proszę o wykreślenie tego zapisu z wymagań technicznych OPZ SIWZ. Proszę o wyjaśnienie dlaczego taki zapis jest bardzo ważny dla zamawiającego.

	Odpowiedź Zamawiającego

	Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i rezygnuje wymagań określonych w OPZ, zgodnie z którymi wszystkie główne komponenty układu napędowego, tj. silnik, skrzynia biegów i mosty, mają być wyprodukowane przez jednego producenta na rzecz zastosowania: jako rozwiązanie równoważne podzespołów, które zostały fabrycznie dobrane, zintegrowane i zatwierdzone przez producenta oferowanej maszyny oraz są objęte jedną, pełną gwarancją producenta maszyny, bez wyłączeń wynikających z różnego pochodzenia podzespołów. Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany Załącznika nr 7 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Załącznika 1A- Wykaz Parametrów Technicznych Pojazdu.



	Pytanie 8

	Zwracam się z prośbą do dopuszczenie maszyny wyposażonej w zbiornik paliwa 129 l. Tak mała różnica
nie wpłynie negatywnie na funkcjonalność i długość pracy maszyny.


	Odpowiedź Zamawiającego

	Zamawiający informuje, że dopuści maszynę wyposażoną w zbiornik paliwa minimum 125 l. Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany Załącznika nr 7 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Załącznika 1A- Wykaz Parametrów Technicznych Pojazdu.



	Pytanie 9

	Zwracam się z prośbą o dopuszczenie maszyny, która nie posiada joysticka zintegrowanego z fotelem
operatora do sterowania ramieniem ładowarki

	Odpowiedź Zamawiającego

	Zamawiający informuje, że dopuści maszynę, która nie posiada joysticka zintegrowanego z fotelem
operatora do sterowania ramieniem ładowarki. Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany Załącznika nr 7 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.



	Pytanie 10

	Zwracam się z prośbą o dopuszczenie maszyny o głębokości kopania minimum 5,58 m

	Odpowiedź Zamawiającego

	Zamawiający informuje, że dopuści maszynę, która posiada głębokość kopania minimum 5,50 m. Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany Załącznika nr 7 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Załącznika 1A- Wykaz Parametrów Technicznych Pojazdu.



	Pytanie 11

	Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 15 grudnia 2026 r

	Odpowiedź Zamawiającego

	Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy wniosek. Termin wykonania zamowienia zgodnie z SWZ wynosi 90 dni od dnia zawarcia umowy.


 
	Pytanie 12

	Czy Zamawiający dopuszcza dostawę koparko-ładowarki gdzie główne elementy napędowe maszyny tj. silnik, skrzynia biegów , mosty napędowe wyprodukowane są przez różnych renomowanych europejskich producentów ( Perkins, Turner, ZF ) jako rozwiązanie równoważne, ponadto podzespoły zostały fabrycznie dobrane, zintegrowane i zatwierdzone przez producenta oferowanej maszyny oraz są objęte jedną, pełną gwarancją producenta maszyny, bez wyłączeń wynikających z różnego pochodzenia podzespołów?

	Odpowiedź Zamawiającego

	Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i rezygnuje wymagań określonych w OPZ, zgodnie z którymi wszystkie główne komponenty układu napędowego, tj. silnik, skrzynia biegów i mosty, mają być wyprodukowane przez jednego producenta na rzecz zastosowania jako rozwiązanie równoważne podzespołów, które zostały fabrycznie dobrane, zintegrowane i zatwierdzone przez producenta oferowanej maszyny oraz są objęte jedną, pełną gwarancją producenta maszyny, bez wyłączeń wynikających z różnego pochodzenia podzespołów.



	Pytanie 13

	Czy w punkcie "-skrzynia biegów maszyny manualna co najmniej zautomatyzowana, min 4 biegi w przód i min 3 w tył" zamawiający popełnił błąd pisarski i nie wymaga, aby manualna skrzynia biegów była zautomatyzowana (dwie sprzeczne informacje)?

	Odpowiedź Zamawiającego

	Zamawiający wyjaśnia, że w treści OPZ wystąpiła omyłka redakcyjna. Wymaganie dotyczące skrzyni biegów otrzymuje brzmienie:
„skrzynia biegów maszyny manualna lub zautomatyzowana, min. 4 biegi w przód i min. 3 biegi w tył”.
Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany Załącznika nr 7 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Załącznika 1A- Wykaz Parametrów Technicznych Pojazdu.



	Pytanie 14

	Czy zamawiający zgodzi się na maszynę z 4 lampami roboczymi? 2 przodu i 2 z tyłu maszyny?

	Odpowiedź Zamawiającego

	Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wyposażenia maszyny w lampy LED robocze na kabinie operatora – wymagane jest minimum 2 z przodu i minimum 2 z tyłu maszyny. Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany Załącznika nr 7 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Załącznika 1A- Wykaz Parametrów Technicznych Pojazdu.
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