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Załącznik nr 7 do SWZ
Nr sprawy: ZP.GP.271.16.1.2026.MM
Opis przedmiotu zamówienia
Zakup koparko-ładowarki do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – postępowanie powtórzone
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej Gminy Karlino.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
1.1 Ogólne
- fabrycznie nowa koparko-ładowarka;
- rok produkcji 2025 lub 2026;
- przystosowana do poruszania się po drogach publicznych (będzie posiadała właściwe oświetlenie, kierunkowskazy, trójkąt ostrzegawczy, pas bezpieczeństwa, lampy ostrzegawcze na dachu maszyny (kolor pomarańczowy), prędkościomierz, apteczkę, gaśnicę;
- masa eksploatacyjna maszyny od 8100 kg do 9600 kg;
- długość transportowa maszyny do 6,5 m;
- silnik wysokoprężny o mocy znamionowej minimum 55 kW, spełniający normę emisji spalin EURO 5., immobiliser;
- prędkość maksymalna nie mniejsza niż. 38 km/h;
- napęd koparko-ładowarki na dwie osie;
- koła jezdne z oponami przednie 18” cali i tylne w rozmiarze min. 26” max. 30” cali;
- wybór kierunku jazdy za pomocą przełącznika lub dźwigni;
- przednia oś wychylna, przednie koła skrętne;
- wszystkie główne komponenty układu napędowego wyprodukowane przez jednego producenta (silnik, skrzynia biegów, mosty);
- skrzynia biegów maszyny manualna co najmniej zautomatyzowana, min 4 biegi w przód i min 3 w tył;
- dwa niezależne układy hamowania;
- układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min. 130 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 200 bar;
- stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie;
- błotniki kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa, schowek dla operatora;
- kabina operatora z obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS;
- poziom hałasu w kabinie max 80dB;
- kabina klimatyzowana;
- lampy led robocze na kabinie operatora (min. 4 z przodu i 4 z tyłu maszyny);
- uchylne szyby boczne;
- wycieraczki na tylnej i przedniej szybie;
- zbiornik paliwa o pojemności minimum 130 litrów;
- sygnał cofania;

1.2. Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki:
       - maszyna musi posiadać system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej;
-	sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą joysticka zintegrowanego z fotelem operatora;
- układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania;
- łyżka ładowarkowa z widłami do palet – dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 W 1 – możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania;
- pojemność łyżki ładowarki minimum 1,0 m³, szerokość łyżki do 2,5 m;
- maksymalna wysokość załadunku minimum 3,0 m;
- udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3000 kg;

1.3. Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki:
- maszyna musi posiadać sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joysticków  lub dźwigni;
- możliwość przesuwu mechanicznego lub hydraulicznego wysięgnika koparkowego;
- łyżka koparkowa o szerokości 600 mm;
- łyżka skarpowa hydraulicznie uchylna o szerokości 1500mm 
- ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe);
- głębokość kopania minimum 5,60m;
- wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwy teleskopowego) minimum 3,20 m;
- udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1400 kg;
- instalacja hydrauliczna do łyżki skarpowej z możliwością używania ramienia teleskopowego;
- fabryczna instalacja hydrauliczna do obsługi młota;

Wymagania dodatkowe:
- Wykonawca musi przedstawić „Deklarację zgodności z CE” na oferowaną koparko-ładowarkę;			
- zakupiony sprzęt powinien być dostarczony do siedziby zamawiającego;
- Wykonawca przeszkoli w ramach zaoferowanej ceny operatora Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko-ładowarki.
- Gwarancja na koparko-ładowarkę – minimum 12 miesięcy lub 2 000 mth, w zależności od tego co nastąpi wcześniej; Uwaga! W formularzu ofertowym wykonawca zobowiązany jest do wskazania długości okresu gwarancji.

Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad fizycznych i prawnych oraz jakichkolwiek praw osób trzecich oraz nie może być przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.
Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać obowiązującym normom, parametrom technicznym, jakościowym, posiadać niezbędne homologacje i certyfikat zgodności CE lub równoważny.
Przedmiot zamówienia powinien być wyposażony we wszystkie wymagane prawem systemy oraz standardowe wyposażenie fabryczne również nie wymienione w SWZ przez Zamawiającego.
Powyższe parametry stanowią minimum jakie musi spełnić oferowany przedmiot zamówienia. W przypadku gdy oferowany przedmiot zamówienia posiadał będzie parametry mniejsze od ustalonych jako minimalne, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów SWZ.
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