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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
minimalne wymagania   techniczne dla fabrycznie nowej koparko – ładowarki dla Gminy Miejskiej Dynów
w ramach zadania pn.:
„Podniesienie poprawy bezpieczeństwa poprzez zakup sprzętu i zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”
dofinansowanego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1. PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINNA SPEŁNIAĆ OFEROWANA MASZYNA
1.1 Maszyna musi być fabrycznie nowa, kompletna, wolna od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i technicznych) oraz wad prawnych;
1. Wymagany rok produkcji to 2026,
1. Oferowana koparko-ładowarka musi pochodzić z produkcji seryjnej. Zamawiający nie dopuszcza maszyn będących prototypami lub jednostkami testowymi z nowo wprowadzanych serii,
1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty o parametrach i wyposażeniu lepszym niż wymagania minimalne określone w niniejszym opisie.
1.2 Maszyna musi być technicznie przystosowana i prawnie dopuszczona do poruszania się po drogach publicznych. Musi posiadać m.in.: właściwe oświetlenie i kierunkowskazy, trójkąt ostrzegawczy, pas bezpieczeństwa oraz lampy ostrzegawcze, prędkościomierz, apteczkę, gaśnicę oraz pełną deklarację zgodności CE.
1.3  Silnik musi charakteryzować się wysoką sprawnością i niską emisją substancji szkodliwych:
1. Typ: Wysokoprężny, turbodoładowany.
1. Norma emisji spalin: Bezwzględnie musi spełniać wymagania normy Stage V, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/1628.
1. Pojemność skokowa: Minimum 4,0 litra.
1. Moc znamionowa brutto: Minimum 110 KM
1. Maksymalny moment obrotowy: Minimum 500 Nm.
2. DANE TECHNICZNE ORAZ EKSPLOATACYJNE
2.1  Wymiary gabarytowe kompletnego pojazdu:
1. długość całkowita nie większa niż 5 700 mm,
1. szerokość nie większa niż 2 400 z lusterkami,
1. wysokość nie większa niż 3 100 mm,
1. masa eksploatacyjna maszyny maksymalnie 9,0 t
2.2  Skrzynia biegów maszyny automatyczna lub półautomatyczna z możliwością przełączania biegów pod obciążeniem:
1. skrzynia biegów minimum 4 przełożeń do przodu oraz minimum 4 przełożenia wsteczne,
1. napęd na 4 koła z możliwością rozłączania napędu na jedna oś;
1. zastosowanie mechanizmu różnicowego z ograniczonym poślizgiem w tylnej osi napędowej,
2.3  Przednia oś skrętna z hydraulicznym wspomaganiem układu kierowniczego;
2.4  Maszyna musi posiadać 2 niezależne układy hamowania;
2.5  Sterowanie za pomocą joysticków elektrohydraulicznych;
2.6  Zintegrowany w joysticku przełącznik kierunku jazdy (przód / neutralny / wsteczny), umożliwiający zmianę kierunku bez odrywania rąk od elementów sterujących osprzętem;
2.7  Kabina musi zapewniać wysoki standard bezpieczeństwa oraz efektywność operacyjną:
1. kabina ogrzewana, wentylowana i klimatyzowana;
1. fotel operatora: podgrzewany, zawieszony pneumatycznie, z pełną regulacją i bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa;
1. konstrukcja spełniająca normy ochronne ROPS i FOPS;
1. poziom hałasu wewnątrz nie może przekraczać 75 dB;
1. drzwi z obu stron oraz uchylne szyby boczne;
1. wycieraczki przedniej i tylnej szyby;
1. osłona przeciwsłoneczna przednia;
1. lusterka zewnętrzne;
1. boczny wyświetlacz z możliwością kontroli wskaźników paliwa, zegara oraz pozostałych funkcji maszyny;
1. przedni wyświetlacz z funkcjami: wskaźników prędkościomierza, poziomów płynów eksploatacyjnych, temperatury;
1. oświetlenie wnętrza;
1. podręczny schowek zamykany na klucz;
1. fabryczny system telematyczny umożliwiający monitorowanie w czasie rzeczywistym - lokalizacji, zużycia paliwa, trybów pracy, miejsca postoju maszyny (GPS)
1. minimum jedno gniazdo zasilania 12V;
2.8  Dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w warunkach ograniczonej widoczności, maszyna musi być wyposażona w wysokowydajny system oświetlenia zewnętrznego:
1. Wszystkie lampy robocze muszą być wykonane w technologii LED, rozmieszczone: przód i tył maszyny: minimum po 4 sztuki.
1. Oświetlenie musi być rozmieszczone w sposób zapewniający optymalne doświetlenie pola pracy zarówno przy operowaniu przednią łyżką ładowarkową, jak i tylnym ramieniem koparkowym.
3. OGUMIENIE KÓŁ JEZDNYCH
3.1  Koła przednie: maszyna musi być wyposażona w opony o rozmiarze minimum 20”; Koła tylne: maszyna musi być wyposażona w opony o rozmiarze minimum 26”;
4. UKŁAD HYDRAULICZNY
4.1  Układ musi być zasilany pompą wielotłoczkową o zmiennym wydatku;
4.2  Minimalna wydajność układu musi wynosić 160 litrów/min;
4.3  Układ musi generować ciśnienie robocze o wartości minimum 250 bar;
4.4  Maszyna musi być wyposażona w niezależne tylne stabilizatory, wysuwane hydraulicznie;
5. PARAMETRY RAMIENIA ŁADOWARKOWEGO
5.1  Sterowanie odbywa się za pomocą joysticków elektrohydraulicznych, które muszą być umieszczone w podłokietnikach fotela operatora;
5.2  Łyżka ładowarkowa wyposażona w osłony główek siłowników;
5.3  Wielofunkcyjna przednia łyżka ładowania:
1. pojemność minimum 1,20 m3,
1. szerokość minimum 2,35 m,
1. typ: 6 w 1 z zębami, dzielona (otwierana),
1. funkcjonalność: możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania;
1. mocowana na szybkozłączu ładowarkowym hydraulicznym; 
5.4  Udźwig na pełną wysokość łyżki ładowania minimum 3000 kg;
5.5  Maksymalna wysokość załadunku częścią ładowarkową minimum 3,1 m;
5.6  Wysokość wyładunku 2,70 m;
5.7  Maksymalny zasięg na pełnej wysokości – minimum 1,10 m;
5.8  System zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej;
5.9  Układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania;
5.10  Szybkozłącze ładowarkowe hydrauliczne z widłami do palet o udźwigu minimum 2,0 t;
6. PARAMETRY RAMIENIA KOPARKOWEGO
6.1  Sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą dwóch joysticków elektrohydraulicznych umieszczonych w podłokietnikach fotela operatora;
6.2  Ramię wysuwane teleskopowo;
6.3  Przesuw boczny ramienia koparkowego;
6.4  Głębokość kopania minimum 5,80 m;
6.5  Wysokość załadunku minimum 4,5 m;
6.6  Kąt obrotu łyżki minimum 200°;
6.7  Udźwig z wysuwem minimum 700 kg oraz udźwig bez wysuwu minimum 1 400 kg;
6.8  Szybkozłącze koparkowe mechaniczne;
6.9  Łyżka koparkowa o szerokości 800 mm (± 10%);
6.10  Łyżka koparkowa o szerokości 600 mm (± 10%);
6.11  Łyżka skarpowa uchylna z dwoma siłownikami o szerokości 1500 mm (± 10%);
6.12  Ramię koparkowe wyposażone w instalację hydrauliczną wysokiego przepływu oraz 2 instalacje niskiego przepływu, dwukierunkowe umożliwiające zasilanie i jednoczesną obsługę osprzętu typu: młot hydrauliczny, łyżka skarpowa uchylna, chwytak obrotowy;
6.13  Blokada transportowa wysięgnika i obrotu;
7. WYPOSAŻENIE MASZYNY
7.1  Fabryczne zabezpieczenie antykradzieżowe (fabryczny Immobiliser);
7.2  Sygnalizacja dźwiękowa cofania: system ostrzegający osoby postronne podczas manewrowania maszyną;
7.3  Zamykana skrzynia narzędziowa: miejsce na podstawowe narzędzia, zabezpieczone zamkiem na klucz;
7.4  Fabryczny system pracy silnika pozwalający na utrzymanie optymalnych obrotów silnika, co wpływa na redukcję zużycia paliwa i emisji spalin;
7.5  Komplet błotników dla kół przednich oraz tylnych, chroniący maszynę i otoczenie przed zanieczyszczeniami;
7.6  Maszyna musi posiadać układ umożliwiający jednoczesne sterowanie częścią ładowarkową i koparkową, co znacząco przyspiesza cykle pracy i zwiększa precyzję operowania osprzętem;
8. WYMAGANIA POZOSTAŁE
8.1  Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia z zakresu obsługi, codziennej eksploatacji oraz zasad bezpieczeństwa maszyny, szkolenie dedykowane dla przedstawicieli Zamawiającego, odbędzie się w dniu i w miejscu odbioru maszyny;
8.2  Pełna instrukcja obsługi koparko-ładowarki oraz osprzętu (książki gwarancyjne/serwisowe) musi zostać dostarczona w języku polskim;
8.3  Wykonawca musi dostarczyć  oryginale deklaracje zgodności CE dla maszyny;
8.4  Maszyna musi zostać przekazana z minimum 2 kompletnymi zestawami kluczyków;
8.5  WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU
1. Przedmiot i okresy gwarancji
1. Koparko-ładowarka: Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres minimum 24 miesięcy lub z limitem 2000 motogodzin (mtg), w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Zadeklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady powyżej wymaganego minimum będzie podlegał ocenie w ramach kryterium „Okres gwarancji i rękojmi za wady”.
1. Bieg gwarancji: Termin gwarancji dla całego przedmiotu zamówienia liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
2. Relacja gwarancji do rękojmi
1. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie wyłączają możliwości korzystania przez Zamawiającego z uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
1. Okres rękojmi za wady nie może być krótszy od zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości.
3. Procedura reklamacyjna i terminy napraw
1. Zgłoszenie wady: Zamawiający składa reklamację w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (e-mail).
1. Czas reakcji serwisu: W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do reakcji serwisu w czasie do 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia.
1. Termin usunięcia wad: Usunięcie zgłoszonych wad musi nastąpić w terminie do 14 dni roboczych, licząc od dnia przekazania Wykonawcy reklamacji.
4. Wykonawca musi zapewnić dostęp do autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego.
5. Autoryzacja producenta:
1. Wykonawca musi być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki
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