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 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE SPEŁNIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
I WYPOSAŻENIA  OFEROWANEJ KOPARKO-ŁADOWARKI
ramach zadania pn.:
„Podniesienie poprawy bezpieczeństwa poprzez zakup sprzętu i zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”
dofinansowanego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
	L.P.
	MINIMALNE WYMAGANIA JAKIE POWINNA SPEŁNIAĆ OFEROWANA KOPARKO - ŁADOWARKA
	Potwierdzam spełnienie wymogów Zamawiającego zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia wpisać TAK/NIE

	1.
	PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINNA SPEŁNIAĆ OFEROWANA MASZYNA

	1.1
	1. Maszyna musi być fabrycznie nowa, kompletna, wolna od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i technicznych) oraz wad prawnych;
1. Wymagany rok produkcji to 2026,
1. Oferowana koparko-ładowarka musi pochodzić z produkcji seryjnej. Zamawiający nie dopuszcza maszyn będących prototypami lub jednostkami testowymi z nowo wprowadzanych serii,
1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty o parametrach i wyposażeniu lepszym niż wymagania minimalne określone w niniejszym opisie.
	

	1.2
	1. Maszyna musi być technicznie przystosowana i prawnie dopuszczona do poruszania się po drogach publicznych. Musi posiadać m.in.: właściwe oświetlenie i kierunkowskazy, trójkąt ostrzegawczy, pas bezpieczeństwa oraz lampy ostrzegawcze, prędkościomierz, apteczkę, gaśnicę oraz pełną deklarację zgodności CE.
	

	1.3
	Silnik musi charakteryzować się wysoką sprawnością i niską emisją substancji szkodliwych:
1. Typ: Wysokoprężny, turbodoładowany.
1. Norma emisji spalin: Bezwzględnie musi spełniać wymagania normy Stage V, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/1628.
1. Pojemność skokowa: Minimum 4,0 litra.
1. Moc znamionowa brutto: Minimum 110 KM
1. Maksymalny moment obrotowy: Minimum 500 Nm.
	

	2.
	DANE TECHNICZNE ORAZ EKSPLOATACYJNE

	2.1
	Wymiary gabarytowe kompletnego pojazdu:
1. długość całkowita nie większa niż 5 700 mm,
1. szerokość nie większa niż 2 400 z lusterkami,
1. wysokość nie większa niż 3 100 mm,
1. masa eksploatacyjna maszyny maksymalnie 9,0 t
	

	2.2
	Skrzynia biegów maszyny automatyczna lub półautomatyczna z możliwością przełączania biegów pod obciążeniem:
1. skrzynia biegów minimum 4 przełożeń do przodu oraz minimum 4 przełożenia wsteczne,
1. napęd na 4 koła z możliwością rozłączania napędu na jedna oś;
1. zastosowanie mechanizmu różnicowego z ograniczonym poślizgiem w tylnej osi napędowej,
	

	2.3
	Przednia oś skrętna z hydraulicznym wspomaganiem układu kierowniczego;
	

	2.4
	Maszyna musi posiadać 2 niezależne układy hamowania;
	

	2.5
	Sterowanie za pomocą joysticków elektrohydraulicznych;
	

	2.6
	Zintegrowany w joysticku przełącznik kierunku jazdy (przód / neutralny / wsteczny), umożliwiający zmianę kierunku bez odrywania rąk od elementów sterujących osprzętem;
	

	2.7
	Kabina musi zapewniać wysoki standard bezpieczeństwa oraz efektywność operacyjną:
1. kabina ogrzewana, wentylowana i klimatyzowana;
1. fotel operatora: podgrzewany, zawieszony pneumatycznie, z pełną regulacją i bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa;
1. konstrukcja spełniająca normy ochronne ROPS i FOPS;
1. poziom hałasu wewnątrz nie może przekraczać 75 dB;
1. drzwi z obu stron oraz uchylne szyby boczne;
1. wycieraczki przedniej i tylnej szyby;
1. osłona przeciwsłoneczna przednia;
1. lusterka zewnętrzne;
1. boczny wyświetlacz z możliwością kontroli wskaźników paliwa, zegara oraz pozostałych funkcji maszyny;
1. przedni wyświetlacz z funkcjami: wskaźników prędkościomierza, poziomów płynów eksploatacyjnych, temperatury;
1. oświetlenie wnętrza;
1. podręczny schowek zamykany na klucz;
1. fabryczny system telematyczny umożliwiający monitorowanie w czasie rzeczywistym - lokalizacji, zużycia paliwa, trybów pracy, miejsca postoju maszyny (GPS)
1. minimum jedno gniazdo zasilania 12V;
	

	2.8
	Dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w warunkach ograniczonej widoczności, maszyna musi być wyposażona w wysokowydajny system oświetlenia zewnętrznego:
1. Wszystkie lampy robocze muszą być wykonane w technologii LED, rozmieszczone: przód i tył maszyny: minimum po 4 sztuki..
1. Oświetlenie musi być rozmieszczone w sposób zapewniający optymalne doświetlenie pola pracy zarówno przy operowaniu przednią łyżką ładowarkową, jak i tylnym ramieniem koparkowym.
	

	3.
	OGUMIENIE KÓŁ JEZDNYCH

	3.1
	1. Koła przednie: maszyna musi być wyposażona w opony o rozmiarze minimum 20”;
1. Koła tylne: maszyna musi być wyposażona w opony o rozmiarze minimum 26”;
	

	4.
	UKŁAD HYDRAULICZNY

	4.1
	Układ musi być zasilany pompą wielotłoczkową o zmiennym wydatku;
	

	4.2
	Minimalna wydajność układu musi wynosić 160 litrów/min;
	

	4.3
	Układ musi generować ciśnienie robocze o wartości minimum 250 bar;
	

	4.4
	Maszyna musi być wyposażona w niezależne tylne stabilizatory, wysuwane hydraulicznie;
	

	5.
	PARAMETRY RAMIENIA ŁADOWARKOWEGO

	5.1
	Sterowanie odbywa się za pomocą joysticków elektrohydraulicznych, które muszą być umieszczone w podłokietnikach fotela operatora;
	

	5.2
	Łyżka ładowarkowa wyposażona w osłony główek siłowników;
	

	5.3
	Wielofunkcyjna przednia łyżka ładowania:
1. pojemność minimum 1,20 m3,
1. szerokość minimum 2,35 m,
1. typ: 6 w 1 z zębami, dzielona (otwierana),
1. funkcjonalność: możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania;
1. mocowana na szybkozłączu ładowarkowym hydraulicznym;
	

	5.4
	Udźwig na pełną wysokość łyżki ładowania minimum 3000 kg;
	

	5.5
	Maksymalna wysokość załadunku częścią ładowarkową minimum 3,1 m;
	

	5.6
	Wysokość wyładunku 2,70 m;
	

	5.7
	Maksymalny zasięg na pełnej wysokości – minimum 1,10 m;
	

	5.8
	System zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej;
	

	5.9
	Układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania;
	

	5.10
	Szybkozłącze ładowarkowe hydrauliczne z widłami do palet o udźwigu minimum 2,0 t;
	

	6.
	PARAMETRY RAMIENIA KOPARKOWEGO

	6.1
	Sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą dwóch joysticków elektrohydraulicznych umieszczonych w podłokietnikach fotela operatora;
	

	6.2
	Ramię wysuwane teleskopowo;
	

	6.3
	Przesuw boczny ramienia koparkowego;
	

	6.4
	Głębokość kopania minimum 5,80 m;
	

	6.5
	Wysokość załadunku minimum 4,5 m;
	

	6.6
	Kąt obrotu łyżki minimum 200°;
	

	6.7
	Udźwig z wysuwem minimum 700 kg oraz udźwig bez wysuwu minimum 1 400 kg;
	

	6.8
	Szybkozłącze koparkowe mechaniczne;
	

	6.9
	Łyżka koparkowa o szerokości 800 mm (± 10%);
	

	6.10
	Łyżka koparkowa o szerokości 600 mm (± 10%);
	

	6.11
	Łyżka skarpowa uchylna z dwoma siłownikami o szerokości 1500 mm (± 10%);
	

	6.12
	Ramię koparkowe wyposażone w instalację hydrauliczną wysokiego przepływu oraz dwie  instalacje niskiego przepływu, dwukierunkowe umożliwiające zasilanie i jednoczesną obsługę osprzętu typu: młot hydrauliczny, łyżka skarpowa uchylna, chwytak obrotowy;
	

	6.13
	Blokada transportowa wysięgnika i obrotu;
	

	7.
	WYPOSAŻENIE MASZYNY

	7.1
	Fabryczne zabezpieczenie antykradzieżowe (fabryczny Immobiliser);
	

	7.2
	Sygnalizacja dźwiękowa cofania: system ostrzegający osoby postronne podczas manewrowania maszyną;
	

	7.3
	Zamykana skrzynia narzędziowa: miejsce na podstawowe narzędzia, zabezpieczone zamkiem na klucz;
	

	7.4
	Fabryczny system pracy silnika pozwalający na utrzymanie optymalnych obrotów silnika, co wpływa na redukcję zużycia paliwa i emisji spalin;
	

	7.5
	Komplet błotników dla kół przednich oraz tylnych, chroniący maszynę i otoczenie przed zanieczyszczeniami;
	

	7.6
	Maszyna musi posiadać układ umożliwiający jednoczesne sterowanie częścią ładowarkową i koparkową, co znacząco przyspiesza cykle pracy i zwiększa precyzję operowania osprzętem;
	

	8.
	WYMAGANIA POZOSTAŁE

	8.1
	1. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia z zakresu obsługi, codziennej eksploatacji oraz zasad bezpieczeństwa maszyny;
1. Szkolenie dedykowane dla przedstawicieli Zamawiającego, odbędzie się w dniu i miejscu odbioru maszyny;
	

	8.2
	Pełna instrukcja obsługi koparko-ładowarki (książki gwarancyjne/serwisowe) oraz osprzętu musi zostać dostarczona w języku polskim;
	

	8.3
	Wykonawca musi dostarczyć oryginale deklaracje zgodności CE dla maszyny;
	

	8.4
	Maszyna musi zostać przekazana z minimum 2 kompletnymi zestawami kluczyków;
	

	8.5
	WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU
1. Przedmiot i okresy gwarancji
1. Koparko-ładowarka: Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres minimum 24 miesięcy lub z limitem 2000 motogodzin (mtg), w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Zadeklarowany okres gwarancji powyżej wymaganego minimum będzie podlegał ocenie w ramach kryterium „Okres gwarancji”.
1. Bieg gwarancji: Termin gwarancji dla całego przedmiotu zamówienia liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
2. Relacja gwarancji do rękojmi
1. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie wyłączają możliwości korzystania przez Zamawiającego z uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
1. Okres rękojmi za wady nie może być krótszy od zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości.
3. Procedura reklamacyjna i terminy napraw
1. Zgłoszenie wady: Zamawiający składa reklamację w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (e-mail).
1. Czas reakcji serwisu: W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do reakcji serwisu w czasie do 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia.
1. Termin usunięcia wad: Usunięcie zgłoszonych wad musi nastąpić w terminie do 14 dni roboczych, licząc od dnia przekazania Wykonawcy reklamacji.
4. Wykonawca musi zapewnić dostęp do autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego.
5. Autoryzacja producenta:
1. Wykonawca musi być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki
	



	Miejscowość i data:
	




…………………………………………………………….
                                                                                                                                                                                       podpis

[kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty osoby (osób uprawnionej(ych) do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy]
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