       Załącznik nr 8 do SWZ
Znak sprawy: TP1/01/2026

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (wariant I) pn. WYKONANIE ROBÓT HYDROIZOLACYJNYCH DACHU PAPOWEGO BUDYNKU CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMERÓW I WĘGLOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK W ZABRZU WRAZ Z OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI I ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO SYSTEMU HYDROIZOLACYJNEGO – OK. 2 220 M²

	Nazwa Wykonawcy:
	

	Nazwa oferowanego systemu / technologii:
	

	Producent systemu / materiałów:
	


Instrukcja wypełnienia: Wykonawca wypełnia kolumnę „Parametr oferowany / opis rozwiązania” oraz wskazuje dokument potwierdzający deklarowane dane. Wymagane dokumenty należy załączyć do oferty, w szczególności karty techniczne, aprobaty, deklaracje, instrukcje producenta i warunki gwarancji. Brak potwierdzenia spełnienia wymagań minimalnych może skutkować wezwaniem do wyjaśnień lub odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
	Lp.
	Parametr / wymaganie
	Minimalne wymaganie Zamawiającego
	Parametr oferowany / opis rozwiązania
	Dokument potwierdzający / strona

	1
	Nazwa systemu hydroizolacyjnego
	Podać pełną nazwę handlową systemu.
	
	

	2
	Producent systemu / materiałów
	Podać producenta głównych materiałów systemowych.
	
	

	3
	Przeznaczenie systemu
	System przeznaczony do renowacji i hydroizolacji istniejących dachów papowych.
	
	

	4
	Rodzaj technologii
	Płynna membrana hydroizolacyjna, powłoka bezspoinowa, system poliuretanowy, hybrydowy, alifatyczny lub rozwiązanie równoważne.
	
	

	5
	Kompatybilność z istniejącym podłożem papowym
	Wymagana pełna kompatybilność z istniejącym pokryciem z papy po odpowiednim przygotowaniu podłoża.
	
	

	6
	Możliwość aplikacji na istniejącej papie
	Wymagana możliwość aplikacji na istniejącym pokryciu papowym bez konieczności usunięcia całej papy, o ile stan podłoża na to pozwala.
	
	

	7
	Liczba i rodzaj warstw systemu
	Podać liczbę warstw, ich funkcje oraz kolejność aplikacji zgodnie z technologią producenta.
	
	

	8
	Warstwa gruntująca
	Podać rodzaj gruntu i wymagania dotyczące przygotowania podłoża przed gruntowaniem.
	
	

	9
	Zbrojenie powłoki
	Siatka, włóknina poliestrowa lub inne zbrojenie zgodne z technologią producenta; wskazać, czy zbrojenie dotyczy całej powierzchni czy miejsc newralgicznych.
	
	

	10
	Zalecane zużycie materiału na 1 m²
	Podać zużycie dla poszczególnych warstw oraz łączne zużycie systemu na 1 m².
	
	

	11
	Minimalna grubość warstwy suchej
	Podać, jeżeli producent określa ten parametr.
	
	

	12
	Kolor powłoki
	Podać kolor oferowanej powłoki końcowej.
	
	

	13
	Odporność na promieniowanie UV
	Wymagana odporność na promieniowanie UV dla powłoki eksponowanej na warunki atmosferyczne.
	
	

	14
	Odporność na wodę stojącą lub okresowo zalegającą
	Wymagana odporność na wodę opadową i okresowo zalegającą, jeżeli takie warunki mogą występować na dachu.
	
	

	15
	Zakres temperatur użytkowych
	Podać deklarowany zakres temperatur użytkowych powłoki.
	
	

	16
	Wydłużenie przy zerwaniu
	Podać wartość deklarowaną przez producenta.
	
	

	17
	Wytrzymałość na rozciąganie
	Podać wartość deklarowaną przez producenta.
	
	

	18
	Twardość powłoki
	Podać, jeżeli producent deklaruje ten parametr.
	
	

	19
	Elastyczność i kompensacja pracy podłoża
	System powinien ograniczać ryzyko pękania i kompensować typową pracę istniejącego podłoża papowego.
	
	

	20
	Odporność na starzenie i degradację eksploatacyjną
	Wymagana odporność na starzenie, kruszenie i degradację w warunkach ekspozycji zewnętrznej.
	
	

	21
	Odporność mechaniczna
	Odporność odpowiednia dla dachu podlegającego standardowym czynnościom obsługowym, konserwacyjnym i późniejszym pracom związanym z instalacją PV.
	
	

	22
	Sposób przygotowania podłoża
	Opisać sposób oczyszczenia, odtłuszczenia, osuszenia i przygotowania istniejącego pokrycia papowego.
	
	

	23
	Usunięcie pęcherzy powietrznych pod papą
	Wykonawca musi usunąć lub trwale naprawić pęcherze powietrzne, odspojenia i miejsca braku przyczepności istniejącej papy.
	
	

	24
	Usunięcie pofałdowań istniejącej papy
	Wykonawca musi usunąć, rozciąć, podkleić, docisnąć, wyrównać lub inaczej trwale zabezpieczyć pofałdowania, zagniecenia oraz obalone i leżące fałdy papy.
	
	

	25
	Naprawa mikropęknięć, rozwarstwień i nieszczelnych zakładów
	Wymagane wykonanie miejscowych napraw przed wykonaniem właściwej hydroizolacji.
	
	

	26
	Zabezpieczenie obróbek blacharskich
	Opisać sposób oczyszczenia, odtłuszczenia, gruntowania, zbrojenia i wykonania hydroizolacji obróbek blacharskich.
	
	

	27
	Zabezpieczenie attyk, krawędzi, wpustów i detali dachowych
	Opisać sposób zabezpieczenia połączeń pion-poziom, attyk, krawędzi, wpustów, rynien, kominów, wywiewek, przejść dachowych i podstaw urządzeń.
	
	

	28
	Kompatybilność z późniejszym montażem instalacji PV
	Wymagana kompatybilność z późniejszym montażem instalacji fotowoltaicznej obejmującej ok. 225 paneli PV.
	
	

	29
	Warunki montażu konstrukcji wsporczej PV bez utraty gwarancji
	Wykonawca powinien wskazać warunki, na jakich możliwe będzie wykonanie kotwień, przejść instalacyjnych lub innych ingerencji w powłokę bez utraty gwarancji.
	
	

	30
	Sposób doszczelnienia miejsc kotwienia konstrukcji PV
	Opisać technologię doszczelnienia punktów kotwienia, przepustów, tulei, wsporników i innych elementów naruszających ciągłość hydroizolacji.
	
	

	31
	Cena jednostkowa doszczelnienia punktu kotwienia PV
	Podać cenę netto i brutto za doszczelnienie jednego punktu kotwienia, jeżeli Wykonawca przewiduje rozliczenie jednostkowe.
	
	

	32
	Cena jednostkowa doszczelnienia przejścia instalacyjnego
	Podać cenę netto i brutto za doszczelnienie jednego przejścia instalacyjnego przez dach, jeżeli Wykonawca przewiduje rozliczenie jednostkowe.
	
	

	33
	Zalecenia ochrony powłoki podczas montażu PV
	Opisać wymagania dotyczące mat ochronnych, ciągów komunikacyjnych, składowania paneli i elementów konstrukcji oraz ruchu montażowego na dachu.
	
	

	34
	Kontrola szczelności i ciągłości powłoki
	Opisać sposób kontroli ciągłości i szczelności powłoki po wykonaniu robót oraz po ewentualnych doszczelnieniach związanych z PV.
	
	

	35
	Okres gwarancji na roboty
	Minimum 10 lat, chyba że SWZ wskazuje dłuższy okres albo okres gwarancji podlega punktacji.
	
	

	36
	Okres gwarancji na materiały
	Podać okres gwarancji producenta materiałów.
	
	

	37
	Przewidywana trwałość systemu
	Podać deklarowaną trwałość systemu hydroizolacyjnego.
	
	

	38
	Warunki utrzymania gwarancji
	Opisać warunki utrzymania gwarancji, w tym przeglądy, konserwację, czyszczenie odwodnienia i zasady użytkowania dachu.
	
	

	39
	Wymagania dotyczące przeglądów okresowych
	Podać częstotliwość i zakres przeglądów wymaganych przez producenta lub Wykonawcę.
	
	

	40
	Wymagania konserwacyjne
	Podać zasady bieżącej konserwacji, czyszczenia i dopuszczalnych napraw miejscowych.
	
	

	41
	Dokumenty dopuszczające materiały do stosowania
	Wymagane karty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych, atesty, aprobaty, certyfikaty lub inne dokumenty właściwe dla oferowanego systemu.
	
	

	42
	Instrukcja aplikacji producenta
	Wymagana instrukcja lub wytyczne producenta dotyczące aplikacji systemu na dachach papowych.
	
	

	43
	Dokumentacja powykonawcza
	Wymagane przekazanie dokumentacji powykonawczej, fotograficznej, materiałowej, gwarancyjnej i instrukcji eksploatacyjno-konserwacyjnej.
	
	




Potwierdzenie Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, że oferowany system hydroizolacyjny spełnia wymagania minimalne Zamawiającego wskazane w SWZ oraz w niniejszej tabeli, a podane parametry są zgodne z załączonymi dokumentami technicznymi.
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