                                                       numer referencyjny postępowania: BZ.ZP.12/11/08/26


              Załącznik Nr 7 do SWZ 

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
pojazdu będącego przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

„dostawa fabrycznie nowego samochodu samowyładowczego wraz z zamontowanym dodatkowym osprzętem: żurawiem hydraulicznym, wyciągarką samochodową i płytą czołową”
A. dane techniczne podwozia pojazdu:
	lp.
	Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	Marka i model:
	………………

	1) 
	Podwozie przeznaczone pod zabudowę wywrotki oraz HDS
	TAK/NIE*

	2) 
	Podwozie dwuosiowe 4x2
	TAK/NIE*

	3) 
	DMC pojazdu min. 16 t – maks. 18t
	TAK/NIE*

	4) 
	Rozstaw osi pojazdu maks. 4300 mm
	TAK/NIE*
podać:………………

	5) 
	Pojazd przystosowany do jazdy z przyczepą
	TAK/NIE*

	6) 
	DMC zespołu pojazdów min. 36t
	TAK/NIE*
podać:………………

	7) 
	Silnik:

	a) 
	turbodoładowany, wysokoprężny
	TAK/NIE*

	b) 
	moc min. 300 KM
	TAK/NIE*
podać:………………

	c) 
	pojemność silnika min 7000cm3 maks. 8000cm3
	TAK/NIE*
podać:………………

	d) 
	moment obrotowy: min. 1200 Nm
	TAK/NIE*
podać:………………

	e) 
	norma emisji spalin EURO 6
	TAK/NIE*

	f) 
	urządzenie do utrzymywania stałej prędkości obrotowej silnika (tempomat),
	TAK/NIE*

	g) 
	elektroniczny ogranicznik prędkości do 89 km/h
	TAK/NIE*

	h) 
	podgrzewany blok silnika z gniazda 230V
	TAK/NIE*

	8) 
	Skrzynia biegów:

	a) 
	min. 12-biegowa, automatyczna lub zautomatyzowana z co najmniej dwoma biegami wstecznymi
	TAK/NIE*

	b) 
	przystawka odbioru mocy od skrzyni biegów producenta podwozia
	TAK/NIE*

	c) 
	przystawka odbioru mocy od silnikowa producenta podwozia
	TAK/NIE*

	d) 
	sygnał ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego
	TAK/NIE*

	9) 
	Osie:

	a) 
	oś przednia o nośności min. 9,0 t,
	TAK/NIE*
podać:………………

	b) 
	oś tylnia-napędowa o nośności min. 13,0 t
	TAK/NIE*
podać:………………

	c) 
	blokada mechanizmu różnicowego mostu napędowego
	TAK/NIE*

	d) 
	zawieszenie pneumatycznie tylnej osi 2-miechowe
	TAK/NIE*

	e) 
	zawieszenie przednie dwupiórowe
	TAK/NIE*

	f) 
	dopuszczalny nacisk zgodnie z obowiązującymi przepisami
	TAK/NIE*

	10) 
	Ogumienie:

	a) 
	przód: 385/65 R 22,5 (szosowo-terenowe)
	TAK/NIE*

	b) 
	tył: 315/80 R 22,5(szosowo-terenowe)
	TAK/NIE*

	11) 
	Układ hamulcowy:

	a) 
	hamulec silnikowy
	TAK/NIE*

	b) 
	układ hamulcowy 2-obwodowy – hamulce pneumatyczne
	TAK/NIE*

	c) 
	hamulce tarczowe na wszystkich osiach
	TAK/NIE*

	d) 
	system przeciwblokujący (ABS)
	TAK/NIE*

	e) 
	autokorekcja luzu między klockiem a tarczą hamulcową
	TAK/NIE*

	f) 
	osuszacz sprężonego powietrza
	TAK/NIE*

	g) 
	hamulec przystankowy
	TAK/NIE*

	12) 
	Kabina:

	a) 
	krótka kabina kierowcy
	TAK/NIE*

	b) 
	kabina kierowcy 2 osobowa
	TAK/NIE*

	c) 
	wyposażona w płytę czołową (czołownicę)
	TAK/NIE*

	d) 
	wyposażona w klimatyzację fabryczną,
	TAK/NIE*

	e) 
	pneumatyczny fotel kierowcy z regulacją ustawienia, podgrzewany
	TAK/NIE*

	f) 
	statyczny fotel pasażera
	TAK/NIE*

	g) 
	regulowana kolumna kierownicy
	TAK/NIE*

	h) 
	osłona przeciwsłoneczna zewnętrzna
	TAK/NIE*

	i) 
	elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i pasażera
	TAK/NIE*

	j) 
	lusterka zewnętrzne podgrzewane i elektrycznie regulowane
	TAK/NIE*

	k) 
	lusterko zewnętrzne z przodu kabiny kierowcy
	TAK/NIE*

	l) 
	dodatkowe lusterka, tzw. rampowe
	TAK/NIE*

	m) 
	światła przeciwmgielne
	TAK/NIE*

	n) 
	światła dzienne w technologii LED
	TAK/NIE*

	o) 
	Radioodtwarzacz
	TAK/NIE*

	p) 
	tylna ściana kabiny z oknem
	TAK/NIE*

	q) 
	wskaźnik temperatury zewnętrznej
	TAK/NIE*

	r) 
	tachograf cyfrowy
	TAK/NIE*

	s) 
	immobilizer z transponderem
	TAK/NIE*

	t) 
	pokrowce na siedzenia
	TAK/NIE*

	u) 
	komplet dywaników podłogowych, gumowych
	TAK/NIE*

	v) 
	instalacja z przetwornicą:
· 24V/12V-10A do podłączenia radiotelefonu i systemu GPS,
· zamontowana na dachu kabiny antena typu SIRIO MGA 108-550/S VHF ze sprężyną u podstawy, pracującą 
w zakresie częstotliwości 130-174MHz,
· masa anteny galwanicznie połączona z karoserią pojazdu,
· zamontowana kieszeń DIN o symbolu FTM6083A 
do radiotelefonu Motorola DM 2600 lub równoważna 
wraz z doprowadzonym do niej zasilaniem 12V/10A oraz przewodem instalacji antenowej VHF
	TAK/NIE*

	w) 
	lampa ostrzegawcza na kabinie – długa (panel)
	TAK/NIE*

	13) 
	Układ kierowniczy:

	a) 
	kolumna kierownicza regulowana dwupłaszczyznowo
	TAK/NIE*

	b) 
	lewostronny ze wspomaganiem do ruchu prawostronnego
	TAK/NIE*

	14) 
	Malowanie:

	a) 
	kabina – kolor biały
	TAK/NIE*

	b) 
	podwozie – kolor szary
	TAK/NIE*



B. dane techniczne nadwozia pojazdu (wywrotka):
	lp.
	Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	Marka i model:
	………………

	1) 
	Długość gabarytowa zewnętrzna min. 4000 mm
	TAK/NIE*

	2) 
	Szerokość gabarytowa zewnętrzna min. 2500 mm
	TAK/NIE*

	3) 
	Wysokość burt min. 800 mm
	TAK/NIE*

	4) 
	Podłoga 4 mm materiał trwała stal trudnościeralna
	TAK/NIE*

	5) 
	Burty 2,5 mm materiał trwała stal trudnościeralna
	TAK/NIE*

	6) 
	Burta boczna prawa i lewa nie dzielona z górnymi i dolnymi zawiasami
	TAK/NIE*

	7) 
	Burta tylna z górnymi i dolnymi zawiasami, możliwość demontażu
	TAK/NIE*

	8) 
	Przednia ściana pełna, dostosowana do obsługi HDS
	TAK/NIE*

	9) 
	System hydrauliczny:

	a) 
	siłownik hydrauliczny podpodłogowy,

	TAK/NIE*

	b) 
	sterowanie wywrotem pneumatyczne z kabiny,

	TAK/NIE*

	c) 
	sygnalizacja podniesienia skrzyni w kabinie kierowcy
	TAK/NIE*

	10) 
	Plandeka na burcie przedniej, demontowana
	TAK/NIE*

	11) 
	Stopień wejściowy składany na burcie lewej
	TAK/NIE*

	12) 
	Tylne odboje burty tylnej
	TAK/NIE*

	13) 
	Osłony świateł tylnych z kratką
	TAK/NIE*

	14) 
	Zabudowa  śrutowana, gruntowana i lakierowana 
w uzgodnionym kolorze RAL 5010
	TAK/NIE*



C. dane techniczne żurawia HDS:
	lp.
	Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	Marka i model:
	………………

	1) 
	Udźwig na wysięgu 10,1 m nie mniejszy niż 1010 kg.
	TAK/NIE*

	2) 
	Udźwig na wysięgu 6,3 m nie mniejszy niż 1600 kg.
	TAK/NIE*

	3) 
	Udźwig na wysięgu 2,6 m nie mniejszy niż 4000 kg.
	TAK/NIE*

	4) 
	Trzy ramiona wysuwane hydraulicznie.
	TAK/NIE*

	5) 
	Dwie dodatkowe funkcje hydrauliczne do obsługi dodatkowego osprzętu hydraulicznego zakończone szybkozłączami.
	TAK/NIE*

	6) 
	Elektroniczny system zabezpieczenia przed przeciążeniem 
i kontroli pracy żurawia – system automatycznej diagnostyki stanu początkowego żurawia po każdorazowym włączeniu.
	TAK/NIE*

	7) 
	Sygnalizator przeglądów okresowych.
	TAK/NIE*

	8) 
	Elektroniczny sygnalizator stopnia obciążenia siłowników 
– dla każdego siłownika osobny
	TAK/NIE*

	9) 
	Pamięć wewnętrzna umożliwiająca wykonanie okresowego raportu pracy żurawia. Zawierająca m.in.: intensywność pracy żurawiem, okres pracy, liczba motogodzin.
	TAK/NIE*

	10) 
	Podstawa kolumny odlewana z mocowaniem żurawia do ramy pojazdu przez mostek trójpunktowy.
	TAK/NIE*

	11) 
	System sygnalizujący świetlnie i dźwiękowo w kabinie kierowcy nieprawidłowe złożenie żurawia i belek nóg podporowych do pozycji transportowej
	TAK/NIE*

	12) 
	Belki nóg podporowych wysuwana hydraulicznie (w poziomie)
	TAK/NIE*

	13) 
	Liniowy system dopasowujący udźwig żurawia względem aktualnego stopnia rozstawienia nóg podporowych, umożliwiający również  wysunięcie belki nóg podporowych tylko z jednej strony auta i zapobiegający utracie przez auto stateczności
	TAK/NIE*

	14) 
	Podest dla operatora na wysokości wywrotki wraz z drabinką 
lub stopniami do wchodzenia
	TAK/NIE*

	15) 
	Nogi podporowe żurawia wypierane hydraulicznie, wyposażone w uchylne talerzyki wysuwane bezpośrednio z podporami skierowanymi w dół.
	TAK/NIE*

	16) 
	Oświetlenie ostrzegawcze zamontowane na nogach podporowych żurawia informujące operatora o stopniu obciążenia żurawia. Lampki zintegrowane z systemem elektronicznym żurawia. 
	TAK/NIE*

	17) 
	Kąt obrotu żurawia min 415 stopni
	TAK/NIE*

	18) 
	Elektroniczne ograniczenie udźwigu żurawia nad kabiną
	TAK/NIE*

	19) 
	Zewnętrzny wyświetlacz kodów serwisowych
	TAK/NIE*

	20) 
	Sterowanie bezprzewodowe żurawiem proporcjonalne
	TAK/NIE*

	21) 
	Pilot bezprzewodowy wyposażony w informacje świetlną stanu naładowania baterii, wyłącznik awaryjny, dodatkową baterię 
z ładowarką
	TAK/NIE*

	22) 
	Sterowanie nogami podporowymi z pilota radiowego
	TAK/NIE*

	23) 
	Osiedlenie robocze na żurawiu do prac po zmroku
	TAK/NIE*



D. dane techniczne wyciągarki:
	lp.
	Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	Marka i model:
	……………………….

	1) 
	Zamontowana do płyty czołowej (czołownicy). Dopuszcza 
się montaż pod płytą czołową po uzgodnieniu z Zamawianym
	TAK/NIE*

	2) 
	Uciąg: min 6000 kg (13000 lbs)
	TAK/NIE*

	3) 
	Napięcie 12V
	TAK/NIE*

	4) 
	Silnik o mocy min. 7 KM
	TAK/NIE*
podać:………………

	5) 
	Długość liny min:  20 m
	TAK/NIE*

	6) 
	Przekładnia 3 stopniowa z wysokogatunkowej stali
	TAK/NIE*

	7) 
	Hamulec oparty o 3 okładziny ścierne
	TAK/NIE*

	8) 
	Przekaźnik typu kontraktor
	TAK/NIE*

	9) 
	Urządzenie musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się prototypu ani pierwszego urządzenia z serii
	TAK/NIE*



E. wymagania dodatkowe:
	1) 
	[bookmark: _Hlk234412081]Wykonawca wyrazi zgodę na wykonanie montażu systemu Xtrack lub równoważnego do monitoringu pracy pojazdu.
	TAK/NIE*

	2) 
	[bookmark: _Hlk234412100]Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udzielenie gwarancji 
na kompletny pojazd (podwozie, zabudowę wraz z zamontowanym osprzętem, tj. żurawiem hydraulicznym, wyciągarką samochodową i płytą czołową) będące przedmiotem niniejszego zamówienia na okres co najmniej 24 miesięcy 
bez limitu kilometrów od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru pojazdu, przy czym okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, określone w rozdziale XXI SWZ.
	TAK/NIE*

	3) 
	[bookmark: _Hlk234412128]Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na terenie Polski autoryzowany serwis gwarancyjny dla marki dostarczonego podwozia i zabudowy, przy czym serwis gwarancyjny odbywał się będzie: 
a) w autoryzowanym serwisie wskazanym przez Wykonawcę, w promieniu 100 km od Urzędu Miasta Włocławek i/lub 
b) w autoryzowanym serwisie wskazanym przez Wykonawcę oddalonym powyżej 100 km od Urzędu Miasta Włocławek. W tym przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów przejazdu 
z Urzędu Miasta Włocławek do serwisu i/lub
c) na terenie bazy technicznej wskazanej przez Zamawiającego, zlokalizowanej na terenie miasta Włocławek w przypadku autoryzowanego serwisu mobilnego. W tym przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów dojazdu serwisu 
do bazy technicznej Zamawiającego
	TAK/NIE*

	4) 
	[bookmark: _Hlk234412163]w przypadku, o którym mowa w lp. 3 lit. a) i b) – serwis  winien przyjąć pojazd w terminie do 2 dni roboczych liczonych 
od momentu otrzymania pisemnego zgłoszenia, przekazanego 
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres 
e-mail wskazany w umowie i potwierdzenia otrzymania tego zgłoszenia lub przekazania informacji telefonicznej
	TAK/NIE*

	5) 
	[bookmark: _Hlk234412177]w przypadku, o którym mowa w lp. 2 lit. c) – serwis winien reagować w ciągu 2 dni roboczych, o przekazania zawiadomienia, o którym mowa w lp. 3, przy czym za czas reakcji należy przyjąć przyjazd serwisu do pojazdu
	TAK/NIE*

	6) 
	[bookmark: _Hlk234412229]w okresie gwarancji pojazdu, Wykonawca zapewni w terminie  
4 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania zgłoszenia 
- przeglądy serwisowe na podwozie oraz zabudowę pojazdu 
na zasadach określonych w lp. 3,  na koszt zamawiającego
	TAK/NIE*

	7) 
	[bookmark: _Hlk234412235]Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny 
od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych 
i prawnych
	TAK/NIE*

	8) 
	[bookmark: _Hlk234412240]pojazd kompletny po zabudowie spełniające normy CE,
	TAK/NIE*

	9) 
	[bookmark: _Hlk234412255]Wykonawca na własny koszt dostarczy pojazd będący przedmiotem zamówienia miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zlokalizowanego na terenie miasta Włocławek
	TAK/NIE*

	10) 
	W dniu dostawy pojazdu Wykonawca przekaże Zamawiającemu n/w dokumenty pojazdu w szczególności:
a) książkę serwisową i instrukcję bezpiecznej obsługi podwozia i zabudowy w języku polskim,
b) katalog części zamiennych w języku polskim,
c) deklaracje zgodności (CE) w języku polskim,
d) książki gwarancyjne dla podwozia i zabudowy,
e) harmonogram niezbędnych przeglądów dotyczących podwozia i zabudowy,
f) dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu,
	TAK/NIE*

	11) 
	Wykonawca w dniu dostawy przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi tego pojazdu.
	TAK/NIE*




*Niepotrzebne skreślić
Wykonawca wypełni kol. 3 „Parametry oferowane przez Wykonawcę”, w celu oceny zgodności oferowanego pojazdu z pojazdem stanowiącym przedmiot zamówienia.


   ......................................................................... 
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy[footnoteRef:1] [1:  Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. ] 

