

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Biblioteka taśmowa  – 1 szt.
	Lp.
	Wymagania Minimalne
	Producent: ……………………
Model: ………………………….
(wpisuje Wykonawca)
Spełnia wymogi
Tak/Nie
(wpisuje Wykonawca)

	1
	Typ obudowy:
Obudowa przeznaczona do montażu w szafie RACK, o wysokości maksymalnej 1U.
	

	2
	Pojemność:
Urządzenie posiada możliwość przechowywania w obudowie co najmniej 8 nośników LTO. 
	

	3
	Urządzenie wyposażone w panel LCD i diody LED informujące minimum o stanie urządzenia (gotowość do pracy/praca) oraz problemie (konieczność czyszczenia napędu, awaria).
	

	4
	Napęd taśmowy:
Wymienny, wykonany w technologii LTO-8 z interfejsem zewnętrznym SAS. Zamawiający dopuszcza napęd w innej technologii, pod warunkiem że posiadającej większą wydajność odczytu i zapisu danych, oraz większą pojemność nośników danych w formie taśm magnetycznych.
	

	5
	Urządzenie wyposażone w czytnik kodów kreskowych umożliwiających szybką identyfikację nośników taśmowych. 
	

	6
	Urządzenie wyposażone w minimum jeden port zdalnego zarządzania. 
Port typu RJ-45 Ethernet pracujący z prędkością minimum 100Mbps umożliwiający dostęp do interfejsu zarządzania urządzenia realizowanego za pomocą protokołu minimum HTTPS.
	

	8
	Akcesoria:
- kabel SAS  o długości min. 2m umożliwiający podłącznie oferowanego urządzenia do serwera Dell PowerEdge 16G Zamawiającego wyposażonego w kartę HBA 12Gbps SAS z portami MiniSAS HD,
- 30 szt. nośników LTO-8 wraz z etykietami lub zgodnych z dostarczanym napędem,
- 1 szt. nośnika czyszczącego wraz z etykietą i zgodnego z oferowanym napędem.
	

	9
	Zasilanie 230V AC.
	

	10
	Oferowane urządzenie musi być objęte co najmniej 3-letnim wsparciem oraz gwarancją w dni robocze w miejscu instalacji, z czasem reakcji Następny Dzień Roboczy od przyjęcia zgłoszenia.
	


Szkolenia dla administratorów z zakresu wdrożonego rozwiązania 
Wykonawca musi przeprowadzić szkolenie o następujących minimalnych wymaganiach:
· szkolenie dla trzech pracowników Zamawiającego,
· czas trwania minimum 4 godziny lekcyjne, każda po 45 minut,
· szkolenie przeprowadzone w języku polskim, dostarczone materiały w języku polskim,
· część praktyczna (warsztaty i ćwiczenia) musi stanowić minimum 50% czasu szkolenia, 
· szkolenie realizowane w siedzibie Wykonawcy i na infrastrukturze przez niego zapewnionej lub zdalnie.
Usługi wdrożeniowe
Zamawiający wymaga zrealizowania kompleksowej dostawy, montażu i wdrożenia rozwiązania przy uwzględnieniu kompleksowego działania całości środowiska informatycznego, a w szczególności konfiguracji ochrony danych z posiadanego klastra wirtualizacji serwerów, włącznie z umożliwieniem eksportu nośników taśmowych do lokalizacji zewnętrznej. 
Zamawiający wymaga wyznaczenia osoby w postaci Kierownika Projektu po stronie Wykonawcy, jako pojedynczego punktu kontaktowego w zakresie:
· Uzgodnienia harmonogramu prowadzonych prac,
· Koordynowania i uzgadniania terminów dostaw,
· Nadzorowania procesu i kompletności realizowania usług związanych z wdrożeniem,
· Sporządzania protokołów dostaw i realizacji częściowej/całościowej zakresu wdrożenia.
Zamawiający do złożenia oferty wymaga odbycia obowiązkowej wizji lokalnej Wykonawcy. Wizja lokalna musi odbyć się w dni ustawowo robocze (poniedziałek – piątek) w zakresie godzin od 8:00 do 16:00,  po uzgodnieniu konkretnego terminu z Zamawiającym z zachowaniem minimum trzydniowego wyprzedzenia. Z odbycia wizji lokalnej musi zostać sporządzony protokół, który należy dołączyć do oferty.
Zamawiający, w oparciu o własną wiedzę i doświadczenie, wyspecyfikował niezbędne elementy połączeniowe (okablowanie), natomiast w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba, wraz z dostarczoną Infrastrukturą, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezbędne elementy np. urządzenia i wyposażenie, uznane przez Wykonawcę za niezbędne i umożliwiające prawidłowe działanie całego Systemu. Dostarczony komponent infrastruktury musi zapewniać bezproblemową pracę po podłączeniu jej do infrastruktury Zamawiającego.  
1. Usługi w zakresie wdrożenia Serwer RACK,
· Instalacja urządzenia w szafie RACK w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,
· Podłączenie urządzenia do sieci zasilania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,
· Okablowanie sieciowe urządzenia,
· Podłączenie urządzenia do serwera systemu kopii zapasowych Zamawiającego,
· Uruchomienie i weryfikacja poprawności działania urządzenia,
· Aktualizacja oprogramowania układowego do wersji zalecanej przez producenta,
· Aktualizacja oprogramowania układowego napędu taśmowego,
· Konfiguracja adresacji IP interfejsów zarządzania,
· Konfiguracja protokołu synchronizacji czasu NTP,
· Konfiguracja protokołu rozwiązywania nazw DNS,
· Konfiguracja powiadomień e-mail,
· Instalacja i konfiguracja urządzenia w systemie operacyjnym serwera systemu kopii zapasowych Zamawiającego (Windows Server 2025 Standard),
· Instalacja i konfiguracja urządzenia w systemie kopii zapasowych Zamawiającego (Veeam Data Platform Essentials),
· Konfiguracja pul nośników wraz z ich retencją w systemie kopii zapasowych Zamawiającego,
· Wykonanie testowego duplikatu plików kopii zapasowych na nośnik taśmowy oraz ich odtworzenie,
· Konfiguracja zadań automatycznie kopiujących pliki kopii zapasowych wg harmonogramu (Backup Copy Jobs),
· Opracowanie procedury odtworzenia danych z nośników taśmowych w przypadku pełnej utraty danych w środowisku.


2. Dokumentacja powdrożeniowa

· Opis/specyfikacja wdrożonego urządzenia oraz jego konfigurację,
· Poświadczenia dostępowe,
· Zmiany konfiguracyjne wprowadzone w systemie kopii zapasowych Zamawiającego,
· Topologia logiczna rozwiązania,
· Topologia fizyczna rozwiązania.



