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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i sposób jego realizacji:
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi gminnej ul. Wrzosowej w Czarnej Białostockiej na działkach nr geod. 232/3, 233/3, 242/3, 242/5, 242/6, 1579/3, 1579/14 z obrębu 44 Czarna Białostocka, będących pasem drogowym ulicy Wrzosowej w Czarnej Białostockiej (droga gminna nr 104839B) i działkach nr 232/4, 233/4, 233/6, 233/7, 242/8, 242/10, 1579/18, 1579/19, 1579/21, 1579/23, 1579/25, które zostały przejęte pod pas drogowy na zasadzie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz na działkach sąsiadującej ulicy Fabrycznej, stanowiącej drogę powiatową Nr 2303B w Czarnej Białostockiej (1582/1, 1582/2), czasowo zajętych pod budowę skrzyżowania z ul. Wrzosową.
Inwestycja przebiegać będzie w obrębie istniejącego pasa drogowego o szerokości od 8,0 m do 16,0 m oraz na działkach przeznaczonych pod jego poszerzenie zgodnie z podziałem geodezyjnym. Łączna długość ulicy Wrzosowej w granicach opracowania wynosi 736 m. Inwestycja przebiegać będzie między ulicą Sosnową w Czarnej Wsi Kościelnej, która jest przedłużeniem ulicy Wrzosowej, a ulicą Fabryczną w Czarnej Białostockiej. W ramach zadania należy wykonać jezdnię szerokości 6,0 m z betonu asfaltowego, jednostronną drogę dla pieszych o szerokości ok. 2,3 m z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm barwy szarej oraz obustronne pobocza gruntowe szerokości ok. 1,0 m. Wzdłuż ulicy wykonać dwie zatoki autobusowe o wymiarach 20x3 m ze skosami wjazdowymi i wyjazdowymi, z przyległym chodnikiem o szerokości od 2,30 m do 3,05 m. Zjazdy indywidualne na działki wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o szerokości od 4,5 m do 5,65 m, a ich połączenie z jezdnią drogi wyokrąglić łukami kołowymi o promieniu 5 m lub skosem 1,5x1,5 m. Obramowanie obrzeżem betonowym 30x8 cm oraz krawężnikiem betonowym 15x22 cm na ławie betonowej z oporem. Przekrój podłużny zjazdów należy dostosować do istniejących rzędnych oraz ukształtować zgodnie z koroną drogi.
Odwodnienie większości nawierzchni jezdni oraz chodnika będzie odbywać się powierzchniowo w kierunku terenów leśnych. Na pozostałym odcinku wody opadowe odprowadzane będą poprzez przewidziane do wykonania w ramach budowy ul. Wrzosowej: ściek drogowy korytkowy, wpust uliczny, przykanalik deszczowy i studnię chłonną. Przykanalik deszczowy wykonać z rur PVC litych jednorodnych SN 8 D 200 mm o długości L= 17,0 m wraz ze studzienką wpustową betonową D 500mm oraz 1 studnię betonową chłonną D 1000 mm. Rowy przewidziane do likwidacji należy zasypać gruntem rodzimym.
Przewiduje się przestawienie 1 hydrantu przeciwpożarowego, zlokalizowanego w projektowanej jezdni, w zieleniec za poboczem.
Wzdłuż ulicy Wrzosowej należy wybudować kablową sieć oświetleniową wraz z szafką oświetleniową, zasiloną z istniejącego zestawu złączowo-pomiarowego (zlokalizowanego przy przyłączanym urządzeniu). Słupy oświetleniowe stalowe w kolorze naturalnym wysokości 6m i 10m należy posadowić na fundamentach prefabrykowanych dobranych do rodzaju słupa. Odległość zewnętrznych krawędzi słupów od krawężników jezdni (w świetle) musi wynosić minimum 0,5 m.
Oprawy oświetleniowe (wykonane w II klasie ochronności) muszą być wyposażone w energooszczędne źródła światła LED. Do doświetlenia przejść dla pieszych wykorzystać oprawy z LED-owym źródłem światła ze specjalną optyką do przejść dla pieszych. Model i rodzaj opraw należy przed zakupem uzgodnić z Inwestorem.
Kable YKY/YAKXS 0,6/1kV układać w ziemi na głębokości 0,7m w warstwie piasku grubości 2x0,1m i przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Na skrzyżowaniach i zbliżeniach z uzbrojeniem podziemnym kable układać w osłonach rurowych HDPE. Pod jezdniami przepusty ułożyć na głębokości minimum 1,1m. Przepusty pod jezdniami należy wykonywać metodą przewiertu (urządzeniem ze sterowaniem komputerowym) z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na istniejące uzbrojenie podziemne. Przepusty pod jezdniami ulic uszczelnić stosując specjalne firmowe uszczelniacze.
Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m, w miejscach skrzyżowań z istniejącymi sieciami i przy wejściu do rur pod drogami. Linie kablowe wykonać zgodnie z normą N SEP-E 004. Nowe kable podlegają odbiorowi technicznemu przed włączeniem ich do sieci oświetleniowej. Każda budowana linia kablowa w momencie układania powinna podlegać odbiorowi wstępnemu kabla przed zasypaniem przez upoważnionego przedstawiciela Inwestora.
W ramach inwestycji należy przebudować sieci elektroenergetyczne komunale nN, kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem terenu, należące do PGE Dystrybucja S.A. oraz do „Przedsiębiorstwa Komunalnego” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. Połączenia kabla istniejącego z projektowanymi wykonać stosując mufę przejściową. W miejscach skrzyżowań z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem przewidziano założenie osłon rurowych na kablach. Kable nN układać ręcznie w ziemi na głębokości 0,7m w warstwie piasku grubości 2x10cm. Szerokość rowu na dnie wykopu nie powinna być mniejsza niż 0,4m przy prowadzeniu jednej linii kablowej. Trasa linii kablowej ułożonej w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona folią perforowaną. Osłony rurowe dla przepustów kablowych na skrzyżowaniach z jezdniami ulic oraz uzbrojeniem podziemnym wykonać z polietylenu (HDPE). Pod jezdniami przepusty ułożyć na głębokości minimum 1,1m. Przepusty pod jezdniami ulic uszczelnić stosując specjalne firmowe uszczelniacze.
Nowe kable podlegają odbiorowi technicznemu przed włączeniem ich do sieci energetyki zawodowej. Każda budowana linia kablowa w momencie układania powinna podlegać odbiorowi wstępnemu kabla przed zasypaniem przez upoważnionego pracownika gestora sieci.
Ze względu na modernizację układu komunikacyjnego zachodzi konieczność rozbiórki istniejących i budowy nowych urządzeń telekomunikacyjnych poza zakresem kolizji z przebudowywaną infrastrukturą.
Z konieczności przebudowy urządzeń teletechnicznych w sposób nie powodujący przerw w ruchu telekomunikacyjnym w przypadku przełączania kabli miedzianych oraz jak najmniejsze przestoje przy przebudowie kabli światłowodowych, prace należy prowadzić w następujących po sobie etapach:
- budowa infrastruktury obejściowej w dowiązaniu do istniejących elementów sieci: budowa doziemnego rurociągu kablowego po nowej niekolizyjnej trasie wraz z miedzianym kablem sygnalizacyjnym,
- wypięcie istniejącego kabla światłowodowego z przełącznicy i wyciągnięcie go z rurociągu kablowego,
- ponowne zaciągnięcie kabla światłowodowego do nowego i istniejącego rurociągu i wpięcie go na przełącznicę,
- rozbiórka przeznaczonych do likwidacji elementów sieci.
Do budowy należy zastosować rury typu HDPE ø40/3,7, które należy ułożyć na głębokości min. 0,7 m. Wraz z budową rurociągu należy wybudować miedziany kabel sygnalizacyjny z zastosowaniem kabla parowego typu XzTKWXpw 2x2x0,5.
Do budowy kabli światłowodowych można przystąpić po wybudowaniu infrastruktury obejściowej. Ze względu na zbilansowanie się trasy rurociągu po przebudowie oraz wystarczająych zapasów na kablu, zakłada się wykonanie przebudowy kabla bez dodatkowej wstawki, czyli z przeciąganiem istniejącego kabla.
Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z warunkami technicznymi wydanymi przez właściciela infrastruktury. Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem służb technicznych gestora sieci.
Bieżąca pielęgnacja zieleńców – w tym także koszenie skarp i trawników – pozostaje w zakresie Zamawiającego.
Drewno z wycinki należy złożyć na działce nr geodezyjny 1142/15 w Czarnej Białostockiej, tj. na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej przy ul. Fabrycznej 34. Pozostałe elementy pochodzące z wycinki w postaci gałęzi, karpin, korzeni, krzewów itp. wykonawca zobowiązany jest wywieźć poza teren budowy i zagospodarować we własnym zakresie.
Zakres obejmuje wykonanie:
A.  robót branży drogowej + kanalizacja deszczowa:
- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,
- usunięcie drzew i krzewów,
- mechaniczne usunięcie humusu,
- rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, podbudowy z brukowca, ścieków ulicznych z korytek ściekowych, słupków do znaków drogowych z rur stalowych, 
- zdjęcie tarcz znaków drogowych,
- wywóz gruzu,
- roboty ziemne z transportem urobku,
- regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych, włazów kanałowych dla zaworów wodociągowych
- regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych,
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
- wykonanie warstwy odsączającej,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i z kruszywa łamanego,
- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,
- wykonanie podbudowy z chudego betonu,
- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa naturalnego CNR,
- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- ustawienie oporników betonowych, krawężników betonowych na ławie z oporem,
- wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm i z płytek betonowych z guzkami w kolorze żółtym,
- ustawienie obrzeży betonowych,
- wykonanie zjazdów z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm,
- wykonanie ścieków z betonowych elementów prefabrykowanych oraz z kostki kamiennej,
- wymiana pokryw studni telekomunikacyjnych,
- zieleń drogowa,
- ustawienie wiat przystankowych,
- oznakowanie poziome i pionowe jezdni,
- przeniesienie lub regulacja punktów osnowy geodezyjnej,
- przesunięcie hydrantu p.poż,
- 	roboty ziemne - wykopy liniowe pod przyłącza kanalizacji deszczowej,
- obsypka rur z piasku zwykłego, zasypywanie wykopów, zagęszczanie,
- podłoża pod rurociągi z tworzyw sztucznych,
- wykonanie kanałów z rur kanalizacji zewnętrznej,
- inspekcja kanału kamerą TV,
- wykonanie studzienek ściekowych,
- wykonanie studni chłonnej średnicy 1,0 m,
- remont istniejących studni kanalizacji sanitarnej, remont istniejącej studni wodomierzowej.
B. robót branże elektrycznej – budowa oświetlenia ulicznego:
- budowa szafki oświetlenia ulicznego,
- kopanie rowów, układanie kabli, zasypanie rowów,
- montaż uziomów lub przewodów uziemiających,
- badania i pomiary instalacji uziemiającej,
- badanie linii kablowej N.N.,
- kopanie rowów, układania linii kablowej oświetleniowej, zasypanie rowów,
- przewierty mechaniczne pod obiektami,
- ułożenie rur osłonowych,
- montaż i stawianie słupów oświetleniowych,
- montaż wysięgników, przewodów do opraw,
- montaż tabliczek zaciskowo-bezpiecznikowych,
- montaż opraw oświetleniowych,
- badanie linii kablowej,
- badania i pomiary instalacji uziemiającej,
- pomiary oświetleniowe,
- transport ziemi samochodem z załadunkiem,
- humusowanie i obsianie traw.
C. robót branże elektrycznej – usunięcie kolizji:
- zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych rurami osłonowymi,
- przebudowa kablowych sieci energetycznych nN (m.in.: demontaż kabli, kopanie rowów, nasypanie warstwy piasku na dno, zasypanie rowów, układanie rur osłonowych, układanie kabli, badanie linii kablowej). 
D. robót branży telekomunikacyjnej:
- układanie kabla w rowie kablowym,
- montaż złączy rur,
- badanie szczelności zmontowanych odcinków,
- wyciąganie istniejącego kabla światłowodowego z rurociągu kablowego, 
- wciąganie istniejących kabli światłowodowych do rurociągów kablowych,
- pomiary końcowe prądem stałym,
- pomiary reflektometryczne linii światłowodowych,
- pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych.
[bookmark: _Hlk70083407]Inwestycję należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiar robót jest elementem pomocniczym do przygotowania oferty.
Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia przebiegu urządzeń podziemnych z gestorami istniejących sieci.
Do zadań Wykonawcy należy: 
-	opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - 3 egz.,
-	opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót i zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
-	zapewnienie mieszkańcom oraz służbom porządkowym i bezpieczeństwa, możliwości wjazdu na posesje,
-	przed przystąpieniem do budowy projekt zagospodarowania terenu uzgodnić w zakresie kolizji z gestorami sieci energetycznych, telefonicznych i sanitarnych,
-	przedstawienie kosztorysu ofertowego przed zawarciem umowy, a po zakończeni inwestycji kosztorysu powykonawczego,
-	zniszczone podczas realizacji punkty graniczne należy na nowo wznowić i trwale zastabilizować, z tej czynności sporządzić protokół wymagany prawem w zakresie podziałów nieruchomości,
-	wykonanie inspekcji TV zrealizowanej kanalizacji deszczowej,
- przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić w Departamencie Geodezji czy, po przekazaniu niniejszej dokumentacji, na terenie objętym inwestycją nie zostały zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego lub leżącego na innej głębokości niż to przedstawiono w projekcie, należy powiadomić użytkowników uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania.

