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Załącznik nr 4.1. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
„Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia na potrzeby realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej”

Część I 
„Tworzenie i utrzymywanie, na obszarze gminy zasobów ochrony ludności niezbędnych do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej” 

	LP.
	Asortyment

	1
	Defibrylator zewnętrzny
1. Konfiguracja i wyposażenie
Urządzenie musi być dostarczone w konfiguracji umożliwiającej natychmiastowe użycie, obejmującej co najmniej:
· defibrylator,
· baterię o przedłużonej trwałości,
· 1 komplet elektrod samoprzylepnych do defibrylacji,
· instrukcję obsługi,
· skróconą instrukcję obsługi lub poradnik użytkownika,
· instrukcje dotyczące uruchomienia, konserwacji i kontroli urządzenia,
· oznaczenie terminu przydatności elektrod oraz terminu instalacji baterii,
· torbę transportową lub inne zabezpieczenie umożliwiające bezpieczne przechowywanie i transport urządzenia,
· możliwość zastosowania dodatkowego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie defibrylacji u dzieci i niemowląt.
2. Terapia i impuls defibrylacyjny
· Impuls defibrylacyjny: dwufazowy, opadający wykładniczo.
· Parametry impulsu powinny być automatycznie dostosowywane do impedancji pacjenta.
· Energia nominalna dla defibrylacji osób dorosłych: około 150 J przy obciążeniu 50 Ω.
· Nominalne natężenie prądu dla osób dorosłych: około 32 A.
· Energia nominalna w trybie pediatrycznym: około 50 J przy obciążeniu 50 Ω.
· Nominalne natężenie prądu w trybie pediatrycznym: około 19 A.
3. Protokoły działania
· Urządzenie powinno posiadać fabrycznie skonfigurowane protokoły defibrylacji i resuscytacji.
· Powinna istnieć możliwość dostosowania parametrów protokołu za pomocą dedykowanego oprogramowania.
· Urządzenie musi automatycznie analizować zapis EKG i określać, czy występuje rytm wymagający defibrylacji.
· Analiza powinna umożliwiać rozpoznanie migotania komór oraz wybranych rodzajów częstoskurczu komorowego związanych z zaburzeniami hemodynamicznymi.
· System powinien uwzględniać występowanie artefaktów i zakłóceń podczas analizy EKG.
4. Interfejs użytkownika
Urządzenie powinno być wyposażone w:
· komunikaty głosowe prowadzące użytkownika przez kolejne etapy postępowania,
· czytelne oznaczenia graficzne i ikony,
· przycisk uruchamiający urządzenie,
· przycisk informacji,
· przycisk umożliwiający wykonanie defibrylacji,
· możliwość zastosowania przełącznika/klucza trybu pediatrycznego,
· kontrolkę gotowości urządzenia,
· kontrolkę ostrzegawczą,
· podświetlane elektrody,
· podświetlenie przycisku defibrylacji w przypadku wskazania do wykonania wyładowania.
5. Instruktaż resuscytacji
Urządzenie powinno zapewniać głosowe instrukcje dotyczące prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt, w tym:
· wskazówki dotyczące częstości wykonywania uciśnięć klatki piersiowej,
· wskazówki dotyczące prawidłowej głębokości uciśnięć,
· sygnały dźwiękowe wspomagające utrzymanie właściwego tempa RKO,
· instrukcje dotyczące wykonywania oddechów ratowniczych.
6. Parametry fizyczne
· Wymiary urządzenia: około 6 × 18 × 22 cm (głębokość × wysokość × szerokość).
· Masa urządzenia wraz z baterią i elektrodami: nie większa niż około 1,6 kg.
7. Odporność środowiskowa i mechaniczna
Urządzenie powinno charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami:
· stopień ochrony przed wodą: IPX5,
· stopień ochrony przed pyłem: IP5X,
· zakres temperatury pracy i przechowywania w trybie gotowości: 0–50°C,
· możliwość krótkotrwałej pracy w temperaturze od -20°C do 50°C po nagłej zmianie temperatury,
· możliwość użytkowania na wysokości od około -400 do 4572 m n.p.m.,
· odporność na nacisk co najmniej 500 kg,
· odporność na upadek na twardą powierzchnię z wysokości co najmniej 1,22 m, na dowolną krawędź, narożnik lub powierzchnię urządzenia,
· odporność na wibracje zgodna z wymaganiami odpowiednich norm dla urządzeń medycznych i zastosowań transportowych,
· odporność elektromagnetyczna i emisja elektromagnetyczna zgodne z właściwymi normami dla urządzeń medycznych.
8. Rejestracja i transmisja danych
· Urządzenie powinno umożliwiać rejestrację danych dotyczących prowadzonego zdarzenia.
· Wymagany zapis co najmniej pierwszych 15 minut zapisu EKG oraz zdarzeń i decyzji podejmowanych przez urządzenie podczas całego incydentu.
· Urządzenie powinno umożliwiać bezprzewodową transmisję zapisanych danych do komputera.
· Wymagana możliwość wykorzystania dedykowanego oprogramowania do pobierania, przeglądania i zarządzania zapisanymi danymi.
9. Bateria
· Bateria litowo-manganowa, 9 V, około 4,2 Ah, o przedłużonej trwałości.
· Pojemność: minimum 200 defibrylacji lub minimum 4 godziny pracy.
· Termin instalacji baterii: co najmniej 5 lat od daty produkcji.
· Trwałość baterii w trybie gotowości: typowo około 4 lat przy instalacji zgodnie z zalecanym terminem i określonymi warunkami przechowywania.
· Urządzenie powinno automatycznie kontrolować stan baterii w ramach autotestów.
10. Elektrody defibrylacyjne
· Elektrody samoprzylepne, jednorazowego użytku, przeznaczone do defibrylacji.
· Powierzchnia aktywna jednej elektrody: około 80–85 cm².
· Długość przewodu: około 121,9 cm.
· Termin przydatności elektrod: minimum 2 lata od daty produkcji.
· Elektrody powinny posiadać oznaczenie terminu przydatności do użycia.
· Urządzenie powinno umożliwiać automatyczną kontrolę gotowości elektrod, w tym kontrolę ich stanu i właściwości żelu przewodzącego.
11. Tryb pediatryczny
Urządzenie powinno umożliwiać prowadzenie terapii u niemowląt i dzieci poprzez zastosowanie dedykowanego, dodatkowego elementu przełączającego urządzenie w tryb pediatryczny, bez konieczności wymiany podstawowego urządzenia.
12. Elektrody szkoleniowe
Wymagane jest zapewnienie możliwości zastosowania specjalnych elektrod szkoleniowych, które przełączają urządzenie w tryb szkoleniowy i uniemożliwiają wykonanie rzeczywistego wyładowania.
Tryb szkoleniowy powinien umożliwiać przeprowadzenie co najmniej kilku realistycznych scenariuszy szkoleniowych z zakresu obsługi defibrylatora i resuscytacji.
13. Autotesty i kontrola gotowości
Urządzenie powinno wykonywać automatyczne autotesty, obejmujące co najmniej:
· kontrolę układów elektronicznych,
· kontrolę systemu dostarczania impulsu,
· kontrolę elektrod,
· kontrolę pojemności i stanu baterii,
· kontrolę gotowości urządzenia do użycia.
Urządzenie powinno również umożliwiać wykonanie testu inicjowanego przez użytkownika, w szczególności po zainstalowaniu baterii.
14. Wskaźnik gotowości
· Urządzenie powinno posiadać jednoznaczny wizualny wskaźnik gotowości do użycia.
· Stan gotowości powinien być sygnalizowany za pomocą kontrolki lub innego czytelnego wskaźnika.
· W przypadku wykrycia nieprawidłowości urządzenie powinno generować odpowiedni sygnał ostrzegawczy i informować użytkownika o konieczności podjęcia działań.
15. Wymagania normatywne
Urządzenie musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów dotyczących wyrobów medycznych oraz właściwych norm zharmonizowanych i standardów dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego, kompatybilności elektromagnetycznej, defibrylatorów zewnętrznych i automatycznych urządzeń do resuscytacji.
Wszystkie parametry techniczne należy potwierdzić w dokumentacji producenta, instrukcji obsługi, deklaracji zgodności lub innych dokumentach dopuszczających urządzenie do obrotu i użytkowania.
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	Kapsuła do defibrylatora
Kapsuła ochronna do automatycznego defibrylatora zewnętrznego
Przedmiotem zamówienia jest kapsuła ochronna przeznaczona do bezpiecznego przechowywania, zabezpieczenia i transportu automatycznego defibrylatora zewnętrznego wraz z niezbędnym wyposażeniem.
Kapsuła powinna spełniać następujące wymagania:
· przeznaczona do przechowywania automatycznego defibrylatora zewnętrznego wraz z elektrodami i baterią,
· wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne materiału,
· zapewniająca ochronę urządzenia przed kurzem, zabrudzeniami, wilgocią oraz przypadkowymi uderzeniami,
· wyposażona w wewnętrzne zabezpieczenie lub wyprofilowanie stabilizujące defibrylator podczas transportu,
· umożliwiająca szybki i łatwy dostęp do defibrylatora w sytuacji wymagającej natychmiastowego użycia,
· wyposażona w uchwyt lub inne rozwiązanie umożliwiające wygodne przenoszenie,
· przystosowana do transportu oraz przechowywania w warunkach typowych dla wyposażenia ratowniczego,
· umożliwiająca przechowywanie dodatkowego wyposażenia, w szczególności zapasowych elektrod, rękawiczek jednorazowych, nożyczek ratowniczych, maseczki do RKO lub innych akcesoriów,
· posiadająca zamknięcie zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem,
· konstrukcja umożliwiająca wielokrotne otwieranie i zamykanie bez utraty właściwości ochronnych,
· wymiary wewnętrzne dostosowane do oferowanego defibrylatora,
· możliwość czyszczenia i dezynfekcji powierzchni,
· masa własna niewpływająca w istotny sposób na możliwość szybkiego transportu wyposażenia,
· kolor oraz oznakowanie umożliwiające łatwą identyfikację jako wyposażenia ratunkowego.
Kapsuła musi być kompatybilna z oferowanym defibrylatorem i umożliwiać jego przechowywanie w stanie gotowości do użycia, bez konieczności demontażu podstawowych elementów wyposażenia.
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	Radiostacja bazowa (przewoźna)
Radiostacja bazowa (przewoźna) – wymagania techniczne
Przedmiotem zamówienia jest profesjonalna radiostacja bazowa/przewoźna przeznaczona do zapewnienia dwukierunkowej łączności radiowej głosowej i transmisji danych, umożliwiająca pracę w systemie analogowym oraz cyfrowym.
1. Wymagania ogólne
Radiostacja musi:
· być fabrycznie nowa i przeznaczona do profesjonalnej eksploatacji,
· umożliwiać pracę jako radiostacja bazowa oraz przewoźna,
· umożliwiać montaż na stanowisku stacjonarnym oraz w pojeździe,
· obsługiwać łączność analogową i cyfrową,
· umożliwiać pracę w trybie bezpośrednim oraz z wykorzystaniem przemiennika,
· umożliwiać prowadzenie łączności indywidualnej, grupowej i ogólnej,
· umożliwiać programowanie parametrów pracy urządzenia.
2. Zakres częstotliwości
Radiostacja powinna pracować w zakresie częstotliwości odpowiednim do wymagań Zamawiającego, w szczególności w jednym z pasm:
· VHF: około 136–174 MHz,
· UHF: 403–470 MHz,
· UHF: 450–527 MHz.
Dokładny zakres częstotliwości zostanie określony zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego uprawnieniami radiowymi.
3. Tryb cyfrowy
Radiostacja powinna zapewniać pracę w cyfrowym standardzie radiokomunikacyjnym DMR oraz umożliwiać:
· transmisję głosu i danych,
· pracę z wykorzystaniem dwóch szczelin czasowych,
· komunikację grupową i indywidualną,
· pracę w trybie bezpośrednim,
· pracę poprzez przemiennik,
· współpracę z systemami dyspozytorskimi.
4. Tryb analogowy
Wymagana jest możliwość pracy w analogowym systemie radiowym, w tym:
· transmisja i odbiór fonii,
· programowanie kanałów analogowych,
· możliwość ustawienia odstępu międzykanałowego 12,5 kHz, 20 kHz oraz 25 kHz,
· obsługa podstawowych funkcji selektywnego wywołania.
5. Moc nadajnika
Radiostacja powinna umożliwiać pracę z mocą nadajnika dostosowaną do warunków eksploatacji, w szczególności:
· możliwość wyboru co najmniej dwóch poziomów mocy,
· moc maksymalna nie mniejsza niż 25 W,
· możliwość ograniczenia mocy nadawczej w celu optymalizacji zużycia energii i ograniczenia zakłóceń.
6. Kanały i programowanie
Urządzenie powinno umożliwiać zaprogramowanie co najmniej 100 kanałów, z możliwością ich podziału na grupy lub strefy.
Wymagana jest możliwość programowania:
· częstotliwości nadawania i odbioru,
· nazwy kanału,
· poziomu mocy,
· grup rozmównych,
· funkcji przycisków,
· parametrów pracy analogowej i cyfrowej,
· funkcji alarmowych i bezpieczeństwa.
7. Panel operatorski
Radiostacja powinna być wyposażona w:
· czytelny wyświetlacz,
· przyciski sterujące,
· przycisk nadawania PTT,
· pokrętło lub przyciski regulacji głośności,
· wskaźniki stanu pracy,
· możliwość szybkiego wyboru kanału lub grupy rozmównej,
· minimum 2 programowalne przyciski funkcyjne.
8. Funkcje bezpieczeństwa
Urządzenie powinno umożliwiać:
· wysłanie sygnału alarmowego,
· realizację połączenia priorytetowego,
· zdalne monitorowanie radiostacji,
· zdalne blokowanie radiostacji,
· zdalne odblokowanie radiostacji,
· funkcję pracownika samotnego, jeżeli jest wymagana w systemie Zamawiającego.
9. Transmisja danych
Radiostacja powinna umożliwiać transmisję danych w systemie cyfrowym, w szczególności:
· przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych,
· przesyłanie danych lokalizacyjnych,
· współpracę z systemami dyspozytorskimi,
· współpracę z systemami zarządzania flotą, jeżeli są stosowane.
10. Lokalizacja
W przypadku wyposażenia w odbiornik GNSS radiostacja powinna umożliwiać:
· określanie bieżącej pozycji urządzenia,
· przesyłanie informacji o pozycji drogą radiową,
· współpracę z systemem monitorowania lokalizacji.
11. Zasilanie
· Napięcie zasilania: nominalnie 12 V DC.
· Radiostacja powinna być przystosowana do zasilania z instalacji pojazdu lub zasilacza stacjonarnego.
· Wymagane zabezpieczenie przed przepięciem, odwrotną polaryzacją oraz przeciążeniem.
· W przypadku zastosowania jako stacja bazowa wymagane jest zapewnienie możliwości współpracy z odpowiednim zasilaczem sieciowym.
12. Złącza i wyposażenie
Radiostacja powinna posiadać:
· złącze antenowe,
· złącze mikrofonowe,
· złącza do podłączenia dodatkowych akcesoriów,
· możliwość podłączenia zewnętrznego głośnika,
· możliwość podłączenia urządzeń sterujących lub dyspozytorskich,
· przewód zasilający,
· mikrofon z przyciskiem PTT,
· uchwyt montażowy lub elementy umożliwiające bezpieczny montaż.
13. Jakość transmisji
Urządzenie powinno zapewniać:
· wysoką jakość odbioru i nadawania fonii,
· redukcję hałasu tła,
· ograniczenie zakłóceń i sprzężeń akustycznych,
· automatyczne lub programowalne dostosowanie parametrów audio,
· możliwość stosowania dodatkowych akcesoriów audio.
14. Ochrona transmisji
Radiostacja powinna umożliwiać zastosowanie mechanizmów ochrony transmisji głosowej i danych zgodnie z wymaganiami użytkowanego systemu radiowego, w tym co najmniej podstawowych mechanizmów szyfrowania lub maskowania korespondencji, jeżeli są dostępne dla danego standardu.
15. Odporność środowiskowa
Urządzenie powinno być przystosowane do pracy w warunkach profesjonalnych i charakteryzować się:
· odpornością na wibracje i wstrząsy,
· odpornością na zmiany temperatury,
· odpornością na wilgoć i zapylenie,
· odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne.
Wymagany stopień ochrony obudowy: co najmniej IP54 lub równoważny, jeżeli urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w warunkach narażenia na pył i zachlapanie.
16. Wymiary i konstrukcja
· Konstrukcja przystosowana do montażu w pojeździe oraz na stanowisku stacjonarnym.
· Obudowa wykonana z materiałów zapewniających trwałość podczas intensywnej eksploatacji.
· Konstrukcja powinna umożliwiać skuteczne odprowadzanie ciepła podczas pracy nadajnika.
17. Kompatybilność systemowa
Radiostacja musi umożliwiać współpracę z istniejącą infrastrukturą radiową Zamawiającego w zakresie stosowanego standardu, pasma częstotliwości, sposobu kodowania i konfiguracji sieci.
Oferowane urządzenie musi być kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego radiotelefonami i przemiennikami lub zapewniać możliwość ich współpracy poprzez odpowiednią konfigurację systemu.
18. Dokumentacja i dostawa
Wraz z urządzeniem należy dostarczyć:
· instrukcję obsługi w języku polskim,
· dokumentację techniczną,
· deklarację zgodności,
· niezbędne akcesoria montażowe,
· mikrofon,
· przewód zasilający,
· elementy wymagane do prawidłowego uruchomienia i konfiguracji radiostacji.
Urządzenie musi być kompletne, fabrycznie nowe i gotowe do użytkowania po wykonaniu wymaganej konfiguracji.
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	Radiotelefon przewoźny
CYFROWY RADIOTELEFON PRZEWOŹNY – WYMAGANIA TECHNICZNE
Przedmiotem zamówienia jest profesjonalny radiotelefon przewoźny przeznaczony do dwukierunkowej łączności głosowej i transmisji danych, umożliwiający pracę w analogowym i cyfrowym systemie łączności radiowej DMR, przeznaczony do zastosowań profesjonalnych, w tym pracy stacjonarnej lub w pojazdach.
1. Parametry ogólne
Radiotelefon musi spełniać następujące wymagania:
· urządzenie przewoźne, przeznaczone do montażu w pojeździe lub użytkowania jako stacja bazowa,
· możliwość pracy w trybie analogowym oraz cyfrowym,
· zgodność z cyfrowym standardem DMR,
· możliwość pracy z przemiennikiem,
· możliwość pracy bezpośredniej radiotelefon–radiotelefon,
· możliwość realizacji połączeń grupowych, indywidualnych oraz ogólnych,
· możliwość transmisji głosu i danych,
· możliwość programowania parametrów pracy urządzenia,
· możliwość aktualizacji oprogramowania drogą bezprzewodową,
· możliwość zastosowania szerokiego zakresu akcesoriów zewnętrznych.
2. Zakres częstotliwości
Urządzenie powinno być dostępne w wykonaniu umożliwiającym pracę w jednym z następujących zakresów:
· VHF: 136–174 MHz,
· pasmo 300 MHz: 300–360 MHz lub 350–400 MHz,
· UHF: 403–470 MHz,
· UHF: 450–527 MHz.
Dobór wersji częstotliwościowej powinien być zgodny z wymaganiami użytkownika oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykorzystania częstotliwości radiowych.
3. Moc nadajnika
Radiotelefon powinien umożliwiać pracę z następującymi poziomami mocy, zależnie od wersji częstotliwościowej:
· moc niska: około 1–25 W,
· moc wysoka:
· VHF: około 25–45 W,
· UHF: około 25–40 W,
· pasmo 300 MHz: do około 40 W.
Urządzenie powinno umożliwiać wybór poziomu mocy odpowiednio do zaprogramowanego kanału i warunków pracy.
4. Odstęp międzykanałowy
Wymagane jest zapewnienie obsługi odstępów międzykanałowych:
· 12,5 kHz,
· 20 kHz,
· 25 kHz,
zależnie od obsługiwanego zakresu częstotliwości i trybu pracy.
5. Pojemność kanałowa
Radiotelefon powinien zapewniać:
· w wersji z wyświetlaczem numerycznym – minimum 99 kanałów,
· w wersji z wyświetlaczem alfanumerycznym – minimum 1000 kanałów.
6. Wyświetlacz i elementy sterujące
Urządzenie powinno posiadać:
· czytelny wyświetlacz informujący o aktualnym kanale i stanie urządzenia,
· wersję z wyświetlaczem numerycznym lub alfanumerycznym,
· intuicyjny interfejs użytkownika,
· minimum 4 programowalne przyciski,
· przycisk nadawania PTT,
· wielokolorowe wskaźniki LED informujące o stanie pracy radiotelefonu,
· możliwość programowania funkcji przycisków zgodnie z potrzebami użytkownika.
W wersji alfanumerycznej wymagany jest wyświetlacz umożliwiający prezentację nazw kanałów, komunikatów i informacji systemowych.
7. Łączność głosowa
Radiotelefon powinien zapewniać:
· cyfrową i analogową transmisję głosu,
· komunikację grupową,
· komunikację indywidualną,
· komunikację ogólną,
· możliwość pracy z przemiennikami,
· możliwość realizacji połączeń w trybie bezpośrednim,
· identyfikację użytkownika podczas transmisji,
· możliwość zdalnego monitorowania radiotelefonu,
· możliwość zdalnego wyłączenia i ponownego uruchomienia radiotelefonu.
8. Jakość i poprawa jakości dźwięku
Urządzenie powinno posiadać funkcje poprawiające jakość łączności, w szczególności:
· automatyczne dostosowanie poziomu głośności do poziomu hałasu otoczenia,
· redukcję hałasu tła,
· ograniczenie sprzężeń akustycznych,
· wyrównywanie poziomu odbieranego dźwięku,
· możliwość stosowania zewnętrznych akcesoriów audio,
· możliwość wyboru profili audio odpowiednich do warunków pracy.
9. Transmisja danych i wiadomości
Radiotelefon powinien umożliwiać transmisję danych, w tym:
· przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych,
· wykorzystanie zaprogramowanych komunikatów tekstowych,
· możliwość wprowadzania wiadomości tekstowych za pomocą odpowiedniego mikrofonu lub klawiatury,
· transmisję danych lokalizacyjnych,
· współpracę z systemami zarządzania flotą i systemami dyspozytorskimi,
· możliwość obsługi zleceń lub komunikatów roboczych.
10. Lokalizacja
Urządzenie powinno być wyposażone w zintegrowany system lokalizacji satelitarnej umożliwiający:
· określanie pozycji radiotelefonu,
· przekazywanie informacji o lokalizacji poprzez system radiowy,
· aktualizację lokalizacji zgodnie ze skonfigurowanym harmonogramem lub zdarzeniami,
· współpracę z systemami monitorowania i zarządzania flotą.
Wymagana jest również możliwość zastosowania funkcji lokalizacji wewnątrz budynków, jeżeli jest ona obsługiwana przez zastosowane rozwiązanie systemowe.
11. Łączność bezprzewodowa
Radiotelefon powinien umożliwiać bezprzewodową komunikację z kompatybilnymi urządzeniami i akcesoriami, w szczególności poprzez:
· Bluetooth,
· bezprzewodową transmisję danych,
· bezprzewodową aktualizację oprogramowania,
· zintegrowaną łączność Wi-Fi, jeżeli jest wymagana w danej konfiguracji.
12. Funkcje bezpieczeństwa
Urządzenie powinno posiadać funkcje wspierające bezpieczeństwo użytkownika, w tym:
· funkcję alarmową,
· możliwość nadania sygnału alarmowego,
· możliwość wyszukania użytkownika wymagającego pomocy,
· funkcję pracownika samotnego,
· możliwość zdalnego monitorowania urządzenia,
· możliwość zdalnego zablokowania i odblokowania radiotelefonu.
13. Ochrona transmisji
Radiotelefon powinien umożliwiać stosowanie mechanizmów ochrony transmisji głosowej i danych, w szczególności:
· podstawowego mechanizmu ochrony transmisji,
· rozszerzonego mechanizmu ochrony transmisji,
· możliwości zastosowania zaawansowanego szyfrowania, w przypadku wyposażenia systemu w odpowiednią opcję programową.
14. Systemy pracy cyfrowej
Urządzenie powinno umożliwiać pracę w cyfrowym systemie radiokomunikacyjnym DMR, w tym:
· pracę w trybie bezpośrednim,
· wykorzystanie dwóch szczelin czasowych w trybie bezpośrednim,
· pracę poprzez pojedynczy lub wielostanowiskowy przemiennik,
· możliwość budowy systemów wielostanowiskowych,
· możliwość rozbudowy systemu poprzez odpowiednie licencje lub oprogramowanie.
15. Złącza i akcesoria
Radiotelefon powinien posiadać:
· złącza umożliwiające podłączenie mikrofonu,
· złącza dla dodatkowych akcesoriów,
· możliwość podłączenia zewnętrznego głośnika,
· możliwość podłączenia zestawu słuchawkowego,
· możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń sterujących i transmisyjnych,
· złącze umożliwiające programowanie oraz serwisowanie urządzenia.
Złącza akcesoriów powinny być zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem i przystosowane do profesjonalnej eksploatacji.
16. Parametry fizyczne
· Wymiary urządzenia: nie większe niż około 53 × 175 × 206 mm (wysokość × szerokość × głębokość).
· Masa: około 1,8 kg.
· Zasilanie nominalne: 12 V DC.
· Maksymalny pobór prądu w stanie czuwania: około 0,8 A.
· Maksymalny pobór prądu podczas odbioru: około 2 A.
· Maksymalny pobór prądu podczas nadawania przy niskiej mocy: około 11 A.
· Maksymalny pobór prądu podczas nadawania przy wysokiej mocy: do około 14,5 A, zależnie od wersji częstotliwościowej.
17. Odporność mechaniczna i środowiskowa
Urządzenie powinno być przystosowane do profesjonalnej, intensywnej eksploatacji i spełniać wymagania odpowiednich norm dotyczących odporności urządzeń elektronicznych, w szczególności:
· odporności na wibracje,
· odporności na wstrząsy,
· odporności na wysoką i niską temperaturę,
· odporności na wilgoć,
· odporności na pył,
· odporności mechanicznej podczas użytkowania w pojeździe.
Wymagany stopień ochrony obudowy: minimum IP54.
Urządzenie powinno spełniać wymagania odpowiednich norm wojskowych dotyczących odporności mechanicznej i środowiskowej.
18. Personalizacja i programowanie
Radiotelefon powinien umożliwiać programowanie i personalizację parametrów pracy, w szczególności:
· kanałów i częstotliwości,
· poziomów mocy,
· nazw kanałów,
· grup użytkowników,
· funkcji przycisków,
· parametrów transmisji cyfrowej i analogowej,
· funkcji alarmowych,
· parametrów lokalizacji,
· funkcji związanych z transmisją danych.
19. Wymagane wyposażenie
W skład zestawu powinny wchodzić co najmniej:
· radiotelefon przewoźny,
· mikrofon z przyciskiem nadawania,
· uchwyt montażowy,
· przewód zasilający,
· instrukcja obsługi w języku polskim,
· dokumentacja techniczna,
· oprogramowanie lub narzędzia niezbędne do podstawowej konfiguracji urządzenia, jeżeli są wymagane przez producenta.
20. Wymagania dotyczące zgodności
Urządzenie musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów dotyczących urządzeń radiowych i kompatybilności elektromagnetycznej oraz posiadać wymagane oznakowania, deklaracje zgodności i dokumentację dopuszczającą do użytkowania na terenie Unii Europejskiej.
Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad, kompletne i gotowe do pracy po przeprowadzeniu wymaganej konfiguracji.
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