ZP-D.271.73.2026
Dostawa fortepianu dla Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn.:
„Dostawa fortepianu dla Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego fortepianu, niebędącego przedmiotem ekspozycji ani demonstracji, nieużywanego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2024 roku, do Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie ul. Szopena 32, zgodnie z poniższą specyfikacją.
Zakres zamówienia obejmuje wniesienie i ustawienie instrumentu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, pierwsze strojenie instrumentu i sprawdzenie mechaniki. 
Parametry techniczne
1) wykończenie – kolor czarny z połyskiem, 
2) lakier – poliestrowy
3) długość w zakresie 195 do 200 cm
4) szerokość w zakresie 149 do 154 cm
5) wysokość w zakresie 101 do 102 cm
6) waga w zakresie 350 do 376 kg
7) 88 klawiszy
8) klawiatura wykonana z litego świerku rezonansowego
9) 3 pedały (środkowy pedał sostenuto)
10) obudowa – sezonowane drewno; warstwy drewna klejone klejem organicznym
11) obelkowanie – sezonowe lite drewno świerkowe – układ gwiaździsty
12) stalowy rezonator dźwiękowy
13) płyta rezonansowa wykonana z wyselekcjonowanego wysokogórskiego świerku europejskiego sezonowanego minimum 2 lata o gęstości co najmniej 10 słojów na cm,
14) rama wykonana z żeliwa
15) stół klawiaturowy wykonany ze świerku z bukowymi wstawkami w miejscach podparcia mechanizmu
16) elementy ruchome akcji mechanizmu klawiaturowego wykonane z sezonowanego drewna, bez elementów z tworzyw sztucznych
17) popychacze z drewna klonowego lub grabowego
18) kołek stroikowy wykonany ze stali hartowanej, niklowany, gwint wielokrotny drobny
19) belki szkieletowe wykonane ze świerku europejskiego rozłożone promieniście i połączone wczepinowo z ramą szkieletu
20) struny w rejestrze basowym owinięte drutem z czystej miedzi
21) struny basowe nawijane ręcznie
22) belki stroikowe wykonane z warstw twardego klonu lub buku, łączonych wertykalnie żywicą
23) top z twardego klonu lub buku
24) mostki – klejone z pionowych warstw drewna
25) białe klawisze pokryte imitacją kości słoniowej 
26) czarne klawisze wykonane z kompozytu drewnianego
27) młotki osadzone na trzonkach o baryłkowym przekroju dla części dyszkantowej, rdzenie w główkach młotków wykonane z twardego lekkiego drzewa
28) główki młotków formowane ręcznie, wysokiej klasy wełna, młotki wyposażone w filc podkładowy
29) mechanizm łagodnego opuszczania pokrywy klawiatury, zabezpieczający przed przypadkowym opadnięciem na ręce pianisty
30) pedały wykonane z litego mosiądzu
31) minimum 5 pozycji ustawienia pulpitu
32) minimum 3 pozycje otwarcia przykrywy fortepianu
33) zamki przykrywy fortepianu i pokrywy klawiatury
34) nogi na podwójnych mosiężnych kołach z hamulcami 
1. Zamawiający wymaga by w okresie gwarancji wykonanych zostało min. 2 bezpłatne przeglądy/serwisy instrumentu uwzględniającego strojenie, regulację oraz intonację, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia do serwisowania fortepianów danego producenta.  Przeglądy będą realizowane w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o planowanym terminie przeglądu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem e-mailowo lub pisemnie, a Wykonawca zrealizuje przegląd w terminie nie dłuższym niż 7 dni od wskazanej daty.
2. Przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące bezpieczeństwa użytkowania instrumentu oraz zalecenia użytkowe.
3. Wykonawca udzieli gwarancji na instrument na minimum 60 miesięcy od daty odbioru końcowego instrumentu tj. od daty podpisania protokołu odbioru końcowego instrumentu. Okres ten może ulec wydłużeniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy w druku Oferta.
4. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (m. in. transport, ubezpieczenie do momentu odbioru potwierdzonego protokołem odbioru końcowego, wniesienie instrumentu do wskazanej sali w siedzibie Zamawiającego, strojenie), pokrywa Wykonawca.


2

