

Znak postępowania: ZP/TP-12/26
Załącznik nr 4 do SWZ

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia 
w postępowaniu nr ZP/TP-12/26 na „Dostawę mebli wraz z montażem”

I. Część 1 – Dostawa wraz z montażem mebli biurowych i laboratoryjnych produkcji indywidualnej (na wymiar) i przemysłowej (seryjnej) stanowiących wyposażenie pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku Punkt Pobierania Krwi w Sokółce.
1. [bookmark: _Hlk221616620]Rejestracja/poczekalnia:
	L.p.
	Oznaczenie na projekcie
	Nazwa
	Szkic/Uwagi
	Opis/wymiary 
	Ilość szt.
	Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań
Zamawiającego
	Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego produktu

	1.
	2-a
	Lada rejestracyjna z częścią do poboru próbek krwi do badań
	Lada recepcyjna
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Panel recepcyjny           
Wieszak na komputer
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	Lada rejestracyjna z niską częścią boczną – lada 220/70x200(70+130) /60x75/117,4h cm.

Lada wykonana z płyty z MDF-u pokrytego laminatem HPL w kolorze białym. Elementy niewidoczne wykonane z płyty meblowej w identycznym kolorze 
i strukturze, wszystkie krawędzie lady zabezpieczone obrzeżem ABS gr. 2 mm. Nakładka recepcyjna (wym. 80x30x48h) wykonana z płyty MDF 24 mm pokrytej materiałem typu staron, corian itp. kolor czerwony np. Univers SU053 
lub równoważny. Element mocujący panel na korpusie w kolorze białym. Cokół okleinowany HPL-em w kolorze inox, struktura stali szczotkowanej.
Lada wysoka korpus lady – grubość 8 cm wys. 115 cm – widoczne elementy pokryte białym laminatem HPL, cokół wysokości 10 cm. Na korpusie zamontowany panel recepcyjny w sposób zapobiegający przesuwaniu się (miejsce montażu do ustalenia po wstawieniu lady). Blat roboczy na wysokości 75 cm, grubości 4 cm – pokryty laminatem HPL. Blat wyposażony w 2 metalowe (stal szczotkowana) przepusty 
na kable fi 60 w miejscach wskazanych przez użytkownika.
Lada niska, miejsce do pobierania próbek krwi do badań wys. 75 cm, blat grubości 40 mm z MDF-u pokrytego laminatem HPL w podanym kolorze wszystkie widoczne krawędzie blatu zabezpieczone i pokryte obrzeżem ABS gr. 2 mm. Cokół wysokości 10 cm – HPL stal szczotkowana. Blat roboczy nawieszony od strony poczekalni 
na głębokość 15 cm, korpus pod blatem wykonany jak pozostałe widoczne elementy lady.

Wyposażenie:
- poziomy kanał kablowy typu „rynna” na całej długości lady (część wysoka i niska), wykonany z giętej blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały RAL 9016 lub równoważny (drobna struktura), mocowany od spodu do blatu lady,
- zamocowany pod blatem 1 metalowy stelaż na PC, kolor biały RAL 9016 
lub równoważny drobna struktura, wymiary: 21x48x59h cm.
Konstrukcja zgodna ze schematem.
	1
	TAK* ) / NIE * )
	Producent oferowanego produktu: ………………

Symbol/model oferowanego produktu 
(o ile występuje): ………

Nazwa oferowanego produktu: ………………

	2.
	2-b
	Szafka pomocnicza do stanowiska poboru próbek krwi
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	Szafka pomocnicza do stanowiska poboru próbek krwi – jezdna 
wym. 43x45x61h cm.

Szafka jezdna z szufladą i dwiema wysuwanymi półkami z ogranicznikami, wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej, kolor biały. Wieniec górny o gr. 25 mm; korpus, fronty i boki szuflad z płyty gr. min. 18 mm; dno oraz tył szuflady z płyty min. 16 mm. Wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 1-2 mm (wieniec, fronty 2 mm) 
w kolorze płyty. Szuflada z płyty meblowej. Prowadnice z pełnym wysuwem i z tzw. cichym domykiem. Szuflada zamykana zamkiem patentowym; 2 numerowane, łamane kluczyki. Kółka do powierzchni twardych, 2 z hamulcem. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru).
	1
	TAK* ) / NIE * )
	Producent oferowanego produktu: ………………

Symbol/model oferowanego produktu 
(o ile występuje): ………

Nazwa oferowanego produktu: ………………

	3.
	2-c
	Kontener jezdny na dokumenty
	[image: ]
	Kontener jezdny z szufladami – wym. 43x60x61h cm.

Kontener jezdny z 3 szufladami i piórnikiem z tworzywa, wykonany 
z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor biały. Wieniec górny o gr. 25 mm; korpus, fronty i boki szuflad z płyty gr. min. 18 mm; dno oraz tył szuflady z płyty min. 16 mm. Wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 1-2 mm (wieniec, fronty 2 mm) 
w kolorze płyty. Szuflady z płyty meblowej. Prowadnice z pełnym wysuwem 
i z tzw. cichym domykiem. Szuflady zamykane zamkiem centralnym; 2 numerowane, łamane kluczyki. Kółka do powierzchni twardych, 2 z hamulcem. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru).
	1
	TAK* ) / NIE * )
	Producent oferowanego Producent oferowanego produktu: ………………

Symbol/model oferowanego produktu 
(o ile występuje): ………

Nazwa oferowanego produktu: ………………

	4.
	2-d
	Szafka na drukarkę
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	Szafka jezdna na drukarkę – wym. 60x50x61h cm.

Kontener jezdny z 3 szufladami, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej 
w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor biały. Wieniec górny o gr. 25 mm; korpus, fronty i boki szuflad z płyty gr. min. 18 mm; dno oraz tył szuflady z płyty min. 16 mm. Wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV 
o grubości 1-2 mm (wieniec, fronty 2 mm) w kolorze płyty. Szuflady z płyty meblowej. Prowadnice z pełnym wysuwem i z tzw. cichym domykiem.. Szuflady zamykane zamkiem centralnym; 2 numerowane, łamane kluczyki. Kółka 
do powierzchni twardych, 2 z hamulcem. Uchwyty metalowe dwupunktowe 
o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru).
	1
	TAK* ) / NIE * )
	Producent oferowanego produktu: ………………

Symbol/model oferowanego produktu 
(o ile występuje): ………

Nazwa oferowanego produktu: ………………

	5.
	2-h
	Szafa z drzwiami suwanymi
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	Szafa 1 modułowa na stelażu metalowym, z drzwiami suwanymi 
- wym. 120x40x190 cm.

Szafa aktowa z drzwiami suwanymi, 5OH, Wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej gr. 18 mm w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor biały. Wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 1-2 mm w kolorze płyty. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox 
(min. 3 wzory do wyboru). Tylna ścianka z płyty meblowej grubości min. 16 mm 
w kolorze białym.
Stelaż wykonać zgodnie z opisem ujętym w części „Wymagania ogólne” pkt 9 
ppkt 9) lit. a).
Drzwi suwane na prowadnicach aluminiowych o wzmocnionych parametrach, komora szafy z podziałem pionowy, w każdej części 6 półek, Półki zabezpieczone obrzeżem PCV gr. min. 1mm z czterech stron; regulacja wysokości półek (perforacja); sposób montażu półek zapobiegający ich wysuwaniu. Zamki patentowe; 2 numerowane, łamane klucze. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 
128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru).
	1
	TAK* ) / NIE * )
	Producent oferowanego produktu: ………………

Symbol/model oferowanego produktu 
(o ile występuje): ………

Nazwa oferowanego produktu: ………………

	6.
	2-i
	Stół do wypełniania dokumentów 
na stelażu metalowym
	[image: ]

	Stół na stelażu metalowym 80x80x75.

Blat stolika wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej gr. min. 25 mm w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej na kolor biały. Wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2 mm w kolorze płyty. Stelaż wykonać zgodnie z opisem ujętym w części „Wymagania ogólne” pkt 9 ppkt 9) lit. b).
	1
	TAK* ) / NIE * )
	Producent oferowanego produktu: ………………

Symbol/model oferowanego produktu 
(o ile występuje): ………

Nazwa oferowanego produktu: ………………


* )  niepotrzebne skreślić

2. Gabinet lekarski:
	L.p.
	Oznaczenie na projekcie
	Nazwa
	Szkic/Uwagi
	Opis/wymiary 
	Ilość szt.
	Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań
Zamawiającego
	Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego produktu

	1.
	3-f
	Stolik na stelażu metalowym
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	Stół na stelażu metalowym 80x80x75.

Blat stolika wykonany z wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej gr. min. 25 mm w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej na kolor biały. Wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2 mm w kolorze płyty. Stolik posadowiony na stelażu metalowym uwzględniającym wielkość blatu w kolorze białym RAL 9016 lub równoważnym. Stelaż wykonać zgodnie z opisem ujętym 
w części „Wymagania ogólne” pkt 9 ppkt 9) lit. b).
	1
	TAK* ) / NIE * )
	Producent oferowanego produktu: ………………

Symbol/model oferowanego produktu 
(o ile występuje): ………

Nazwa oferowanego produktu: ………………


* )  niepotrzebne skreślić



3. Pokój socjalny/magazyn spożywczy:
	L.p.
	Oznaczenie na projekcie
	Nazwa
	Szkic/Uwagi
	Opis/wymiary
	Ilość szt.
	Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań
Zamawiającego
	Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego produktu

	1.
	4-c
	Zabudowa socjalna z blatem roboczym
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	Zabudowa socjalna 180(120+60)x60x85/190.

Zabudowa wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej grubości min. 18 mm, 
w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej na kolor biały (korpusy, szafki górne, półki), wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 1-2 mm w kolorze płyty. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox/alu (min. 3 wzory do wyboru). Blat kuchenny grubości 22-24 mm (120 cm) 
z płyty MDF pokrytej laminatem HPL w kolorze białym. Wszystkie widoczne krawędzie zabezpieczone i pokryte obrzeżem ABS gr. 2 mm. Szafki stojące posadowione na stelażu metalowym wys. 100 mm w kolorze białym RAL 9016 
lub równoważnym. Stelaż wykonać zgodnie z opisem ujętym w części „Wymagania ogólne” pkt 9 ppkt 9) lit. a).
Sprzęt AGD (zlewozmywak + bateria) po stronie Zamawiającego, montaż po stronie Wykonawcy.
W skład zabudowy kuchennej wchodzą:
· szafka stojąca o wym. 40x60x80h cm z 3 równymi szufladami, prowadnice 
z pełnym wysuwem i z tzw. cichym domykiem
· szafka stojąca 2 drzwiowa 80x60x85h pod zlew 1 komorowy z ociekaczem 
· szafa wysoka 2 drzwiowa 60x60x190h cm.
	1
	TAK* ) / NIE * )
	Producent oferowanego produktu: ………………

Symbol/model oferowanego produktu 
(o ile występuje): ………

Nazwa oferowanego produktu: ………………


* )  niepotrzebne skreślić


4. Poczekalnia/Sala pobrań:
	L.p.
	Oznaczenie na projekcie
	Nazwa
	Szkic/Uwagi
	Opis/wymiary
	Ilość szt.
	Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań
Zamawiającego
	Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego produktu

	1.
	5-c
	Stanowisko przygotowywania zestawów A
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	Stanowisko przygotowywania zestawów – wym. 145x60x85h cm.

Zestaw szafek:
· 2 szt. szafki z 3 szufladami o wymiarach 45x60x83h (wysokości szuflad 
do ustalenia z użytkownikiem)
· 1 szt. szafka z drzwiami 55x60x83h
· 1 szt. wspólny blat do wszystkich szafek

Blat grubości 40 mm z MDF-u pokryty laminatem HPL w kolorze białym, wszystkie widoczne krawędzie blatu zabezpieczone i pokryte obrzeżem ABS gr. 2 mm. Korpusy szafek oraz fronty szuflad (z wyjątkiem górnych) wykonane z płyty melaminowanej w identycznym kolorze, wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, fronty górnych szuflad z płyty meblowej 
w kolorze czerwony np. koral U7110VL lub równoważny, obrzeże w kolorze płyty. Prowadnice pełny wysuw z domykiem.
Szafa posadowiona na stelażu metalowym wys. 100 mm w kolorze białym RAL 9016 lub równoważnym. Stelaż wykonać zgodnie z opisem ujętym w części „Wymagania ogólne” pkt 9 ppkt 9) lit. a).
Szuflady z płyty meblowej boki szuflad z płyty gr. min. 18 mm; dno oraz tył szuflady z płyty min. 16 mm. Prowadnice z pełnym wysuwem i z tzw. cichym domykiem. Szuflady zamykane zamkiem centralnym; 2 numerowane, łamane kluczyki.
Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru).
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	TAK* ) / NIE * )
	Producent oferowanego produktu: ………………

Symbol/model oferowanego produktu 
(o ile występuje): ………

Nazwa oferowanego produktu: ………………

	2.
	5-d
	Stanowisko przygotowywania zestawów B
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	Stanowisko przygotowywania zestawów – wym. 160(130/160)x60x210
(85/210)h cm.

Zestaw szafek na wspólnym stelażu:
· 1 szt. szafki z 3 szufladami o wymiarach 45x60x83h (wysokości szuflad 
do ustalenia z użytkownikiem)
· 1 szt. szafka z drzwiami wysuwanymi pólkami z ogranicznikami szer. 85x60x85
· 1 szt. wspólny blat do wszystkich szafek
· 1 szt ścianka maskująca drzwi szer. 160 cm wys. 210 cm z zaślepką maskującą szczelinę.

Blat grubości 40 mm z MDF-u pokryty laminatem HPL w kolorze białym, wszystkie widoczne krawędzie blatu zabezpieczone i pokryte obrzeżem ABS gr. 2 mm. Korpusy szafek oraz fronty szuflad (z wyjątkiem dolnej szerokiej) wykonane z płyty melaminowanej gr. 18 mm w identycznym kolorze, wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, fronty górnych szuflad z płyty meblowej w kolorze czerwony np. koral U7110VL lub równoważny, obrzeże 
w kolorze płyty. Prowadnice pełny wysuw z domykiem.
Szafa posadowiona na stelażu metalowym wys. 100 mm w kolorze białym RAL 9016 lub równoważnym. Stelaż wykonać zgodnie z opisem ujętym w części „Wymagania ogólne” pkt 9 ppkt 9) lit. a).
Szuflady i półki  z płyty meblowej boki szuflad z płyty gr. min. 18 mm; dno szuflad oraz tył szuflady z płyty min. 16 mm. Prowadnice z pełnym wysuwem i z tzw. cichym domykiem. Szuflady zamykane zamkiem centralnym; 2 numerowane, łamane kluczyki. Szuflada pod dolną półką wys. 15 cm. Pozostała przestrzeń podzielona 
na dwie równe części.
Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru).
	1
	TAK* ) / NIE * )
	Producent oferowanego produktu: ………………

Symbol/model oferowanego produktu 
(o ile występuje): ………

Nazwa oferowanego produktu: ………………

	3.
	KO
	Krzesło obrotowe 
	



	Krzesło obrotowe.

Oparcie tapicerowane obustronnie z zapadkową regulacją wysokości. Szkielet oparcia wykonany ze sklejki liściastej o grubości 11 mm, obity pianką ciętą o gęstości 26-30 kg/m3 i o grubości 30 mm z przodu, 10 mm z tyłu. Oparcie wyprofilowane 
w części lędźwiowej kręgosłupa. Siedzisko tapicerowane z przeszyciami po bokach. Szkielet siedziska wykonany ze sklejki liściastej o grubości 10 mm, pokryty pianką ciętą o gęstości 22-26 kg/m3 o grubości 50 mm. Mechanizm synchroniczny wyposażony w 3 dźwignie, posiada funkcję antishock, wbudowany przesuw siedziska w zakresie 50 mm, regulacja natężenia pochyłu pokrętłem dolnym, blokada pochyłu oparcia w 5 pozycjach, pochylenie siedziska -1° / +10°, oparcia 20°.
Podłokietniki nylonowe z regulacją wysokości w zakresie 70 mm oraz z miękką nakładką z poliuretanu; Czarna kolumna gazowa.
Podstawa pięcioramienna z polerowanego aluminium, fi 690 mm.
Kółka z oponką o fi 60 mm.
Tapicerka o gramaturze min. 650 g/m2, ścieralność 300000 cykli, skład 100% poliester+100% winyl o parametrach nie gorszych niż Valencia lub równoważna; 
w kolorze czerwonym (wg wzornika firmy Spradling, kolekcja Valencia kolor: 
107-2075 ROT lub równoważny), stelaż w kolorze chrom.
Wymiary:
Szerokość oparcia 470 mm
Wysokość oparcia 540-600 mm
Szerokość siedziska 500 mm
Głębokość siedziska 460-510 mm
Wysokość siedziska od podłogi 475-605 mm
Wysokość całkowita w najniższych położeniach komponentów 1190 mm.
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	TAK* ) / NIE * )
	Producent oferowanego produktu: ………………

Symbol/model oferowanego produktu 
(o ile występuje): ………

Nazwa oferowanego produktu: ………………

	4.
	5-g
	Szafka pod  1 wagomieszarkę
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	Szafka pod 1 wagomieszarkę – 60x55x137,5 cm (wymiary całkowite).

(wymiary należy dopasować do istniejącej szafki na 2 wagomieszarki)

Szafka pod wagomieszarkę z 2 szufladami i 2 półkami:
· stelaż metalowy z profilu 25x25 mm malowany proszkowo na kolor biały RAL 9016 lub równoważny, sztywna konstrukcja z podpórkami półek i wspornikami pod częścią szufladową, rozstaw profili maks. 50 cm (na szerokość środkowej półki).
· górny blat na wys. 137,5 cm od podłogi, półka grubości 24 mm z MDF-u pokrytego laminatem HPL w kolorze białym, wszystkie widoczne krawędzie blatu zabezpieczone i pokryte obrzeżem ABS gr. 2 mm; szerokość półki 60 cm głębokość 25 cm.
· środkowy blat na wys. 102,7 cm od podłogi, półka grubości 24 mm z MDF-u pokrytego laminatem HPL w kolorze białym, wszystkie widoczne krawędzie blatu zabezpieczone i pokryte obrzeżem ABS gr. 2 mm; szerokość półki 50 cm, głębokość półki 30 cm.
· dolna szafka z 2 szufladami, wymiary 60x52,5x54,4h (z kółkami), blat górny grubości 24 mm z MDF-u pokryty laminatem HPL w kolorze białym, wszystkie widoczne krawędzie blatu zabezpieczone i pokryte obrzeżem ABS gr. 2 mm. Korpusy szafek oraz fronty szuflad (z wyjątkiem górnych) wykonane z płyty melaminowanej w kolorze białym, wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV 
o grubości 2 mm w kolorze płyty, fronty górnych szuflad z płyty meblowej 
w kolorze czerwony np. koral U7110VL lub równoważny obrzeże w kolorze płyty gr. 2 mm. Boki i tył szuflad maksymalnie wysoki względem frontu. Szuflady 
z płyty meblowej boki szuflad z płyty gr. min. 18 mm; dno oraz tył szuflady z płyty min. 16 mm. Prowadnice z pełnym wysuwem i z tzw. cichym domykiem. Szafka posadowiona na czterech kółka (do dużych obciążeń), przystosowanych 
do powierzchni twardych z oponami z szarej gumy, przy czym przednie kółka winne być z hamulcem, wysokość kółek 120 mm. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru).
	1
	TAK* ) / NIE * )
	Producent oferowanego produktu: ………………

Symbol/model oferowanego produktu 
(o ile występuje): ………

Nazwa oferowanego produktu: ………………


* )  niepotrzebne skreślić




II. Część 2 – Dostawa wraz z montażem mebli biurowych i laboratoryjnych produkcji indywidualnej (na wymiar) i przemysłowej (seryjnej) stanowiących wyposażenie pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

1. Sekcja Kadrowo-Płacowa i BHP: 			DOPOSAŻENIE
Istniejące meble – kolor płyty wycofany z produkcji. W opisie – podano kolor zbliżony.
	L.p.
	Oznaczenie na projekcie
	Nazwa
	Szkic/Uwagi
	Opis/wymiary
	Ilość szt.
	Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań
Zamawiającego
	Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego produktu

	1.
	7-a
	Kontener pod biurko: 3 szuflady + na górze otwarta przestrzeń 
(bez szuflady)
	[image: ]
	Kontener 3 szufladowy z otwartą przestrzenią 35x45x72,5.

Kontener podblatowy z 3 szufladami i otwartą przestrzenią wykonany 
z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor Orzech ciemny D945500W lub zbliżony do istniejącego.
Korpus, fronty i boki szuflad z płyty gr. min. 18 mm; dno oraz tył szuflady z płyty min. 16 mm. Wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o gr. 1-2 mm (wieniec, fronty 2 mm) w kolorze płyty. Szuflady z płyty meblowej. Prowadnice z wysuwem 3/4 i z tzw. cichym domykiem. Szuflady zamykane zamkiem centralnym; 
2 numerowane, łamane kluczyki. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 
98 mm w kolorze aluminium (min. 3 wzory do wyboru). Konstrukcja na cokole wpuszczanym między boki kontenera. Kolorystyka zgodna z istniejącymi meblami – do potwierdzenia z użytkownikiem.
Uchwyty metalowe – należy dopasować do istniejącej zabudowy.
	1
	TAK* ) / NIE * )
	Producent oferowanego produktu: ………………

Symbol/model oferowanego produktu 
(o ile występuje): ………

Nazwa oferowanego produktu: ………………

	2.
	7-b
	Kontener pod biurko: 3 szuflady 
+ na górze otwarta przestrzeń 
(bez szuflady)
	[image: ]
	Kontener 3 szufladowy z otwartą przestrzenią 43x45x72,5.

Kontener podblatowy z 3 szufladami i otwartą przestrzenią wykonany 
z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor Orzech ciemny D945500W lub zbliżony do istniejącego.
Korpus, fronty i boki szuflad z płyty gr. min. 18 mm; dno oraz tył szuflady z płyty min. 16 mm. Wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o gr. 1-2 mm (wieniec, fronty 2 mm) w kolorze płyty. Szuflady z płyty meblowej. Prowadnice z wysuwem 3/4 i z tzw. cichym domykiem. Szuflady zamykane zamkiem centralnym; 
2 numerowane, łamane kluczyki. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 
98 mm w kolorze aluminium (min. 3 wzory do wyboru). Konstrukcja na cokole wpuszczanym między boki kontenera. Kolorystyka zgodna z istniejącymi meblami – do potwierdzenia z użytkownikiem.
Uchwyty metalowe – należy dopasować do istniejącej zabudowy.
	1
	TAK* ) / NIE * )
	Producent oferowanego produktu: ………………

Symbol/model oferowanego produktu 
(o ile występuje): ………

Nazwa oferowanego produktu: ………………

	3.
	7-c1
	Regał otwarty na segregatory 
(3 przestrzenie segregatorowe)
	[image: ]
	Regał aktowy 80x39x110h cm.

Regał aktowy 3 OH; wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej na kolor Orzech ciemny D945500W lub zbliżony do istniejącego.
Korpus i półki szafy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny z płyty o grubości 25 mm; krawędzie korpusu zabezpieczone okleiną ABS 
o grubości 1 mm, wieńce i fronty - o grubości 2 mm; korpus łączony na złącza mimośrodowe i kołki drewniane konstrukcyjne; tylna ścianka wykonana z płyty HDF o grubości 3,2 mm, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcach szaf 
za pomocą złączy stabilizujących, w wieńcu dolnym stopki z regulacją wysokości od wewnątrz, w zakresie 15 mm; półki z możliwością regulacji na podpórkach uniemożliwiających przypadkowe wysunięcie z 4 stron zabezpieczone obrzeżem PVC 1 mm.

Uwaga! Regał stanowi uzupełnienie istniejącego zestawu, wszystkie wymiary, oraz szczegóły konstrukcyjne należy dopasować do istniejącej zabudowy.
	1
	TAK* ) / NIE * )
	Producent oferowanego produktu: ………………

Symbol/model oferowanego produktu 
(o ile występuje): ………

Nazwa oferowanego produktu: ………………

	4.
	7-c2
	Regał otwarty na segregatory 
(3 przestrzenie segregatorowe)
	[image: ]
	Regał aktowy 40x45x110h cm.

Regał aktowy 3 OH; wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej na kolor Orzech ciemny D945500W lub zbliżony do istniejącego.
Korpus i półki szafy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny z płyty o grubości 25 mm; krawędzie korpusu zabezpieczone okleiną ABS 
o grubości 1 mm, wieńce i fronty - o grubości 2 mm; korpus łączony na złącza mimośrodowe i kołki drewniane konstrukcyjne; tylna ścianka wykonana z płyty meblowej gr. 16-18 mm w kolorze pozostałych elementów, mocowana 
w nafrezowanych bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących, 
w wieńcu dolnym stopki z regulacją wysokości od wewnątrz, w zakresie 15 mm; półki z możliwością regulacji na podpórkach uniemożliwiających przypadkowe wysunięcie z 4 stron zabezpieczone obrzeżem PVC 1mm.

Uwaga! Regał stanowi uzupełnienie istniejącego zestawu, wszystkie wymiary, oraz szczegóły konstrukcyjne należy dopasować do istniejącej zabudowy.
	1
	TAK* ) / NIE * )
	Producent oferowanego produktu: ………………

Symbol/model oferowanego produktu 
(o ile występuje): ………

Nazwa oferowanego produktu: ………………

	5.
	7-d
	Szafa aktowa częściowo otwarta 
(3 przestrzenie segregatorowe)
	[image: ]
	Szafa aktowa 85x39x110h.

Szafka aktowa 3 OH (drzwi 2OH); wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej 
w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej na kolor Orzech ciemny D945500W lub zbliżony do istniejącego.
Korpus, drzwi i półki szafy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny z płyty o grubości 25 mm; krawędzie korpusu zabezpieczone okleiną ABS o grubości 1 mm, wieńce i fronty - o grubości 2 mm; korpus łączony na złącza mimośrodowe i kołki drewniane konstrukcyjne; drzwi osadzone 
na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, o kącie rozwarcia min. 
110 stopni, testowane na 40.000 cykli otwarcie – zamknięcie; tylna ścianka wykonana z płyty HDF o grubości 3,2 mm, mocowana w nafrezowanych bokach 
i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących;. półki z możliwością regulacji na podpórkach uniemożliwiających przypadkowe wysunięcie z 4 stron okleinowane obrzeżem PVC gr. 1mm; drzwi zamykane na zamek z kluczem łamanym.

Uwaga! Regał stanowi uzupełnienie istniejącego zestawu, wszystkie wymiary, oraz szczegóły konstrukcyjne należy dopasować do istniejącej zabudowy.
	1
	TAK* ) / NIE * )
	Producent oferowanego produktu: ………………

Symbol/model oferowanego produktu 
(o ile występuje): ………

Nazwa oferowanego produktu: ………………

	6.
	7-e
	Stolik pomocniczy 
na nodze talerzowej fi60
	[image: ]

	Stolik pomocniczy fi 60 h75.

Blat stolika wykonany z płyty meblowej gr. 25 mm, trójwarstwowej  wiórowej; 
w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej na kolor Orzech ciemny D945500W lub zbliżony do istniejącego krawędzie zabezpieczone listwą PCV 
o gr. 2 mm w kolorze płyty. Noga talerzowa, metalowa, malowana proszkowo 
na kolor RAL 9006 (aluminium) lub równoważny, średnica nogi zabezpieczająca stabilność stołu.
	1
	TAK* ) / NIE * )
	Producent oferowanego produktu: ………………

Symbol/model oferowanego produktu 
(o ile występuje): ………

Nazwa oferowanego produktu: ………………


* )  niepotrzebne skreślić



2. Portiernia:
	L.p.
	Oznaczenie na projekcie
	Nazwa
	Szkic/Uwagi
	Opis/wymiary
	Ilość szt.
	Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań
Zamawiającego
	Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego produktu

	1.
	8-a
	Fotel/składane łózko do pracy 
w systemie 12 godzinnym
	



Przykładowe zdjęcie


	Fotel/składane łózko do pracy w systemie 12 godzinnym.

Rozmiar po złożeniu: 109x64,5x20 cm
Rozmiar po rozłożeniu: 190x65x27,5 cm
Udźwig: 180 kg

Składane łóżko z materacem, kółka transportowe pozwalające na przenoszenie łóżka, pięć pozycji regulacji zagłówka. Materac tapicerowany zmywalnym materiałem 
w kolorze czerwonym.
	1
	TAK* ) / NIE * )
	Producent oferowanego produktu: ………………

Symbol/model oferowanego produktu 
(o ile występuje): ………

Nazwa oferowanego produktu: ………………

	2.
	8-b
	Zabudowa z blatem roboczym
	






	Zabudowa meblowa z blatem roboczym wg projektu.

8-b Blat roboczy nieregularny z szafką pomocniczą i listwą wykończeniową parapetu.

8-c Zestaw szafek z miejscem na złożone łóżko.

8-d Panel ścienny z wieszakiem.

Meble wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej (kolor do ustalenia na etapie zamówienia), korpusy, drzwi i półki szafy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wieńce i blat roboczy wykonane z płyty o grubości 25 mm; krawędzie korpusu zabezpieczone okleiną ABS o grubości 1 mm, blaty, wieńce i fronty - o grubości 2 mm; korpusy łączone na złącza mimośrodowe i kołki drewniane konstrukcyjne; drzwi osadzone 
na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, o kącie rozwarcia 
min. 110 stopni, testowane na 40.000 cykli otwarcie – zamknięcie; prowadnice 
z pełnym wysuwem i z tzw. cichym domykiem. Szuflady zamykane zamkiem centralnym; 2 numerowane, łamane kluczyki tylna ścianka wykonana z płyty melaminowanej gr. 16-18 mm, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących; półki z możliwością regulacji 
na podpórkach uniemożliwiających przypadkowe wysunięcie z 4 stron okleinowane obrzeżem PVC gr. 1 mm; drzwi zamykane na zamek z kluczem łamanym.

Uwaga!
1) Wysokość szafki w el. 8-b należy dopasować do nowej  wysokości parapetu.
2) Szerokość szafki dwudrzwiowej w zestawie 8-C należy dostosować 
do szerokości oferowanego łóżka tzw. hotelowego.
3) Konstrukcja w/w szafki pozwalająca na wjechanie złożonym łóżkiem do środka.
4) Lewy zawias w w/w szafce o kącie rozwarcia 270 st.
5) Sposób podparcia blatu w poz. 8-b – do ustalenia z użytkownikiem.

Opis szczegółowy na projekcie pt. „Projekt wyposażenia portierni” (Załącznik nr 1B do SWZ).
	1
	TAK* ) / NIE * )
	Producent oferowanego produktu: ………………

Symbol/model oferowanego produktu 
(o ile występuje): ………

Nazwa oferowanego produktu: ………………

	
	8-c
	
	
	
	1
	
	

	
	8-d
	
	
	
	1
	
	


* )  niepotrzebne skreślić


Uwaga:	Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w SWZ.




3. Sala pobrań:					DOPOSAŻENIE
Istniejące meble – kolor płyty w opisie.
	L.p.
	Oznaczenie na projekcie
	Nazwa
	Szkic/Uwagi
	Opis/wymiary
	Ilość szt.
	Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań
Zamawiającego
	Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego produktu

	1.
	9-1
	Regał z półkami otwartymi na materiały medyczne 
przy ladzie narożnej rejestracyjnej
	[image: ]



[image: ]
	Regał pomocniczy z otwartymi półkami na materiały medyczne uzupełniający istniejącą ladę 50x45/60x190 (76,5).

Regał wykonany z płyty laminowanej w kolorze Biel Alpejska U8685SM 
lub równoważnym. Blat roboczy wykonany z MDF-u gr. 40 mm pokrytego laminatem HPL w takim samym kolorze. Cokół okleinowany HPL-em w kolorze inox, struktura stali szczotkowanej.
Cokół wys. 10 cm cofnięty względem korpusu o 2,5 cm. Stopki regulujące poziom. Półki wykonane z płyty melaminowanej; wszystkie widoczne krawędzie zabezpieczone i pokryte obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty. Plecy regału nakładane na boki.

Kolor szary na schemacie – istniejące meble.
	1
	TAK* ) / NIE * )
	Producent oferowanego produktu: ………………

Symbol/model oferowanego produktu 
(o ile występuje): ………

Nazwa oferowanego produktu: ………………

	2.
	9-2
	Szafka pomocnicza jezdna
	[image: ]
	Szafka pomocnicza jezdna 50x40x50h.

Szafka jezdna 2 drzwiowa, wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor biały (Biel Alpejska U8685SM lub równoważny). Wieniec górny o gr. 25 mm; korpus, fronty, drzwi 
z płyty gr. min. 18 mm; tył szafki z płyty min. 16 mm. Wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV o grubości 1-2 mm (wieniec, fronty 2 mm) w kolorze płyty. W szafce 1 połka, krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV gr. min. 1 mm 
z czterech stron; regulacja wysokości (perforacja); sposób montażu półki zapobiegający jej wysuwaniu. Zamek patentowy z kluczem łamanym. Kółka 
do powierzchni twardych w tym 2 z hamulcem. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox dopasowane do istniejących elementów.
	1
	TAK* ) / NIE * )
	Producent oferowanego produktu: ………………

Symbol/model oferowanego produktu 
(o ile występuje): ………

Nazwa oferowanego produktu: ………………


	3.
	5-g
	Szafka pod 1 wagomieszarkę
	[image: ]
	Szafka pod 1 wagomieszarkę – 60x55x137,5 cm (wymiary całkowite).

Szafka pod wagomieszarkę z 2 szufladami i 2 półkami:
· stelaż metalowy z profilu 25x25 mm malowany proszkowo na kolor biały 
RAL 9016 lub równoważny, sztywna konstrukcja z podpórkami półek 
i wspornikami pod częścią szufladową, rozstaw profili maks. 50 cm (na szerokość środkowej półki).
· górny blat na wys. 137,5 cm od podłogi, półka grubości 24 mm z MDF-u pokrytego laminatem HPL w kolorze Biel Alpejska U8685SM lub równoważnym, wszystkie widoczne krawędzie blatu zabezpieczone i pokryte obrzeżem ABS gr. 2 mm; szerokość półki 60 cm, głębokość 25 cm.
· środkowy blat na wys. 102,7 cm od podłogi, półka grubości 24 mm z MDF-u pokrytego laminatem HPL w kolorze Biel Alpejska U8685SM lub równoważnym, wszystkie widoczne krawędzie blatu zabezpieczone i pokryte obrzeżem ABS 
gr. 2 mm; szerokość półki 50 cm, głębokość półki 30 cm.
· dolna szafka z 2 szufladami, wymiary 60x52,5x54,4h (z kółkami), blat górny grubości 24 mm z MDF-u pokryty laminatem HPL w kolorze Biel Alpejska U8685SM lub równoważnym, wszystkie widoczne krawędzie blatu zabezpieczone i pokryte obrzeżem ABS gr. 2 mm. Korpusy szafek oraz fronty szuflad 
(z wyjątkiem górnych) wykonane z płyty melaminowanej w kolorze Biel Alpejska U8685SM lub równoważnym, wąskie krawędzie zabezpieczone listwą PCV 
o grubości 2 mm w kolorze płyty, fronty górnych szuflad z płyty meblowej 
w kolorze czerwony koral U7110VL lub równoważnym, obrzeże w kolorze płyty gr. 2 mm. Boki i tył szuflad maksymalnie wysoki względem frontu. Szuflady 
z płyty meblowej, boki szuflad z płyty gr. min. 18 mm; dno oraz tył szuflady z płyty min. 16 mm. Prowadnice z pełnym wysuwem i z tzw. cichym domykiem. Szafka posadowiona na czterech kółka (do dużych obciążeń), przystosowanych 
do powierzchni twardych z oponami z szarej gumy, przy czym przednie kółka winne być z hamulcem, wysokość kółek 120 mm. Uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze inox (min. 3 wzory do wyboru).
	2
	TAK* ) / NIE * )
	Producent oferowanego produktu: ………………

Symbol/model oferowanego produktu 
(o ile występuje): ………

Nazwa oferowanego produktu: ………………


* )  niepotrzebne skreślić


Uwaga:	Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w SWZ.



4. Szatnia personelu:				DOPOSAŻENIE
	L.p.
	Oznaczenie na projekcie
	Nazwa
	Szkic/Uwagi
	Opis/wymiary
	Ilość szt.
	Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań
Zamawiającego
	Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego produktu

	1.
	SZU
	Dwudrzwiowa szafa 
ubraniowa BHP
	[image: ]

Zdjęcie posiadanych przez Zamawiającego szaf
	Dwudrzwiowa szafa ubraniowa BHP 800x500*1940h.

Szafa ubraniowa wyposażona w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Każda komora z podziałem podział wewnętrznym (czyste/ brudne). Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości 0.6 mm - 1.0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo - poliestrowymi) w kolorze RAL 7035 
lub równoważnym; zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY (2 klucze master); podstawa szafy na nogach skośnych ze stopką do regulacji poziomu (10 mm); dodatkowe wyposażenie komory: lusterko, samoprzylepny szyldzik, dodatkowy haczyk ubraniowy na drzwiach, otwory wentylacyjne 
w drzwiach.

Uwaga! Proponowany model należy dopasować do posiadanych przez Zamawiającego szaf.
	19
	TAK* ) / NIE * )
	Producent oferowanego produktu: ………………

Symbol/model oferowanego produktu 
(o ile występuje): ………

Nazwa oferowanego produktu: ………………


* )  niepotrzebne skreślić


Uwaga:	Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w SWZ.




III. Część 3 – Dostawa wraz z montażem mebli biurowych produkcji indywidualnej (na wymiar) stanowiących wyposażenie pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku Terenowy Oddział w Bielsku Podlaskim.

Meble do Terenowego Oddziału w Bielsku Podlaskim:			DOPOSAŻENIE
	L.p.
	Oznaczenie na projekcie
	Nazwa
	Szkic/Uwagi
	Opis/wymiary
	Ilość szt.
	Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań
Zamawiającego
	Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego produktu

	1.
	11-a
	Zabudowa z regałem otwartym i szafą 2 komorową 
(magazyn porządkowy)
	[image: ]
	Zabudowa z regałem otwartym i szafą 2 komorową (magazyn porządkowy) 2x75x50/48x260 (135+125).

Zestaw:
Szafa 4 drzwiowa 75x50x260 (135+125), wykonana jako dwie 4 półkowe szafy połączone na stałe.
Regał otwarty 75x48x260 (135 w tym nogi+125), wykonany jako 2 regały 
4 półkowe połączone na stałe. Meble wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej 
w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej na kolor szary, identyczny jak w istniejących meblach. Wszystkie elementy szafy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny ukryty za drzwiami, krawędzie korpusu zabezpieczone okleiną ABS o grubości 1 mm, wieńce i fronty - o grubości 2 mm; korpus łączony na złącza mimośrodowe i kołki drewniane konstrukcyjne; drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, o kącie rozwarcia min. 110 stopni, testowane na 40.000 cykli otwarcie – zamknięcie; tylna ścianka wykonana z płyty melaminowanej gr. 16 mm, półki z możliwością regulacji na podpórkach uniemożliwiających przypadkowe wysunięcie z 4 stron okleinowane obrzeżem PVC gr. 1 mm; drzwi wyposażone w mechanizm blokujący drugie skrzydło szafy; drzwi zamykane na zamek z kluczem łamanym; nadstawki - wieniec dolny 18 mm; meble należy  koniecznie mocować do ściany; posadowione na nogach metalowych mocowanych do dolnego wieńca. Rodzaj nóżek należy dopasować (kształt, wysokość, kolor) do istniejących w placówce mebli.
Uchwyty metalowe dwupunktowe – do ustalenia z użytkownikiem.
	1
	TAK* ) / NIE * )
	Producent oferowanego produktu: ………………

Symbol/model oferowanego produktu 
(o ile występuje): ………

Nazwa oferowanego produktu: ………………

	2.
	11-b
	Szafa 2 komorowa z drzwiami uchylnymi (sala pobrań)
	[image: ]
	Szafa 2 komorowa z drzwiami uchylnymi (sala pobrań) 80x60/60,8x284 
(162w tym nogi +122).

Szafa 4 drzwiowa, wykonana jako dwie 4 półkowe szafy połączone na stałe. Górna szafa głębsza o grubość glazury.
Meble wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej na kolor szary, identyczny jak w istniejących meblach. Wszystkie elementy szafy wykonane z płyty laminowanej o grubości 
18 mm, wieniec górny ukryty za drzwiami, krawędzie korpusu zabezpieczone okleiną ABS o grubości 1 mm, wieńce i fronty - o grubości 2 mm; korpus łączony na złącza mimośrodowe i kołki drewniane konstrukcyjne; drzwi osadzone 
na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, o kącie rozwarcia 
min. 110 stopni, testowane na 40.000 cykli otwarcie – zamknięcie; tylna ścianka wykonana z płyty melaminowanej gr. 16 mm; półki z możliwością regulacji 
na podpórkach uniemożliwiających przypadkowe wysunięcie z 4 stron okleinowane obrzeżem PVC gr. 1 mm; drzwi wyposażone w mechanizm blokujący drugie skrzydło szafy; drzwi zamykane na zamek z kluczem łamanym; meble należy koniecznie mocować do ściany; posadowione na nogach metalowych mocowanych do dolnego wieńca. Rodzaj nóżek należy dopasować (kształt, wysokość, kolor) do istniejących w placówce mebli.
Uchwyty metalowe dwupunktowe – do ustalenia z użytkownikiem.
	1
	TAK* ) / NIE * )
	Producent oferowanego produktu: ………………

Symbol/model oferowanego produktu 
(o ile występuje): ………

Nazwa oferowanego produktu: ………………


* )  niepotrzebne skreślić


Uwaga:	Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w SWZ.





IV. Część 4 – Dostawa wraz z montażem elektrycznych foteli stacjonarnych do pobierania krwi.

	Lp.
	Przedmiot zamówienia - wymagania Zamawiającego:
	Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań
Zamawiającego
	Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego produktu

	1. 
	Elektryczny fotel stacjonarny przeznaczony do utrzymania krwiodawcy w pozycji siedzącej lub leżącej podczas pobierania krwi 
i jej składników – 5 szt.
	TAK* ) / NIE* )
	Producent oferowanego produktu: …………………………….………
Model oferowanego produktu (o ile występuje):……………….…………

	2. 
	Długość x szerokość leża: 2000 mm (± 160 mm) x 550 mm (± 55 mm).
	TAK* ) / NIE* )
	długość …… mm
szerokość ……… mm

	3. 
	Wysokość siedziska: 700 mm z możliwością regulacji wysokości.
	TAK* ) / NIE* )
	wysokość siedziska: …… mm

	4. 
	Trzysegmentowe leże z elektryczną regulacją segmentu oparcia (1), siedziska (2) oraz segmentu podudzi (3) poprzez niezależnie działające siłowniki.
	TAK* ) / NIE* )
	-----------------------------------

	5. 
	Elektryczna, niezależna regulacja położenia oparcia pleców.
	TAK* ) / NIE* )
	-----------------------------------

	6. 
	Elektryczna, niezależna regulacja położenia segmentu podudzi.
	TAK* ) / NIE* )
	-----------------------------------

	7. 
	Elektryczna, niezależna regulacja wysokości siedziska.
	TAK* ) / NIE* )
	-----------------------------------

	8. 
	Elektryczna, niezależna regulacja stopnia nachylenia siedziska fotela względem podłoża.
	TAK* ) / NIE* )
	-----------------------------------

	9. 
	Indywidualna regulacja każdego z elementów fotela (położenia oparcia pleców, położenia segmentu podudzi, wysokości siedziska, stopnia nachylenia siedziska) uzyskiwana za pomocą oddzielnych przycisków pilota obsługującego fotel lub za pomocą oddzielnych pól panelu sterowania.
	TAK* ) / NIE* )
	-----------------------------------

	10. 
	Możliwość uzyskania przechyłu Trendelenburga ewentualnie możliwość rozłożenia fotela do płaskiej leżanki za pomocą  przycisków pilota lub panelu sterowania lub sterownika ręcznego.
	TAK* ) / NIE* )
	- pozycja Trendelenburga* )
- rozłożenie fotela do pełnej leżanki* )

	11. 
	Fotel wyposażony w dwa podłokietniki zintegrowane z oparciem, zmieniające pozycje razem z oparciem fotela.
	TAK* ) / NIE* )
	-----------------------------------

	12. 
	Podłokietniki z regulacją wysokości oraz kąta ustawienia, z miękkim, ergonomicznym obiciem ułatwiającym oddawanie krwi.
	TAK* ) / NIE* )
	-----------------------------------

	13. 
	Fotel wyposażony w wieszak - uchwyt na podkład w rolce.
	TAK* ) / NIE* )
	-----------------------------------

	14. 
	Podstawa fotela – stelaż w kolorze białym, szarym lub stalowym.
	TAK* ) / NIE* )
	-----------------------------------

	15. 
	Stelaż fotela wyposażony w kółka z możliwością blokady wspólnej dla wszystkich 4 kółek (zamek centralny).
	TAK* ) / NIE* )
	-----------------------------------

	16. 
	Tapicerowane segmenty siedziska oraz oparcia pleców i podudzi.
	TAK* ) / NIE* )
	-----------------------------------

	17. 
	Tapicerka wykonana ze skaju z uszczelnionymi szwami lub bezszwowa.
	TAK* ) / NIE* )
	-----------------------------------

	18. 
	Kolor tapicerki – szary / popielaty.
	TAK* ) / NIE* )
	Kolor tapicerki:
- szary* )
- popielaty* )

	19. 
	Fotel wyposażony w zagłówek.
	TAK* ) / NIE* )
	-----------------------------------

	20. 
	Powierzchnie fotela łatwe do czyszczenia i dezynfekcji.
	TAK* ) / NIE* )
	-----------------------------------

	21. 
	Rok produkcji: nie wcześniej niż 2026.
	TAK* ) / NIE* )
	Rok produkcji: ……….….. r.


* )  niepotrzebne skreślić

Uwaga:	Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w SWZ.
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 23, tel. 85 744 70 02, fax 85 744 71 33
NIP 542 25 84 428          REGON 000293829          KRS 0000002530
e-mail: sekretariat@rckik.bialystok.pl
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