Załącznik 1A do SWZ
Tabela zgodności parametrów

	Lp.
	Parametr wymagany
	Wymaganie Zamawiającego
	[bookmark: _GoBack]Parametr oferowany
	Spełnia (wpisać TAK/NIE)

	1
	Wydajność
	minimum 3 000 l/h
	 
	 

	2
	Mikrofiltracja
	TAK
	 
	 

	3
	Odżelazianie
	TAK
	 
	 

	4
	Odmanganianie
	TAK
	 
	 

	5
	Filtracja węglowa
	TAK
	 
	 

	6
	Lampa UV
	TAK
	 
	 

	7
	Korpusy filtrów
	20"
	 
	 

	8
	Rama nierdzewna
	TAK
	 
	 

	9
	STORZ 25/52/75
	TAK
	 
	 

	10
	Elektrozawór UV
	TAK
	 
	 

	11
	Zasilanie
	230 V
	 
	 

	12
	Panel sterujący
	TAK
	 
	 

	13
	Automatyczne zabezpieczenia
	TAK
	 
	 

	14
	Przyczepa
	TAK
	 
	 

	15
	Filtry zapasowe
	TAK
	 
	 

	16
	Wąż ssawny min. 4 m
	TAK
	 
	 

	17
	Kosz ssawny z pływakiem
	TAK
	 
	 

	18
	Instruktaż
	TAK
	 
	 

	19
	Serwis gwarancyjny
	12 miesięcy
	 
	 

	20
	Serwis pogwarancyjny 
	5 lat
	 
	 




