Uwaga! Wszystkie parametry fizyczne z tolerancją +/- 10%
(nie dotyczy wartości minimalnych podanych w opisie)
Przywołanie nazw własnych, symboli i znaków towarowych ma na celu określenie zakresu/rodzaju zamówienia. Dla każdej z pozycji opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne

CZĘŚĆ 1
1. Worki do piasku – 500 szt.
Zastosowanie: worki na piasek zaliczają się do sprzętu kryzysowego wykorzystywanego do zabezpieczenia mienia przy nagłych miejscowych zagrożeniach takich jak powodzie czy  podtopienia.
Wymiar:  50/55 x 80/85 cm
Ładowność:  25-30 kg 50l

2. Łopata do piasku – 25 szt.
Materiał części roboczej: utwardzana stal wysokogatunkowa
Trzon: metalowy z gumową nakładką antypoślizgową
Uchwyt: ergonomiczny, wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego
Szerokość części roboczej: 23- 25cm
Długość części roboczej: 25- 30 cm
Długość całkowita: 125-130 cm
Zastosowanie: prace ogrodowe, budowlane, ziemne

3. Szpadel – 20 szt.
Materiał części roboczej: utwardzana stal wysokogatunkowa
Trzon: metalowy, z gumową nakładką antypoślizgową
Uchwyt: tworzywo sztuczne, ergonomicznie wyprofilowane
Szerokość części roboczej: 18-20 cm
Długość części roboczej: 25-30 cm
Długość całkowita: 115-125 cm
Zastosowanie: prace ogrodowe, budowlane, ziemne

4. Napełniacz do worków – 1 szt.
Skład: podstawa + łyżka (20-25 kg)
Obsługa: 1-2 osoby Wydajność: od 200 worków/h
Kompatybilność: worki wszystkich rozmiarów
Zastosowanie: ręczny napełniacz do worków z piaskiem, który pozwala szybko zabezpieczyć się przed skutkami powodzi lub innych zagrożeń.
Korzyści: bardzo wysoka wydajność, prosty transport i szybkie rozkładanie, uniwersalne zastosowanie w terenie.

5. Obciążniki do namiotów – 16 kompletów (1 komplet  to 4 szt.)
Minimalna waga pojedynczego kompletu to 40 kg. Przeznaczenie: do stabilizacji nóg namiotów imprezowych, reklamowych i podobnych konstrukcji namiotowych.
Materiał wykonania: metal, beton lub inny materiał zapewniający odpowiednią trwałość, wytrzymałość i masę obciążnika.
Kolor: czarny lub inny ciemny, neutralny kolor.
Waga:
w przypadku pojedynczego obciążnika – zalecana masa w przedziale 10–16 kg, lub
w przypadku zestawu – łączna masa obciążników nie mniejsza niż 40 kg.
Dopuszcza się rozwiązania składające się z kilku elementów umożliwiających uzyskanie wymaganej łącznej masy.
Wymiary: dostosowane do nóg namiotów imprezowych i reklamowych, umożliwiające stabilne umieszczenie obciążnika przy nodze namiotu bez ograniczania prawidłowego rozstawienia i użytkowania konstrukcji.
Dopasowanie do nóg namiotu: obciążniki powinny być przystosowane do stosowania z nogami namiotów o różnych przekrojach i wymiarach, w szczególności w zakresie typowych konstrukcji namiotów imprezowych i reklamowych.
Sposób mocowania: dowolny, zapewniający stabilne i bezpieczne połączenie obciążnika z nogą namiotu. Dopuszcza się w szczególności rozwiązania wykorzystujące elementy mocujące, uchwyty, obejmy, pasy, linki lub inne równoważne rozwiązania.
Stabilność: obciążniki powinny zapewniać skuteczne zwiększenie stabilności namiotu oraz ograniczać możliwość jego przesuwania, przechylania lub przewrócenia pod wpływem podmuchów wiatru.
Możliwość łączenia: dopuszcza się rozwiązania umożliwiające stosowanie kilku obciążników jednocześnie przy jednej nodze namiotu lub zwiększenie łącznej masy zestawu w zależności od potrzeb.
Transport i obsługa: konstrukcja powinna umożliwiać łatwe przenoszenie, ustawianie i demontaż obciążników.
Odporność: obciążniki przeznaczone do użytkowania zewnętrznego, odporne na typowe warunki atmosferyczne oraz wielokrotne użytkowanie.
Podłoże: możliwość stosowania na podłożach twardych, w szczególności na powierzchniach betonowych, brukowanych lub asfaltowych. Dopuszcza się również rozwiązania umożliwiające zastosowanie na podłożach gruntowych.
Sposób stabilizacji: dopuszcza się zastosowanie samych obciążników lub ich wykorzystanie w połączeniu z dodatkowymi elementami stabilizującymi, odpowiednimi do rodzaju podłoża.
Bezpieczeństwo użytkowania: obciążniki powinny być wykonane i przystosowane w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie podczas montażu, demontażu i eksploatacji namiotu.
Stan: produkt fabrycznie nowy, kompletny i wolny od wad.
Gwarancja: minimum 12 miesięcy.

Wymaganie funkcjonalne:
Zastosowane obciążniki muszą zapewniać skuteczne dociążenie i stabilizację namiotu, przy czym Zamawiający nie narzuca konkretnego materiału, kształtu, technologii wykonania ani konstrukcji systemu mocowania. Dopuszczalne są wszelkie rozwiązania równoważne spełniające wymagania dotyczące masy, wymiarów, stabilności, trwałości i bezpieczeństwa użytkowania.

6. Plandeki wodoodporne zabezpieczające – komplet składający się z 10 szt. z każdego wymiaru łącznie 40 szt.
Materiał: płótno z pokryciem PVC
Wymiary: 3m x 4 m; 4m x 12m ; 8m x 12m; 10m x 15m(szer. x dł.) ,
Gramatura: od 130 g/m²
Zakres temperatur przydatności: od -30°C do 70°C
Z metalowymi oczkami na każdym rogu i wzdłuż krawędzi
Produkt odporny na rozdarcia, działanie wody, promienie UV 

CZĘŚĆ 2
1. Zestaw opatrunków do PSP R1 według standardu KRSG 2021 – 6 zestawów
Skład opatrunków z terminem ważności do torby PSP R1 
- rurki ustno-gardłowe jednorazowe - 6 szt.
- maski krtaniowe PCV wraz ze strzykawką i lubrykantem - 3 szt.
- resuscytator PVC wraz z maską, rezerwuarem i przewodem dla dorosłych - 1 szt.
- resuscytator PVC wraz z maską, rezerwuarem i przewodem dla dzieci - 1 szt.
- maska anestetyczna PVC rozmiar 4 - 1 szt.
- maska anestetyczna PVC rozmiar 2 - 1szt
- filtr przeciwbakteryjny - 5 szt.
- przewód tlenowy 10m - 1szt. 
- wąsy tlenowe - 3 szt.
- maska tlenowa dla osoby dorosłej - 2 szt.
- maska tlenowa dla dzieci  - 1 szt.
- opatrunek indywidualny (duży) - 2 szt.
- opatrunek hemostatyczny - 1 szt.
- kompresy jałowe 10cm x 10cm - 10 szt.
- gaza opatrunkowa jałowa 1m2 - 5 szt.
- gaza opatrunkowa jałowa 1/2m2 - 5 szt.
- opaska dziana 4m/10cm - 8 szt.
- chusta bawełniana trójkątna - 4 szt.
- bandaż elastyczny 4m/10cm - 3 szt.
- bandaż elastyczny 4m/12cm - 3 szt.
- elastyczna siatka opatrunkowa rozmiar 6 - 3 szt.
- przylepiec z opatrunkiem 1m/6cm - 1 szt.
- przylepiec bez opatrunku 5m/5cm - 2 szt.
- opatrunek wentylowy - 2 szt.
- aparat do płukania oka - 1 szt.
- sól fizjologiczna 250 ml - 2szt. 
- zestaw amputacyjny - 1 szt. 
- środek do dezynfekcji 250 ml - 1 szt.
- maseczka chirurgiczna dla poszkodowanego - 50 szt
- maseczka FFP 2 dla ratownika - 4 szt
Dodatkowo zestaw:
• Żel schładzający o pojemności 120ml – 2 sztuki
• Opatrunek hydrożelowy BurnTec na twarz 25 x 25 cm – 2 sztuki
• Zestaw opatrunków hydrożelowych o łącznej powierzchni powyżej 4000 cm²:
• Opatrunek hydrożelowy BurnTec 10 x 10 cm – 2 sztuki
• Opatrunek hydrożelowy BurnTec 20 x 20 cm – 2 sztuki
• Opatrunek hydrożelowy BurnTec 22 x 28 cm
• Opatrunek hydrożelowy BurnTec 40 x 60 cm




CZĘŚĆ 3
1. Przecinarka spalinowa – 6 szt.
Parametry techniczne
Moc: 3,2 kW / 4,4 KM
Pojemność skokowa: 66,7 cm³
Typ silnika: Dwusuwowy
Średnica tarczy tnącej: 350 mm
Głębokość cięcia: 125 mm (maksymalna)
Poziom ciśnienia akustycznego: 98 dB(A)
Poziom hałasu: 109 dB(A)
Pojemność zbiornika paliwa: 0,71 l
Poziom wibracji: 3,9 m/s² (prawa i lewa strona)
Ciężar.: 9,6 kg
z zapasowymi tarczami:  diamentową do betonu, tarcza do stali
olej
Produktem odniesienia jest przecinarka spalinowa TS 420


2. Motopompa pływająca – 1 szt.
Dane techniczne:
	Maksymalna wydajność
	1 200 l/min

	Wydajność nominalna (przy 2 barach)
	568 l/min

	Maksymalny zasięg rzutu wody
	30 m

	Wysokość podnoszenia do
	do 30 m słupa wody

	Nasada tłoczna
	75

	Minimalna głębokość ssania
	15 mm

	Silnik
	Briggs&Stratton seria 850

	Moc( 3600 obr./min.)
	3,3 kW

	Zużycie paliwa
	ok. 1,3 l/h

	Pojemność zbiornika
	4,5 l

	Czas pracy na pełnym zbiorniku
	3,5 godziny

	Wymiary gabarytowe
	780 x 630 x 420 mm

	Waga motopompy
	27,3 kg

	Świadectwo dopuszczenia CNBOP
	TAK



Specyfikacja techniczna:
· Przeznaczenie: woda szlamowa
· Wydajność: 1640 l/min
· Maksymalne ciśnienie: 2,6 atm
· Maksymalna wysokość podnoszenia: 26 m
· Maksymalna wysokość zasysania: 8 m
· Średnica przyłączeń:
· ssawny: 4 cale,
· tłoczny: 4 cale
· Typ silnika: Honda GX 390
· Moc silnika: 8,7 kW (11,7 KM) 3600 obr/min
· Pojemność zbiornika paliwa: 6,1 l
· Zużycie paliwa: 3,5 l/h
· Wymiary (dł x szer x wys): 735 x 535 x 565 mm
· Waga: 78 kg
· Średnica zanieczyszczeń: 31 mm
· metalowy kosz ssawny do pompy
· klucz do otwierania pokrywy pompy
· Komplet węży ssawnych ze smokiem prostym i skośnym  

· 10 węży tłocznych do motopompy W 110

3. Motopompa szlamowa z zestawem węży – 2 szt.
Wydajność i parametry wody
· Przeznaczenie: Woda szlamowa i zanieczyszczona.
· Maksymalna wydajność: 1600 l/min (96 m³/h).
· Maksymalna wysokość podnoszenia: 26 m.
· Maksymalna wysokość ssania: 8 m.
· Maks. średnica zanieczyszczeń: 31 mm.
· Średnica króćców: 4 cale (ssawny i tłoczny).
· Ciśnienie: 2,6 atm.
Silnik i paliwo
· Typ silnika: Honda GX 390 (czterosuwowy, górnozaworowy OHV).
· Moc silnika: 8,7 kW (11,7 KM) przy 3600 obr./min.
· Pojemność zbiornika paliwa: 6,1 l.
· Zużycie paliwa: ok. 3,5 l/h.
· System ochrony silnika: Czujnik poziomu oleju (Oil Alert).
Wymiary i waga
· Długość x Szerokość x Wysokość: 735 x 535 x 565 mm.
· Masa (sucha): 78 kg
Wyposażenie fabryczne (w zestawie z pompą)
· Kosz ssawny (metalowy): Chroni pompę przed kamieniami większymi niż 31 mm.
· Króćce i zaciski: Nasady aluminiowe i opaski do montażu węży.
· Klucz do korpusu: Specjalny klucz do szybkiego otwierania pokrywy pompy w celu jej oczyszczenia.
Akcesoria robocze (wymagane do pracy)
· Węże ssawne (4 cale): Zbrojone, typu strażackiego,  odporne na podciśnienie, nie zapadają się podczas zasysania wody.
· Węże tłoczne (4 cale / W-110): Elastyczne węże parciane, typu strażackiego do odprowadzania wody.

4. Maszt oświetleniowy z agregatem – 2 szt.
Maszt na ramie stalowej umożliwiającej stabilne ustawienie na różnego rodzaju podłożach,
Wysokość masztu po rozłożeniu – 3,5 - 4 m,
Liczba sekcji – min. 3,
Wysuwanie mechaniczne (np.: ręczna korba, silnik elektryczny),
Źródło światła LED o mocy min. 500 W,
Temperatura barwowa – 6500 K,
Napięcie zasilania 230 V,
Klasa szczelności – min. IP65
W zestawie agregat prądotwórczy wyposażony w benzynowy silnik spalinowy o wydajności prądowej umożliwiającej prawidłowe zasilenie źródła światła.
Pojedynczy zestaw stanowi całość funkcjonalno – użytkową.

5. Mostek przejazdowy gumowy – 10 szt.
Mostki gumowe przejazdowe z możliwością łączenia.
Wyposażone w odblaskowe paski, które gwarantują ich widoczność.
Posiadające uchwyt do przenoszenia.
Wykonane z trwałych materiałów, chronią dwa węże tłoczne W-75
6. Radiotelefon dla straży – 3 szt.
Zakres częstotliwości VHF: 136-174 MHz
Tryby pracy: 
• Konwencjonalny cyfrowy 
• Konwencjonalny analogowy
Usługi transmisji danych 
• Wiadomości tekstowe 
• Szybkie wiadomości tekstowe
Usługi głosowe:
• Połączenia prywatne 
• Połączenia grupowe 
• Połączenia ze wszystkimi użytkownikami 
• Połączenia PSTN / PABX 
• Połączenia alarmowe
• Priorytetowe przerwania 
Opcje łączności:
• Dźwięk Bluetooth 
• Dane Bluetooth 
• Pozycjonowanie GPS/GLONASS 
• Otwarty interfejs API 
Bezpieczeństwo :
• Uwierzytelnianie 
• Szyfrowanie interfejsu radiowego 
• Kompleksowe szyfrowanie 
• Włączanie/wyłączanie 
Usługi uzupełniające 
• Profile
• Programowalne przyciski 
• Przełącznik interfejsu
• Kontrola radiotelefonu 
• Połączenia alarmowe
Akcesoria Mikrofonogłośnik

CZĘŚĆ 4
1. Defibrylator – 10 szt.
Wykonawca dostarczy 8 szt. urządzeń wg. poniższego opisu oraz 2 urządzenia treningowe odpowiadające funkcjonalnością urządzeń podstawowych.
Defibrylacja
· Energia wyjściowa: Dorośli – 150 J przy 50 ΩDzieci – 50 J przy 50 Ω (standardowe zastosowanie)
· Czas ładowania i analizy (od zakończenia RKO): 6s.
EKG
· Odprowadzenie EKG: II
· Reakcja na częstotliwość: 1 Hz do 30 Hz
· Zakres impendancji: 25 Ω do 175 Ω (wyładowanie nie zostanie przeprowadzone w przypadku, gdy impendancja pacjenta wykracza poza powyższy zakres)
· Rytmy wymagające defibrylacji: Migotanie komór lub szybkie migotanie komór
· Czułość i specyfika: Spełnia wymogi ANSI/AAMI DF80
Wskazówki operacyjne
· Urządzenia kontrolne: Przycisk włączania/wyłączania, przycisk ‘i-Button’, przełącznik trybu defibrylacji pediatrycznej/dorosłych
· Status LCD: Wyświetla status urządzenia, poziom naładowania baterii oraz status elektrod
· Głośnik: Wydaje komendy głosowe, CU-SP1 analizuje poziom odgłosów otoczenia w trakcie pracy. W przypadku wysokiej głośności odgłosów z otoczenia, urządzenie automatycznie zwiększa głośność komend by były wyraźnie słyszalne.
Test auto-diagnostyczny
· Automatyczny: Test autodiagnostyczny dotyczący włączania/wyłączania, czasu pracy, testy dzienne, tygodniowe i miesięczne
· Manualny: Test dotyczący zamontowania baterii (wykonany gdy użytkownik włoży baterię do odpowiedniego miejsca w urządzeniu)
Jednorazowa bateria
· Rodzaj baterii: 12V DC, 4,2Ah LiMnO2, jednorazowego użytku: Longlife
· Wydajność: Przynajmniej 200 wyładowań w przypadku nowej baterii lub 8 godzin pracy w temperaturze pokojowej
· Przydatność do użycia w trybie standby (po włożeniu baterii): Przynajmniej 5 lat, jeżeli bateria jest przechowywana zgodnie z instrukcją.
Elektrody
· Elektrody dla dorosłych
· Obszar elektrod: 120 cm2
· Całkowita długość kabla: 120 cm
· Okres przydatności: do 30 miesięcy od daty produkcji
Przechowywanie i transfer danych
· Wewnętrzna pamięć przechowywania danych: 5 osobnych operacji trwających do 3 godzin każda
· Karta SD: Pamięć zewnętrzna, dane można kopiować z pamięci wewnętrznej na kartę SD
· IrDA: Dla celów komunikacji z komputerem
Standardy
· Upuszczenie: Odporne na upuszczenie z wysokości 1,2 metrów na dowolną powierzchnię
· Warunki środowiskowe: Tryb pracy: 0⁰C ~ 50⁰C, 5% ~ 95% (bez kondensacji)W trybie standby: 0⁰C ~ 50⁰C, 5% ~ 95% (bez kondensacji)Podczas transportu: -20⁰C ~ 60⁰C, 5% ~ 95% (bez kondensacji), tylko urządzenie
· Wymiary: 260mm x 256mm x 69,5mm (szer. x dł. x wys.)
· Waga: 2,4 kg wraz z baterią i elektrodami

CZĘŚĆ 5
1. Sterylizator do wody – 10 szt.
	Opis
	Wydajność (m3/h)
	Ilość szt.

	DANE TECHNICZNE:
Materiał Stal kwasoodporna
Wykończenie Satyna 
Wymiary 960x130x250 mm
Klasa Ochrony IP 66
Średnica przyłącza DN40 (R 1 1/2”)
Temperatura cieczy 0,5-45°C
Ciśnienie pracy / testowe 10 bar (1 MPa)
System spustowy
Układ pracy Poziomy, pionowy
UKŁAD STEROWANIA:
Zasilanie ~220V-240V 50/60Hz
Materiał ABS
Wymiary 325x250x120mm
Klasa ochrony IP 65
Zdalne włączanie/wyłączanie
System alarmowy
Optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika UV
Optyczny wskaźnik zasilania
Licznik pozostałego czasu pracy
Licznik całkowitego czasu pracy
Licznik liczby włączeń
Wyjście na elektrozawór
Wyprowadzenie sygnału alarmowego
Moc promiennika UV 42 W
Trwałość znamionowa promiennika UV 16000 h
	3,9
	4

	DANE TECHNICZNE:
Materiał Stal kwasoodporna
Wykończenie Satyna 
Wymiary 960x130x250 mm
Klasa Ochrony IP 66
Średnica przyłącza DN40 (R 1 1/2”)
Temperatura cieczy 0,5-45°C
Ciśnienie pracy / testowe 10 bar (1 MPa)
System spustowy
Układ pracy Poziomy, pionowy
UKŁAD STEROWANIA:
Zasilanie ~220V-240V 50/60Hz
Materiał ABS
Wymiary 325x250x120mm
Klasa ochrony IP 65
Zdalne włączanie/wyłączanie
System alarmowy
Optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika UV
Optyczny wskaźnik zasilania
Licznik pozostałego czasu pracy
Licznik całkowitego czasu pracy
Licznik liczby włączeń
Wyjście na elektrozawór
Wyprowadzenie sygnału alarmowego
Moc promiennika UV 90 W
Trwałość znamionowa promiennika UV 16000 h
	7,2
	3

	DANE TECHNICZNE:
Materiał Stal kwasoodporna
Wykończenie Satyna
Średnica przyłącza DN50 (2’’)
Klasa ochrony korpusu IP 66
Ciśnienie pracy 10 bar
Zalecana temperatura cieczy 0,5 - 50 0C
System spustowy
Układ pracy Poziomo/pionowo
UKŁAD STEROWANIA:
Zasilanie ~220V-240V 50/60Hz
Materiał ABS
Klasa ochrony IP 65
Zdalne włączanie/wyłączanie
System alarmowy
Optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika UV
Optyczny wskaźnik zasilania
Licznik pozostałego czasu pracy
Licznik całkowitego czasu pracy
Licznik liczby włączeń
Wyjście na elektrozawór
Wyprowadzenie sygnału alarmowego
Moc promiennika UV 210 W
Trwałość znamionowa promiennika UV 16000 h
	16,6
	3





CZĘŚĆ 6
1. Zbiornik na ropę – 2 szt.
Zbiornik o pojemności 1500 litrów

Czujnik zabezpieczający, który odcina pompę przy niskim poziomie cieczy, chroniąc układ przed uszkodzeniem i wydłużając jego żywotność.
10 lat gwarancji na szczelność
2 lata gwarancji na oprzyrządowanie
Wyposażenie zbiornika:
- właz rewizyjny
- odpowietrzniki
- przyłącze uziemienia
- zabezpieczenie przed przepełnieniem
- króciec wlewowy zakończony złączem VK-050
- uchwyt nalewaka
- wzmocniony elastyczny przewód ssawny
- zegarowy wskaźnik poziomu cieczy
- wyłącznik główny
- Pompa o wydajnosci 56l./min.-230V
- filtr paliwa 60l./min 10u
- przepływomierz  cyfrowy z pamięcią  tankowań
- przewód dystrybucyjny 8m
- automatyczny nalewak 
