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ZAŁĄCZNIK  DO FORMULARZA OFERTOWEGO

ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Oczyszczania Miasta Spółka z o.o. 41-400 Mysłowice, ul. Stadionowa 11


[bookmark: _Hlk176961677]Nawiązując do zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym wariant 1, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych                   (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 973 z późn. zm.), którego celem jest zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych postaci Remont nawierzchni ulicy Imielińskiej w Mysłowicach,                            nr postępowania 11/2026/ZOMM, na warunkach określonych w SWZ oferuję wykonanie               w/w przedmiotu zamówienia:

	l.p.
	rodzaj robót
	jednostka
	cena jednostkowa
netto
	ilość
	Wartość netto

	1
	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
	m
	 
 
	20,6
	 
 

	
	6,0+7,3*2=20,6
	
	
	
	

	2
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja - DLA POWIERZCHNI POWYŻEJ 5M2
	m2
	 
 
	527,615
	 
 

	
	(5,8+19,0)/2*13,1=162,44
97,5*(3,7+3,2)/2=336,375
3,6*8,0=28,8
	
	
	
	

	3
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej - za każdy dalszy 1 cm frezowania z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km – za dalsze 8 cm (krotność 8)
	m2
	 
 
	4220,92
	 
 

	
	(5,8+19,0)/2*13,1=162,44
97,5*(3,7+3,2)/2=336,375
3,6*8,0=28,8
	
	
	
	

	4
	Nakłady uzupełniające za dalszą odległość transportu wynikającą z kalkulacji indywidualnej (UWAGA!! odwóz frezu do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami lub wbudowanie wraz z zagęszczeniem na drogach wskazanych przez Zamawiającego na terenie miasta.
	m3
	 
 
	73,886
	 
 

	
	527,615*0,14=73,886
	
	
	
	

	5
	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
	m2
	 
	527,615
	 

	6
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	m2
	 
 
	1055,23
	 

	
	527,615*2=1055,23
	
	
	
	

	7
	Montaż siatki stalowej typu ciężkiego pod warstwy bitumiczne (moduł elastyczności min. 200 kN/mm2; wytrzymałośc na rozciąganie: kierunek podłużny 40 kN/mm2; poprzeczny 50 kN/mm2;średnica drut 2,45mm, skrętka drut płaski 7x3,0mm; powłoka: drut min. 125g/m2, skrętka min. 80/m2; siła zrywająca drut min. 4800N, skrętka min.12000N)
	m2
	 
	527,615
	 

	8
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym
	t
	 
 
	32,98
	 
 

	
	527,615*0,025*2,5=32,98
	
	
	
	

	9
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm – za grubość 7cm (krotność 1,75)
	m2
	 
 
	923,33
	 
 

	
	527,615*1,75=923,33
	
	
	
	

	10
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm
	m2
	 
	527,615
	 

	11
	Oznakowanie robót – według projektu czasowej organizacji ruchu (w tym sygnalizacja świetlna trójwlotowa)
	kpl
	 
	1
	 

	RAZEM wartość netto
	





Całkowita wartość zamówienia wartość zamówienia (netto) ……………………………...

Słownie netto: ………………………………………………………………………………………….

(brutto) ………………………………………………………………..

Słownie brutto: ………………………………………………………………………………………….

1. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty                         i podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 SWZ.
2. Oświadczam, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w SWZ dotyczącej niniejszego postępowania.



........................................................................................................................
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

